货物网上竞采文件

项目名称：重庆复旦中学附属幼儿园监控设备采购项目
采购单位：重庆复旦中学附属幼儿园

二〇二三年十二月

一、采购内容

	项目名称
	采购预算（元）
	备注

	重庆复旦中学附属幼儿园监控设备采购项目
	68142
	


二、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
（二）本项目的特定资格要求：无。
三、采购需求清单

	序号
	产品名称
	主要技术参数和功能要求
	数量

	1
	数字高清监控硬盘录像机
	1、网络硬盘录像机，具有不少于16个SATA接口

2、可接入64路H.264、H.265格式高清码流；支持最大接入带宽 384Mbps，最大存储带宽 384Mbps，最大转发带宽 384Mbps

3、可同时显示输出不少于24路2MP、 H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像

4、具有不少于2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）

5、支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等

6、支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等

7、支持重要录像文件加锁保护功能

8、最大支持4K+1080P异源输出

9、支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期

10、支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，不影响其他通道预览

11、所投硬盘录像机产品厂商应具备较强的技术研发实力，获得过国家级科学技术进步奖（提供证明材料复印件，加盖厂商公章）
	1台

	2
	红外网络高清摄像机
	1、智能抓拍枪机，光圈不小于F1.2，具有不小于1/2.7英寸的靶面尺寸，像素不低于200W，分辨力不小于1100TVL

2、设备支持最低照度不大于彩色0.0002lx，不大于黑白0.0001lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级，支持耀光抑制功能，耀光区域≤1%

3、支持透雾，电子防抖，不小于120 dB宽动态

4、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测；其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警

5、设备焦距支持2.8mm/4mm/6mm/8mm可选，支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度

6、设备内置GPU芯片，支持人脸抓拍模式与道路监控模式切换，支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片，具备侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸

7、设备支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能

8、设备支持POE供电，具有不低于IP67防尘防水等级，256GB SD卡拓展

9、设备具有不少于1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口，内置不少于2个麦克风、1个扬声器，设备内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC插槽，最大支持256 GB

10、设备内置不少于4颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑（需提供带CNAS、CMA标识的第三方权威检测机构检测报告复印件，加盖厂商公章）

11、为保障项目得到优质的服务，所投摄像机设备厂商需在重庆本地有全资/控股生产基地（提供生产基地营业执照、控股证明文件复印件，加盖厂商公章）

12、所投摄像机产品厂商应具备较好的人脸识别系统安全能力，能提供国家权威检测机构颁发的人脸识别相关的安全测评资质（提供证明材料复印件，加盖厂商公章）
	48台

	3
	监控专用存储硬盘
	1.容量;8000G

2.接口;SATA6Gb/S 
3.转速;7200/秒
4.规格;3.5英寸 
5.缓存;64MB
	8块

	4
	摄像机支架
	1.铝合金 

2.长度;185MM
3.底座;80*58MM
4.承重;最大20公斤
	54个

	5
	千兆监控POE交换机
	交换容量52Gbps，包转发率38.69Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率370W），固化2个SFP千兆光口，支持云端发现，云端查看设备状态。
	2台

	6
	千兆监控POE交换机
	8口10/100/1000Mbps电口（POE，POE+），1口10/100/1000Mbps电口，支持EWEB/APP/MACC管理
	2台

	7
	网线
	护套材质：PVC 

护套颜色：灰色

电缆外径：5.2±0.3mm

护套厚度：0.55±0.05mm

导体材质：无氧圆铜

导体直径：24AWG

导体绝缘外径：0.9±0.005mm 

绝缘材料 HDPE（实心聚烯烃）

带撕裂绳

芯数：4对8芯

单根导体最大电阻≤9.5Ω/100m 

特性阻抗 100±15Ω

绝缘电阻 ≧5000MΩ/km

线对直流电阻不平衡 ≤2.5% 

305m/箱
	7箱

	8
	管材
	PVC16、20
	1200米

	9
	光缆
	1.电信级 

2.国标线损少 

3.单模光纤

4.12芯
	200米

	9
	辅材
	整个项目实施所需软管、电源线、插线板、水晶头、管接件、扎带、线卡、电工胶布、尾纤、光纤跳线、千兆光纤收发器、光缆终端盒、终端装配箱等
	1项

	10
	实施费
	整个项目安装、调试、运输、熔纤、人工等，需包含学校原有监控拆除、迁移、整改；
	1项


四、质量保证及售后服务要求

（一）供应商所供产品名称、品牌型号、规格、数量、质量要求、生产企业与竞采文件要求相符。 

（二）自验收之日起，产品质量保证期不低于1年。

（三）产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（四）成交供应商须免费提供现场技术培训与技术支持，需提供不少于5次原厂培训服务。

（五）用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

（六）供应商需按采购方要求，免费派技术人员到施工现场配合施工单位进行设备的点位确定、安装和调试。

五、交货期限及地点

（一）交货时间

自合同签订之日起 5个工作日内安装调试完毕。

（二）交货地点

重庆复旦中学附属幼儿园

六、验货方式

（一）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（二）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（三）成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场指导。验收合格条件如下：

1、产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2、货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3、在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、采购人随机抽取的样品检测结果为合格。

（四）产品在用户掌握使用技术要领，使用符合要求后，才作为最终验收。

七、报价要求

（一）报价开始时间、报价截止时间、有效报价家数均以公告内容为准。
（二）本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。
八、供应商响应文件要求

供应商必须在平台上按要求上传响应文件，未按要求提供的视为无效供应商。

（一）响应文件内容

1.盖鲜章的《报价函》《明细报价表》各1份。

2.盖鲜章的《法定代表人身份证明书》1份，其中应包含法定代表人身份证复印件。若法定代表人委托他人投标，请提供盖鲜章的《法定代表人授权委托书》1份，其中应包含法定代表人及被授权人身份证复印件各1份。

3.盖鲜章的基本资格条件承诺函。

4.其他应提供的资料。

（二）提交文件的要求

1.供应商在系统中的报价与响应文件中的报价不一致时，采购人将以系统中供应商的报价作为评判依据。

2.供应商只能有一个有效报价，供应商只能以自己单位名义提交响应文件。

3.供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，上传的文件需字迹清晰，未按要求制作响应文件的作废标处理。

九、成交规则

采购人在符合审查的供应商中，手动确认报价最低的成为成交供应商。
十、付款方式

项目经验收合格后采购人出具项目验收报告，自验收合格之日起，采购人在1年内一次性支付合同款项。

十一、联系方式

采购单位：重庆复旦中学附属幼儿园

联系人：蓝老师 

电话：13983180635
地址：渝中区较场口81号1幢
十二、其它有关规定

（一）凡有意参加此项目的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在重庆市政府采购云平台网上竞采下载查看本项目竞采文件，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）供应商应于报价开始前完成政府采购网账号注册、政采云账号关联等操作，提前学习网上竞采操作手册并检查账号是否可用，遇到操作问题请及时咨询手册中的客服电话，如因账号注册关联、操作不熟练等原因导致供应商未成功报价，责任由供应商自行承担。

《网上竞采自行采购操作手册（供应商）》、《单点登录账号绑定操作手册》详见https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/content/yptczzn/list。

（三）无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（四）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

供应商编制响应文件要求
一、报价

（一）报价函
报 价 函

（采购单位名称）：
我方收到（项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的商品、及服务，报价为人民币大写：元整；人民币小写元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受竞采文件的一切规定、要求和评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受重庆市政府采购云平台相关管理方的处罚。

6.我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年  月  日

（二）明细报价表   
明细报价表

项目名称：

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	品牌型号
	参数描述
	单价

（元）
	合计

（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	


填写要求：

1.供应商应完整填写本表，并逐页盖章。

2.该表内容不可扩展、不可变更。

供应商名称（公章）：

年月日

二、法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）（二选一）
法定代表人身份证明书

致（采购单位名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：                          

供应商名称（公章）

年   月   日
（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

致（采购单位名称）：

（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）电话，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                          法定代表人：

（签字或盖章）                     （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

三、基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致（采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年   月   日

四、特定资格条件证书或证明文件

---------------------------------------------------------------------

（结束）


