
煤矿气动抗地压风门技术要求
气动动力配置
驱动气缸接口为8mm快插气管接头，工作气源压力 0.4\0.8MPa，气源取自井下压风管路，气缸带缓冲阻尼装置，启闭末端柔性减速，防止冲击门扇破坏密封；气缸配备机械式行程限位，精准控制门扇全开、全关位置。
配套气动控制箱（MA 认证），与8mm管径气管配套使用，含油水分离器、减压阀、单向节流阀，可实现气控控制模式；设置手动泄压旁路阀，断气工况下可手动泄压解锁风门。
推拉动作逻辑：严格遵循图纸标识动作方向：上风门扇 “左拉右推”、下风门扇 “左推右拉”，双扇反向同步对开，全开角度≥90°，完全贴靠巷道两帮，不占用通行断面；启闭全程时间控制在 8~15s 可调，避免启闭过快产生风流冲击。
闭锁与联动功能：配备 气动闭锁装置，同一巷道两道风门实现互锁，严禁两道风门同时打开造成风流短路；
[bookmark: _GoBack]应急操作：断气、断电故障状态下，可通过手动泄压阀 + 门扇把手人工开启风门；配备应急撬杆预留接口，极端卡涩工况下可无损撬动门扇。
配套设施：
所有气动管路采用8mm气管，管路接头为快插防爆接头，杜绝井下漏气；
一套风门为2道风门（4扇），本采购计划一樘门代表整套风门；
一套风门含4扇门，及所有门框，及配套气控箱四个，配套气缸2个，配套8mm气管300米。


