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	1
	10T企业级硬盘
	1.10T企业级硬盘
2.存储90天
3.提供三年质保售后服务
	块
	12

	2
	视频综合管理平台
	4U48 盘位存储，前面板维护，支持磁盘在线热插拔
超强接入：可接入管理 1000 台设备，2000 路视频通道
超强管理：支持对 IPC、NVR、编码器、解码器、网络键盘、报警主机、速通门/门禁主机等设备的统一接入管理
超强性能：支持接入 600Mbps、存储 600Mbps、转发 600Mbps
强兼容性：支持标准 ONVIF、GB/T28181 协议、视图库协议
强扩展性：支持设备主从扩展，性能、容量线性增加
多种业务：支持实况、回放、轮巡、电视墙、电子地图、语音对讲、报警联动（可以联动 录像、邮件、抓图、实况、上墙、
预置位、前端接入设备报警输出）等功能
灵活访问：支持 C/S 客户端、B/S 客户端、移动客户端（iphone、andriod 手机、iPad）
智能应用：支持拌线、入侵、目标检测、客流量统计等智能化功能，并进行报警或报表等业务展现
安全可靠：支持 802.1x 认证、ARP 防攻击、HTTPS 安全链接、支持网络容错、负载均衡、多 IP 设定
丰富接口：3 个千兆以太网口、1 个 PCIe 插槽支持多种扩展网口卡、1 个 VGA 接口
稳定可靠：部件模块化、无线缆设计，模块之间全部使用电信级连接器互连；软硬件两级 watchdog，系统故障无需人为介
入系统可自动恢复业务正常；硬件过载保护机制，当温度异常升高达到硬件保护门限，则系统会自动关机以保护磁盘数据；
电源模块冗余设计，支持在线热插拔及更换
数据保护：数据保险箱功能，在系统异常断电后，电池继续供电以保证将缓存数据写入数据保险箱，保证数据的完整性
RAID 保护：磁盘容错处理，当阵列多个磁盘错误的情况下，仍然保证业务可持续；阵列自动巡检和磁盘故障修复、磁盘坏
块重映射功能有效降低磁盘故障；磁盘预拷贝，支持磁盘健康管理，对有风险的磁盘提前进行数据预拷贝；秒级重建，只重
建数据发生变化的部分，可将重建时间缩短至秒级；快速重建，通过拷贝方式重建数据，在较短时间内将濒危数据迁移至热
备盘；根据当前系统繁忙情况自动调整阵列组的重建速度
高密设计：4U48 盘位存储，前面板维护，支持磁盘在线热插拔
简易维护：图形化多设备管理，全面实时环控检测，强大全面的设备告警机制，支持指示灯告警、邮件告警、短信告警、数
码管告警、SNMP 告警等
环保节能：磁盘进行休眠，减少磁盘功耗，有效延长磁盘使用寿命，CPU 智能调频，根据业务繁忙程度自动调整 CPU 频
率，风扇多级调速技术，智能温控风扇转速
防尘防震：设备防尘网有效阻挡灰尘，专利的磁盘防震技术，降低磁盘共振传递以及外界对磁盘的冲击
12.提供三年质保售后服务
	台
	1

	3
	POE供电交换机
	1、千兆POE电口数≥24个，万兆SFP光口数≥4个；交换容量4.32 Tbps，包转发率168 Mpps
2、工作温度：0°C～40°C，存储温度：-10°C～70°C，相对湿度：5%～90% RH 无凝结；支持DHCP Relay、DHCP Server；，支持DHCP Snooping；，支持Portal认证；，支持802.1X认证；支持黑名单和白名
3、保证兼容性与统一管理，要求本次招标网关与AP、交换机同一品牌
4、提供三年质保售后服务
	台
	3

	4
	24口三层交换机
	1、千兆电口≥24个，万兆SFP光口数≥4个，Console口≥1个；
2、交换性能≥598Gbps，包转发率≥222Mpps，若存在双参数，以较小参数为准；
3、支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文；
4、支持STP、RSTP、MSTP协议，支持4K个VLAN，支持MAC地址≥8K，支持MAC地址自动学习，支持源MAC地址过滤；
5、支持IGMP Snooping V1，V2，V3，支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离；
6、支持防止ARP攻击功能，支持CPU保护功能，支持SNMPv1/v2c/v3，支持WEB网管特性；
7、保证兼容性与统一管理，要求本次招标网关与AP、交换机同一品牌；
8、提供三年质保售后服务
	台
	1

	5
	六类网线
	1.0.58线径，纯铜无氧铜，六类屏蔽，足米足芯
	箱
	15

	6
	音频采集模块
	内置多路千兆工业级以太网交换服务器，具有10Mbps/100Mbps/1000Mbps 自适应以太网双网络RJ45接口，双网络接口支持手拉手连接，支持TCP/UDP/ARP/HTTP等多种网络传输协议，支持跨交换机、路由器、互联网连接功能;
采用17.3寸1920*1080工业级32位真彩色超清屏与工业级电阻触摸屏设计.
采用HM65工控工业主板，采用Intel@ HD Graphics核心显卡，采用酷睿I5/I7 CPU，采用8G DDR3 支持1600/1333/1066MHZ内存，采用mSATA /128G 固态硬盘设计。
采用数字化DVD光驱，读盘能力强，可挑战万元级的DVD机的读盘能力，纠错能力强，具有一键弹仓物理按键；
内置5路线路输入AUX音频输入接口与1路MIC紧急话筒接口，并且6路通道可支持独单同时广播，输入音量可以独立调节,具有1路线路输出接口；
内置20W监听功放与喇叭，可任意监听输出分区；
内置2路USB2.0扩展接口，可支持高达128G U盘与8TB 移动硬盘，通过USB接口添加无限首播放节目;
内置高档工业级防水键盘与双键触摸鼠标套装，附带可自锁限制管理权限的悬浮工业托盘；
具有定时开、关机功能，电源非法断电可自动启动功能，内置多路电源时序电源管理功能；
具有HDMI视频输出扩展接口，可扩展高清1080P大屏幕显示；
具有一键全区紧急消防广播功能，具有手动选区紧急广播功能，具有自动触发消防广播功能，具有紧急话筒自动EMC优先功能，具有多级优先级管理功能；
采用业务寻呼与紧急寻呼复用的多功能话筒，可自动切换业务寻呼与紧急寻呼功能；
采用图形化设计界面，显示分区可设定分组功能，可设定分区显示区域的背影图，可设定分区与分组的排列顺序，显示区域具有轮循状态显示以达到一个窗口可监控无限个分区状态的功能；
具有定时广播功能，可设定多套定时策略，可设定定时节目的优先等级，可设定智能定时开、关智能触发短路接口控制功放电源与外接设备的电源管理功能；
具有对解码播放设备进行现场监听功能与输出监听功能；
具有多级优先级设置功能，针对不同的客户需求，设定不同的节目源优先等级；
具有日志记录功能、具有设备故障提示功能、对讲声音存储与事件追塑回放功能；
具有外置音源节目制作功能，可把模拟信号转化成服务器节目库节目源，存取为高保真320kbps/MP3格式，服务器可添加高保真32k~320kbps /MP3音频节目；
具有1路线路输入优先功能，可设定优先事件根据输入信号的强弱自动打开相应的广播分区进行广播，该功能可完美结合临时广播的无线话筒或外置播放器接入系统进行音频广播；(软件订制即有)
显示分区可用户自由定义显示数量，根据分区数量动态分配分区显示占有面积；
提供三年质保售后服务
	台
	1

	7
	网络化播放功放（1U）
	额定输出功率 250W
具有10Mbps/100Mbps自适应以太网双网络RJ45接口，支持TCP/UDP/ARP/HTTP等多种网络传输协议，支持跨交换机、路由器、互联网连接功能。
内置1路线路输入，1路话筒输入，1路线路输出，可自定义设定本地、网络音频的优先级等级，内置1路音频数据RS485扩展总线，总线可扩展各类扩展设备。
具有本地USB播放功能。
具有EMC 短路\ 24V输出触发接口，可连接控制音控器或时序电源。
内置120W\250W\350 W\650W\1500W高效数字定压功放，整机额定功率工作效率达到90%以上。
内嵌HTTP网页服务器，可通过PC软件或HTTP修改设备网络参数，支持网络远程升级。
可集成10通道100W/每通道功率分区控制器。（需定制）
可集成MP3/蓝牙/收音模块，内置2.8寸LCD单色液晶屏，操作界面可中文显示，内置EQ多种效果处理模式。（模块可选配）
支持2个U盘同时本地播放或1个SD卡与U盘同时本地播放，支持手机蓝牙连接推送歌曲功能。（需要配置MP3模块）
双屏显示，内置LED数码屏与单色LCD屏双屏显示，两屏之间独立显示，互不干扰影响。
特色功能（控标）
内置10Mbps/100Mbps自适应以太网双网络接口，内置交换机功能，支持设备手拉手或星形连接；
网络实时音频传输延时小于50mS;
具有本地可通过红外遥控器选取网络服务器歌曲进行播放功能；
具有本地线路输入、本地话筒输入、网络音频三级优先级设置功能；
内置数学高效率定压数字功放，定压数字功放具有过热、短路等故障检测功能。
提供三年质保售后服务
	台
	3

	8
	石头形草地音箱
	1、青石头造型户外草坪扬声器选用加厚玻璃缸纤维树脂材料，造型精致优美，品味一流，防护强度高，着地稳重，寿命长
2、选用全频防水单元，置于室外草地，单面覆盖均匀，灵敏度高，声音清晰、音质明亮。
3、广泛应用于公园，小区，景区、别墅、游乐场、农场、山庄、学校，军营、工厂、酒店休闲娱乐等园林绿化场所。
4、额定功率 10W/20W
5、线路输入 70V/100V
6、喇叭阻抗 黑COM 绿1KΩ 白500Ω 
7、喇叭单元5.25"x1防水PP盆单元
8、声压级(@1W/m) 95dB±3dB
9、频率响应 80-18KHz
10、接口 防水线材接口
11、尺寸200(宽)×210(直径)×210 (高)mm
12、重量3kg
13、材料 防紫外线玻璃缸纤维树脂材料
14、安装方式 水泥浇筑基桩三点孔距260M固定安装
15、提供三年质保售后服务
	台
	9

	9
	一路音频输出终端
	具有10Mbps/100Mbps自适应以太网双网络RJ45接口，支持TCP/UDP/ARP/HTTP等多种网络传输协议，支持跨交换机、路由器、互联网连接功能。
内置1路EMC紧急优先线路输入，1路EMC紧急优先线路链接输出, 1路网络解码音频线路输出，可自定义设定本地、网络音频的优先级等级。
具有1路EMC 短路输出\ 1路24V电平输出触发接口，可连接控制音控器或时序电源或智能触发开关功放。
内置5W高效监听数字功放与监听喇叭。
内嵌HTTP网页服务器，可通过PC软件或HTTP修改设备网络参数，支持网络远程升级。
内置LED数码屏，可实时显示解码终端的工作状态。
内置2路220V/10A电源输出管理接口(需要定制才具备) ，可控制智能开、关功放。
可集成10通道100W/每通道功率分区控制器。（需定制）
特色功能（控标）：
内置10Mbps/100Mbps自适应以太网双网络接口，内置交换机功能，支持设备手拉手或星形网络连接；
网络实时音频传输延时小于50mS;
提供三年质保售后服务
	台
	3

	10
	前置放大器
	1、黑色铝合金面板机柜式2U流线性设计，简洁大方，操作简单；
2、10位(-32,16,-8.-4,0,2,4,6,8,12,CLIP)LED电平动态指示；
3、自带钟声（CHIME）/警笛声（SIREN）输出，并具有优先功能；
4、具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入；
5、第1个话筒（MIC1）具有最高优先、强行切入优先静音功能；MIC1和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先； 
6、MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EMC1,2）通道辅助输入接口功能；
7、话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮(MASTER)；
8、带钟声选择，设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节；
9、具有1路静噪模式开关，可根据需要打开或关闭静噪模式；
10、具有1路信号接地与浮地开关，可根据现场调试进行选择；
11、音频输出具有3种（0.775V/1V/1.5V）增益选择开关，出厂默认输出0.775V；
12、采用DC24V与AC100~240V双电源供电，当无市电输入时自动切换至DC24直流供电；
15、话筒输入(MIC)：600 ohms(Ω) 5mV ,不平衡；
16、紧急输入(EMC)：10k ohms(Ω) 200mV ,不平衡；
17、线路输入(AUX)：10k ohms(Ω) 200mV ,不平衡；
18、线路输出：10k ohms(Ω) 0.775V (0 dB) ,不平衡；
19、频率响应：60Hz~15kHz(±3dB)；
20、非线性失真：THD<0.01% at 1kHz；
21、信号噪声比S/N：>70 dB；
22、 音调调整范围：BASS:100Hz(±10dB) , TREBLE:12kHz(±10dB)；
23、默音抑制能力：MIC1输入时,MIC2~ MIC5、EMC1~ EMC2、AUX1~AUX3信号衰减0~30 dB，EMC1~EMC2输入时,MIC2~MIC5、AUX1~AUX3信号衰减0~30 dB；
24、电源：AC220V±10% 50-60Hz；
25、电源消耗：10~15W；
26、机器尺寸：89(H)×483(W)×350(D) mm；
27、重量：5.96kg；
28、提供三年质保售后服务
	台
	3

	11
	纯后级数字广播功放
	1、黑金色铝合金3U面板机柜式设计，纯后级广播背景音乐及寻呼报警的功率放大器。
2、双面PCB板工艺，元件附着更强，性能更稳定；
3、采用全新纯铜变压器，功率更强劲，效率更高；
4、设有TRS插口，XLR插口，接口更灵活；
5、单通道LINE平衡XLR平衡线路输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出；
6、单通道LINE平衡TRS输入，1通道LINE平衡XLR级联输出；
7、面板带输出音量调节旋钮；
8、具备完善的短路、高温、过载、直流等自我保护；
8、5单元LED显示电原，削波，信号，短路， 温度保护指示功能便于观察工作状态；
10、2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4Ω额定输出功率：1000W
12、散热风扇温度控制启动；
产品参数
 额定输出功率：1000W；
 输出方式:4-16 ohms(Ω)定阻输出，70V、100V定压输出；
 输入灵敏度:10KΩ 260~470mV ,非平衡；
 辅助输出:0.775V (0 dBV)；
 频率响应:60 Hz ~ 15k Hz (± 3 dB)；
 非线性失真THD:<0.5% at 1kHz,1/3的额定输出功率；
 信号噪声比S/N:>105 dB；
 阻尼系数:600；
 电压上升率:40V/uS；
 输出调整率:< 3 dB,从无信号静态工作状态到满负荷工作状态；
 功能控制:音量调节一个,电源开关一个；
 冷却方式:DC 12V FAN强制风冷方式；
 指示灯:电源:‘POWER’,消顶:‘CLIP’,信号:‘SINGNAL’,保护:‘PSOT’,高温:‘TEMP’；
 保护:AC FUSE×20A AC FUSE×1,负载短路,温度过高,直流输出,输出过载；
 电源线:(3×1.5 mm2)×1.5M (标准)；
 电源:AC 220V ± 10% 50-60Hz；
 电源消耗:1350W；
 机器尺寸:132(H)×486(W)×483(D)mm；
 净重:25kg；
提供三年质保售后服务
	台
	3

	12
	室外音柱
	1、户外全天候铝合金外壳设计 高密铝质网罩，精密烤漆工艺，注塑ABS防水内固定夹板，达到防潮防尘防水的防护要求                                                                                                                2、专用音频变压器、高低音单元组合纤维纸盆防水漆处理,声音还原为真实、音质清晰、音色自然、中音纯正、失真小，声场覆盖圴匀。                                                    
3、不锈钢可伸缩安装支架。结实轻便耐用，安装方便，寿命长，室内外均宜可使用；                                            4、额定功率 20W/40W
5、线路输入 70V/100V
6、喇叭单元 4〃×4+2〃×1                                                      
7、阻抗：COM/250Ω/500Ω                                                        
8、声压级（1W/1m）93±3dB
9、频率响应 150-14KHz                                            
10、接口 直接尾线接出
11、外观尺寸:618×151×125mm；  
12、重量 5kg
13、提供三年质保售后服务
	台
	22
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	多业务网关
	1. 整机固化千兆以太网口≥4个，千兆光电复用口≥1个，USB口≥1个，Console口≥1个；
2. 为满足业务上网需求，网络设备出口带宽≥1600Mbps；
3.为满足全员网络办公需求，网络设备承载在线终端数≥2000个；
4.支持管理AP数量≥800个；
5. 支持802.11a/b/g/n/ac/ax等协议；
6. 支持查看实时流量收发状态、在线状态、认证类型、在线时长、VLAN信息、终端信息、接入位置等信息；
7.支持多播优化、广播优化、ARP广播转单播，有效减少无线空口资源不必要的浪费，提升使用体验；
8. 支持批量创建不少于1500个终端认证授权，支持批量导入账号及描述信息，支持首次登录后强制修改密码等方便账号管理运维的功能；
9. 支持静态白名单、黑名单，支持手动加入黑名单；
10.提供三年质保售后服务
	台
	1
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	认证准入系统
	1.本次配置1000并发在线终端数授权
提供严格的身份认证功能，支持多种认证方式，并可混合使用，极大增加了身份认证的多样性与灵活性，根据实际情况，自由选择。
防病毒
集成基因特征引擎、Protoss™人工智能引擎、行为检测引擎、云查杀引擎多种病毒检测引擎，可对多种类型文件有效查杀。
入网规范管理
系统对接入网络的员工以及设备进行规范管理，有效规范员工日常行为，内置多种行业标准库模板，方便行业用户使用。
健康监测
系统将对入网设备进行健康检测，可以自动检测并修复终端存在的安全风险，同时根据终端的健康级别进行不同等级的处理。
移动介质管理
系统提供移动存储介质管理功能，对接入的存储型介质，例如U盘、移动硬盘等进行管控，防止移动介质的随意接入。
补丁管理
系统提供专业强大的补丁库，对补丁按不同级别分类管理以及进行细致的策略下发，专业补丁维护，快速更新。
软件分发
系统提供软件分发功能，可以根据需要自行定义需要安装的软件，进行统一分发，并提供多种软件分发策略。
设备管理
支持对笔记本、台式机以及平板电脑、手机等多种设备进行管理，同时对网络内无线路由器以及NAT设备接入进行严格管控。
非法外联
系统支持非法外联，针对内网连接、拨号上网以及3G移动上网等进行管控，防止用户进行非法外联，对内网安全造成隐患。
网络访问控制
支持笔记本、台式机以及平板电脑、手机等多种设备进行管理，同时可以对使用权限进行动态授权，便捷准确地进行网内设备管理。
资产管理
系统实时感知终端系统软硬件配置属性信息，支持各类条件进行动态资产信息查询，对资产进行统计分析。
拓扑发现
系统支持交换机到终端计算机的网络拓扑管理功能，能够自动绘制出网络拓扑图，可准确显示真实的网络拓扑，并对终端及网络设备进行管理。
报表审计
系统提供详细日志以及报表，对员工以及设备的行为进行审计记录，并形成统一报表，针对终端安全情况进行排行统
	套
	1
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	全网行为管理
	1、1U高度，标准机架，12个千兆电口，12个千兆光口，冗余电源，500G硬盘，，适用带宽1000M，网络层吞吐量≥10G，面板不可配置液晶屏防止数据泄密，出于安全性考虑，不得在WEB 维护界面中设置系统切换选项。
2、★具备首页分析显示接入用户人数、终端类型、带宽质量分析、实时流量排名、资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行等功能。
3.管理员账号：支持细致的管理员权限划分，包括对不同用户组的管理权限、对各种主要功能界面的配置和查看权限；支持管理员账号登录允许尝试次数可配，并支持管理员用户登录进行双因素认证，密码认证加邮件验证；管理员账号支持ACACS+/RADIUS/LDAP协议外部认证；
4.★Web访问质量检测：针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级;支持对单用户进行定向web访问质量检测;
5.用户认证故障排查：支持针对用户认证的故障进行分析，给出错误详情以及排查建议；
6.SSL解密故障排查：支持客户端解密排障，自动检测解密审计不成功原因；
7.绑定短信和微信快捷认证：支持终端用户账号绑定手机号码和微信号，绑定后可以通过手机验证码和微信扫码实现上网快捷登录认证；
8.IP管理：支持图形化查看当前内网IP使用情况，帮助管理员减少人工维护IP表的工作量；
9.★终端分类可视：对网络接入的终端进行可视化管理，展示终端详细信息、合规状态等，支持查看终端类型，以及终端详细信息（厂商，系统，端口等）；
10.URL库管理：设备内置海量预分类的URL地址库，能够针对各种URL类型做识别和分类，同时所有URL类型都支持区分“网站浏览”、“文件上传”、“其他上传”、“HTTPS”等细分行为并分别做权限控制；
11.SSL加密网页识别过滤：支持客户端SSL解密，客户端会自动推送根证书安装；
12.SaaS应用规则：支持超过900种主流Saas应用，对Saas应用有默认分类标签，帮助客户统一配置策略；
13.★应用识别规则库：设备内置应用识别规则库，支持超过9000条应用规则数、支持超过6000种以上的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制；
14.提供三年质保售后服务
	台
	1
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	下一代防火墙
	1、包含三年维保和三年特征库授权；1U机架式，12个千兆电接口，12个千兆光接口，冗余电源，网络吞吐率20Gbps，并发连接：1000万，专业下一代防火墙，面板不可配置液晶屏防止数据泄密，出于安全性考虑，不得在WEB 维护界面中设置系统切换选项。；
2、产品支持基于路由类型（源地址策略路由、多线路负载路由）、协议类型（IPv4、IPv6）、网络对象、国家地区（中国境内可精确至某省，其他区域可精确至某国家）等条件进行自动选路的策略路由。
3、产品支持勒索病毒专项防护，可展示风险业务总数、开放勒索常用端口、存在弱口令、感染勒索病毒、勒索病毒攻击等信息，支持针对防护对象生成勒索防护策略，包含web应用防护、漏洞防护、内容安全、僵尸网络检测、慢速暴破防护等防护手段；
4、★产品内置不低于17000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义漏洞攻击规则。
5、产品内置超过4800种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。
6、★产品支持云威胁情报网关技术，通过全球超过30+pop节点，实现对威胁流量如挖矿病毒、黑客工具、僵尸网络、木马远控、恶意URL等就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全。
7、产品支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。
8.提供三年质保售后服务
	台
	1
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	网络入侵防御系统
	1、包含三年维保和三年特征库授权，1U机架式、12个千兆电接口，12个千兆光接口，冗余电源，2*USB2.0.网络吞吐率20Gbps，并发连接：2000万，专业入侵防护产品，面板不可配置液晶屏防止数据泄密，出于安全性考虑，不得在WEB 维护界面中设置系统切换选项。
2、支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式；
3、支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等；
4、支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势；支持基于应用、服务、时间、域名、IPv6对象等维度的访问控制；
5、★支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量实现自动链路切换；
6、产品支持对不少于9160种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制；
7、★产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。
8、提供三年质保售后服务
	台
	1
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	日志审计
	1、2U机架式，5个千兆电口，2个万兆光口，双电源模块，2*USB，1个console，4T硬盘，系统默认50点授权.
2、支持主动、被动相结合的数据采集方式，支持通过Agent采集日志数据，支持通过syslog、SNMP Trap、JDBC、WMI、webservice、FTP、文件\文件夹读取、Kafka等多种方式完成日志收集；
3、★支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射。
4、支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，减少对网络带宽和数据库存储空间的占用。
5、支持TLS加密方式进行日志传输，支持日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量。
6、支持将检索查询的条件收藏为查询模版，支持查询模版创建、导入导出、删除功能，支持历史搜索记录功能；
7、支持解码小工具，按照不同的解码方式解码成不同的目标内容，编码格式包括base64、Unicode、GBK、HEX、UTF-8等；
8、支持网站攻击、漏洞利用、C&C通信、暴力破解、拒绝服务、主机脆弱性、主机异常、恶意软件、账号异常、权限异常、侦查探测等内置关联分析规则，内置关联分析规则数量达到350条以上，支持自定义关联分析规则；
9、日志进行归一化操作后，对日志等级进行映射，根据不同日志源统计不同等级下的日志数量；
10、支持个性化定制，支持全系统更换logo与系统名称，支持一键恢复默认。
11、提供三年质保售后服务
	台
	1
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	网管平台
	1.★1、须支持通过访问公网地址，为了保证网络运维安全性，需要通过账号与密码登陆进行设备的统一运维与管理；
2.★2、须支持多项目网络状态信息展示，提供所有项目设备的状态汇总分析大屏，使用方可以通过设备的在线离线情况，设备接入用户的负载，网络 DNS 使用体验，网络的资源使用情况以及设备的资源使用情况，直观的分析当前网络的健康度；
3.须支持一键网优功能，包含但不限于以下功能:ARP转单播优化、禁止 DHCP 请求发往无线端、禁止 mdns 发往无线终端、禁止 nbns 发往无线终端、MAC 白名单、无线用户带宽平均分配、高密优化 、无线空口多播优化；
4.须支持异常告警。须支持WAN口，LAN口，设备资源使用情况三个维度，分析网关，交换机，AP可能存在的问题，并结合短信和邮件的推送方式；
5.为保证用户网络应用安全深度，云平台需要提供应用识别库扩展功能，应用识别库可扩充至 4000 余种，支持千万级 URL 库，保证识别精准全面。能够对主流网络应用进行识别，能精确识别包括办公应用、金融股票、IM、网络游戏、P2P、移动终端应用等；
6.★6、须支持记录用户操作关键日志，提供本次项目所需全部终端授权；
	套
	1
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	网管交换机
（24电4光POE）
	1、千兆电口≥24个，万兆SFP光口≥4个，Console口≥1个；
2、交换性能≥336Gbps，包转发率≥96Mpps，若存在双参数，以较小参数为准；
3、支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥370W；
4、支持STP、RSTP、MSTP协议，支持4K个VLAN，支持MAC地址≥8K，支持MAC地址自动学习，支持源MAC地址过滤；
5、支持IGMP Snooping V1，V2，V3，支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离；
6、支持防止ARP攻击功能，支持CPU保护功能，支持SNMPv1/v2c/v3，支持WEB网管特性；
7、保证兼容性与统一管理，要求本次招标网关与AP、交换机同一品牌；
8、★为保证设备安全性，要求设备制造商为WAPI产业联盟会员，提供相应证书复印件。
9、提供三年质保售后服务
	台
	3
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	Wi-Fi 6 吸顶AP
	1.802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2协议，支持2.4G和5G同时工作；
2.支持2.4G 1*1条流及 5G 2*2条流；2.4G最大传输速率≥1287Mbps，5G最大传输速率≥2201Mbps，整机最大传输速率≥2.488Gbps；
3.千兆以太网口≥2个；
4. AP满负荷工作功耗≤12.95W；
5. 单射频接入人数≥512；
6. 支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制；
7. 支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK 认证、Portal认证等；
8.支持802.11h 动态频率选择(DFS)、信道自动扫描功能，自动规避干扰；
9.通过基于特征和协议的射频优化，有效提升无线部署中高密度接入、流媒体传输等场景中的应用加速能力和质量保障效果。其中包含：多用户时间公平调度、混合接入公平、终端速率管控、组播增强、广播优化和智能带宽保障等；
10.为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的系统平台管理软件AP与POE交换机兼容或为同一品牌。
11.提供三年质保售后服务
	台
	30
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	Wi-Fi 6 面板AP
	1.802.11ax协议，兼容802.11ac Wave 2/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作；
2.支持2x2 MIMO，2.4G最大传输速率≥1574Mbps，5G最大传输速率≥2201Mbps，整机最大传输速率≥3775Mbps；
3.上联千兆以太网口≥1个，≥1个透传口；下联千兆以太网口≥1个，≥1个透传口；
4. AP满负荷工作功耗≤10W；
5. 单射频接入人数≥128，整机最大接入人数≥256；
6. 支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制；
7. 支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK 认证、Portal认证等；
8.支持802.11h 动态频率选择(DFS)、信道自动扫描功能，自动规避干扰；
9.通过基于特征和协议的射频优化，有效提升无线部署中高密度接入、流媒体传输等场景中的应用加速能力和质量保障效果。其中包含：多用户时间公平调度、混合接入公平、终端速率管控、组播增强、广播优化和智能带宽保障等；
10.为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的系统平台管理软件AP与POE交换机兼容或为同一品牌。
11.提供三年质保售后服务
	台
	10

	23
	48电4万光网管交换机
	1、千兆电口≥48个，万兆SFP+光口≥4个，Console口≥1个；
2、交换性能≥336Gbps，包转发率≥144Mpps，若存在双参数，以较小参数为准；
3、支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文；
4、支持STP、RSTP、MSTP协议，支持4K个VLAN，支持MAC地址≥32K，支持MAC地址自动学习，支持源MAC地址过滤；
5、支持IGMP Snooping V1，V2，V3，支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离；
6、支持防止ARP攻击功能，支持CPU保护功能，支持SNMPv1/v2c/v3，支持WEB网管特性；
7、保证兼容性与统一管理，要求本次招标网关与AP、交换机同一品牌；
8、★为保证设备安全性，要求设备制造商为WAPI产业联盟会员，提供相应证书复印件。
9.提供三年质保售后服务
	台
	3
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	六类网线
	1.0.58线径，纯铜无氧铜，六类屏蔽，足米足芯
	箱
	20
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	网络机柜
	1、尺寸：600*1000*2000(42U)。
2、颜色：黑色
3、承重：1200kg-1600kg。
4、配置彩色氛围灯带
	台
	3
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	拼接单元
	提供三年质保售后服务
1，采用工业级面板，屏幕尺寸：≥55寸，物理拼缝：≤3.5mm，分辨率不小于1920×1080；
2，亮度≥500cd/m2，图像显示清晰度950TVL，亮度鉴别等级为10级；（需提供表面具有CNAS、CMA、ilac MRA标识的权威机构检测报告证明）
3，对比度≥1200：1（需提供表面具有CNAS、CMA、ilac MRA标识的权威机构检测报告证明）
4，垂直视角≥178°，水平视角≥178°；（需提供表面具有CNAS、CMA、ilac MRA标识的权威机构检测报告证明）
5，具备DVI、HDMI、VGA视频接口，具备USB接口，RS-232输入接口、RS-232输出接口和红外接口；（需提供表面具有CNAS、CMA、ilac MRA标识的权威机构检测报告证明）
6，提供原装A规面板授权证明复印件；
7，,支持开机、无信号LOGO导入功能；（需提供表面具有CNAS、CMA、ilac MRA标识的权威机构检测报告证明）
8，无信号可设置蓝屏、黑屏、光背光多种模式；（需提供表面具有CNAS、CMA、ilac MRA标识的权威机构检测报告证明）
	块
	18
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	落地嵌入式机柜
	提供三年质保售后服务
1.拼接单元机柜（含运输、安装、施工辅材、高清线缆）
2.3.8米宽，2.2米高度，400厘米厚度
3.整体材料需使用宝钢优质冷轧钢板，框架采用九折型材结构，九折型材用插入式的角位连接器拼装后整体焊接，牢固可靠
	套
	3
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	综合控制设备
	提供三年质保售后服务
1.采用嵌入式Linux操作系统,支持7*24小时稳定运行，不易受到黑客、病毒的入侵和攻击
HDMI视频输出接口
4路HDMI本地输入最大解码分辨率为1200W，单口解码能力最高可达16*1080P@30Hz
输出图像分辨率可兼容业界主流显示设备，最高可达4K@30Hz
支持开窗、漫游、画中画功能,单物理输出口可支持36*6个窗口
支持组播
支持虚拟
支持大屏开关机功能
支持标准的H.265、H.264、MPEG4图像压缩格式
支持解码G.711A、G.711U格式的音频
拥有自主知识产权的解码算法,解码效率高，图像清晰
支持中心服务器对设备业务进行配置和管理
支持高清、标清混合的视频解码
支持本地升级和远程升级
电视墙布局不会发生改变的情况下，从50路视频场景切换到另外50路视频场景的切换时间≤0.3S，切换过程中无明显黑屏现象
	台
	3
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	电子迎宾牌
	提供三年质保售后服务
1.恒流四扫单红色模组主要是由红色灯点组成矩阵，然后再固定到塑胶
套件上而成；
2.此模组含有驱动芯片和输入缓冲芯片，连接到控制系统即可显示文
字信息等；
3.此模组可以按水平和垂直方向任意拼接，从而拼成不同大小的显示；
4.长度10米，高度30厘米
	套
	1
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	六类网线
	1.0.58线径，纯铜无氧铜，六类屏蔽，足米足芯
	箱
	5
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	运营商外网专线网络
	1.互联网专线500M
	年
	1

	32
	运营商教育局互通网络
	1.教育局互联网专线100M
	年
	1
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	智慧黑板
	提供三年质保售后服务
一、外观及显示要求：
1、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。
2、无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。
3、整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤120mm。
4、整机两侧副屏可支持以下普通粉笔、液体粉笔、成膜笔等进行板书书写。整机主屏书写面板采用耐磨玻璃材质。
5、整机屏幕采用86英寸超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。
6、支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。
7、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。
8、灰度等级≥256级。
★9、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。（提供相关证明文件）
10、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。
11、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别。
★12、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（提供相关证明文件）
13、纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。
二、触摸功能要求：
1、采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。
2、整机屏幕触摸有效识别高度不超过1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过1.5mm时，触摸屏识别为点击操作。
★3、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。（提供相关证明文件）
4、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。
5、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。
6、触摸分辨率32768×32768。整机系统支持书写触控延迟≤25ms
7、整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。
三、整机要求：
1、侧置输入接口具备不少于2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备不少于1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备不少于3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。
2、前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。
3、部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。
4、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。
★5、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，额定总功率不低于60W。（提供相关证明文件）
6、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。
7、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。
8、整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。
9、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。
10、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。
★11、整机支持不少于5个自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、降半屏、放大镜、日历等）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、自动亮度模式等）。（提供相关证明文件）
12、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，整机内置双WiFi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。
13、整机上边框内置摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。整机内置至少三个摄像头像素值均大于800 万。
14、整机上边框内置广角高清摄像头，视场角≥142度且水平视场角≥121度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为2592 x 1944分辨率下，支持30帧的视频输出。
★15、整机上边框内置摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。（提供相关证明文件）
16、整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。
17、整机支持通过人脸识别进行登录账号。
18、整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。
19、整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。
20、外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。
21、支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统；点击非Windows显示画面区域（屏幕上半部分），即可退出该模式。
22、支持将自定义图片、动画设置为开机画面。
23、整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表，并可进入全部课件列表。
24、整机设备支持多种身份识别方式，可通过账号登录、手机扫码登录，并支持账号安全登录检测。
25、整机设备教学桌面支持教学白板软件和文件管理软件；教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示8个应用入口，并提供进入本机所有应用的入口。
26、整机设备教学桌面支持 U 盘、移动硬盘外接存储设备直接在桌面显示，无需打开文件浏览器即可查看文件列表，并且支持文件打开。支持查看全部文件列表以及按照文档、图片、音视频分类方式查看文件列表。
27、整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。
28、整机Windows通道支持文件传输应用，接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。
★30、整机支持视频展台通过 USB 等方式连接，支持一键打开/关闭展台软件；在任意通道下均可实时查看视频展台连接状态，当设备连接/断开连接时，提供实时反馈提示。（提供相关证明文件）
四、嵌入式系统要求：
★1、嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供相关证明文件）
2、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。
3、嵌入式Android操作系统下可使用白板书写、WPS软件和网页浏览。
4、在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度
5.、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除，白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持平面图形工具。支持立体图形工具。
五、电脑模块要求：
1、采用抽拉内置式模块化电脑，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。
2、电脑配置：CPU： Intel 酷睿系列 不低于 i5十代CPU；内存：≥8GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：≥256GB或以上SSD固态硬盘。
六、白板软件要求：
1、提供教师云存储空间功能，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。
2、具备个人账号功能，支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。
★3、具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本不少于100个；具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育3大分类的不少于十万份的互动课件。（提供相关证明文件）
4、为便于教师备课具备AI智能备课功能，可以在备课场景中搜索课件库课件资源，具有至少十万份课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中；能按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。
5、采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。
6、互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失。本地课件则不会自动同步到云空间以保证数据安全。编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。
7、支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式。
8、可自由调节课件画面的显示比例，支持16:9、4：3画面显示比，可适配各类显示设备。
9、软件支持全文快速搜索，支持在课件中通过快捷键调用搜索控件，输入文本即可查找对应的文本匹配项。
10、提供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。
11、可插入文本框输入文本并支持文本样式设置：字体、字号、颜色、加粗、倾斜、下划线、上下角标、项目符号，预置不少于15种艺术字效果，便于教师调用美化课件。
12、内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。
13、内嵌学科思维导图功能，提供思维导图、鱼骨图及组织结构图等知识结构化工具，提供不少于13种预设模板。思维导图支持自定义连接线、节点样式。
14、课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。
15、具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动；输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。
16、提供覆盖初中、高中的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类。
17、支持蒙语输入法在此软件中进行直接输入及编辑，输入的蒙文需符合蒙古文语言逻辑，字与字之间从上到下，列与列之间从左到右。
18、可自由绘制长方体、立方体、圆柱体、圆锥等几何图形。任意调节几何体的大小尺寸，支持几何图形按比例放大缩小和通过单独调整长宽高（半径/高）改变几何体大小。几何体支持平面展开，预置长方体、立方体“141、132、222、33”型展开方式，展开后可对涂色面进行查看，有助于学生的空间想象。
19、软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。
20、配置英语学科听写工具，覆盖小初高不少于8000个英语单词，支持自定义选择单词。自定义听写频率和次数，一键生成听写卡；授课模式支持一键开启听写朗读。
21、支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持已整表和单个音标卡片插入。支持智能将字母、单词、句子转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本。
22、提供化学方程式快速编辑工具，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。
23、提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星。
24、提供涵盖小学、初中、高中的微课程视频，每个学段的微课视频内容应不少于三个主要学科。
★25、为便于校园党建文化宣传，提供100节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇4个篇章。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。（提供相关证明文件）
26、具备所有学科要求的实验内容；物理需包含：声现象、光学、电学、力学、能量、光学；化学需包含：化学基本概念与原理、身边的化学物质、化学实验、化学计算、化学与社会发展；生物需包含：生物与细胞、生物圈中的人、生物圈中的其他生物、生物圈中的绿色植物、健康地生活、生物与生物圈、生物圈中的生命的延续。
27、软件具备空中课堂功能，功能内置于交互式备授课软件中，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学。教师根据讲解内容发布答题板供学生选择作答，学生提交答案后系统自动统计正确率和答题详情。
★28、为便于校本资源的建立，软件具备校本资源库，支持教师电脑端/手机端实现校本资源共建共享。支持课件、教案以文件夹的形式批量上传。支持获取校本多媒体资源到本地查看，也可选择插入校本资源库中的多媒体资源，实现校内资源的共建共享。（提供相关证明文件）
29、为顺应信息化教学场景的普及，软件支持集体备课功能，教师可选择教案、课件等资源上传发起集备研讨，能够设置多重访问权限，支持生成集备报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。
	套
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	功放
	1、额定功率：立体声2×60W/8Ω 
2、频率响应：20Hz-20KHz  +1/-3dB 
3、额定输入灵敏度：线路 -12dB±1dB   话筒 -34dB±1dB 
4、失真度：≤0.5%
5、信噪比（话筒关闭、音调平直）：    ≥80dB
6、额定电源电压：交流220V /50Hz
提供三年质保售后服务
	台
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	音箱
	1、额定/峰值功率：     60W/120W             
2、额定阻抗：             8Ω                                                                                                               
3、特性灵敏度：           88dB /w/m 
4、输出声压级：           113dB/W/m(Continues)， 120dB/W/m(Peak) 
5、额定频率范围（-3dB）： 80Hz－18KHz                                                                                                             6、辐射角度（H×V）：     90°×50° 
7、扬声器单元：           LF：6.5"×1，HF：2"×1 
提供三年质保售后服务
	对
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	无线话筒
	一拖四无线麦克风
1、 接收机
工作频率：UHF 640-690MHz
信道数量：200
调制方式：FM
频率生成方式：PLL锁相环频率合成
接收方式：超外差二次变频
导频方式：数字导频
接收灵敏度：-96dBm
音频响应：30Hz-18KHz
谐波失真：≤0.5%
音频输出方式：平衡、非平衡
音频输出阻抗：600Ω±10%
综合失真度：＜0.5% @1KHz
工作电源：DC 12V/1A
功耗：≤10W
2、发射机
工作电源：2 * AA（1.2V或1.5V）
工作频率：640-690MHz
频率稳定度：±1 ppm
最大发射功率：10dBm
调制方式：FM
频率生成方式：PLL锁相环频率合成
话筒类型：高保真动圈式
话筒灵敏度：-53dB @ 1KHz
频率响应：30Hz-18KHz
拾音极性：心型指向性
拾音方式：动圈式
工作电流：100mA
3、腰包
工作电源：两节AA电池或镍氢充电电池
电池使用时间：8小时
工作频率：640-690MHz
最大发射功率：10 dBm
音频频率响应：60 ~ 20 KHz
提供三年质保售后服务
	套
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	网络广播中心
	内置多路千兆工业级以太网交换服务器，具有10Mbps/100Mbps/1000Mbps 自适应以太网双网络RJ45接口，双网络接口支持手拉手连接，支持TCP/UDP/ARP/HTTP等多种网络传输协议，支持跨交换机、路由器、互联网连接功能;
采用17.3寸1920*1080工业级32位真彩色超清屏与工业级电阻触摸屏设计.
采用HM65工控工业主板，采用Intel@ HD Graphics核心显卡，采用酷睿I5/I7 CPU，采用8G DDR3 支持1600/1333/1066MHZ内存，采用mSATA /128G 固态硬盘设计。
采用数字化DVD光驱，读盘能力强，可挑战万元级的DVD机的读盘能力，纠错能力强，具有一键弹仓物理按键；
内置5路线路输入AUX音频输入接口与1路MIC紧急话筒接口，并且6路通道可支持独单同时广播，输入音量可以独立调节,具有1路线路输出接口；
内置20W监听功放与喇叭，可任意监听输出分区；
内置2路USB2.0扩展接口，可支持高达128G U盘与8TB 移动硬盘，通过USB接口添加无限首播放节目;
内置高档工业级防水键盘与双键触摸鼠标套装，附带可自锁限制管理权限的悬浮工业托盘；
具有定时开、关机功能，电源非法断电可自动启动功能，内置多路电源时序电源管理功能；
具有HDMI视频输出扩展接口，可扩展高清1080P大屏幕显示；
具有一键全区紧急消防广播功能，具有手动选区紧急广播功能，具有自动触发消防广播功能，具有紧急话筒自动EMC优先功能，具有多级优先级管理功能；
采用业务寻呼与紧急寻呼复用的多功能话筒，可自动切换业务寻呼与紧急寻呼功能；
采用图形化设计界面，显示分区可设定分组功能，可设定分区显示区域的背影图，可设定分区与分组的排列顺序，显示区域具有轮循状态显示以达到一个窗口可监控无限个分区状态的功能；
具有定时广播功能，可设定多套定时策略，可设定定时节目的优先等级，可设定智能定时开、关智能触发短路接口控制功放电源与外接设备的电源管理功能；
具有对解码播放设备进行现场监听功能与输出监听功能；
具有多级优先级设置功能，针对不同的客户需求，设定不同的节目源优先等级；
具有日志记录功能、具有设备故障提示功能、对讲声音存储与事件追塑回放功能；
具有外置音源节目制作功能，可把模拟信号转化成服务器节目库节目源，存取为高保真320kbps/MP3格式，服务器可添加高保真32k~320kbps /MP3音频节目；
具有1路线路输入优先功能，可设定优先事件根据输入信号的强弱自动打开相应的广播分区进行广播，该功能可完美结合临时广播的无线话筒或外置播放器接入系统进行音频广播；(软件订制即有)
显示分区可用户自由定义显示数量，根据分区数量动态分配分区显示占有面积；
	台
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	网络化主机软件
	支持正版windows xp与win7操作系统。
 支持100M/10M自适应TCP/IP传输网络。
 强大的广播矩阵，内置大容量节目源空间，可根据用户需要定制节目源；
 分区监听功能，对分区终端的播放状态和音量大小均可实时监控操作；
 具有录音功能，用户可以自己制作节目源，可以通过本机录制，也可从远程控制电脑上复制；
 具有业务、紧急外接话筒输入，分别具有5mV与3mV两个不同电平灵敏度的接口，可外扩无线话筒。
 具有手持式紧急话筒，并具有业务、紧急告警自动切换功能，当紧急告警时，话筒具有智能电平EMC优先级。
 可利用网络音频采集终端来扩展音频输入通道,可无限扩展外接输入节目源；
 可定时编程播放节目，系统按预先编制的程序运行，可无人值守。可以每天手动或定时播放各种音源类型的作息铃声。不同分区可单独定时还可在同一时刻播放不同的节目和不同的分区音量。
 定时控制功能，可在本机编辑定时点，也可从电脑下载定时点到本机执行；
 终端播放节目：可以由主机逐一给各分区分配播放音源，也可由终端独自点播主机上的节目音源。
 强插寻呼：总控制机房在主机上可寻呼单独分区或全部分区，具有电话寻呼功能。
 对讲功能：若系统设置了多个分区，则分区之间可通过编辑分组来实现一个对多个终端的寻呼，并且两个终端之间也可相互寻呼对讲。
 分组功能：可对网络播放终端设置分组区域管理功能，可方便管理与操作。
 远程控制：远程控制电脑是局域网内任意一台电脑，它装有本系统的控制软件，可对本系统进行操作控制和修改。
 备有消防中心接口，告警自动强插，同时支持短路告警（警报卡）和网络信号告警（AXT8132）。
 终端断线后自动恢复断线前的播放节目。
 支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端上。
 具有多级音源优先管理功能，默认为7级优先等级。
 可设定播放终端的EMC 24V或短路强播输出信号与多级优先节目源的相互联系，并可设定延时时间关闭功能。
 具有日志查看功能，可查看设备的操作与运行情况。
 采用图形化人性界面设计，分区状态信息一目了然。
 集成背景广播、业务广播、紧急广播的强大广播功能。
 可连接多种网络扩展设备，包括网络音频采集器、网络电话寻呼器、网络无线遥控器、网络消防联动终端…。
 可对内置的海量节目源编辑、管理功能，具有外置输入音源录制功能，实用性强。
 支持无人值守功能，有效降低维护成本。
 可设定网络传输格式。
 支持中、英文多种语言切换功能。
	台
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	校时模块
	1.采用RJ45连接接口，支持485传输协议，最大传输距离大于300米（超过1500米时需要本地直流供电）。
2.可实现GPS校时功能。
3.具有电话.短信广播。
4.额定工作电源电压：DC24V；
5.额定工作电源电流：100mA；
6.工作温度：-30℃ to +80℃；
7.机器尺寸（mm）：86×86×50（L×W×H）；
提供三年质保售后服务
	台
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	网络播放终端
	具有10Mbps/100Mbps自适应以太网双网络RJ45接口，支持TCP/UDP/ARP/HTTP等多种网络传输协议，支持跨交换机、路由器、互联网连接功能。
内置1路EMC紧急优先线路输入，1路EMC紧急优先线路链接输出, 1路网络解码音频线路输出，可自定义设定本地、网络音频的优先级等级。
具有1路EMC 短路输出\ 1路24V电平输出触发接口，可连接控制音控器或时序电源或智能触发开关功放。
内置5W高效监听数字功放与监听喇叭。
内嵌HTTP网页服务器，可通过PC软件或HTTP修改设备网络参数，支持网络远程升级。
内置LED数码屏，可实时显示解码终端的工作状态。
内置2路220V/10A电源输出管理接口(需要定制才具备) ，可控制智能开、关功放。
可集成10通道100W/每通道功率分区控制器。（需定制）
特色功能（控标）：
内置10Mbps/100Mbps自适应以太网双网络接口，内置交换机功能，支持设备手拉手或星形网络连接；
网络实时音频传输延时小于50mS;
提供三年质保售后服务
	台
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	前置放大器
	1、黑色铝合金面板机柜式2U流线性设计，简洁大方，操作简单；
2、10位(-32,16,-8.-4,0,2,4,6,8,12,CLIP)LED电平动态指示；
3、自带钟声（CHIME）/警笛声（SIREN）输出，并具有优先功能；
4、具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入；
5、第1个话筒（MIC1）具有最高优先、强行切入优先静音功能；MIC1和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先； 
6、MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EMC1,2）通道辅助输入接口功能；
7、话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮(MASTER)；
8、带钟声选择，设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节；
9、具有1路静噪模式开关，可根据需要打开或关闭静噪模式；
10、具有1路信号接地与浮地开关，可根据现场调试进行选择；
11、音频输出具有3种（0.775V/1V/1.5V）增益选择开关，出厂默认输出0.775V；
12、采用DC24V与AC100~240V双电源供电，当无市电输入时自动切换至DC24直流供电；
15、话筒输入(MIC)：600 ohms(Ω) 5mV ,不平衡；
16、紧急输入(EMC)：10k ohms(Ω) 200mV ,不平衡；
17、线路输入(AUX)：10k ohms(Ω) 200mV ,不平衡；
18、线路输出：10k ohms(Ω) 0.775V (0 dB) ,不平衡；
19、频率响应：60Hz~15kHz(±3dB)；
20、非线性失真：THD<0.01% at 1kHz；
21、信号噪声比S/N：>70 dB；
22、 音调调整范围：BASS:100Hz(±10dB) , TREBLE:12kHz(±10dB)；
23、默音抑制能力：MIC1输入时,MIC2~ MIC5、EMC1~ EMC2、AUX1~AUX3信号衰减0~30 dB，EMC1~EMC2输入时,MIC2~MIC5、AUX1~AUX3信号衰减0~30 dB；
24、电源：AC220V±10% 50-60Hz；
25、电源消耗：10~15W；
26、机器尺寸：89(H)×483(W)×350(D) mm；
27、重量：5.96kg；提供三年质保售后服务
	台
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	网络化智能寻呼站
	采用高亮、高清、高分辨率1024*600，7英寸LCD工业液晶彩屏；
采用高档中控台快捷按键；
采用紧急带盖防护一键全区触发广播按键；
采用高档二段电容式咪杆；
具有10Mbps/100Mbps自适应以太网双网络RJ45接口，支持TCP/UDP/ARP/HTTP等多种网络传输协议，支持跨交换机、路由器、互联网连接功能。
采用多核A7 ARM架构的CPU，集成GUI图形化处理器；
采用嵌入式Linux操作系统与华丽的QT交互界面；
具有2路USB读取U盘接口、1路SD存储卡读取接口，可把本地节目广播到网络终端分区上播放；
具有1路HDMI 显示扩展接口；
具有1路无线话筒输入接口、1路普通话筒输入接口、1路辅助线路输入接口，1路线路混合输出接口连接有源音源用于扩展混合声音，1路监听耳放输出接口；
具有2路短路输入触发接口，2路短路输出触发接口，1路RS485扩展控制接口；
具有自定义分区与分组功能，可限定用户分区权限功能，不同的操作用户可以显示不同的限定分区；
具有寻呼与对讲功能，可设置免提自动接听与超时呼叫自动转移功能；
内置AGC自动增益控制系统，内置话筒讲话电平检测电路，具有智能自动关闭寻呼功能；
内置网络播放器功能，可点播网络主机节目库或本地USB节目源进行控制分区广播功能(即具有分控控制分区广播节目功能)，可预听主机上的节目库歌曲内容；。
具有一路线路输入、一路线路辅助输出功能，方便用户扩展无线话筒与本地外接功能扩声使用；
特色功能（控标）：
线路输入检测功能，可设定自动打开用户设定的广播分区进行寻呼广播，适用于外部无线话筒连接，无需手动操作寻呼按钮，只需要打开无线话筒讲话即可实时广播;
寻呼实时音频延时小于50mS;
具有监听功能，可任意监听广播分区输出声音与播放终端现场环境声音；（定制）
	台
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	网络化室内音箱
	具有10Mbps/100Mbps自适应以太网双网络RJ45接口，支持TCP/UDP/ARP/HTTP等多种网络传输协议，支持跨交换机、路由器、互联网连接功能。
内置1路线路输入，1路话筒输入，1路线路输出，可自定义设定本地、网络音频的优先级等级，内置1路音频数据RS485扩展总线，总线可扩展各类扩展设备。
具有EMC 短路\ 24V输出触发接口，可连接控制音控器或时序电源或智能触发开关功放。
内置2*20W高效数字功放，内置1只20W/4欧定阻喇叭，音箱最大声压级可达105dB,可外接一只20W/4欧副音箱。
内嵌HTTP网页服务器，可通过PC软件或HTTP修改设备网络参数，支持网络远程升级。
内置DSP音效处理器，可通过遥控器调节高、低音音效处理。
可集成100V定压功放音频备用输入功能,应用于高考备份系统。（该功能需要定制）
可集成2.4G无线教学话筒。（该功能需要定制）
特色功能（控标）：
内置10Mbps/100Mbps自适应以太网双网络接口，内置交换机功能，支持设备手拉手或星形连接；
网络实时音频传输延时小于50mS;
具有本地线路输入、本地话筒输入、网络音频三级优先级设置功能；
提供三年质保售后服务
	台
	1
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	八路智能电源控制器
	1、受控电源数量：≥16路；
2、单路负载：≥2KVA；
3、整机负载：≥8KVA；
4、控制方式：手动或自动控制；
5、接口：≥2个RJ45以太网10M/100Mbps自适应接口，内置网络数据交换功能，可支持设备手拉手级联；
6、支持接收应急广播智能物联中控主机的通讯控制进行电源的控制；
7、支持按顺序开启/关闭16路设备电源，保护电网不受冲击，保护功放和喇叭免受电源冲击，关机后，可完全关断输出。
特色功能：
1、内嵌LED 4位数码显示屏，可显示当前系统时间与电源控制状态； 
2、16路独立电源输出开关状态，可通过面板的16个按键开关独立控制，并且带有16个LED状态指示灯； 
3、16路独立电源输出可通过网络连接应急广播智能物联中控主机进行定时开关或远程手动开关；
4、内置网络模块，每台电源主机具有独立的IP地址，单独系统可支持无限台电源主机扩展；
5、内置智能电源分析模块，可监控当前电源输出总耗电功率、电源电压、输出电流等电参参数，全部电参数通过网络过传送到应急广播智能物联中控主机，并且在应急广播智能物联中控主机的电源监控界面上显示详细信息；
6、内置过流保护开关，开关总容量支持220V 30A；
7、独立大电流电源输入接线端子，电流容量最大支持30A；
8、内置电网过滤系统，可对对电网干扰大的电源通道定时开关，减小对整个系统的干扰； 提供三年质保售后服务
	台
	1
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	真分集无线话筒(双手持)
	产品特点
1. 黑色铝合金面板机柜式1U流线性面板设计，话筒轻重度，风格爽朗，手感飘逸，操作简单，方便使用。
★2.采用红外线自动对频，U段真分集增强型接收四位天线双发射双接收设计。300组频率互相使用互不干扰，抗干扰能力拔群，稳定不断频。
★3.专业室外远程距离讲话，UHF真分集RH集成，确保远距离有效接收，正常距离约100M，配合天线分配器、放大器使用，距离可达300M左右。 
4.发射器和接收器均有点阵式的LCD动态显示功能，显示RF、AF、电池电量，频道和频率互换，可设上锁显示方式，系统功能全面、先进、专业水平高。 
5.带独立通道隔离输出或话筒混音输出，
6.手咪有大小发射功率可调，音质清晰厚重效果的配套工程机可选 
技术参数

系统综合指标
频段范围：UHF510－960MHz　(可选)  
接收方式：FM/Ips红外线自动锁频  
调制方式：PLL锁相环综合控制  
频道间隔：25KHz/50KHz/125KHz/250KHz (可选)  
频点数目：UHF　100－1280个（可选）  
显示内容：RF/AF声道/频率电池静音通道等菜单内容  
射频稳定度：±0.005%  
最大偏移度：±15KHz具有音响压缩扩展处理自动音量控制  
S/N比值：＜105dB  
T.H.D：＞0.5%  
静音控制：多重静音控制  
频率相应范围：60Hz~18KHz±5 dB  
灵敏度：输入10－15dBuV，S/N：＞70dB  
谐波干扰比：＞80dB  
副谐波：＞－50dBc  
发射功率：10－30mW(视现场情况)  
接收距离：108M（视现场情况）  
天线搭配：高、中、低（视现场情况）  
音头搭配：动圈式/电容式  
话筒搭配：手持/领夹/头戴/会议  
电池搭配：两1.5VAA电池  
电源供应：DC　12V－20V
提供三年质保售后服务
	台
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	无线麦克风增强型天线
	1、可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。
2、频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。
为了保持系统完整使用的兼容一致性，与主项为同一系列产品
提供三年质保售后服务
	台
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	天线分配器
	1、载波频率范围:470~970Mhz
2、全频带增益:8dB(±3dB)
3、输入/输出阻抗:50ohmRF
4、输入功率:0dB(Max)@Attenuation=0dBRF
5、输入衰减:-31~0dB(Step:1dB)
6、输入/输出接头:BNC(F):Inputx8/Outputx2
7、功能:1.天线电源开/关控制2.RF输入衰减控制3.RF讯号开/关控制天线
8、电源：12V/200mA*8
9、主机电源输入电压DC:12V2A
提供三年质保售后服务
	台
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	天花扬声器
	1、室内金属吸顶扬声器,压模一体成型,高密防尘网罩，喷漆防锈处理工艺。
2、金属三位压棉弹簧压脚扣顶固定，ABS弹簧压脚接线端，外观简约大方，安装方便；
3、专用音频变压器,全频喇叭单元设计，中音饱满。低音浑厚，音质清晰明亮
4、阻抗小,传输性能稳定，传输距离远,使用寿命长
5、适用于商场、超市、工厂、宾馆、酒店、会所、别墅、楼宇大厦等公共场所消防、寻呼、公共广播等各种的背景音乐播放需求，稳定性信价比最高扬声器产品。
6、额定功率 3W/6W
7、线路输入 70V/100V
8、阻抗  Com/1.7KΩ/ 3.3KΩ 
9、喇叭单元 5〃x1
10、声压级 93±3 dB
11、频率响应 110-13KHz
12、网罩孔间距 Φ1mm
13、开孔尺寸 Φ170mm 
14、外观尺寸 Φ202*65mm
15、接线方式 带压线端子出线
16、安装方式:三位压棉金属弹簧压脚扣顶安装
17、重量 0.8kg
提供三年质保售后服务
	台
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	室外音柱（白）
	1、铝合金外壳设计具有防潮防尘防水防锈的特性, 注塑ABS防水内固定夹板,高密铝网罩，精密烤漆工艺。
2、专用音频变压器、高低音单元组合纤维纸盆防水漆处理,声音还原为真实、音质清晰、音色自然、中音纯正、失真小，声场覆盖圴匀。 
3、不锈钢固定安装支架。结实轻便耐用，安装方便，寿命长，室内外均宜可使用；
4、额定功率 20W/40W
5、线路输入 70V/100V
6、喇叭单元4"*4+1.5"*1；
7、阻抗COM/250Ω/500Ω 
8、声压级（1W/1m）90±3dB
9、频率响应 100-15KHz 
10、接口直接尾线接出
11、外观尺寸625*150*130mm；
12、重量3.92kg
提供三年质保售后服务
	台
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	直流无刷广告道闸
	提供三年质保售后服务
采用直流无刷电机，3-6s速度可调，控制精准
自带防砸雷达孔位，可搭配防砸雷达，避免砸人/车
支持百叶杆件、箱体灯箱广告投放
支持断电手动抬杆开闸
支持双闸对开，开关闸时间准确同步
四段数码管显示，便于调试及维护
支持连续过车时闸杆常开功能
支持无线遥控、台控、手动、开关量、RS485信号控制等开闸方式
采用无限位开关设计 
提供学习型遥控器，可现场配对 
箱体表面静电喷涂工艺，防水、防锈、不褪色
闸杆配有橡胶胶条，可起到缓冲保护作用
产品规格：
档杆方向 左右
升降时间（秒） 3-6秒可调节
升降次数（次） 可达500万次
车流量 可达5000次/24小时
遥控距离 30m
技术参数 描述
遥控器功能 开闸、落闸、暂停
传动结构 曲臂连杆结构
电机类型 直流伺服
道闸控制 默认采用开关量信号传输，支持RS485信号传输
防砸功能 支持雷达防砸（需另配12V电源），支持地感线圈防砸
其它功能 支持遇阻返回、计数、连续过车常开、延时落杆、RS485通讯、起落限信号输出、地感接口、线控和遥控信号分开输出
通用特性 描述
电源 工作电压：AC 220V ±10%
外壳材料 2 mm冷轧板
尺寸 整机尺寸：450*335*1180mm
 主轴中心离地高度：1050mm
 灯箱广告灯片制作尺寸400 * 868mm
，广告叶片尺寸82mm * 750mm
灯控方式 光敏控制
重量 72 kg
安装方式 落地安装
弹簧寿命 50万次或12个月(30万或6个月时检测平衡)，配合3.5米(不含)以上广告杆使用时，寿命30万次或8个月
功耗 150W max
工作环境 -30 ℃~80 ℃
防护等级 IP54
	台
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	车辆检测器+50米地感
	提供三年质保售后服务
业内首创集成环境相机和防砸雷达于一体，一机多用
搭配鱼眼镜头，支持全杆型视角，可视范围更广泛
单雷达，大小车兼容，适应性更强
采用79Ghz技术，分辨率更高，检测更稳定 
快速施工，省去相机立杆、拉线等
支持蓝牙调试，远程调试，日志导出等
自带存储，支持存储5天录像
200万像素工业级品质，视频图片分辨率1920X1080
内置LED暖光补光灯，保证不同光照场景数据采集
产品规格：
成像器件 1/2.9 inch 200万像素CMOS图像传感器
镜头类型 定焦镜头
焦距 0.98mm
光圈大小 F2.1
EMMC 16GB
检测范围 描述
横向宽度 默认±1m，横向±1.5m可配置
纵向长度 默认2.6m，1-6m内可配置
人车区分 支持
大小车兼容检测 支持
接口特性 描述
开关量输出 1路
网口 1路
RS485 1路
音频接口 支持MIC，采集随路音频
升级调试 描述
在线调试、升级 蓝牙、网口
雷达日志 默认开启：记录雷达检测状态
通用特性 描述
工作频率 79GHz
响应时间 100ms
尺寸(长×宽×高) 161mm × 91mm × 60mm
电源 DC 12V/0.6A
工作温度 -40℃~+70℃
工作湿度 5~95%RH(无冷凝)
防护等级 IP67
适用类型 直杆、曲臂、栅栏、广告、圆杆、空降
安装方式 壁装
	套
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	车牌识别相机
	提供三年质保售后服务
光学特性
内置LED暖光补光灯，色温3000K环保不刺眼
星光级光学感应器，配合一体化内置补光灯，可适用于低光照环境车辆抓拍及识别应用
400万像素工业级品质，视频图片分辨率2688X1520
采用电动变焦镜头，焦距支持2.8mm~12mm范围
自动增益、自动白平衡、宽动态处理，适应于复杂光照条件环境
支持车辆测光功能，强顺逆光图像自调节
编码特性
视频主辅码流输出
支持2688X1520@60采集制式
支持先进的H.265编码算法，压缩效率更高
定制化OSD，可以灵活标注车辆画面各种辅助信息
功能特性
支持微卡口道路场景车牌识别
内置车辆车牌识别算法，视频检测抓拍车辆，自动识别车牌号码
支持仅抓拍车头配置
支持黑/白名单联动控制道闸，可实现出入口系统脱机运行
支持主副相机配置，混进混出配置
支持多种多路外设配置
信息记录防篡改
支持车牌防伪功能
支持云运维、云管理
网络特性
双网口设计，支持临近设备手拉手组网，减少布线
网络自适应技术，确保丢包等异常网络环境下提供有效监控
配合使用MicroSD存储卡，支持断网缓存，网络中断时抓拍数据前端存储不丢失
支持HTTP、MQTT、SDK等多种第三方对接开发方式
电源 工作电压：AC 220V ±10%
整机功耗 40W max
材质 箱体1.2mm冷轧板
重量 27kg
工作环境 -20℃~70℃
安装方式 落地安装
防护等级 IP54
发光单元 描述
光源类型 6颗暖光灯珠，色温3000-3500K
灯板模组 描述
模组分辨率 64*64
像素间距 P4.75
显示规格 描述
亮度 1500cd/m²
	台
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	识别仪立柱
	提供三年质保售后服务
标配相机支架，可安装出入口抓拍单元
立柱3处开孔，便于各组件线缆穿过
2mm镀锌冷轧板，表面喷塑工艺处理，防水不易锈蚀
可搭载出入口抓拍相机、LED屏、补光灯等组件，简单装配为一体化设备
产品规格：
立柱材质 镀锌管
立柱尺寸 φ60mm×1300mm，厚度2mm
底盘材质 钢
底盘尺寸 φ200mm，厚度4mm
技术参数 描述
立柱开孔 3处，用于线缆穿过
管线开孔 400mm高处，840mm高处，1215mm高处
立柱装配 立杆与底盘焊接装配，立杆与相机支架螺丝固定
安装方式 落地安装
附件 描述
附件 安装螺丝
	台
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	语音显示屏
	提供三年质保售后服务
LED显示，支持红、绿、黄三色
支持自定义中文、英文、数字字符显示
支持字符内容静态、滚动显示
内置扬声器，支持固定语音播报
尾线接口设计，免拆机便于安装
箱体自带相机安装支架，搭载抓拍相机，简单易用
钣金工艺外壳，钢化玻璃面板，安全可靠
产品规格：
显示单元 LED，红、绿、黄三色
显示行数 4行
支持字数 中文16字，英文32字
支持字符 中文/英文/数字，GB2312字符集
技术参数 描述
显示尺寸 304mm×304mm
像素间距 4.75mm
分辨率 64×64
可视角度 水平120°，垂直120°
可视距离 10m
通信接口 RS485
通用特性 描述
电源 AC 220V
外壳材料 钣金+钢化玻璃（雾化处理）
外形尺寸 355mm*420mm*106mm
整机功耗 70W
重量 8kg
工作环境 -20~50℃
防护等级 IP54
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	出入口门岗一体机
	提供三年质保售后服务
单台设备最多支持4通道值守，支持最多8台设备级联
8内网口1外网口，1根网线通岗亭，无需交换机和配电箱
无需配置PC硬件，免去繁琐系统环境软件安装，省时省力又省心
内嵌Linux系统，搭配多种网络防护手段，稳定又安全，还可杜绝玩游戏
操作页面简单清晰易懂，上手容易
支持CS端岗亭本地操作，BS端后台远程管理
多种收费模式可选，适应不同场景，满足绝大部分应用场景需求
支持车辆权限分离，不同名单车辆支持设置不同的出入口进出权限
支持包期车、授权车、临时车、禁行车管理，可进行批量配置和分组管理 
支持军警车自动识别放行
支持过车实况和图片显示、余位显示，车辆进出场时显示车辆各类信息
支持管理出入口抓拍相机、出入口信息屏及道闸
支持电子支付、无感支付、现金缴费，支持无牌车扫码入场
支持脱机管理，支持断网续传，数据不丢失
支持名单车辆秒内抬杆，临时车无感支付，提高通行效率
支持场内车辆查询、过车查询、收费查询和统计分析
支持BS端一键式网络抓包，方便快速收集设备状态
关键操作日志直观显示，便于快速排查操作异常
支持过车图片存储、支持录像存储支持接入上级域视频监控管理平台
画面显示 进、出口实况、抓拍图片显示以及进、出场信息显示
收费管理 支持多种费率管理
数据查询 场内车辆数据、车辆进出场记录、临时车缴费记录、充值记录、交班记录等查询
包期管理 支持
统计分析 支持收费统计、车流量统计分析
进出管理 单台支持2进2出实况管理
用户管理 最大32个管理人员（1个管理员，31个普通用户），可添加、编辑、删除用户；
最大128个收费人员，可添加、编辑、删除用户
常规参数 描述
操作系统 Linux
内存 1GB
存储 标配1T硬盘
网口 8内网+1外网百兆网口
USB接口 1个USB3.0接口，1个USB2.0接口
VGA 1路VGA送显
HDMI 1路HDMI送显
音频输入输出 1路输入、1路输出
电源 AC220V
通用特性 描述
整机功耗 ≤20W（含硬盘）
工作温度 -10°C～+55°C
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	电动广告门
	提供三年质保售后服务
门体总宽度：能够自由调节，可调范围1200~1800mm；通道宽度能够自由调节，可调范围800~1400mm；
开门方向：可通过调整门框的位置（左、右互换），安装为左开门（逆时针），右开门（顺时针）；
开门方式：可扩展无线遥控、人脸识别、IC刷卡、人证核验等方式；
开关门速度：支持开、关门速度独立调节；
自动关门：开门一段时间后，可自行关门，开门保持时间可设；
支持智能遇阻、推门反转保护；
超静音，工作时噪音低于50db；
断电通行：广告门结构简单，操作方便，在断电情况下，可手动轻轻推开；
性能可靠：支持电机过流、过载、短路保护，电机故障保护，电源反接保护，磁感应限位，防潮防尘，使用寿命300万次；
灯箱广告：LED平板灯发光均匀，高效节能，支持光感开启广告灯，可以根据周边环境的明暗程度开启/关闭广告灯。
产品规格：
开门角度 90°
开/关门速度10%-100%可调（3-7秒）
开门保持时间0-255秒（默认5秒）
磁力锁承受压力180KG
水平推力150KG
供电电压DC24V/5A
额定功率30W（接灯箱+25W）
静态功率小于1W
广告画面尺寸1060mmX650mm
通道宽度：最小 800mm、最大 1400mm
雷达感应范围（FG3201R）：1米（可调）
重量：65KG
运行环境温度：-20℃～50℃
运行环境湿度：小于90%（无凝露）
	台
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	刷开器
	1.刷开器
	个
	1

	58
	不锈钢防水开关
	1.不锈钢防水开关
产品材质 不锈钢+PVC
使用电压 DC12V
使用场景 刷卡立柱配套安装
使用寿命 50万次老化测试合格
	个
	1
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	IC扣卡
	1.IC扣卡
卡片类型：mifare卡(国产)
符合标准：ISO14443 标准
卡片容量：1K
工作频率：13.56MHz
	个
	100
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	刷卡立柱
	产品工艺 静电喷粉(黑银彩)
顶部开孔 40mm*50mm
产品高度 1000mm
底座尺寸 120mmx120mm
底座高度 30mm
产品尺寸 80mm*80mm*1000mm
产品材质 钢板
	根
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	管理机
	1.管理机，提供三年质保售后服务
	台
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	单机芯人行通道闸
	提供三年质保售后服务
1、幼儿园专属订制闸机，与幼儿身高相适应，方便刷卡；
2、红外/机械双重防夹，智能感应，弧形外观，防止孩子磕伤；
3、搭配考勤控制器，实现刷卡考勤、安全把控一体化；
4、零位自检功能，方便维护；遇到非法闯入，报警提示；
5、联动人脸识别考勤机，实现出入把控、考勤安全一体化；
6、有彩虹糖、桥式圆角斜面和豪华道闸款式可选
故障自检和报警提示功能:方便用户维护及使用。
可外接任何控制设备输出的控制信号或按钮或遥控，实现单双向控制通行。
自动复位功能：每摆动90度，并检测人和物体通过后，即自动复位，或在规定的时间内（延时多档可调）未通行时，系统将自动取消此次通行的权限而回归初始位。
灯光指示：高亮度通行灯状态指示，指引通行。
防尾随功能：
1、当前面的人和物体通过后，在摆臂复位的过程中，如有人尾随或冲闸，摆臂自动反推力阻挡并报警。
2、（当装有红外探测的情况下）当前面的人和物体没有完全通过时，如有人尾随闯入，则红外启动报警。
3、过人、过车模式可选。
消防输入：可与消防报警信号连接，实现不断电落杆常开。
报警提示功能：非法通行或冲闸时，自动发出报警提示。
速度可调：摆臂打开及关闭的速度多级可调，用户可根据实际需求进行设定。
新一代工业级ARM控制系统，增设多功能数码设置、加密及复位等功能。
防反转功能：在摆臂复位的过程中，如发生外力逆转摆臂，摆臂即自动启动反推力且发出报警，待外力消失后则自动回到零位恢复通行。
自动保护功能：当外力阻止摆臂正常运动时，且外力连续不断，系统将自动检测20秒后自动保护并进入休眠状态。当下一次合法信号输入时，闸机将自动恢复正常。
多级防撞缓冲功能：非法通行或冲闸时，闸杆缓冲相应角度且启动即时反推力，同时启动报警，在实现人性化防伤害的同时也大大减少了因经常或连续冲撞而产生的机械损坏。
无人职守：断电摆臂自动常开，通电自动复位（阻挡通行）。
产品参数及控标点：
1、电源电压：AC220V±10%、50Hz；驱动电机：24V。
2、输入接口：12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号。
3、通信接口：TCP；通信距离：≤1200米；
4、闸杆长：600-800mm；闸杆回旋角：120度;；
5、摆杆转向：支持单向和双向(可选)；
6、摆闸主板为可视化操作模式（根据实际需求进行操作）；
7、提供摆闸主板TCP通讯协
	台
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	双机芯人行通道闸
	提供三年质保售后服务
1、幼儿园专属订制闸机，与幼儿身高相适应，方便刷卡；
2、红外/机械双重防夹，智能感应，弧形外观，防止孩子磕伤；
3、搭配考勤控制器，实现刷卡考勤、安全把控一体化；
4、零位自检功能，方便维护；遇到非法闯入，报警提示；
5、联动人脸识别考勤机，实现出入把控、考勤安全一体化；
6、有彩虹糖、桥式圆角斜面和豪华道闸款式可选
故障自检和报警提示功能:方便用户维护及使用。
可外接任何控制设备输出的控制信号或按钮或遥控，实现单双向控制通行。
自动复位功能：每摆动90度，并检测人和物体通过后，即自动复位，或在规定的时间内（延时多档可调）未通行时，系统将自动取消此次通行的权限而回归初始位。
灯光指示：高亮度通行灯状态指示，指引通行。
防尾随功能：
1、当前面的人和物体通过后，在摆臂复位的过程中，如有人尾随或冲闸，摆臂自动反推力阻挡并报警。
2、（当装有红外探测的情况下）当前面的人和物体没有完全通过时，如有人尾随闯入，则红外启动报警。
3、过人、过车模式可选。
消防输入：可与消防报警信号连接，实现不断电落杆常开。
报警提示功能：非法通行或冲闸时，自动发出报警提示。
速度可调：摆臂打开及关闭的速度多级可调，用户可根据实际需求进行设定。
新一代工业级ARM控制系统，增设多功能数码设置、加密及复位等功能。
防反转功能：在摆臂复位的过程中，如发生外力逆转摆臂，摆臂即自动启动反推力且发出报警，待外力消失后则自动回到零位恢复通行。
自动保护功能：当外力阻止摆臂正常运动时，且外力连续不断，系统将自动检测20秒后自动保护并进入休眠状态。当下一次合法信号输入时，闸机将自动恢复正常。
多级防撞缓冲功能：非法通行或冲闸时，闸杆缓冲相应角度且启动即时反推力，同时启动报警，在实现人性化防伤害的同时也大大减少了因经常或连续冲撞而产生的机械损坏。
无人职守：断电摆臂自动常开，通电自动复位（阻挡通行）。
产品参数及控标点：
1、电源电压：AC220V±10%、50Hz；驱动电机：24V。
2、输入接口：12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号。
3、通信接口：TCP；通信距离：≤1200米；
4、闸杆长：600-800mm；闸杆回旋角：120度;；
5、摆杆转向：支持单向和双向(可选)；
6、摆闸主板为可视化操作模式（根据实际需求进行操作）；
7、提供摆闸主板TCP通讯协议，远程开闸终端程序。
外壳材料： SUS304不锈钢
外壳加工工艺：采用激光、折弯、切割、焊接、抛光、打磨等工艺生产。
规格尺寸：长1200mm*宽200mm*高1000mm 
重量：视各款式定。
通道宽：800mm   
开启关闭速度：0.5-2S可调。
电机：24V /30W无刷。
适应温度：-20℃ ～ 80℃（-20℃以下考虑增加温控系统）。
适应湿度：5％—— 90％。
延时复位时间：多级可调。
通行速度：约25-35人/分钟。
工作环境：室内、室外。
	台
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	幼教服务器
	提供三年质保售后服务，服务器采用的流媒体转发技术是在第三代云通讯技术上开发而成，基于转发服务器到云服务器的直接连接方式，在民用带宽下，解决了多人（千人级）同时在线访问。
课堂秀、明厨亮灶等功能，辅助园长掌控园区安全动态，节省巡园时间，家长通过手机APP可随时随地远程“看娃”，缓解分离焦虑。通道和时间开放均根据园所需求定制操作。
1、极少占用带宽，实时画面传输高效稳定
2、流媒体转发技术，可千人同时在线观看
3、外接报警设备，录像本地回放，一机多用
4、一键远程，网络即插即用。
5、双码流，满足同一视频既能实现本地高清录像又能流畅进行网络传输。
6、全D1压缩/回放；视频压缩采用H.265标准，压缩质量可调。
7、支持显示器、监视器、HDMI 视频输出。
8、支持远程实时监看、远程云台控制、远程录像回放及远程下载。
9、支持软件升级，升级方式可选U盘、FTP和中维官网在线升级。
10、CV、WebCC、VMS、手机监控四种远程监控方式，客户端下载完全免费。
产品参数：
网络视频输入：32路500W
视频输出 "HDMI：3840*2160/2560*1440/1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768
VGA：1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768"
音频输入：支持
音频输出：支持
视频压缩标准：H.264/H.265
视频接入能力：16路500W
音频压缩标准：G.711
硬盘类型：4个 SATA接口
硬盘个数：4个(最大单口支持8T)
文件格式：日志：*.txt/图片：*.JPG/录像：*.mp4
日志条数：无固定上限（3个月）
USB（备份）：支持U盘/移动硬盘   FAT32格式
录像类型：自动/定时/报警/移动检测/智能分析
录像模式：循环覆盖
回放模式：1路500万/1路400万/1路300万/4路200万
回放控制："前进/后退30秒
快退/快进：2X 4X 8X 16X
慢放：1/2X 1/4X 1/8X 1/16X
后退：关键帧后退
单帧播放"
搜索模式：通道号/录像类型/日期
以太网：10M/100M/1000M 自适应
最大远程路数：64路局域网/32路广域网
协议支持：TCP/IP，DHCP，UDP，SMTP，NTP
接入协议;标配ONVIF、云视通2.0、兼容
客户端监视:手机监控
网络接口；2个 RJ-45接口USB接口：3个 USB2.0
云台接口：有485接口
控制设备：鼠标
遥控器开关机：不支持
报警输入：6路报警输入
报警输出：1路报警输出
手机操作系统：Android/IOS
支持协议：TCP/UDP
画面布局：1/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16
报警通知方式：发送到远程客户端/支持报警推送到手机/邮件报警
电子放大：支持
USB修复：支持
语音对讲：支持
区域遮挡 支持
视频丢失报警：支持
报警抓图;支持
区域入侵/绊线入侵、人群密度/快速移动、场景变更、客流量、视频遮挡、虚焦检测、烟火检测、拿取遗留、音频检测 支持区域入侵、拌线入侵、人群密度、快速移动、场景变更、视频遮挡、虚焦报警、烟火检测、拿取遗留、音频检测
工作温度：-10℃～+55℃
工作湿度：10%～90%
电源 ：DC12V
功率：≦20W（不含硬盘）
语言：中、英
尺寸：(W×H×D)mm 445*45*320
重量(g)： ≦5000（不含硬盘）
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	21.5寸考勤机
	提供三年质保售后服务，刷卡签到，记录考勤；语音播报，确保幼儿安全进入所在班级；
家长通过手机APP能实时看到孩子入离园时间、接送人照片等信息；
考勤信息实时统计，自动生成报表，考勤管理轻松搞定。
还可以作为广告机，后台上传照片，同步通知、食谱，循环展示园所风采。
1、系统版本：Android 4.2及以上。
2、摄像头： 200万像素； 读卡器：ID 串口通信。
3、内置高品质音箱喇叭，音色完美。
4、镜面钢化玻璃面板，稳重大器，有效保护液晶屏幕。
5、工业级散热标准，延长机器使用寿命。
6、操作简单，系统稳定，兼容几乎所有视频格式，支持音画同步；
7、开机自动播放，超强五段定时功能，可在指定时间段内播放指定文件每天24小时实行无人监控；
8、批量客户可做软件对接；可设计外观；面板可加logo。
9、横、竖屏皆可切换（图片可以直接旋转，视频需先转换分辨率）。
产品参数及控标点：
面板尺寸 21.5英寸 
显示比例 16:09 
显示区域 476.64 × 268.11 mm (H×V) 
显示色彩 16.7 M 
分辨率 1080(RGB)×1920(FHD) 
对比度 1200：1 
响应时间 5 ms 亮度 250cd/m2 
点距 0.744（H)×0.744mm(V) 
可视角度 89°/89°/89°/89°（左右/上下) 
使用寿命 5万小时以上 
CPU Android A40 
主频 1.4GHz 
内存 DDR3 1G 
内置存储器 EMMC 16G 
解码分辨率 最高支持1080P 
操作系统 Android 
网络支持 以太网、支持WiFi、无线外设扩展、3G（外置） 
显示屏接口 LVDS接口（单路，6位双路，8位，10位双路）支持最大分辨率3840*2160，支持7-108 
显示屏，支持HDMI 4K*2K显示屏输出，支持双屏同显，支持双屏异显 
板载背光 支持3.3V 5V 12V 
网络 具备RJ45千兆网口，支持Ethemet 
具备WIFI模块，支持Wi-Fi 802.11b/g/n协议 
具备蓝牙功能，V2.1+EDR/Bluetooth 3.0/3.0+HS/4.0 
图像旋转 支持0度 90度 180度 270度手动/自动旋转，支持重力感应功能 （选配） 
MIPI摄像头输入 支持1300W像素MIPI摄像头功能（选配） 
实时时钟 内置实时时钟供电电池 
接口设备 支持USB摄像头，最高支持800W像素（选配） 
支持红外遥控器（选配）支持HDMI,4K*2K输出 
支持EDP接口显示屏 
支持LVDS接口显示屏 
4个USB HOST 1个USB OTG 
2组串口，支持外接接串口设备模块（4G模块 NFC模块，打印机，刷卡器等等） 
4组IO检测口 
SD/TF卡，最大支持64GB 
D class超大内置喇叭，6W*2 4R 支持耳机接口输出 
支持麦克风 
播放模式：支持循环、定时、插播等多种播放模式 
视频播放：支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 
图片格式：支持BMP、JPEG、PNG、GIF等 
语言：简体中文 
定时开关机：支持 
RTC实时时钟：支持 
系统升级：支持USB升级，网络升级 
校园卡 IC/ID 
HDMI ×1 
USB 2.0接口 ×2 
音频输入输出 ×1 
SD卡插口 ×1 
DC电源接口 ×1 
网口 ×1 
WIFI ×1 
视频制式 PAL/NTSC/SECAM 
电脑 行同步范围:30～80KHZ,场同步范围:50～75HZ 
 支持1920*1080向下兼容的信号输入 
HDMI 支持480P、576P、720P、1080I、1080P 
输入电压 AC110-240V(50/60Hz) 
正常工作功耗 ≤140W 
待机功耗 ＜3W 
立体声音效 额定功率：5W×2  峰值功率:7.5W×2 
音视频输出 左右声道输出,内置双4R/20W，8R/10W功放 
工作环境温度：0－ 50 ℃，存储温度：-20－ 60 ℃  
工作环境湿度：10%～85%，储存湿度： 10%～85%  
电源管理: 符合 VESA DPMS 标准  
材质 冷板、铝型材、表面汽车烤漆、钢化玻璃 
颜色 卡通/黑色 
安装方式 落地式 
品质标准 ISO9001 
环保标准 符合国际环保标准
	台
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	66
	蓝牙测温枪
	适用于各类型幼儿园，可帮助幼儿园进行晨检统计，解决晨检和健康信息管理不规范的问题，有效地进行异常情况的记录，提高晨检效率，此款体温枪可以与考勤机关联使用，也可配合教师端APP单独使用，使用场景灵活，后台自动生成晨检记录表，方便快捷。
支持教师使用蓝牙体温枪连接教师端手机APP，对宝宝进行体温测量；
支持一日多检,每天可为每个班级创建多次测量记录；
支持展示每次测量的已测量人数与未测量人数；
支持为宝宝一键设置请假或添加备注说明；
每次测量结果在各个软件平台同步呈现。
产品参数及控标点：
量测范围：人体模式：32.0℃～43.0℃（89.6F～109.4°F）
分辨率：0.1°℃/°F
准确度：人体模式：35.0℃～42.0℃±0.2°℃（±0.4F）其它：±0.3°℃（±0.6F）；
提示音：设备开启和准备测量：一声短哗声
测量完成：读数低于37.5°℃（99.5F）时一声长音（1秒）
读数等于或大于37.5°℃（99.5F）时，10声短哗声
系统错误或故障：3声短哗声。
记忆：在内存模式下记录20个温度读数。
指示灯：
正在测量时，蓝色指示灯闪烁。当测量完成，读数低于37.5°C（99.5F）时，绿色指示灯亮
当测量完成，读数等于或高于37.5°C时，红色指示灯亮
操作环境：
人体模式：10.0~40.0℃：
相对湿度85%
大气压力：70kPa~106kPa
存储环境：
-20℃~+50℃
相对湿度85%
自动关机：约1分±30秒无操作后自动关机
电池：2×1,5VAAA尺寸电池（3V)
尺寸：161毫米×54毫米×39毫米
重量：80克（不含电池）
提供三年质保售后服务
	个
	1

	67
	读卡器
	1.读卡器直接通过USB与电脑连接，在园务管理平台进行宝宝考勤卡的录入，无需安装驱动，使用方便
提供三年质保售后服务
	个
	1

	68
	宝宝卡
	1、芯片： TK4100 (兼容 EM4200)
2、描述：频率 125Khz， ISO7815 协议，只读，  64bit UID
3、标准尺寸：85.5*54*0.84 mm
4、材料：PVC/ABS/PET/PS 等
5、标准尺寸：85.5 * 54 mm 或按要求的尺寸制作
6、厚度：0.8~2 mm，ID 厚卡，ID 薄卡
7、读写距离：1.5-5CM（与天线大小，读卡器功率有关）
8、工艺：双面四色，单色印刷，高抗/低抗磁条，条码，喷码，激光码、凸码、烫金/银、印金/银、刮刮乐、UV 油, 人像，打孔等等
9、广泛应用于：银行、交通、社保、电信、医院、学校、超市、酒店停车、一卡通等。
提供三年质保售后服务
	个
	300

	69
	教师卡
	1、芯片： TK4100 (兼容 EM4200)
2、描述：频率 125Khz， ISO7815 协议，只读，  64bit UID
3、标准尺寸：85.5*54*0.84 mm
4、材料：PVC/ABS/PET/PS 等
5、标准尺寸：85.5 * 54 mm 或按要求的尺寸制作
6、厚度：0.8~2 mm，ID 厚卡，ID 薄卡
7、读写距离：1.5-5CM（与天线大小，读卡器功率有关）
8、工艺：双面四色，单色印刷，高抗/低抗磁条，条码，喷码，激光码、凸码、烫金/银、印金/银、刮刮乐、UV 油, 人像，打孔等等
9、广泛应用于：银行、交通、社保、电信、医院、学校、超市、酒店停车、一卡通等。
提供三年质保售后服务
	个
	50

	70
	安全接送系统
	通过与读卡器连接，接收信号并控制闸机的开合。应用在幼儿园道闸设备（摆闸、翼闸），支持读卡后识别人员信息，将数据推送园务后台和三端软件，并且支持连接分班播报进行播报提醒。
详细参数：
CPU：全志A40
主频：1.2GHz
内存：DDR3 1G
内置存储器：EMMC 8G
解码分辨率：最高支持1080P
操作系统：Android 系统版本：4.4
网络支持：以太网
接口设备：USB*2、网口*1、HDMI*1、12V电源口*1、SD/TF卡，最大支持64GB
材质:钣金
提供三年质保售后服务
	套
	2

	71
	运维集成
	1. 硬件维护费用：包括服务器、存储设备、网络设备等各类硬件设备的维护费用。这些费用通常包括硬件设备的保修、维修、更换等。
2. 软件维护费用：包括操作系统、数据库、中间件、应用软件等各类软件的维护费用。这些费用通常包括软件的升级、补丁、故障排除等。
3. 网络维护费用：包括网络设备的维护、网络故障的排除、网络性能的优化等费用。这些费用确保网络系统的稳定、高效运行。
4. 安全维护费用：包括防火墙、入侵检测、病毒防护等安全设备的维护费用。这些费用用于确保系统的安全性和数据的保密性。
5. 培训与技术支持费用：包括对用户进行系统操作、维护、管理等方面的培训费用，以及提供技术支持的费用。这些费用有助于提高用户的系统使用能力和自助解决问题的能力。
6.提供人员五年驻场运维服务
	套
	8




	办公用品

	序号
	名称
	产品介绍
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	办公桌椅
	办公桌：实木颗粒板60*120cm
1、贴面：采用优质饰面板，双层贴面饰面，表面耐磨-磨耗值≤80mg/100r；表面耐划痕≥1.5N；甲醛释放量≤9.0mg/100g，表面耐高温、耐香烟灼烧，85-240秒内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂。
2、PVC封边：采用不低于1.0mm厚PVC胶边，热熔胶，表面光滑，无节疤、凹凸。
3、五金配件：优质五金配件。经酸洗磷化后做喷涂处理。
4、台面、脚板加厚25mm，其他部位不低于16mm。
办公椅：630*660*910cm
材质：采用优质西皮，纯实木框架；
海绵：采用高密度定型海绵，密度为45KG/m3。理化性能应符合国家现行标准；
椅板：依据人体工程学原理设计，多层板板材厚度16mm,板材承受压力达300KG,经防潮、防腐、防蛀等环保处理；
油漆：采用优质环保油漆，PE底漆，PU面漆，油膜硬度达4H。光滑耐磨手感好，色泽美观；
油漆工艺：底着色油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。
	套
	12

	2
	文件柜
	1.产品技术参数:
文件柜规格:180*85*40cm。本产品采用0.5优质冷轧钢板制成。上面两扇门镶嵌透明玻璃，下面一扇是冷轧钢板。有三层搁板(上下可调节)，表面采用灰白色静电喷涂技术。
玻璃门:采用优质透明玻璃，符合产品质量要求，提升整:。
它由柜体系统(顶部、底部、背面和侧面)、门系统(门板、玻璃、锁、和插件)和搁板等组成。每个关闭位置都配有防撞垫和摩擦垫，使打开和关闭时发出噪音。
3.技术特征:
(1)产品全部采用宝钢优质冷轧板，0.5mm精度，钣金流水线制造，耐压力，强度高，耐冲击，不易变形。
(2)主要性能:焊接结构，牢固可靠;搁板可自由上下调节，或充分选择橱柜空间;锁可以灵活打开;门和抽屉可以方便地移动;提供号码，方便快捷地访问数据;且耐候性强。
(3)喷塑材料采用阿克苏(公司已通过ISO9001质量管理体系和ISO14000环保体系双认证)，对人体及周围环境无害，无毒、无副作用，使用时无异味。
(4)五金选用钢制办公家具专用配件。锁(808型，2个/套)的相互启动率为1/10万，锁的使用寿命为5万次。单个货架(三件)可承载50KG。卡环(4个/套)采用优质ABS材料，环保耐磨，接触面光滑，无锐边。连接件和支撑加固辅助件耐磨耐压，硬度满足承载要求。
	个
	25

	3
	办公室沙发（小）
	1.实木仿皮皮革90*70cm
面料：采用优质纤维皮质，经防虫、防腐、等数十道专业工序处理，耐磨性强，透气性好。
泡绵∶坐垫12公分厚高回弹泡绵，靠背8公分厚高回弹泡绵，密度≥40kg/㎥，软硬适中，回弹性能好，不变形，外衬丝绵。
框架∶内框架采用东北落叶松实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%;橡胶绷带、弹簧固定牢固。
配件：一体成型实木配件。
沙发脚∶金属五金脚。
沙发耐久性测试，A级，60000次;经各相应等级测试后，沙发座的面料应完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，座垫无移位或破损，弹簧无倾斜、无松动或断簧，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。
	套
	6

	4
	园长室沙发
	1.实木仿皮皮革200*90cm
面料：采用优质纤维皮质，经防虫、防腐、等数十道专业工序处理，耐磨性强，透气性好。
泡绵∶坐垫12公分厚高回弹泡绵，靠背8公分厚高回弹泡绵，密度≥40kg/㎥，软硬适中，回弹性能好，不变形，外衬丝绵。
框架∶内框架采用东北落叶松实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%;橡胶绷带、弹簧固定牢固。
配件：一体成型实木配件。
沙发脚∶金属五金脚。
沙发耐久性测试，A级，60000次;经各相应等级测试后，沙发座的面料应完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，座垫无移位或破损，弹簧无倾斜、无松动或断簧，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。
	套
	1

	5
	会议室条桌可移动拼接组合
	1.500*1200
E1颗粒板120*55cm
面材：0.6mm天然胡桃木皮，优质实木封边精修；
基材：优质环保高密度纤维板，游离甲醛释放量小于等于7C/100G,经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高，不变形，密度700KG/3以上含水率低于9%；
油漆：采用环保油漆，PE底漆，PU面漆漆膜硬度达4H。环保聚酯漆，经十二道油漆工序，附着力强流平性高，涂层亮度均匀不褪色，达到E1级环保标准;
配件：优质五金配件，做防锈、防腐处理，经久耐用。
	套
	38

	6
	大会议桌配椅子
	会议桌
1.1200*4800
2.共配25把椅子
3.E1级颗粒板加厚钢骨架实木颗粒板120*55cm
面材：0.6mm天然胡桃木皮，优质实木封边精修；
基材：优质环保高密度纤维板，游离甲醛释放量小于等于7C/100G,经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高，不变形，密度700KG/3以上含水率低于9%；
油漆：采用环保油漆，PE底漆，PU面漆漆膜硬度达4H。环保聚酯漆，经十二道油漆工序，附着力强流平性高，涂层亮度均匀不褪色，达到E1级环保标准;
配件：优质五金配件，做防锈、防腐处理，经久耐用。
办公椅：630*660*910cm
材质：采用优质西皮，纯实木框架；
海绵：采用高密度定型海绵，密度为45KG/m3。理化性能应符合国家现行标准；
椅板：依据人体工程学原理设计，多层板板材厚度16mm,板材承受压力达300KG,经防潮、防腐、防蛀等环保处理；
油漆：采用优质环保油漆，PE底漆，PU面漆，油膜硬度达4H。光滑耐磨手感好，色泽美观；
油漆工艺：底着色油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。
	套
	8

	7
	钢琴
	外壳尺寸（长×宽×高）： 126CM*151CM*60CM，重量108kg，琴键数：88（A-1-C7），击弦机：立体式钢琴击弦机，琴键传感器：非接触式连续检测电磁感应，最大同时发音数：256，放大器输出:(40W+45W)*2，音板：铁板：亮光金葱粉红金色铁板，采用传统沙铸铁板工艺，音色纯正，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声和纯正的音质效果。琴弦：采用国家标准及以上的防锈钢线，1#弦有效弦长≥1174mm，音色纯净，音准稳定。弦码：采用弯压结构设计，不切断原有木材纹理，用色木多层板制作，振动响应精确、迅速。弦轴板：由多层（17层）坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。 背柱：实木背柱，不等距五背柱设计，弦槌：采用国家标准及以上优质纯羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦槌，音色圆润通透。制音器：采用优质羊毛毡制造，制音效果好。 转击器、联动杆、制音杆：采用坚硬细密的优质色木制作，强度高韧性大、运动灵敏、观感典雅。外壳涂饰：采用名牌的不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，令漆面光亮平整。
	架
	3

	8
	办公室饮水机
	尺寸：270*245*270mm
放置方式：立式
需支持冷热型
额定制热：功率300W
制热水能力：0摄氏度以上，5L/h
额定电压：220V
额定频率：50Hz
外形设计：机身白色+水龙头
	个
	7

	9
	防烫双温直饮机（RO反渗透）
	尺寸：530*440*1550mm
放置方式：台式
产品类型：速热型
额定功率：2000W
额定电压：220V
水箱容积 4.6L及以上
额定功率 2000W
额定电压 220V
额定频率 50Hz
滤芯寿命需大于12个月
	个
	4

	10
	投影(4800*2400)（4K超高清加150寸电动投影幕）
	4K Pro-UHD全高清投影
2800流明（ISO标准）白色亮度/色彩亮度*1*2
对比度：35,000:1*1*2
10-bit色彩深度
搭载腾讯视频·极光TV，AI语音遥控
1.62倍变焦，支持水平垂直梯形校正
配置150寸电动投影幕
	套
	3

	11
	电子屏(全彩LED显示屏P2)
	产品规格 P2
像素直径 2mm
点中心距 2mm
像素密度 160000
单元板尺寸 320×160mm
部署面积：2平米
屏体分辨率 160×80
显示基色 红、绿、蓝
像素组成 1R1G1B
显示颜色 全彩
等级灰度 14bit
可视角度 水平：140° 垂直：130°
白平衡亮度 900cd/㎡
亮度 600cd/m2
色温 2000-9500可调
	套
	2

	12
	洗烘一体机（10公斤）
	尺寸：595*530*850mm
产品类别 洗烘一体
自动化程度 全自动
开门方式 前开式
排水方式 上排水
控制方式 智能控制（APP控制）
能效等级 一级能效
耗电量 0.96千瓦/小时
电机类型 变频电机
洗涤容量 10kg
脱水容量 10kg
烘干容量 6kg
标准用水容量 72L
洗净比 1.05
水压范围 0.05-0.8Mpa
洗涤噪音 62db
脱水噪音 72db
干衣功能 烘干
抗菌类型 高温除菌
超静音 支持
防缠绕 支持
洗衣程序 21种洗烘模式，空气洗，除菌洗，去味洗，蓬松洗，护衣洗，自定义
脱水转速 1400r/min（RPM）
预约功能 支持
	台
	3

	13
	电脑
	CPU
CPU缓存 L3
CPU线程数 8
CPU型号 飞腾腾锐 D2000
CPU主频 2.2GHz
CPU系列 飞腾
CPU核数 8核
内存
内存条数 1
内存容量 8GB
内存类型 DDR4
内存频率 2666MHz
硬盘
固态硬盘容量 256GB
显卡
显卡类型 独立显卡
显存容量 1G
显示器
最大分辨率(垂直) 1080
低蓝光模式 支持
色深 8bit
显示器功能 升降
显示器尺寸(英寸) 23.8
最大分辨率(水平) 1920
刷新率 75Hz
	台
	14




	厨房用具

	序号
	名称
	产品介绍
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	压面机
	1、采用防水防潮铜制电机；
2、铜制电机；
3、功率：3KW/380V；
4、生产能力：900KG/H；
5、面团输送、折叠和揉压自动连续完成，既卫生又安全。
350I    350kg/h   2.2KW
500型  900kg/h   3KW
	台
	1

	2
	和面机
	1、选用优质不锈钢,25Kg/h静音和面机 脚踏翻斗 减速机传动；
2、铜制电机，功率：3KW/380V；
3、变速箱链条传动，面斗两侧为铸铁机架，搅拌器为优质不锈钢，面斗与加油孔隔断分离；
4、角钢机架外包不锈钢；
5、带揭盖自动停机功能。
25型   25kg/h   2.2KW
50型   50kg/h   3KW
75型   75kg/h   3KW
	台
	1

	3
	三门六控烤箱
	1、三层六盘；
2、功率：21kw/380V；
3、材质:外壳采用优质不锈钢板；分上、中、下三层全自动控温，全封闭式整体环保耐高温材料，数字显示温控器，显示定时报警装置；
4、全玻璃炉门带大可视窗及照明灯；
5、超温安全保护等；
6、盘子用0.8mm不粘烤盘制作；
7、底部带万向脚轮；
8、炉面火、炉底火独立控制，各采用九条发热管，食物烘烤更均匀。
	台
	1

	4
	双门蒸车
	24盘
1、双门,材质采用优质不锈钢板，蒸车内外采用0.8mm不锈钢板；
2、蒸车内含支撑的钢柱，下配万向轮，便于移动；
3、装有自动供水功能的不锈钢水箱、带定时、定温控制开关及电源开关、带蒸气温度表，缺水报警和蒸汽过压自动释放系统，安全汽压0.02MPA，电热管采用防爆不锈钢制作；
4、阻热式不锈钢门把手，箱体为整体发泡，带米饭和馒头蒸饭盘各一半；
5、功率：24kw/380V
	台
	1

	5
	单头大锅灶
	1、采用优质304不锈钢板，台面板厚1.2mm，侧面板厚1.0mm，
2、炉体骨架40*40*4mm国标角钢，黑铁炉膛采用3mm铁板，炉通脚含支撑炉身的钢柱及可调炉身的高度的不锈钢子弹脚；
3、炉膛与台面钢板加装隔热棉；
4、电子打火自动安全装置，配安全点火棒。
5、节能等级：一级或二级能效（提供能效等级检测报告原件或复印件加盖供应商公章，以备查验）。
	台
	1

	6
	双炒一温灶
	1、采用优质304不锈钢板，台面板厚1.2mm，侧面板厚1.0mm，
2、炉体骨架40*40*4mm国标角钢，黑铁炉膛采用3mm铁板，炉通脚含支撑炉身的钢柱及可调炉身的高度的不锈钢子弹脚；
3、炉膛与台面钢板加装隔热棉；
4、电子打火自动安全装置，配安全点火棒。
5、节能等级：一级或二级能效（提供能效等级检测报告原件或复印件加盖供应商公章，以备查验）。
	台
	1

	7
	双层工作台
	1、采用优质304不锈钢板；
2、工作台台面采用1.2mm不锈钢板；
3、下层板采用1.2mm不锈钢板；支架通脚采用Φ48×1.2mm不锈钢管，下配可调子弹脚。
4、面板及层板下用38*25*1.0mm方管加固。
	张
	2

	8
	双星盆台
	1、采用优质304不锈钢板，台面1.5mm，星盆1.5mm不锈钢；
2、支架通脚采用Φ43×1.2mm不锈钢管；支架横通采用Φ25×1.0mm不锈钢管；
3、四个Ф43mm可调不锈钢子弹脚。
4、配不锈钢可提式滤筐，不锈钢下水并具有防反味功能；
	个
	1

	9
	传菜梯
	1、速度：0.4m/s，层站门：门口数量2个、停靠层站：1F、2F、3F,载重量：200kg，额定电压：380V,额定电流：4.0A，额定功率：0.75KW，起动电流：6.9A，曳引绳：Φ8，变压器：150W，3VE-1开关：4-6.9A控制方式：微机，驱动方式：曳引机，轿厢类别：侧向开门、内置双轿门，开门方式：上下中分，工作形式：工作台式，轿厢采用全不锈钢板厚度1.0mm，氩弧焊焊接，厅门滑轨铝合金，井道支架采用5#角钢焊接，圈圈采用不锈钢方管氩弧焊焊接而成，曳引机支架及配重块采用国标槽钢焊接制成。整体电梯采用客梯技术，拥有客梯性能，在轿厢门没完全关闭的情况下，电梯拒绝运行，平稳安全。
性能特点：
2地平式，井道尺寸：2000*2000，轿厢尺寸700*700*800mm,厅门规格:600*800mm，
不锈钢包裹；轿厢自动保护；触摸防水按键；人机对讲面板，国内先进曳引机，楼层显示功能：呼梯盒显示轿厢所在楼层位置，运行方向显示功能：运行时呼梯盒内发光箭头显示上下运行方向，呼梯应答功能：当呼梯操作时，相应楼层的呼梯按钮数字灯点亮，到站后撤销记忆，指示灯灭，到站蜂鸣提示功能：轿厢到达目的层站后，相应层站的蜂鸣器鸣响3秒并等待6秒（在此时间内，轿厢停止运行进入等待状态），此后如有其它呼梯指令，将执行相应指令，电气门连锁功能：各层门均有电气门连锁开关，当任一层门打开时，电梯停止运行，层门机械锁，开门显示功能：开门状态下，呼梯盒内开门指示灯点亮，故障显示自诊断：当电梯出现故障时，厅外数码显示会以代码型式不断闪烁，从而诊断故障及原因。代码的意义在随机文件的使用说明书中有介绍，返底层功能：当电梯在检修或急停（停电、操作不当）情况下，轿厢未停在任何一层平层位置。在重新送电系统自动运行状态下，如遇呼梯，轿厢将首先运行到底层位置本文字信息鸿远实创专用，电源相序保护功能：可防止由电源相序的变化或缺相而导致的点机异常运行鸿远实创专用，电机过载保护功能：控制系统装有热过载保护继电器，如果轿厢被卡堵，其他保护措施失灵，导致电机过载时，可自动切断电源，保护电动机，极限保护功能：可防止轿厢冲顶、墩底。防粘连保护功能：接触器触点出现粘连时能及时进入保护状态，超时保护功能：电梯自动运行超过正常最大运行时间（≤10s）时自动停机并进入保护状态，同时输出故障显示，运行、检修功能：控制箱内的开关拨到检修位置时，按上下按钮可用点动运行。自动平层功能：按所选层站自动停靠在相应位置，故障重新启动功能：只有在排除故障后，并且将控制柜内运行/检修开关拨到运行位置，重新送电，电梯才能正常运行，防止误操作，保证安全可靠。
	座
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	1个乳儿班--家具

	序号
	品名
	规格参数
	区角
	数量
	单位

	1
	哺乳摇摇椅
	尺寸：72*112*103cm
1. 本品含有一张摇椅与一张椅凳，主体采用优质环保无结疤橡胶木实木
2.整体使用环保水性漆处理（▲提供水性漆符合GB/T 35602-2017 《绿色产品评价 涂料》中甲醛含量、苯、甲苯、乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、聚氨醋固化剂中游离异氰酸醋含量总和、N-甲基吡咯烷酮（NMP）含量、N，N-二甲基甲酰胺（DMF）含量、重金属元素含量限值要求的带CMA章印的检测报告）（▲提供水性漆符合 GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》中VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量限量要求的带CMA章印的检测报告）（▲提供水性漆符合 GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》的耐冻融性、耐划伤性、耐水性、耐碱性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性限值要求的带CMA章印的检测报告）（▲提供水性漆符合GB 6675.1-2014 《可迁移元素含量》中八大可迁移元素限量要求的带CMA章印的检测报告）（▲提供水性漆符合GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》检测菌种为黑曲霉、蜡叶芽枝霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、链格孢的耐霉菌性能检测结果为0级的带CMA章印的检测报告）（▲提供水性漆符合GB/T 1865-2009《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射暴露》与GB/T 250-2008《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样》的光老化试验中，检测时间不低于600小时，外观等级不低于3级的带CMA章印的检测报告）
3. 五金件选用环保五金、安全无毒。（▲提供五金件重金属含量符合 HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》中八大可迁移元素: 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷 限量要求的带CMA章印的检测报告）（▲提供五金件符合GB 6675.1-2014 《可迁移元素含量》中八大可迁移元素限量要求的带CMA章印的检测报告）（▲提供五金件抗氧化性能符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》 的18h中性盐雾试验，试验后根据GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的式样和试件的评级》进行外观评级需达到10级的带CMA章印的检测报告）。
5.橡胶木实木部分上方有灰色绒布软包。
6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。
	生活区
	1
	个

	2
	婴儿进餐椅
	产品规格：40*36*36cm
1.材质：加厚不锈钢钢管、透气PU，不锈钢钢管符合国家标准要求，PU符合国家标准要求；
2.五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合国家标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无起泡、无粉化等腐蚀现象，符合国家标准要求；
3.外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。；▲投标人或生产商提供不锈钢板、不锈钢管、镀锌管、镀锌板、顶盖、吊环、链条、钢丝绳包含抗拉强度Rm、规定塑性延伸强度Rp0.2、断后伸长率A、破断力检测项的带CMA标识的检测报告。
	
	10
	个

	3
	12人书包柜鞋柜
	尺寸：124*30*120cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹 双饰面橡胶木指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.边缘使用环保水性漆封边处理，边角倒圆弧设计
4.柜体上面两排面板下方有12个亚克力磁性贴，可以通过磁吸原理固定在柜体上
5. 五金件选用环保五金、安全无毒。
6.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
7. 整体甲醛释放量符合国家要求。▲投标人或生产商提供橡胶木拼板符合LY/T 2488-2015标准检测项目要求：外观质量、尺寸偏差、木材含水率、气干密度、胶层浸渍剥离、指接抗弯强度、侧拼抗剪强度等判定合格的带CMA标识的检测报告。
	
	1
	个

	4
	毛巾架
	尺寸：69*40*70cm
1.材料使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面橡胶木贴指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理
5. 五金件选用环保五金、安全无毒。
6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
7. 产品整体环保性能符合国家标准
	
	1
	个

	5
	20人保温杯柜
	尺寸：119*26*77cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹 双饰面橡胶木指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.边缘使用环保水性漆封边处理，边角倒圆弧设计
4. 五金件选用环保五金、安全无毒。
5. 柜子底部使用16mm脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。
6.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
7. 整体甲醛释放量符达到E0级
	
	1
	个

	6
	尿布台
	尺寸：113*60*87cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面橡胶木贴指接板
2. 五金件选用环保五金、安全无毒。
3.底部左侧有一个可以拉出的台阶，两侧有镂空的扶手。底部右侧有个带双开门的两层储物空间，整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。
	
	1
	个

	7
	婴儿床垫
	材质：乳胶+棕榈
尺寸：5cm厚度
	
	10
	个

	8
	婴儿床
	尺寸：103*65*87cm
1.床侧使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面橡胶木贴指接板，床板采用12mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面多层板
2. 五金件选用环保五金、安全无毒。
3.床底部有两个储物空间，整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
	
	10
	张

	9
	保温桶柜
	尺寸：139*32*90cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹 双饰面橡胶木指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
4. 五金件选用环保五金、安全无毒。
5. 柜子底部使用16mm脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。
6.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
7. 整体甲醛释放量符达到E0级。
	
	1
	个

	10
	教具盒柜
	尺寸：78*30*55cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹 双饰面橡胶木指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.边缘使用环保水性漆封边处理，边角倒圆弧设计
4. 五金件选用环保五金、安全无毒。
5.柜体内部使用18条PVC托条，可以放置9个小教具盒。塑料件邻苯物质检测符合国家标准规范的要求
6.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。
7. 整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。
	
	1
	个

	11
	教具盒-小蓝色
	尺寸：26*23*10cm
材质：塑料，材质pp；
	
	18
	个

	12
	实木护栏
	尺寸：75*8*48cm

1. 主体材料采用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面橡胶木贴指接板，中间材料采用直径25mm橡胶木圆棒。
2.产品使用环保水性漆处理
3. 五金件选用环保五金、安全无毒
4.底部使用16mm脚垫，有效保护产品和地面的同时，还能起到防滑的作用。
5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
6. 产品整体环保性能符合国家标准
	爬行区
	5
	个

	13
	扮演小屋-海底世界
	尺寸：128*109*84cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹多层板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
4. 五金件选用环保五金、安全无毒
5. 柜子底部使用16mm脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。
6.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
7. 整体甲醛释放量符达到E0级。▲投标人或生产商提供多层板符合JC/T 2039-2010 标准试验菌种为黑曲霉、土曲霉、出芽短梗霉、绳状青霉且防霉菌等级均为0级（不长）带CMA标识的检测报告。
	
	1
	套

	14
	弧形实木护栏
	尺寸：69*8*48cm
1. 主体材料采用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面橡胶木贴指接板，中间材料采用直径25mm橡胶木圆棒。
2.产品使用环保水性漆处理；
3. 五金件选用环保五金、安全无毒。
4.底部使用16mm脚垫，有效保护产品和地面的同时，还能起到防滑的作用。
5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
6. 产品整体环保性能符合国家标准 ▲投标人或生产商提供提供水性漆符合 HJ 2537-2014、GB/T 23999-2009、GB/T 1741-2020、QB/T 4371-2012 标准要求，检测内容为：①工业涂料中有害物质限量：木器涂料清漆挥发 性有机化合物（VOC)≤5g/L；游离甲醛≤50mg/kg；乙二醇醚及其酯类的总量（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二 醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯）
≤5mg/kg；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤5mg/kg；可溶性 铅≤2mg/kg；可溶性镉≤2mg/kg；可溶性铬≤2mg/kg；可溶 性汞≤2mg/kg；②附着力（划格间距 2mm）≤1 级；③耐划 伤性（100g）：合格或符合要求；④耐水性（24h）：合格 或符合要求；⑤金黄色葡萄球菌抑菌率≥97%；⑥耐霉菌性 等级：黑曲霉、黄曲霉、产黄青霉、大毛霉、链格孢均达到 0 级：不生长的带CMA标识的检测报告。
	
	2
	个

	15
	护栏连接件
	尺寸：12*8*44cm；中间材料采用直径25mm橡胶木圆棒。
2.产品使用环保水性漆处理
3. 五金件选用环保五金、安全无毒。
4.底部使用16mm脚垫，有效保护产品和地面的同时，还能起到防滑的作用。
5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
6. 产品整体环保性能符合国家标准
	
	2
	个

	16
	感统5件组
	尺寸：150*150*50cm
1.本品采用皮革材质
2.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。
	
	1
	组

	17
	椭圆教学毯-褐色
	尺寸：300*200cm
材质：尼龙，耐磨耐脏、易清洗、底部防滑设计
厚度：0.7cm
 
	
	1
	张

	18
	彩虹钻钻乐
	尺寸：68*60*60cm
1.材料使用16mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面多层板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.实木多层板边缘使用环保木蜡油两底两面处理
4.该产品包含两个PU材质坐垫其中一面侧板有两个可移动小木器件。
5. 五金件选用环保五金、安全无毒。
6.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。
7. 整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。
	
	1
	个

	19
	六格柜
	尺寸：80*40*50cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面橡胶木贴指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理
4. 柜体前后有两条直径35mm的橡胶木扶手设计，能满足低年龄段幼儿的抓握需求。两侧上方有椭圆镂空设计，便于搬运。
5. 五金件选用环保五金、安全无毒。
6.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。
7. 整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。
	
	2
	个

	20
	三格柜
	尺寸：80*40*50cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面橡胶木贴指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理
4. 柜体前后有两条直径35mm的橡胶木扶手设计，能满足低年龄段幼儿的抓握需求。两侧上方有椭圆镂空设计，便于搬运。
5. 五金件选用环保五金、安全无毒。
6.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。
7. 整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。
	
	2
	个

	21
	教具盒-小米色
	尺寸：26*23*10cm
材质：塑料，材质pp；▲标人或生产商提供 PP原材料（聚丙烯）依据GB/T 31402—2015标准检测金黄色葡萄 球菌抗菌率、大肠杆菌抗菌率、白念珠菌抗菌率均达到≥99.9%、抗菌性能值均>4 ；依据GB/T 24128— 2018标准检测防霉等级为 0 级，试验菌种至少包含黑曲霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、长枝木霉、绳状青霉，出芽短梗霉的带CMA标识的检测报告。
	
	18
	个

	22
	图书柜
	尺寸：80*30*50cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面橡胶木贴指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理
4. 五金件选用环保五金、安全无毒。
5.边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。
6. 整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。
	
	1
	张

	23
	启蒙撕撕书（农场）
	产品规格：21*21cm，厚度2.5cm，每本22页，每套含4本，
1.产品材质：聚酯纤维、化纤棉；
2. 功能：锻炼孩子数字，动物等认知启蒙。
	
	1
	套

	24
	100种日常事物 布书
	产品规格：25x32cm，厚度5cm，每本52页
1.产品材质：无纺布
2. 功能：锻炼孩子对日常生活认知启蒙。
	
	1
	套

	25
	恒温壶
	规格尺寸：1300ml、电压 ：220V/50Hz，功率20-600W
材质：发热盘材质：316L不锈钢、壶身材质：高硼硅玻璃＋食品级不锈钢
	电器
	1
	个

	26
	奶瓶消毒柜
	尺寸：29*33.2*40.5
容量：22L 功率：150W
产品说明：304不锈钢内壁，凸面反射，360°无死角杀菌
	
	1
	个

	27
	母乳冰箱
	1.规格尺寸：495*550*990mm,102L，4D匀冷微霜，电压 ：220V/50Hz，功率80W；2.1级能效
	
	1
	台

	28
	温奶器
	规格尺寸：203*225mm
额定功率：220V/280W
材质:PP/ABS
	
	1
	个

	29
	婴儿触摸墙
	产品规格:每块19*19cm，厚度1cm
1.产品材质：松木；
2.产品配件：30块一样规格的触摸块，根据现场墙面自由组合。
	自由区
	1
	组

	30
	感官地垫
	产品规格:50*50cm，,厚度0.6cm
1.产品材质：PVC，食品级环保材质
2.产品配件：6块一样规格的为一组（每块颜色不一样）；
3.锻炼想象力、颜色认知。
	
	1
	组




	1个托小班--家具

	序号
	品名
	产品介绍
	区角
	数量
	单位

	1
	16人书包柜鞋柜
	尺寸：124*30*120cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹 双饰面橡胶木指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.边缘使用环保水性漆封边处理，边角倒圆弧设计
4.柜体上面两排面板下方有12个亚克力磁性贴，可以通过磁吸原理固定在柜体上
5. 五金件选用环保五金、安全无毒。
6.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
7. 整体甲醛释放量符合国家要求。
	
	1
	个

	2
	毛巾架
	尺寸：69*40*70cm
1.材料使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面橡胶木贴指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理
5. 五金件选用环保五金、安全无毒。
6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
7. 产品整体环保性能符合国家标准；▲投标人或生产商提供毛巾架大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗细菌率大于99%，符合I级要求检测合格的带有CMA标识的检测报告
	
	1
	个

	3
	20人保温杯柜
	尺寸：119*26*77cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹 双饰面橡胶木指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.边缘使用环保水性漆封边处理，边角倒圆弧设计
4. 五金件选用环保五金、安全无毒。
5. 柜子底部使用16mm脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。
6.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
7. 整体甲醛释放量符达到E0级
	
	1
	个

	4
	衣帽柜
	尺寸：1204×304×1100mm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹 双饰面橡胶木指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.边缘使用环保水性漆封边处理，边角倒圆弧设计
4. 五金件选用环保五金、安全无毒。
5. 柜子底部使用16mm脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。
6.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
7. 整体甲醛释放量符达到E0级。
	
	1
	个

	5
	尿布台
	尺寸：113*60*87cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面橡胶木贴指接板
2. 五金件选用环保五金、安全无毒。
3.底部左侧有一个可以拉出的台阶，两侧有镂空的扶手。底部右侧有个带双开门的两层储物空间，整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。
	
	1
	个

	6
	双人教师桌
	尺寸：120*50*75CM
1.桌面材料采用25mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面橡胶木贴指接板
2.桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
4.桌腿使用环保水性漆处理
5.桌脚采用52mm*52mm无结疤橡胶木，外露面做倒圆处理。桌腿底部配以塑料材质防滑脚钉、对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时，能有效保护桌腿与方便清洁。
6. 五金件选用环保五金、安全无毒。
7.桌面下方使用立水与桌脚连接，增加整体的稳定性。立水材质使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面多层板
9. 产品整体环保性能符合国家标准
	
	1
	个

	7
	移动教师凳
	尺寸：45*40*40CM
1. 材料采用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面多层板
2边缘使用环保水性漆处理
3. 五金件选用环保五金、安全无毒。
4.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
	
	1
	个

	8
	五格柜
	尺寸：80*30*50cm
1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面橡胶木贴指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
4. 五金件选用环保五金、安全无毒。
5.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。
6. 整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。
	
	1
	个

	9
	可堆叠幼儿床
110cm
	尺寸：110*56*20cm
1.床侧使用16mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面多层板，床板采用12mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面多层板，有效防止变形。
2.床脚使用四个高强度ABS塑料件。
3.整体可堆叠放置。并且每个床脚都可以安装万向轮。
4.对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害；▲投标人或生产商提供ABS原材料抗菌性能测试符合GB/T31402-2015（检测内容包含：大肠杆菌，抗菌性能值>4，抗菌率>99.9%上；金黄色葡萄球菌，抗菌性能值>4，抗菌率>99.9%上；白色念球菌，抗菌性能值>4，抗菌率>99.9%上）标准、防霉测试符合GB/T24128-2018（检测内容包含：黑曲霉；球毛壳霉；出芽短梗霉长霉等级：0级）标准的带CMA标识的检测报告。▲投标人或生产商提供幼儿床符合GB 28007-2011、GB 18584-2001标准包含1、木制件外观、涂层外观、金属件外观、塑料件外观；2、木材含水率；3、边缘及尖端、突出物、孔及间隙、其他；4、耐液、附着力、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、抗冲击、耐磨、耐腐蚀、硬度、抗盐度；5、床铺面冲击试验、床铺面耐久性试验；6、表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒含量均≤1mg/kg；7、警示标识；8、标志；9、使用说明；10、甲醛释放量≤0.1mg/L；11外形尺寸偏差等且上述检测项均判定合格的带CMA标识检测报告。
4.投标人或生产商提供玩具柜符合GB 28007-2011、GB 18584-2001标准包含1、木制件外观、涂层外观、金属件外观、塑料件外观；2、木材含水率≤11%；3、边缘及尖端、突出物、孔及间隙、其他；4、外形尺寸偏差；5、耐液、耐湿热、耐干热、抗冲击、附着力、耐冷热温差、耐磨；6、顶板静载荷试验、底板静载荷试验、结构和底架强度试验、连接件试验；7、表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒含量均＜1mg/kg、塑料邻苯二甲酸酯未检出；
	
	15
	张

	10
	幼教桌-80*60cm
	桌面尺寸：80*60cm  高度可选：34/40/44cm
1.桌面材料采用25mm厚度优质环保枫木纹双饰面橡胶木贴指接板
2.桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.桌面边缘边缘使用环保水性漆处理
4.桌腿使用环保水性漆处理
5.木腿采用70mm直径无结疤橡胶木使用环保水性漆两底两面处理
6. 五金件选用环保五金、安全无毒。
7.桌面下方使用立水与桌脚连接，增加整体的稳定性。立水材质使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面多层板
8. 整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
9. 产品整体环保性能符合国家标准；▲投标人或生产商提供幼儿桌符合GB 28007-2011、GB 18584-2001标准包含1、木制件外观、涂层外观、金属件外观、塑料件外观；2、木材含水率≤11%；3、外形尺寸偏差；4、边缘及尖端、突出物、孔及间隙、其他；5、耐液、耐湿热、耐干热、抗冲击、附着力、耐冷热温差、耐磨；6、主桌面垂直静载荷试验、水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验、垂直加载稳定性试验；6、表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒含量均＜1mg/kg；8、警示标识；9、标志；10、使用说明；11、甲醛释放量≤0.1mg/L等且上述检测项均判定合格的带CMA标识检测报告。
	
	4
	张

	11
	可叠椅-19cm
	尺寸：36*34*37cm 座高19cm。
1. 材料采用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面多层板
2. .边缘使用环保水性漆处理
3. 五金件选用环保五金、安全无毒。
4.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
5. 产品整体环保性能符合国家标准；▲投标人或生产商提供幼儿椅符合GB 28007-2011、GB 18584-2001标准包含1、木制件外观、涂层外观、金属件外观；2、木材含水率≤11%；3、边缘及尖端、突出物、孔及间隙、其他；4、外形尺寸偏差；5、耐液、耐湿热、耐干热、抗冲击、附着力、耐冷热温差、耐磨；6、向前倾翻试验、无扶手椅侧向倾翻、椅子向后倾翻试验、凳任意方向的倾翻试验、座面静载荷试验、椅背静载荷试验、椅腿前向静载荷试验、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验、椅背冲击试验、跌落试验、座面耐久性试验、椅背耐久性试验7、表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒含量均＜1mg/kg；8、警示标识；9、标志；10、使用说明；11、甲醛释放量≤0.1mg/L等且上述检测项均判定合格的带CMA标识检测报告。
	
	15
	张

	12
	中空二层柜
	尺寸：80*30*50cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木双饰面橡胶木贴指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.边缘使用环保水性漆处理，边角倒圆弧设计
4. 五金件选用环保五金、安全无毒。▲投标人或生产商提供涂漆后橡胶木指接板总挥发性有机化合物(TVOC) 释放率与甲醛释放量符合 HJ 571-2010标准的带CMA标识的检测报告。
	益智区
	2
	个

	13
	二层90度弧形柜
	尺寸：85*39*50cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木双饰面橡胶木贴指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
4. 五金件选用环保五金、安全无毒。
5.柜体采用圆柱脚设计，能有效增加了稳定性，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。
6. 整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。
	
	1
	个

	14
	阶梯组合柜
	尺寸：120*30*81cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木双饰面橡胶木贴指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.边缘使用环保水性漆处理，边角倒圆弧设计
4. 五金件选用环保五金、安全无毒。
5.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。
6. 整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。
	
	1
	个
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	阅读小屋
	尺寸：132*112*90cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木双饰面橡胶木贴指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
4. 五金件选用环保五金、安全无毒。
5. 柜子底部使用16mm脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。
6.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
7. 整体甲醛释放量符达到E0级。
	
	1
	套

	16
	扮演小屋-花园派对
	尺寸：128*109*84cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木双饰面橡胶木贴指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
4. 五金件选用环保五金、安全无毒。
5. 柜子底部使用16mm脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。
6.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。
7. 整体甲醛释放量符达到E0级。
	
	1
	套

	17
	90度转角柜
	尺寸：128*109*84cm 。仿真水槽使用304不锈钢材质。
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁图案使用UV打印工艺，确保打印清晰，使用过程中不易褪色。
3.边缘使用环保水性漆处理，边角倒圆弧设计
4.拉手与旋钮使用环保木蜡油两底两面处理
5. 五金件选用环保五金、安全无毒
6.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。
7. 整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。▲投标人或生产商提供转角柜符合GB 28007-2011、GB 18584-2001标准包含1、木制件外观、涂层外观、塑料件外观、金属件外观；2、木材含水率≤11%；3、边缘及尖端、突出物、孔及间隙、其他；4、外形尺寸偏差；5、耐液、耐湿热、耐干热、抗冲击、附着力、耐冷热温差、耐磨；6、顶板静载荷试验、底板静载荷试验、结构和底架强度试验；7、表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒含量均≤5mg/kg；8、警示标识；9、标志；10、使用说明；11、甲醛释放量等且上述检测项均判定合格的带CMA标识检测报告。
	
	1
	个

	18
	单镜面扶手
	尺寸：120*14*50cm
1.使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面多层板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
5. 整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。
	
	1
	个

	19
	布偶台
	尺寸：80*30*138cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木双饰面橡胶木贴指接板，顶部条纹布设计背面使用双面黑板，可使用粉笔，水性笔书写，带磁性。
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
4. 五金件选用环保五金、安全无毒。
5. 柜子底部使用16mm脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。
6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
7. 产品整体环保性能符合国家标准
	
	1
	个

	20
	洗涤灶台柜
	尺寸：80*30*56cm
1.柜体使用15mm厚度E0级优质环保枫木双饰面橡胶木贴指接板仿真水槽使用304不锈钢材质。
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁图案使用UV打印工艺，确保打印清晰，使用过程中不易褪色。
3.边缘使用环保水性漆处理，边角倒圆弧设计
4.拉手与旋钮使用环保木蜡油两底两面处理
5. 五金件选用环保五金、安全无毒。
6.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。
7. 整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。
	
	1
	个

	21
	教具盒柜
	尺寸：78*30*55cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木双饰面橡胶木贴指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
4. 五金件选用环保五金、安全无毒。
5.柜体内部使用18条PVC托条，可以放置9个小教具盒。塑料件邻苯物质检测符合国家标准规范的要求，塑料件能有效防止霉菌的侵蚀
6.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。
7. 整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。
	
	1
	个

	22
	教具盒-小蓝色
	尺寸：26*23*10cm
材质：塑料，pp；
	
	18
	个
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	保温桶柜
	尺寸：119*26*77cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木双饰面橡胶木贴指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
4. 五金件选用环保五金、安全无毒。
5. 柜子底部使用16mm脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。
6.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
7. 整体甲醛释放量符达到E0级。
	
	1
	个
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	学步梯
	尺寸：180*49*80cm
1.本品使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面多层板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理
4. 五金件选用环保五金、安全无毒。
5.台面由5mm地毯包裹
	
	1
	个

	25
	画板柜-低
	尺寸：80*40*81cm
1.柜体使用15mm厚度E0级优质环保枫木双饰面橡胶木贴指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
4. 配一个双面黑板，一面白，一面黑。可使用粉笔与水性笔书写，带磁性。
5. 五金件选用环保五金、安全无毒。
7. 产品整体环保性能符合国家标准
	美工区
	1
	个
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	中空美劳用品柜
	尺寸：60*30*61cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木双饰面橡胶木贴指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
4. 五金件选用环保五金、安全无毒。
5.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。
6. 整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。
	
	1
	个

	27
	常春藤树叶圆形教学毯
	尺寸：直径200cm
材质：尼龙，耐磨耐脏、易清洗、底部防滑设计
厚度：0.7cm
 
	
	1
	张

	28
	立式图书柜
	尺寸：60*30*50cm
1.柜体使用15mm厚度E0级优质环保枫木双饰面橡胶木贴指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
4. 五金件选用环保五金、安全无毒
5. 柜子底部使用16mm脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。
6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
7. 产品整体环保性能符合国家标准；▲投标人或生产商提供图书柜符合GB 28007-2011、GB 18584-2001标准包含1.木制件外观、涂层外观、2.木材含水率3.边缘及尖端、突出物4.耐液、附着力、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、抗冲击、耐磨、5.外形尺寸偏差、6.有害物质限量（甲醛释放量≤0.1mg/L、表面涂层可迁移元素铅、镉、汞、硒、锑、钡、铬均未检出）、7.警示标识且上述检测项均判定合格的带CMA标识的检测报告。
	绘本区
	1
	张

	29
	双人茶几
	尺寸：66*35*25cm
1.柜体使用15mm厚度E0级优质环保枫木双饰面橡胶木贴指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.边缘使用环保水性漆处理，边角倒圆弧设计
4. 五金件选用环保五金、安全无毒。
5.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
	
	1
	个

	20
	好好玩-立体触摸书·野生动物
	规格尺寸：235×220mm，厚度18mm，每本20页，（每套含4本）
1.材质：新型仿真材料，3D立体工艺
功能：让孩子突破视觉感官，用手触摸立体动物认知。
	
	1
	套

	31
	交通工具捉迷藏·挖孔认知绘本
	规格尺寸：21×21cm，厚度2cm,每本22页，（每套含10本）
1.材质：铜版纸
功能：让孩子认知各类交通工具。
	
	1
	套

	32
	恒温壶
	规格尺寸：1300ml、电压 ：220V/50Hz，功率20-600W
材质：发热盘材质：316L不锈钢、壶身材质：高硼硅玻璃＋食品级不锈钢
	电器
	1
	个

	33
	奶瓶消毒柜
	尺寸：29*33.2*40.5cm
容量：22L 功率：150W
产品说明：304不锈钢内壁，凸面反射，360°无死角杀菌
	
	1
	个




	3个托大班--家具

	序号
	品名
	产品介绍
	区角
	单位
	数量

	1
	12人书包柜鞋柜
	尺寸：124*30*120cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹 双饰面橡胶木指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.边缘使用环保水性漆封边处理，边角倒圆弧设计
4.柜体上面两排面板下方有12个亚克力磁性贴，可以通过磁吸原理固定在柜体上
5. 五金件选用环保五金、安全无毒。
6.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
7. 整体甲醛释放量符合国家要求。
	
	个
	6

	2
	毛巾架
	尺寸：69*40*70cm
1.材料使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面橡胶木贴指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理
5. 五金件选用环保五金、安全无毒。
6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
7. 产品整体环保性能符合国家标准
	
	个
	3

	3
	20人保温杯柜
	尺寸：119*26*77cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹 双饰面橡胶木指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.边缘使用环保水性漆封边处理，边角倒圆弧设计
4. 五金件选用环保五金、安全无毒。
5. 柜子底部使用16mm脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。
6.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
7. 整体甲醛释放量符达到E0级
	
	个
	3

	4
	保温桶柜
	尺寸：139*32*90cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹 双饰面橡胶木指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
4. 五金件选用环保五金、安全无毒。
5. 柜子底部使用16mm脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。
6.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
7. 整体甲醛释放量符达到E0级。
	
	个
	3

	5
	衣帽柜
	尺寸：1204×304×1100mm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹 双饰面橡胶木指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.边缘使用环保水性漆封边处理，边角倒圆弧设计
4. 五金件选用环保五金、安全无毒。
5. 柜子底部使用16mm脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。
6.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
7. 整体甲醛释放量符达到E0级。
	
	个
	3

	6
	五格柜
	尺寸：80*40*50cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面橡胶木贴指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理
4. 柜体前后有两条直径35mm的橡胶木扶手设计，能满足低年龄段幼儿的抓握需求。两侧上方有椭圆镂空设计，便于搬运。
5. 五金件选用环保五金、安全无毒。
6.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。
7. 整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。
	
	个
	3

	7
	可堆叠儿童床
	尺寸：130*56*20cm（20cm高度不包含万向轮高度）
1.床侧使用16mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面多层板，床板采用12mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面多层板，有效防止变形。
2.床脚使用四个高强度ABS塑料件。
3.整体可堆叠放置。并且每个床脚都可以安装万向轮。
4.对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
	
	个
	60

	8
	幼教桌
	桌面尺寸：120*60 高度可选：49/52/55cm
1.桌面材料采用25mm厚度优质环保枫木纹双饰面橡胶木贴指接板
2.桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.桌面边缘边缘使用环保水性漆处理
4.桌腿使用环保水性漆处理
5.木腿采用70mm直径无结疤橡胶木使用环保水性漆两底两面处理
6. 五金件选用环保五金、安全无毒。
7.桌面下方使用立水与桌脚连接，增加整体的稳定性。立水材质使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面多层板
8. 整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
9. 产品整体环保性能符合国家标准
	
	张
	15

	9
	幼教椅
	尺寸：28*34*44cm 座高：22cm。
1. 材料采用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面多层板
2. .边缘使用环保水性漆处理
3. 五金件选用环保五金、安全无毒。
4.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
5. 产品整体环保性能符合国家标准
	
	张
	60

	10
	立式图书柜
	尺寸：80*30*81cm
1.柜体使用15mm厚度E0级优质环保枫木双饰面橡胶木贴指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
4. 五金件选用环保五金、安全无毒
5. 柜子底部使用16mm脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。
6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
7. 产品整体环保性能符合国家标准的检测报告
	绘本区
	个
	3

	11
	会动的大百科·太空
	规格尺寸：275×280mm，厚度45mm，每本38页，（每套含5本）
材质：铜版纸、烫金工艺，3D立体工艺
	
	套
	3

	12
	宝宝好习惯养成绘本
	规格尺寸：125×125mm，厚度28mm，每本26页，每套含10本）
材质：铜版纸
	
	套
	3

	13
	双人茶几
	尺寸：66*35*25cm
1.柜体使用15mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面橡胶木贴指接板+多层板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.边缘使用环保水性漆处理，边角倒圆弧设计
4. 五金件选用环保五金、安全无毒。
5.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
	
	个
	3

	14
	鲸鱼彩色圆凳组合
	单个尺寸：40*40*32cm
1.该产品内部使用实木木框，高密度海绵。外部使用绒布材料。
	
	个
	6

	15
	中空二层柜
	尺寸：80*30*50cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木双饰面橡胶木贴指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.边缘使用环保水性漆处理，边角倒圆弧设计
4. 五金件选用环保五金、安全无毒。
	益智区
	个
	6

	16
	黑板柜
	尺寸：68*70*65cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面橡胶木指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.边缘使用环保水性漆处理，边角倒圆弧设计
4. 五金件选用环保五金、安全无毒。
5.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。
6. 整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。
	
	个
	3

	17
	阅读屋
	尺寸：132*112*90cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面橡胶木多层板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.边缘使用环保水性漆处理，边角倒圆弧设计
4. 五金件选用环保五金、安全无毒。
5. 柜子底部使用16mm脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。
6.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
7. 整体甲醛释放量符达到E0级。
	
	个
	3

	18
	彩虹木语-布偶台
	尺寸：128*109*84cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面橡胶木指接板。
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁（
4. 五金件选用环保五金、安全无毒。
5. 柜子底部使用16mm脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。
6.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
	
	套
	3

	19
	扮演小屋-银河探索
	尺寸：128*109*84cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面橡胶木指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.边缘使用环保水性漆处理，边角倒圆弧设计
4. 五金件选用环保五金、安全无毒
5. 柜子底部使用16mm脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。
6.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
	
	套
	3

	20
	实木入口
	尺寸：89*5*146cm。
1.门柱使用50*50mm橡胶木直拼板。
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
4.每根门柱80cm以下预留两组孔位，用于连接幼教柜使用
5. 五金件选用环保五金、安全无毒。
6..对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。
	
	个
	3

	21
	教具盒柜
	尺寸：78*30*55cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面橡胶木指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.边缘使用环保水性漆处理，边角倒圆弧设计
4. 五金件选用环保五金、安全无毒。
5.柜体内部使用18条PVC托条，可以放置9个小教具盒。塑料件邻苯物质检测符合国家标准规范的要求
6.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。
7. 整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。
	
	个
	3

	22
	教具盒-小蓝色
	尺寸：26*23*10cm
材质：塑料，pp；
	
	个
	18

	23
	画板柜-低
	尺寸：80*40*81cm
1.柜体使用15mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面橡胶木指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.边缘使用环保水性漆处理，边角倒圆弧设计
4. 配一个双面黑板，一面白，一面黑。可使用粉笔与水性笔书写，带磁性。
5. 五金件选用环保五金、安全无毒。
6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
7. 产品整体环保性能符合国家标准
	
	个
	3

	24
	字母圆形教学毯
	尺寸：直径200cm
材质：尼龙，耐磨耐脏、易清洗、底部防滑设计
厚度：0.7cm
	
	张
	3

	25
	三格柜
	尺寸：40*30*81cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面橡胶木指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.边缘使用环保水性漆处理，边角倒圆弧设计
5.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。
6. 整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。
	建构区
	个
	3

	26
	双格柜
	尺寸：40*30*57cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面橡胶木指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.边缘使用环保水性漆处理，边角倒圆弧设计
4. 五金件选用环保五金、安全无毒。
5.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。
6. 整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。
	
	个
	3

	27
	单格柜
	尺寸：40*30*33cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面橡胶木指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.边缘使用环保水性漆处理，边角倒圆弧设计
4. 五金件选用环保五金、安全无毒。
5.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。
6. 整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。
	
	个
	3

	28
	主题装饰板-小熊积木
	尺寸：78*53cm
1.本品使用9mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面多层板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理
4. 五金件选用环保五金、安全无毒。
	
	个
	3

	29
	直角柜
	尺寸：62*62*57cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面橡胶木指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.边缘使用环保水性漆处理，边角倒圆弧设计
4. 五金件选用环保五金、安全无毒。
5.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。
6. 整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。
	
	个
	3

	30
	双人教师桌
	尺寸：120*50*75CM
1.桌面材料采用25mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面橡胶木指接板
2.桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.桌面边缘使用1.5mm厚度PVC封边条，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。PVC材质封边条邻苯物质检测符合国家标准规范的要求
4.桌腿使用环保水性漆处理
5.桌脚采用52mm*52mm无结疤橡胶木，外露面做倒圆处理。桌腿底部配以塑料材质防滑脚钉、对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时，能有效保护桌腿与方便清洁。
6. 五金件选用环保五金、安全无毒。
7.桌面下方使用立水与桌脚连接，增加整体的稳定性。立水材质使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面多层板
8.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
9. 产品整体环保性能符合国家标准
	
	个
	3

	31
	移动教师凳
	尺寸：45*40*40CM
1. 材料采用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面多层板
2. 椅子脚底使用四个全包围塑料件，有效保护椅子与地面的同时，能方便清洁
3.边缘使用环保水性漆处理
4. 五金件选用环保五金、安全无毒
5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
	
	个
	3

	32
	布偶台
	尺寸：80*30*138cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面橡胶木指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.边缘使用环保水性漆处理，边角倒圆弧设计
4. 五金件选用环保五金、安全无毒。
5. 柜子底部使用16mm脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。
6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
7. 产品整体环保性能符合国家标准
	
	个
	3

	33
	婴儿床
	尺寸：77*40*30cm
1.材料使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面多层板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.实木多层板边缘使用环保木蜡油两底两面处理
4. 五金件选用环保五金、安全无毒
5.对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。
6. 整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。
	
	个
	3

	34
	厨房操作台
	尺寸：65*32*54cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面橡胶木指接板
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.边缘使用环保水性漆处理，边角倒圆弧设计
4. 五金件选用环保五金、安全无毒。
5. 柜子底部使用16mm脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。
6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
7. 产品整体环保性能符合国家标准
	
	个
	3

	35
	魔法梳妆台
	
尺寸：84*46*82cm
1.柜体使用18mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面橡胶木指接板，顶部条纹布设计。背面使用双面黑板，可使用粉笔，水性笔书写，带磁性。
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁
3.边缘使用环保水性漆处理，边角倒圆弧设计
4. 五金件选用环保五金、安全无毒。
5. 柜子底部使用16mm脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。
6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害
7. 产品整体环保性能符合国家标准
	
	个
	3

	26
	洗涤灶台柜
	尺寸：80*30*56cm
1.柜体使用15mm厚度E0级优质环保枫木纹双饰面橡胶木指接板，仿真水槽使用304不锈钢材质。
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。
3.边缘使用环保水性漆处理，边角倒圆弧设计
4.拉手与旋钮使用环保木蜡油两底两面处理
5. 五金件选用环保五金、安全无毒。
6.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。
7. 整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。
	
	个
	3

	37
	恒温壶
	规格尺寸：1300ml、电压 ：220V/50Hz，功率20-600W
材质：发热盘材质：316L不锈钢、壶身材质：高硼硅玻璃＋食品级不锈钢
	电器
	个
	3

	38
	奶瓶消毒柜
	尺寸：29*33.2*40.5cm
容量：22L 功率：150W
产品说明：304不锈钢内壁，凸面反射，360°无死角杀菌
	
	个
	3




	1个乳儿班--玩教具

	序号
	品名
	产品介绍
	区角
	数量
	单位

	1
	喂养椅
	1.尺寸：45*38cm，材质：加厚不锈钢钢管、透气PU，不锈钢钢管符合国家标准要求，PU符合国家标准要求；
2.五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合国家标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无起泡、无粉化等腐蚀现象，符合国家标准要求；
3.外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
	
	10
	把

	2
	四折爬爬垫
	1.尺寸：200*180*4cm
2.材质：PVC，安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
	
	1
	块

	3
	扶手镜面时空
	产品规格：120*60*2cm（误差：±5%）
1.材质：榉木，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³；抗菌率≥99%；防霉性能测试结果为0%符合国家标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准；
2.油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合国家标准要求；有害物质限量符合国家标准要求；涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合国家标准要求；
3.外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。
4. 功能：通过触觉、视觉、听觉，培养孩子认知。
	
	1
	个

	4
	雨声2节
	产品规格:4.5*20cm
1.产品材质：环保ABS+PE，食品级环保塑料；
	暖趣区
	1
	个

	5
	木制砂蛋
	产品规格:6.6*3.5cm
1.产品材质：松木；
	
	1
	对

	6
	塑料手摇铃
	产品规格:φ16.5cm
1.产品材质：环保ABS+PE，优质钢；
	
	1
	个

	7
	纱巾小号
	产品规格:40*40cm
1.产品材质：纯棉；
	
	1
	个

	8
	黑白卡
	产品规格:19*19cm，（一盒20张.正反有图）
1.产品材质：加厚纸板；
	
	1
	套

	9
	大球
	产品规格:φ9cm
1.材质:有机棉、珍珠棉
	
	1
	个

	10
	小球
	产品规格:φ6cm
1.材质:有机棉、珍珠棉
	
	1
	个

	11
	布球
	产品规格:φ11cm
1.材质：棉布、PP棉
	
	1
	个

	12
	绕珠架
	
产品规格：22.5*16.5*18.5cm
1.材质：榉木、PVC
	
	1
	套

	13
	硅胶抓握物件
	产品规格：φ3cm，一套6个
1.产品材质：环保软胶
	
	1
	套

	14
	小套环
	产品规格：10.3*8cm
1.材质：榉木
	益智区
	1
	组

	15
	立方体摇铃
	产品规格：5*5cm
1.材质：榉木
	
	1
	个

	16
	笑脸摇环
	产品规格：5*8cm
1.材质：榉木
	
	1
	个

	17
	木铃铛
	产品规格：6*4cm
1.材质：榉木、优质钢
	
	1
	个

	18
	带铃铛的响桶
	产品规格：12*1.5*1.5cm
1.材质：榉木、优质钢
	
	1
	套

	19
	拨浪鼓
	产品规格：12*3cm
1.材质：榉木
	
	1
	套

	20
	蛋杯
	产品规格：Ø60×48/60mm
1.材质：榉木
	建构区
	1
	套

	21
	手绢抽盒
	产品规格：180×180×132mm(手绢盒)配件：含孔含开口的木盒×1；手绢抽纸×6
1.材质：椴木胶合板、纺织物
	
	1
	套

	22
	记忆卡片游戏
	产品规格：50×50×4mm（每片）
配件：卡片×24（12种图案各2张）
1.材质：椴木胶合板
	
	1
	套

	23
	仿真蔬菜（8个/套）
	产品规格：250×120×100mm
配件：1个黄甜椒
1个花菜
1个柿子
1个茄子
1个土豆
1个萝卜
1个甜菜根
1个辣椒
1.材质：天然橡胶泡沫
	
	1
	套

	24
	仿真水果（8个/套）
	产品规格：200×130×130mm
配件：1个草莓
1个石榴
1个香蕉
1个苹果
1个木瓜
1个梨子
1个橘子
1个李子
1.材质：天然橡胶泡沫
	
	1
	套

	25
	开心磨牙摇铃三件套
	产品规格：250×60×155mm
配件：3个动物磨牙摇铃
1.材质：山毛榉木，ABS，硅胶，TPE，钢
	
	1
	套

	26
	摇铃&牙胶三件套（大米材质）
	产品规格：225×182×62mm
配件：配件×3
1.材质：环保软胶
	
	1
	套

	27
	几何摇铃三件套（大米材质）
	产品规格：220×60×180mm
配件：配件×9
材质：荷木、钢
	
	1
	套

	28
	彩虹套环
	产品规格：Ø62/105×30mm（底座），Ø65/95×9（环），Ø50（球），Ø60×120（塑料管）
配件：底座×1；套环×3；木球×2；PP透明管×1
1.材质：亚克力,  MDF，荷木
	
	1
	套

	29
	硅胶嵌套杯
	产品规格：Ø80×80mm
配件：不同尺寸的硅胶杯子×7
1.材质：硅胶
	
	1
	套

	30
	迷藏球盒-托盘式
	产品规格：280×120×100mm（木盒）
配件：托盘式木盒×1；实心木球×1
空心PVC球×1
1.材质：椴木胶合板、荷木、PVC
	
	1
	套

	31
	迷藏球盒-滑盖式
	产品尺寸：280×120×100mm（木盒）
配件：滑盖式木盒×1；实心木球×1；空心PVC球×1
1.材质：椴木胶合板、荷木、PVC
	
	1
	套




	1个托小班--玩教具

	序号
	品名
	产品介绍
	区角
	数量
	单位

	1
	满手抓
	1.硬质网球
2.产品规格：φ40mm
3.材质：橡胶、毛毡
	蒙氏区
	1
	套

	
	
	1.硬质网球
2.产品规格：φ40mm
3.材质：橡胶、毛毡
	
	1
	

	
	
	1.桌面收纳盒
2.产品规格：φ100mm
3.材质：棉绳
	
	1
	

	2
	倒固体
	1.不锈钢杯
2.产品规格：40*80mm
3.材质：不锈钢
	
	1
	套

	
	
	1.不锈钢杯
2.产品规格：40*80mm
3.材质：不锈钢
	
	1
	

	
	
	1.托盘
2.产品规格：100*200mm
3.材质：楠竹
	
	1
	

	3
	虫吃苹果
	1.虫吃苹果
2.产品规格：φ40mm
3.材质：PVC、橡胶
	
	1
	套

	
	
	1.虫吃奶酪
2.产品规格：20*60mm
3.材质：PVC、橡胶
	
	1
	

	
	
	1.托盘
2.产品规格：100*200mm
3.材质：楠竹
	
	1
	

	4
	踢得球
	1.产品规格：直径13cm
2.材质：PP棉
	益智区
	1
	个

	5
	永久目标盒
	1.产品规格：25*12*9cm
2.材质：多层板材质
	
	1
	套

	6
	圆球长方体抽屉
	1.产品规格：11*11*24cm
2.材质：多层板材质
	
	1
	套

	7
	毛钱球配套盒
	1.产品规格：22*5*10cm
2.材质：多层板材质
	
	1
	套

	8
	大圆嵌板
	1.产品规格：14*14cm
2.材质：多层板材质
	
	1
	套

	9
	正方形嵌板
	1.产品规格：14*14cm
2.材质：多层板材质
	
	1
	套

	10
	三角形嵌板
	1.产品规格：14*14cm
2.材质：多层板材质
	
	1
	套

	11
	塑料小沙锤
	1.产品规格：13*14cm
2.材质：ABS
	音乐区
	1
	对

	12
	六寸手鼓
	1.产品规格：4.5*15cm
2.材质：实木、聚酯纤维
	
	1
	个

	13
	5铃皮手铃
	1.产品规格：10.5*9.8cm
2.材质：皮革、实木、优质钢
	
	1
	对

	14
	砂蛋
	1.产品规格：5.7*4cm
2.材质：ABS
	
	1
	对

	15
	彩色小鱼棒子
	1.产品规格：5*15CM
2.材质：松木
	
	1
	套

	16
	雨声3节
	1.产品规格：4.5*30cm、2.材质：ABS
	
	1
	个

	17
	纱巾大号
	1.产品规格：60*60cm、2.材质：纯棉
	
	1
	条

	18
	第一组积木块
	1.产品规格：30×30×30mm(积木块)配件：正方体木块×9(红、黄、蓝每色3块)
2.材质：榉木
	建构区
	1
	套

	19
	手绢抽盒
	1.产品规格：180×180×132mm(手绢盒)配件：含孔含开口的木盒×1；手绢抽纸×6
2.材质：椴木胶合板、纺织物
	
	1
	套

	20
	中心柱彩色套环
	1.产品规格：220×220×12/18/132mm（底座）；52×52×12mm 配件：九空位拼图底座×1；彩色含孔方形木块×9 
2.材质：椴木胶合板、MDF
	
	1
	套

	21
	穿线套装
	1.产品规格：35×35×35mm（立方体木珠）;Ø40×18mm（圆环木珠）;
37×33×35mm（三棱木珠）;
Ø35×40mm（圆柱木珠）
配件：穿线绳×2
木珠（3种颜色4种形状)×12
2.材质：棉绳、荷木, 榉木
	
	1
	套

	22
	互嵌圆形拼图
	1.产品规格：Ø150×9
配件：4个形状相同颜色不同拼块。
2.材质：椴木胶合板
	
	1
	套

	23
	硅胶嵌套杯
	1.产品规格Ø80×80mm
配件：不同尺寸的硅胶杯子×7
2.材质：硅胶
	
	1
	套

	24
	彩虹圆柱插座
	1.产品规格：250×700×38mm
配件：5孔插座×1；彩色圆柱体×5
2.材质：桦木、荷木
	
	1
	套

	25
	抓手拼图-蔬菜
	1.产品规格：400×176×10mm
配件：木制拼图底板×1；木制蔬菜抓手拼块×5。
2.材质：椴木胶合板。
	
	1
	套

	26
	抓手拼图-水果
	1.产品规格：400×176×10mm
配件：木制拼图底板×1；木制水果抓手拼块×5
2.材质：椴木胶合板
	
	1
	套

	27
	三合一投掷盒
	产品尺寸：120×120×130mm
配件：可插盖木盒×1；不同孔状盖子×2；不同粗细的木制胡萝卜×5；木制硬币×6
2.材质：椴木胶合板、荷木、MDF
	
	1
	个

	28
	朋友圈拼图
	1.产品规格：400×110×10mm
配件：木制拼图底座×1；不同大小的球形抓手拼块×5
2.材质：椴木胶合板
	
	1
	套

	29
	昆虫认知挂板
	1.产品规格：300×300×10mm
配件：含布袋草丛挂板×1；草丛常见事物×6
2.材质：纺织物、毛毡
	
	1
	套

	30
	口袋动物挂板
	1.产品规格：300×300×10mm
配件：含布袋动物挂板×1；含填充物动物×9
2.材质：纺织物、聚酯纤维填充物。
	
	1
	套

	31
	形状套叠立体拼图
	1.产品规格：220×90×10mm
配件：木制底座×1；9个木块（3种形状3种形态） 12/26 hmm
2.材质：椴木胶合板、荷木, MDF。
	
	1
	套

	32
	神秘动物口袋
	1.产品规格：300×250（棉布袋）；60×50×4（木片）
配件：含抽绳棉布袋子×1；塑胶动物×6；印有塑胶动物的木片×6
2.材质：塑胶、纺织物、椴木胶合板
	
	1
	套

	33
	音乐学步车
	1.产品规格：415×405×500mm
配件：音乐学步车×1
2.材质：夹板、密度板、PP塑料、POM、EVA
	
	1
	台

	34
	拖拉青蛙家族
	1.产品规格：355×113×95mm
配件：拖拉青蛙家族×1
2.材质：松木、榉木、ABS塑料
	
	1
	个

	35
	厨房玩具—萌宝蔬菜篮
	1.产品规格：90mm
配件：蔬菜蓝×1；茄子×1；胡萝卜×1；西红柿×1；豆荚×1；卷心菜×1；土豆×1；小刀×1
2.材质：榉木、PP、聚酯纤维、铁螺丝钉
	
	1
	套

	36
	刺猬奥斯卡
	1.产品规格：665×310×365mm
配件：刺猬×1
刺×13
颜色骰子×1
2.材质：超柔短绒、珍珠棉
	
	1
	个




	3个托大班--玩教具

	序号
	品名
	产品介绍
	区角
	数量
	单位

	1
	毛毡衣饰框0-3
	1.产品规格：50*50cm
2.材质：榉木、棉布
3.功能：培养手眼协调、训练手指的灵活度和生活自理能力以及幼儿细心、耐心的品质。进行各种纽扣和绳带的解法与练习，培养专注力及生活自立能力，并锻炼手指灵活性。
	
	3
	套

	2
	拉链衣饰框0-3
	1.产品规格：50*50cm
2.材质：榉木、棉布
3.功能：培养手眼协调、训练手指的灵活度和生活自理能力以及幼儿细心、耐心的品质。进行各种纽扣和绳带的解法与练习，培养专注力及生活自立能力，并锻炼手指灵活性。。
	
	3
	套

	3
	插口衣饰框0-3
	1.产品规格：50*50cm
2.材质：榉木、棉布
3.功能：培养手眼协调、训练手指的灵活度和生活自理能力以及幼儿细心、耐心的品质。进行各种纽扣和绳带的解法与练习，培养专注力及生活自立能力，并锻炼手指灵活性。
	
	3
	套

	4
	嵌扣衣饰框0-3
	1.产品规格：50*50cm
2.材质：榉木、棉布
3.功能：培养手眼协调、训练手指的灵活度和生活自理能力以及幼儿细心、耐心的品质。进行各种纽扣和绳带的解法与练习，培养专注力及生活自立能力，并锻炼手指灵活性。
	
	3
	套

	5
	纽扣衣饰框0-3
	1.产品规格：50*50cm
2.材质：榉木、棉布
3.功能：培养手眼协调、训练手指的灵活度和生活自理能力以及幼儿细心、耐心的品质。进行各种纽扣和绳带的解法与练习，培养专注力及生活自立能力，并锻炼手指灵活性。
	
	3
	套

	6
	穿线的工作
	1.穿线
2.产品规格：20*30mm
3.材质：PVC
	
	3
	个

	
	
	1.篮子
2.产品规格：100*120mm
3.材质：竹
	
	3
	个

	
	
	1.线
2.颜色：红色、蓝色
3.材质：棉
	
	3
	个

	7
	切的工作
	1.切切拼拼（水果、蔬菜组）
2.产品规格：20*30mm
3.材质：橡胶
	
	3
	个

	
	
	1.竹篮
2.产品规格：直径80mm
3.材质：楠竹
	
	3
	个

	
	
	1.托盘
2.产品规格：100*200mm
3.材质：楠竹
	
	3
	个

	8
	开与关的工作
	
开关：1.产品规格：60*100mm
2.材质：塑料
篮子1.产品规格：200*220mm
2.材质：竹
	
	3
	套

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	三圆嵌板
	1.产品规格：26*15*35cm,
2.材质：松木
	益智区
	3
	套

	10
	三色几何嵌板
	1.产品规格：26*15*35cm
2.材质：松木
	
	3
	套

	11
	三色套环
	1.产品规格：12*12*10.5cm
2.材质:多层板材质
	
	3
	个

	12
	五格圆柱体
	1.产品规格：27*7*7cm
2.材质：榉木
	
	3
	个

	13
	彩虹积木25.5*
	1.产品规格：225.5*4*13mm
2.材质：榉木
	
	3
	个

	14
	螺丝配对
	1.产品规格：2*3cm
2.材质：塑料
	
	3
	套

	15
	颜色分类
	颜色桶1.产品规格：40*100mm
2.材质：PVC
托盘1.产品规格：100*200mm
2.材质：楠竹
	
	3
	套

	16
	观察果实
	
1.产品规格：100*200cm
2.材质：楠竹
	
	3
	个

	17
	八寸手鼓
	1.产品规格：4.5*20cm
2.材质：聚酯纤维、松木
	音乐区
	3
	个

	18
	中号双响筒加勾
	1.产品规格：4*18.5cm
2.材质：松木
	
	3
	个

	19
	腕铃
	1.产品规格：2.5*22cm
2.材质：皮革、优质钢
	
	3
	对

	20
	8音金属打琴
	1.产品规格：10.5*26.5cm
2.材质：松木、优质钢
	
	3
	个

	21
	四色刻花沙球
	1.产品规格：7*24cm
2.材质：松木
	
	3
	对

	22
	摇铃
	1.产品规格：15.5*7.2cm
2.材质：松木、优质钢
	
	3
	个

	23
	大棒棒糖鼓
	1.产品规格：直径20cm
2.材质：松木、PPC
	
	3
	套

	24
	纱巾大号
	1.产品规格：60*60cm 
2.材质：纯棉
	
	3
	个

	25
	巨砾积木套
	1.产品规格：42×42×42mm（方巨石）；36×36×50mm（长巨石）；
28×28×70mm（扁巨石）
配件：不规则木制石块×8(3种尺寸)。
2.材质：荷木
	建构区
	3
	套

	26
	抓手拼图-水果
	1.产品规格：400×176×10mm
配件：木制拼图底板×1；木制水果抓手拼块×5
2.材质：椴木胶合板
	
	3
	套

	27
	抓手拼图-蔬菜
	1.产品规格：400×176×10mm
配件：木制拼图底板×1；木制蔬菜抓手拼块×5。
2.材质：椴木胶合板。
	
	3
	套

	28
	航空景象拼图
	1.产品规格：220×220×10mm
配件：木制拼图底板×1；木制拼板×9
2.材质：椴木胶合板、MDF。
	
	3
	套

	29
	插柱排序拼图
	1.产品规格：280×90×12mm
配件：带有一到四根木柱的拼块底座×1； 积木块（高度12mm）×12
2.材质：椴木胶合板、荷木, MDF
	
	3
	套

	30
	旋拧智力堆塔
	1.产品规格：280×90×12mm
配件：280×90×12mm，积木块12mm。
带有3根突起障碍木柱的拼块底座×1
积木块（高度12hmm）×12
2.材质：椴木胶合板、MDF, 塑料
	
	3
	套

	31
	竹子插棒盒
	产品尺寸：156×122×110mm
配件：含抽屉含抽板的木箱×1；任务卡（119×107mm）×10；竹子外观木柱×10
2.材质：椴木胶合板、PP板、荷木、MDF
	
	3
	套

	32
	二合一几何拼图
	1.产品规格：280×176×10mm
配件：木制拼图底座×1；木制图形拼块×12（三角形积木整体68×60×12h mm；圆形积木整体Ø63×12h mm，正方形积木整体60×60×12h mm）
2.材质：椴木胶合板、MDF
	
	3
	套

	33
	多面锁箱
	1.产品规格：180×120×130mm
配件：木制锁箱×1
2.材质：椴木胶合板、金属
	
	3
	套

	34
	神秘动物口袋
	1.产品规格：300×250mm（棉布袋）；60×50×4mm（木片）
配件：含抽绳棉布袋子×1；塑胶动物×6；印有塑胶动物的木片×6
2.材质：塑胶、纺织物、椴木胶合板
	
	3
	套

	35
	第一台天平
	1.产品规格：300×93×240mm（天平整体）；Ø35×20/40/60mm（配重木块）
配件：天平支架×1；配重木块× 6（3种形态各2个）；天平托盘×2
2.材质：椴木胶合板、MDF, 金属, 纺织物
	
	3
	套

	36
	小小气象员
	1.产品规格：400×300×10mm
配件：木质天气板×1；季节卡片×4
2.材质：椴木胶合板、PP板。
	
	3
	套

	37
	数字拼图
	1.产品规格：280×176×10mm
配件：木制拼图底座×1；木制数字拼块积木(15h mm)×10
2.材质：椴木胶合板、MDF
	
	3
	套

	38
	赛道滑滑车
	1.产品规格：311×77×283mm
配件：四条赛道的游戏框架×1；
2.材质：椴木胶合板、金属、榉木
	
	3
	套

	39
	马卡龙色交通工具套装30PCS
	1.产品规格：桶20L，335×310×290mm
配件：自卸车×2；挖掘车×2 ；消防车×2；大推土车×2；大拖斗×4；拖鱼船×4；双门轿车×2；敞篷轿车×2；拖车×2；推土车×1；拖斗×3；飞机×2；直升机×2
2.材质：生物基 LDPE（由甘蔗制成）
	
	3
	套

	40
	北欧风美食家厨具
	1.产品规格：190*180mm
配件：汤锅×1; 
平底锅×1；碟子×2；盐瓶×1；胡椒瓶×1；叉子×2；刀×2；小勺×1；汤勺×1；锅盖×1
2.材质：椴木、 夹板、  荷木、FASAL
	
	3
	套



	室内外运动器械

	序号
	品名
	产品介绍
	数量
	单位

	1
	平衡触觉板
	1.产品规格：30*2*5cm（1套20件）
2.材质:材质：ABS
	1
	套

	2
	软体十字投圈
	1.产品规格：120*35cm
2.材质：橡胶海绵、EVA
	1
	套

	3
	大象套圈
	1.产品规格：70*55cm(1套4组)
2.材质：ABS
	1
	套

	4
	塑料六档绳梯
	1.产品规格:200*30cm
2.材质：ABS
	2
	件

	5
	方形塑料滑板车大
	1.产品规格:40*50cm
2.材质：ABS、优质钢、纤维绳
	5
	件

	6
	软体平衡板
	
1.产品规格：50*35cm(1套5组)
2.材质：PU皮革、高密度海绵
	2
	套

	7
	豪华版万象组合
	
四种颜色构成，便于进行分队练习和游戏，自主游戏，幼儿在一定的游戏环境中根据自己的兴趣和需要，以快乐和满足为目的，自由选择、自主开展、自发交流的积极主动的活动过程，这一过程也是幼儿兴趣需要得到满足，天性自由表现，积极性、主动性、创造性充分发挥和人格建构的过程。
1、把握游戏主要特征：自发、自主、自由。
2、了解游戏发展价值：想象力、创造力、交往合作能力、促进幼儿情感、个性健康发展。
3、自主选择游戏内容、游戏规则、游戏资源、游戏成员、游戏场景。
	1
	套

	8
	大号彩虹接龙
	1套（17件：含：圆筒1个、圆筒底座1个、摇摇床1个、三步梯1个、跳马1个、U型底座4个、半圆3个、平衡木1个、地垫3块）；
1.材质：内置木制框架+软体海绵，外包PU加工而成，色彩鲜艳，造型美观大方，安全环保、无毒无味。
	1
	套

	9
	篮球
	1.产品规格：直径22cm
2.材质：软皮橡胶
	5
	个

	10
	足球
	1.产品规格：直径20cm
2.材质：软皮橡胶
	5
	个

	11
	颗粒按摩大龙球65cm 加厚
	1.产品规格：￠65cm
2.材质：PVC
	2
	个

	12
	1m圆形跳床
	1.产品规格：直径1m高仿布滑套4折叠、2.材质：PP跳布、牛津布、优质钢
	1
	个

	13
	数字沙包
	1.产品规格：每个12.5cm（1套10个）
2.材质：帆布、尼龙布包裹环保再生粒子
	2
	套

	14
	3m彩虹伞
	1.产品规格：直径3米
2.材质：牛津布
	1
	件

	15
	1.8米彩虹伞
	1.产品规格：直径1.8m
2.材质：牛津布
	1
	件

	16
	1.8m阳光隧道
	1.产品规格：180*48cm
2.材质：钢丝支架、涤纶布
	2
	件

	17
	五折垫B
	1.产品规格：300*120*4cm2.
材质PU皮革、高密度海绵
	2
	件

	18
	0-3爬滑组
	1.产品规格：180*180*60cm
2.材质：PU皮革、高密度海绵
	1
	套

	19
	小王子-感统镜面钻钻乐
	
1.产品规格：120*120*30cm
2.材质：PU皮革、高密度海绵
	1
	套

	20
	常规4角粘扣地垫
	1.产品规格：100*100*4cm\块 （浅蓝、天蓝、深蓝、粉色、黄色、浅绿、深绿、红色、紫色、橘色）
2.材质：纯棉
	10
	件

	21
	蒙氏新语-组合攀爬架
	1.产品规格：80*50*55cm
2.材质：30cmENF实木多层板
	1
	套

	22
	小王子-感统9件组
	1.产品规格：180*150*55cm
2.材质PU皮革、高密度海绵
	1
	套

	23
	中斜坡可折叠
	1.产品规格：125*207*113cm
2.材质PU皮革、高密度海绵
	1
	件

	24
	摇摇乐
	产品规格：80*60*80cm
1.材质：工程塑料。参数：弹簧管体Ø2.0cm，弹簧圈筒Ø13.5cm，底座35cm×25cm。塑料件：采用 LLDPE 滚塑专用料经滚塑成形，塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力强，符合食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。安装方式：直接安装地面，膨胀螺丝固定。
	10
	个

	25
	幼儿小汽车
	1.产品规格：76*48*89cm
2.材质：塑料
	15
	辆

	26
	室内滑梯淘气堡组合
	1.产品规格：260*80*80cm，围挡500*300*45cm，具体造型根据现场定制
2.材质：1.材质:镀锌钢、纤维密度板、珍珠棉、哑光软套皮，镀锌钢符合国家标准要求，纤维密度板符合国家标准要求；
2.油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合国家标准要求；有害物质限量符合国家标准要求；涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合国家标准要求；
3.五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合国家标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无起泡、无粉化等腐蚀现象，符合国家标准要求；
4.外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
	1
	套

	27
	小王子-树洞
	
1.产品规格：100*100*75cm
2.材质：榉木实木板
	1
	套

	28
	幼儿三轮车
	1.产品规格：72*35*50cm
2.材质：车把：天然橡胶一次成型，单色把手
车座：超宽大的注塑一次成型坐垫，免充气EVA发泡宽轮
 
	20
	辆

	29
	蒙氏新语-感统攀爬组
	1.产品规格：180*180*60cm
2.材质：榉木实木板
	1
	套

	30
	蒙氏新语-跷跷板
	
1.产品规格：90*30*15cm
2.材质：30cm厚榉木实木板
	20
	个





	保健观察室清单

	序号
	品名
	产品介绍
	数量
	单位

	1
	冰箱
	[bookmark: _GoBack]1.规格：384*405*778mm；2.1级能效，3天一度电；3.低噪运行，变频铜芯压缩机，7档智能调节控温。
	1
	台

	2
	儿童观察床
	规格：150*60*67cm，床框采用60mm*30mm*1.5mm厚的矩管焊接；床腿采用32mm*32mm*1.5mm的矩管焊接；床面采用20m厚的木板包覆以海绵和人造革制成。
	1
	个

	3
	儿童体重/身高称
	材质：铝合金、高纤维板
规格：身高量程60~200cm  坐高量程30~120cm
分度值：0.1cm
精度：0.1cm
可用于测量人体身高及坐高，适用于学校及各类体检
最大承重：120kg
材质：金属
规格：88*30*27cm
称量范围：0.1KG-120KG
台面规格：38.5*28cm
毛重：10公斤
可量身高体重结实耐用。
	1
	个

	4
	量床
	包装尺寸：106x45x11；测量范围：0-99cm；产品净重：5.5KG；产品包装：独立外包装
产品解析：领先技术／品质保证／精湛工艺；103CM*37.5CM
插电使用，插电式安全方便，一体化数字显示，一目了然；拉杆式身高测量
测量身高方便／精准，一体化印刷、安全、使用时间长；清晰刻度，高清刻度条，读取数据方便，可调节水平状态，可调节脚垫，调节测量床的水平状态。
	1
	个

	5
	消毒柜
	数字显示，实时监控，光波管高温消毒，上下分控，灵活方便，125度臭氧杀菌，环保节能，高温下室，灭菌烘干，钢化玻璃，防撞防爆，专业灭菌技术，抗击幽门螺旋杆菌，杀菌率达99.99%。
	1
	个

	6
	血压计
	规格：140*112*82mm，测量范围：0~299mmHg,脉搏数：40-180/分，智能加压技术，血压偏高提示；附件：袖带、空气管、5号干电池4节，使用说明书（附产品保证书、有害物质含有表，EMC技术资料）
	1
	个

	7
	听诊器
	材质：不锈钢，葫芦式硅胶耳塞，贴合人耳，佩戴舒适自然，PVC听头，清晰声波传送，听音更方便。
	1
	个

	8
	急救箱
	箱体：1个，铝合金材质；专用板手：1把；氧桥：1个；鼻氧管：1支；简易呼吸器：1具；吸氧面罩：一支；医用供氧器合格证：1个；血压计（表式）：1具；体温计：1支；金属压舌板：1支；笔式手电筒：1支；舌钳：1个；丁字开口器：1个；普通手术剪（直）：1把；敷料镊子：1把；导尿管：1根；外科缝合包：1包；手术刀柄：1把；手术刀片：1包；大小药瓶各一个； 一次性注射器2支；普通止血钳（直）：1把；组织镊子（有钩）：1把；医用手术手套：1副；脱脂棉球：25个　
	1
	套

	9
	紫外线消毒灯
	规格：11.8*9.6*101cm
1.消毒灯车由紫外线杀菌灯、紫外线灯箱、控制箱、电源线、底座、万向轮等组成；
2.紫外线灯箱箱体规格：11.8*9.6*101（cm）；控制箱规格：12.6*12.6*490（cm）；底座规格：34.8*24.5*2.5（cm），底座离地高度：7.6（cm），使得整个箱体更稳定。
3.灯臂展开式结构，为臂展角可调，笼罩范围广，灯臂可调节(范围：0-180℃)，可 360 度全方位消毒。
4.机架外观平整，无斑痕和伤疤颜色为白色，乍身安装把手，底座平整与灯架固定牢固，端正，底座采用冷板折边而成、底座采用模具冲孔这样与箱体安装更方便(在安装时不需要底座与箱体一对一的配好)底座下面安装四个万向轮，移动灵活方便。
5.电源电圧：220V 频率：50Hz
6.输入功率(VA)：2*30W，带有定时（定时开关选用的金属铜芯并配带钤声）开关功能。
7.良好的启动特性：在额定电压为 198V 时，应能在 1min 内起动能更好的保持燃点。
8.外壳漏电流：正常使用时外壳的对地电压不超过交流 30V
9.紫外线波长应达到 253.7nm ，紫外线辐射度：≥90ｕW/cm2(距灯管中心 1 米处)。
10.电源线截面积应达到0.75平方， 电源线长度应达到2米长
	1
	个



