  高性能计算集群详细配置要求
高性能计算集群参数及配件如下： 
	名称
	规格参数
	数量

	服务器
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]机架式：
英特尔至强4310 （2.1GHz  12C）*2颗/8*32G ECC Registered DDR内存/4块16T SATA硬盘/支持双宽4块GPU显卡/万兆网卡，带模块/2GB缓存Raid卡/集成双千兆RJ45 1Gbps以太网卡/冗余电源、满足满载GPU显卡功率
质保三年/商业集群管理软件/原厂工程师上门安装调试、培训。
投标产品要求：国产自主知名品牌，2023-2025年度连续三年服务器出货量和销售额均位居中国市场前三位（以IDC数据为准，提供相关证明材料、加盖生产厂商公章)否则报价无效；提供产品3C认证、环境标志认证，ISO/IEC 27701认证，IEC 61340-5-1静电防护标准认证，并提供证书复印件，加盖原厂公章；为考察制造商技术实力，制造商需具备国家级面向服务器领域的研发资质；制造商获得国务院颁发的国家级服务器技术领域相关奖项并提供证书复印件，提供证明材料，加盖原厂公章。
	1台

	服务器
	机架式：
英特尔至强8375C（2.9GHz  32C）*2/16*16 ECC Registered DDR4 内存/2*480G SSD固态硬盘/支持双宽4块GPU显卡/万兆网卡，带模块/2GB缓存Raid卡/集成双千兆RJ45 1Gbps以太网卡/冗余电源、满足满载GPU显卡功率
质保三年/商业集群管理软件/原厂工程师上门安装调试、培训。
投标产品要求：国产自主知名品牌，2023-2025年度连续三年服务器出货量和销售额均位居中国市场前三位（以IDC数据为准，提供相关证明材料、加盖生产厂商公章)否则报价无效；提供产品3C认证、环境标志认证，ISO/IEC 27701认证，IEC 61340-5-1静电防护标准认证，并提供证书复印件，加盖原厂公章；为考察制造商技术实力，制造商需具备国家级面向服务器领域的研发资质；制造商获得国务院颁发的国家级服务器技术领域相关奖项并提供证书复印件，提供证明材料，加盖原厂公章。
	5台

	科研计算综合调度管理平台
	提供本次项目管理节点和计算节点的许可授权（预留12个计算节点授权），包含资源管理与调度软件、应用门户软件、资源分析软件，不限并发用户数。
系统组成：
软件平台提供包含门户模块、监控统计分析和计费模块、资源调度模块。： 
统一用户访问，不限并发用户；
提供管理节点及计算节点的调度管理、监控统计分析和计费能力
兼容性：
集群管理软件的门户模块、监控统计分析和计费模块、资源调度模块为同一品牌下的产品组合或模块组合，保证使用与操作的一致性。
不绑定硬件品牌，兼容主流服务器厂商硬件
应用门户模块：
应用门户同时支持通用仿真任务、GPU加速仿真计算任务、可视化设计任务的统一提交、监控、中止以及数据管理和文件传输等操作；用户可查询和管理作业及相关数据，如输入数据、中间结果和最终结果。
支持多机冗余和多机负载均衡，保证服务的高可靠性和可扩展性。
支持防火墙封装，只开放固定端口就可以保证系统正常访问和使用。
支持“Web Desktop”的作业提交方式，用户可以通过浏览器选择应用软件图标，一键提交作业。
支持与Materials Studio等软件进行应用内集成，在软件内部就可以提交计算任务到高性能集群。
支持作业计算过程中日志文件的动态查看功能，可通过门户打开作业的计算日志文件，并动态查看计算日志输出。
提供基于门户的用户管理功能，支持用户添加、删除、修改等功能，支持组织机构管理功能，支持按研究室、单位、型号/项目等管理用户。
提供文件上传下载组件，支持拖拽式操作，支持同时上传、下载多个文件和文件夹，上传下载一次可高达100GB的单个文件。支持断点续传，支持加密传输。
平台支持上传或下载权限管理，支持数据的单向流动控制。
支持文件类型关联功能，文件后缀可以关联到一个或多个指定的仿真计算应用程序，并可以直接启动选中的应用程序打开相应的数据。
支持数据共享功能，用户可基于共享组（项目）对远程个人仿真、设计数据进行共享设置。并可以按单位、研究室选择共享用户。
支持权限管理功能，可指定用户对应用的访问权限，可指定应用软件可运行的服务器。
支持消息功能，系统可定制自动发送消息给用户，系统管理员也可以手动给指定用户或所有用户发送消息，用户也可以向系统管理员发送消息。
支持应用仓库功能，管理员能够通过应用仓库发布、上线应用，普通用户能够通过应用仓库启用应用软件。
资源调度模块：
支持Linux和Windows混合集群架构。
提供统一调度管理功能，支持通用计算服务器、GPU计算服务器、图形工作站/服务器统一调度管理；支持将通用仿真任务、GPU加速仿真计算任务、可视化设计任务统一调度，资源动态分配。
可提供多种调度算法，包括FCFS，公平共享，抢占，独占等；支持资源预约。
可提供GPU调度功能，支持GPU负载均衡调度，保证一台图形服务器上多个GPU能够均衡地使用。
可提供GPU绑定功能，支持Linux和Windows的GPU绑定功能，可根据需要将用户可视化任务或计算任务和指定GPU进行绑定，实现GPU独享。
可提供CPU绑定功能，可根据需要将用户可视化任务或计算任务与指定CPU核进行绑定，避免用户间任务互相干扰，避免单个应用超请求占用资源。
可提供资源访问限制：可限制用户可以访问的最大资源量（如：CPU数、内存大小等等）。
可提供作业的动态安全设置功能，作业计算相关的节点ssh等安全设置仅在作业运行期间，对该作业生效，以增强系统的安全性。
支持断点续算（Checkpoint/Restart）机制，在所运行软件支持的情况下，可以将长时间运行作业断点保存和恢复，从而保证关键作业的正常运行。
支持多级容错，包含系统级容错、作业级容错，即系统发生故障或作业因为偶然故障引起的作业失败时，该作业能被重新调度到其它机器上执行。
提供许可证调度管理功能，可以对作业的软件许可证请求进行调度。
资源监控与报表模块：
提供资源总览的监控页面，在一个页面上展示系统总体运行情况。
支持对Intel Xeon CPU温度和功率进行监控
支持对主机状态（CPU利用率、显卡利用率、内存利用率、显存利用率、IO、页交换、网络流量等）进行监控。
支持对应用软件许可证进行监控。
支持对系统相关设备生成机架物理拓扑图，并基于物理拓扑图对主机、仿真作业、可视化设计任务运行情况进行监控。
支持根据各种监控数据，生成统计分析报表。
支持对仿真作业的统计分析，包括作业数量分析、作业吞吐量分析、作业CPU占用时间分析、按用户和应用对作业排名等。
支持基于主机利用率、可用性分析、状态分析、CPU使用率、显卡利用率等的统计报表。
支持许可证使用情况的统计分析。
支持资源使用计费，支持费率设定，可按用户、研究室、单位对仿真计算作业和可视化设计任务进行统计并生成计费账单。
正版商业化集群管理软件、软件厂商工程师上门部署、培训以及售后。
开发套件：
MPICH：千兆消息传递并行库；
MVAPICH2：万兆/IB消息传递并行库；
OpenMPI：高性能消息传递库；
提供C、C++编译器；GNU系列开发工具；
企业版 Linux 操作系统，64bit；满足所有节点运行需要

集成和售后服务：
提供项目所需光纤、跳线等相关辅材。
提供软件原厂商景行现场培训服务，包括用户使用培训和系统管理培训。所有培训教材由软件原厂商景行提供。
	1套

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]交换机
	万兆交换机，24个1G/10Gbps SFP+光纤接口，交换容量2.56Tbps，包转发率：360Mpps，配多模万兆光模块
	1台

	机柜
	19″、42U工业标准服务器专用机柜，采用9折型钢材，保证机柜载重性，最高静载1000kg以上；机柜两侧预留布线槽，强弱电分离布线，机柜上下方均可走线；前后门采用钢制网孔设计，保证前后通风，顶部有通风孔结构；1个承重托盘，支持并柜并带有并柜遮条/配置工业PDU：16位/32A
	1台

	机房空调
	5P机房空调/满足未来20台GPU服务器散热使用/按物业处要求安装调试（包含前期设计图纸审批、装修手续、机房配电柜（含服务器用电）、安装辅材、钢化玻璃更换等）供应商报价时需要充分考虑整个机房配电、安装辅材等，报价一次到位、后期没有其他费用支付。
	1台

	售后服务
要求
	限西安本地供应商竞价；网上竞价时需要上传：要求的服务器厂商资料、企业营业执照、详细配置单、含品牌型号详细规格参数，否则报价无效；
质保3年，3年全免费上门服务，到货后原厂工程师上门安装调试；生产厂家在西安本地有分公司或者办事处，在西安具有常用备件库。




