政府采购
询价通知书
项目名称：合川区龙市小学大会议室灯光改造项目

采购单位：重庆市合川区龙市镇中心完全小学
2024年4月9日

合川区龙市小学大会议室灯光改造
一、询比采购内容

	项目名称
	数量

	招标限价（元）
	中标人数量
	备注

	合川区龙市小学大会议室灯光改造
	1批
	100000
	1
	


二、询比资格
 1、一般资格条件

 （1）具有独立承担民事责任的能力；

 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

 （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

 （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

 （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

 （6）法律、行政法规规定的其他条件。

 2、特定资格条件

无。

3、 项目采购参数清单
	序号
	设备或材料名称
	数量
	单位
	参数

	1
	固定染色灯
	12
	台
	caijiangCR-L543 1.输入电压:AC 110-240V 50/60Hz，165W
2.光源:54×3W LED(R54G54B54)
3.平均寿命:50000H
4.色温:3200K～7200K线性调节
5.透镜角度:25°(15°、45°可选)
6.控制方式:多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式，支持RDM协议及程序在线更新功能
7.通道:4/8通道
8.灯具材料:铸铝外壳
9.防护等级:防火V-1，防护IP20

	2
	会议灯
	5
	台
	caijiangCR-L150  1.总功率≥200W
2.电压：AC110V/220V60/50HZ
3.光源功率≥200颗1W高亮度LED贴片灯珠
4.色温：2800K-6500K可调
5.显色指数：Ra≥93
6.散热结构：无风机（完全静音）
7.调光：0-255
8.光学角度：120°
9.控制方式：DMX512/手动模式
10.显示：四位数码管显示
11.表面最高温度：≤50
12.通道：4CH
13.防护等级：IP20

	3
	固定染色灯
	12
	台
	caijiangCR-L543 1.输入电压:AC 110-240V 50/60Hz，165W
2.光源:54×3W LED(R54G54B54)
3.平均寿命:50000H
4.色温:3200K～7200K线性调节
5.透镜角度:25°(15°、45°可选)
6.控制方式:多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式，支持RDM协议及程序在线更新功能
7.通道:4/8通道
8.灯具材料:铸铝外壳
9.防护等级:防火V-1，防护IP20

	4
	会议灯
	5
	台
	caijiangCR-L150  1.总功率≥200W
2.电压：AC110V/220V60/50HZ
3.光源功率≥200颗1W高亮度LED贴片灯珠
4.色温：2800K-6500K可调
5.显色指数：Ra≥93
6.散热结构：无风机（完全静音）
7.调光：0-255
8.光学角度：120°
9.控制方式：DMX512/手动模式
10.显示：四位数码管显示
11.表面最高温度：≤50
12.通道：4CH
13.防护等级：IP20

	5
	固定染色灯
	14
	台
	1.功率≥280W
2.光源≥54颗*3W超亮LED
3.颜色：RGB混色（R54，G54，B54）
4.续航时间≥6-10万小时
5.光束角度：15°、25°，45°，60°可调
6.调光：0-100％电子调光
7.频闪速度频率：1-13HZ
8.功能：数字特性，散热结构：静音风机
9.通道：7CH
10.控制方式：DMX512，主/从，频闪。
11.投影距离≥10m

	6
	固定染色灯
	12
	台
	caijiangCR-L543 1.输入电压:AC 110-240V 50/60Hz，165W
2.光源:54×3W LED(R54G54B54)
3.平均寿命:50000H
4.色温:3200K～7200K线性调节
5.透镜角度:25°(15°、45°可选)
6.控制方式:多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式，支持RDM协议及程序在线更新功能
7.通道:4/8通道
8.灯具材料:铸铝外壳
9.防护等级:防火V-1，防护IP20

	7
	面光灯
	4
	台
	caijiangCR-L200   1、额定电压：AC100~240V，50/60Hz2、额定功率：200W3、光源功率：COB光源;CREE50W4、光源数量：4颗5、光源颜色：正白.暖白(可选)6、发光效果：大面积铺光7、出光角度：60°大面积覆盖8、调光方式：线性调光0~100%9、电子频闪：0~25次/秒，可以调节频闪速度10、使用寿命：约50000小时11、通讯信号：标准DMX512信号12、控制模式：自走、DMX模式、声控模式13、DMX通道：8CH 

	8
	摇头灯
	4
	台
	caijiangCR-B295  1.电压：AC100-240V50/60Hz；
2.光源≥295W；
3.图案：≥一个固定图案盘，≥12个图案+白光；
4.≥一个旋转图案盘，≥7个图案片+白光，带图案抖动功能，支持任意定位功能；
5.≥一个效果图案盘，
6.颜色：≥13个颜色+白光；
7.棱镜：8棱镜，16棱镜，可双向旋转，棱镜可相互叠加，带定位功能；
8.调焦：电子调焦(自动对焦)；
9.放大：2.5°～53°；
10.调光：0～100%线性调光；
11.频闪：随机频闪，脉冲频闪；
12.雾化角度：35°～65°；

	9
	面光灯
	8
	台
	caijiangCR-L200   1、额定电压：AC100~240V，50/60Hz2、额定功率：200W3、光源功率：COB光源;CREE50W4、光源数量：4颗5、光源颜色：正白.暖白(可选)6、发光效果：大面积铺光7、出光角度：60°大面积覆盖8、调光方式：线性调光0~100%9、电子频闪：0~25次/秒，可以调节频闪速度10、使用寿命：约50000小时11、通讯信号：标准DMX512信号12、控制模式：自走、DMX模式、声控模式13、DMX通道：8CH 

	10
	固定染色灯
	7
	台
	caijiangCR-L543 1.输入电压:AC 110-240V 50/60Hz，165W
2.光源:54×3W LED(R54G54B54)
3.平均寿命:50000H
4.色温:3200K～7200K线性调节
5.透镜角度:25°(15°、45°可选)
6.控制方式:多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式，支持RDM协议及程序在线更新功能
7.通道:4/8通道
8.灯具材料:铸铝外壳
9.防护等级:防火V-1，防护IP20

	11
	控台
	1
	台
	. DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出。
2. 最大控制96台电脑灯或96路调光。
3. 使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库。
4. 带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。
5. 内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。
6. 图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。
7. 每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个。
8. 可储存60个素材，
9. 支独享素材
10. 可储存60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。
11. 可同时输出和运行10个重演场景。
12. 带10根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。
13. 支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。
14. 关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。
15. U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。
16. 支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。
17.预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。
18. 支持立即黑场

	12
	信号放大器
	1
	台
	1.供电：115V/230V频率：50HZ.
2.每一路都是独立的变压器供电和八个光学隔离信号放大器来扩大DMX输出.
3.放大功能可以令连接延长超过标准的DMX512长度.
4.若需要额外的位置，可以在同一连接上使用多个信号放大器.
5.每个连接的位置可以独立地连接，最多可达32台灯具.
6.外观设计轻便，结构坚固

	13
	LED追光灯
	1
	台
	LED   440W  

	14
	灯杆
	6
	道
	定制

	15
	电源箱
	1
	台
	1.供电：三相AC380V±10％，频率50Hz±5％。

2.额定功率：12路×4KW;  可适用于任何负载。

3.过载与短路双重保护高分断空气开关。

4.12路40A胶木插输出；

	16
	灯钩
	83
	个
	

	17
	保险绳
	79
	条
	

	18
	电源线
	500
	米
	

	19
	信号线
	500
	米
	

	20
	辅材（卡农座，胶木插）
	1
	批
	

	21
	原有设备、灯杆线路拆除及整合新系统安装调试
	1
	批
	


备注：
1. 投标时上传售后服务承诺函和招标文件里面的资质证明材料电子档文件，以上签订合同时中标公司需提供纸质档证明材料，如提供资料不完整视为虚假应标，取消中标资格，并上报相关部门。
2. 为保证质量，达到需方所需效果，供应商必须在询价开标前自行组织对本项目进行现场踏勘，上传响应文件时需提供现场踏勘照片及根据现场踏勘情况制作灯杆图、灯光布置图、线路等效果图，并提供灯光设备并进行样品演示，以上内容需同时满足，否则无竞标资格。
四、报价要求

（一）本项目为人民币报价，响应供应商须一次报出不得更改的价格。

（二）供应商所报产品技术参数及规格、品牌等必须全部符合，如有一条不符合，失去中标资格。
　　（三）响应供应商的报价须包含：货物采购费、运输费、仓储费、安装调试费、检测验收费、税费等完成本项目所需的全部费用。
五、交货期及交货地点
交货期：中标之日起7个日历日内完成供货及安装。

交货地点：重庆市合川区龙市镇中心完全小学。

六、付款方式
项目服务完成待验收合格后90个工作日内付合同金额的100%。

七、质保期及售后服务

交货并验收合格之日起质保2年。中标单位提供的质保期最低不得低于2年，质保期内免费维修，质保期后，只收取配件基本费。成交供应商应提供报修、技术咨询电话，并保证在7×24小时及时应答，解答用户在使用中遇到的问题，给予技术支持，及时为用户提出解决问题的建议。遇到故障，成交供应商应在1小时内电话技术支持，电话不能解决的4小时内到达现场，12小时内修复。如遇重大故障，主城区24小时内提供备用设备。其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
八、联系方式
采购人：重庆市合川区龙市镇中心完全小学

联系人：李老师
电  话：13436023076
地  址：重庆合川区龙市镇龙盛街412号
九、其它有关规定
1、凡有意参加网上报价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市政府采购云平台·网上询价中心下载查看本项目需求文件以及变更公告等询比前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。
2、供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。
3、无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

十、评选方法

最低价评审法。已入围评审的报价供应商，选择报价最低的成为成交供应商；未入围的报名供应商不参与评审。

十一、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用响应供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
十二、验收标准和方法

（一）成交供应商所提供的产品满足或高于询价通知书技术参数要求。

（二）交货后，由成交供应商提供符合国家规定的验收标准及验收办法和手段，按其标准进行验收，采购人认可后签字。如验收达不到规定要求，对采购人造成一定的影响，成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失；
十三、开标、评标

（一）本项目不组织现场开标，由采购人采取网上开标评标的方式进行采购。在规定的截止时间前，供应商应按要求上传响应文件。

（二 ）定标原则：在符合采购人要求的资质、技术、商务的条件下，报价最低的供应商确定为本项目的成交供应商。报价价格相同，按技术参数（条款）或其他优惠条件的优劣顺序排列；以上都相同的，按采购平台推荐的供应商顺序排列。

十四、成交通知

（一）成交供应商确定后二个工作日内，采购人在询价文件发布平台上发布成交结果公告。

（二）成交结果公告发出无异议后，方可签订合同。

（一）投标函（格式）
采购项目名称：
致：（采购代理机构名称）：
（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标货物的供应（或制造）及技术服务。
四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：资格证明文件1份，经济文件（即报价书）1份
五、我方投标报价为包干价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。
六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。
七、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。
八、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金和工本费。
（投标人公章）
 年    月   日
资格证明文件
1、提供投标人有效工商营业执照（副本），符合本次采购经营范围。
2、提供投标人有效税务登记证（副本）和有效组织机构代码证（副本）。
3、三证合一则不需要。（以上复印件须加盖公司鲜章）
法定代表人身份证明书
采购项目名称：
致：（采购代理机构名称）：
（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
（附：法定代表人身份证复印件）
（投标人公章）
                                                年   月   日   
法定代表人授权委托书
采购项目名称：
致：（采购代理机构名称）：
（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。
被授权人签名：                      投标人法定代表人签名：        
（附：被授权人身份证复印件）                                         
（投标人公章）
年   月   日

注：委托代理人须是本公司（企业）员工，社保缴纳记录上必须体现且能证明被委托人是本公司（企业）员工。
                                 诚信声明
采购项目名称：
致：（采购代理机构名称）：
（投标人法定代表人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。
特此声明。
（供应商公章）
年   月   日
无重大违法记录声明
采购项目名称：
致：（采购代理机构名称）：
（投标人名称）郑重声明，我方参加本项目招标活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。
    特此声明。
（投标人公章）
年   月   日
询价采购报价表
	供应商名称
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	报价（大写）：

	注：该报价为包干总报价。含现场踏勘、采购的货物、配送、安装调试、管理、验收、利润、税金以及各种风险等所有费用。


供应商                                        法定代表人授权代表：
（供应商公章）                                   （签字或盖章）
                                                   年    月    日
分项报价明细表
项目名称：合川区龙市小学大会议室灯光改造项目
单位：元

	序号
	名称
	品牌、规格型号
	制造商
	原产地
	数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	


供应商：                                    法定代表人授权代表：

（供应商公章）
（签字或盖章）

年 月  日注：

1、请供应商完整填写本表；

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。
