采购需求设备参数一览表

（1）记录存储容量：至少支持 20万条（脱机）；
（2）图片存储容量：至少支持500张（脱机）；
（3）显示屏：不低于15.6寸工业级LCD显示屏，亮度最高支持1000LUX；
（4）显示交互信息：可自定义显示交互内容；
（5）可视对讲功能：至少配200万针孔摄像机、机械按钮，支持可视对讲；
（6）收费模式：支持中央自助缴费、中央人工收费、出口自助缴费、出口人工缴费、手机缴费
（7）摄像头：至少内置500w超广角车牌识别摄像机，对角成像角度不低于110°；摄像头模组，防水、防尘、防凝露遮雨罩伸缩可调节，保证雨雾天气精准识别；内置补光灯；
（8）杆型类型：支持直杆/曲杆/栅栏杆/发光杆；
（9）电机类型：直流无刷；
（10）开闸速度：0.8s~5.0s可调；
（11）车辆防砸：支持“车辆检测”、“数字防砸”、“开优先”三重防砸；
（12）道闸可通过APP实现遥控操作,遥控距离应不低于30m
(13)像头：不低于500万高清摄像头，视频压缩格式：H.265/ H.264，最大分辨率：不低于2560*1920；超广角，对角成像角度不低于110°；左右免调，上下±18°可调，三防摄像头模组，防水、防尘、防凝露，遮雨罩伸缩可调节；
(14)通讯接口：TCP/IP
(15)车牌识别率：不低于99.8%（全天候）
(16)车辆检测：车辆特征、车辆行为(滞留/跟车/逆行/倒车)等精准捕获，取证逃费出场；
(17)机动车检测：支持车牌识别、无牌车检测、车辆滞留、倒车、车标、车颜色；
(18)非机动车：支持摩托车、车辆滞留、倒车检测；
(19)需支持道闸杆不在报警、抓拍道闸杆图、行人入侵报警、车辆入侵报警、车辆滞留报警；
7.备注：投标人需提供第三方机构出具的软件测试报告对需求功能进行佐证，并加盖公章。合同期内，投标人提供免费的安装服务（含所需配件）、调试服务、维保服务等必要的服务内容。
