
昆生环复〔2026〕9-1号

昆明市生态环境局关于《安宁凯隆矿业有限
公司90万吨建筑石料用灰岩生产线建设项目环境影响报告表》的批复
 
安宁凯隆矿业有限公司：
你公司委托云南畅泓环境技术工程有限公司编制的《安宁凯隆矿业有限公司90万吨建筑石料用灰岩生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2512-530181-04-01-505751）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：
一、项目建设地点位于安宁市连然街道武家庄村委会放马坪村。本次改建项目矿山开采规模不变，将现有90万t/a精品石料生产线拆除后由2#采场搬迁至露天开采范围1#采场采空区，产品方案变为公分石26.30万t/a、瓜子石26.30万t/a、砂31.75万t/a、分筛土夹石5.55万t/a。主要建设内容包括：主体工程、辅助工程（不设原料堆场）、储运工程、公用工程及环保工程等。
项目总投资10000万元，其中环保投资204.5万元。
根据昆明市生态环境工程评估中心出具的《关于对〈安宁凯隆矿业有限公司90万吨建筑石料用灰岩生产线建设项目环境影响报告表〉的技术评估意见》（昆环评估意见 安宁〔2025〕9-19号），在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到缓解和控制，同意项目按《报告表》所述工程内容、规模、功能、环保对策措施进行建设。
二、项目建设及运营期间重点做好以下工作
（一）严格按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则建设给排水、污水处理及回用系统，并与区域排水系统相协调。
项目运营期初期雨水经初期雨水收集池收集后回用于项目区洒水抑尘、绿化，不外排；车辆清洗废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排；食堂废水经隔油池预处理后和其他生活污水经一体化污水处理设备处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中表1城市绿化及道路清扫标准后回用于厂区内绿化及洒水降尘，不外排。
项目施工期应设置拦水、截水、排水工程，施工过程中产生的废水和雨季地表径流应采取沉淀等处理措施后全部回用于施工用水及施工场地洒水降尘；施工人员生活污水依托已建化粪池处理后回用，不外排。
（二）严格落实各项大气污染防治措施，确保大气污染物达标排放。
项目共设置2根废气排气筒，高度不低于15m。
项目运营期产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。
改建项目料仓、振动筛、皮带输送机、破碎机进出口、制砂机进出口整体封闭；产品堆场采取围挡、覆盖措施，采用洒水车对运输道路定期洒水降尘；物料密闭运输，运输道路硬化，出入口设置轮胎清洗池。无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准。
项目施工期应合理设置围挡，对施工场地和道路适时洒水降尘，对易起尘的物料封闭堆存及运输，加强运输车辆管理，保持进出场道路路面清洁等有效的防治扬尘的措施，施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值标准要求。
（三）严格落实噪声污染防治措施。
项目运营期产生噪声的设备及场所应采取隔声降噪措施，加强车辆进出管理，夜间不生产，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
项目施工期应合理安排施工工序及施工时间，加强设备的维修保养，优化施工工艺，合理安排施工时间，禁止夜间施工，严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。
（四）严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类规范收集，确保不造成二次污染。
项目运营期生活垃圾委托环卫部门及时清运处置；污水处理站污泥和化粪池污泥委托环卫部门清掏清运；废油脂和餐厨垃圾委托有资质的单位清运处置；沉淀池沉渣、除尘器收集粉尘收集后返回生产线或作为产品直接外售；废布袋交由有资质的单位处置；废机油、废机油桶、废润滑油桶、含废机油废物等危险废物统一收集后分类暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位清运处置，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）。
项目施工期生活垃圾委托环卫部门清运处置；建筑垃圾分类回收利用，不能回收的部分委托有资质的单位进行处置。
（五）做好环境风险应急管理工作。严格执行《报告表》中环境风险评价中的各项防范措施，并建设相应风险防范设施。修编突发环境事件应急预案，并报市生态环境局安宁分局备案。开展必要的应急培训、宣传和演练。
（六）按照《排污许可管理条例》相关规定，纳入固定污染源排污许可管理的，需在项目启动生产设施或发生实际排污前，依法取得排污许可手续。
（七）认真组织实施《报告表》提出的环境监测计划，定期进行监测，发现异常立即停产，及时查明原因，采取有效控制措施。
三、设计阶段应开展环境保护设计，落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资，严格执行环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目建成调试后，按规定自主开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。
四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。
五、你公司应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。请市生态环境安宁分局负责项目环境现场执法和日常监督管理。请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。
六、依法到其他部门办理相关手续。
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抄送：云南省生态环境厅。市生态环境局安宁分局，局机关各处室、各直属单位。云南畅泓环境技术工程有限公司。
昆明市生态环境局                         2026年2月9日印发  
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