二屉冷藏柜参数
	序号
	结构
	组合式，单门单控直冷式冷柜

	1
	规格
	[bookmark: _GoBack]外部：长 2.55 X宽 0.92 X 高 1.26（米）内部2.0x0.70x0.44（米）

	2
	外墙材质
	采用201不锈钢  厚度l.0mm磨砂

	3
	内胆材质
	内胆为0.6mm优质不锈钢，内胆底部凹槽式，每层内胆采用下沉式，带排水功能。

	4
	柜门
	门框采用201不锈钢（厚1.0 mm）凸装门，带加热防除露功能，

	5
	托板
	框架采用优质不锈钢方管（38X25mmx1.2mm厚）、内铺设优质不锈钢板（0.8mm）

	6
	助力导轮
	不锈钢轮Ф12x30 （mm）不锈钢滑道

	7
	蒸发器
	直冷内置式紫铜盘管蒸发器，铜管直径为10mm,厚度为0.6mm，长为90m铜管分别铺设于内箱体的顶部和两侧

	8
	冷凝器
	采用风冷翅片式盘管冷凝器,面积(4.0 m²)。

	9
	保温材料
	采用聚氨酯发泡材料，（每立方密度为≧40），厚度为100mm，

	10
	机组形式
	采用两台万宝FNK100压缩机，对冷藏柜各层分别控制

	11
	额定制冷温度
	环境温度32℃时，空间温度 -20℃

	12
	制冷剂
	环保型290

	13
	功率
	800w

	14
	电源
	220V

	15
	温度控制
	采用定制型±50℃数显温控器，具有过流保护和缺相保护功能。



