|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件：广蓄A厂400V柴油机故障消缺服务清单** | | | | |
| **工程范围** | | 包含以下13项内容：   1. 拆机检查：摇臂、气门、气门座圈、气门导管、燃油泵、喷油嘴、缸套、活塞、连杆、缸 盖、油道、水道、油底壳、机油泵、水泵、风扇； 2. 更换修理包； 3. 更换气门、座圈、导管； 4. 更换活塞环； 5. 更换部分缸套、活塞、连杆； 6. 更换连杆瓦； 7. 更换整机滤清器、机油等耗材； 8. 清理疏通油道； 9. 检查清洁涡轮增压器叶轮、轴承，更换修理包； 10. 调校燃油泵、喷油嘴、气门间隙； 11. 更换调速器； 12. 运行调试机组至参数正常； 13. 提供维修验收报告。   具体型号规格、数量如下清单。 | | |
| 序号 | **名称** | **型号规格** | **数量** | **备注** |
|  | 修理包 | 康明斯 | 1套 |  |
|  | 排烟管衬套 | 机加工 | 1套 |  |
|  | 进气门 | 康明斯 | 32个 |  |
|  | 排气门 | 康明斯 | 32个 |  |
|  | 进气门座圈 | 康明斯 | 32个 |  |
|  | 排气门座圈 | 康明斯 | 32个 |  |
|  | 气门导管 | 康明斯 | 64个 |  |
|  | 连杆瓦 | 康明斯 | 32片 |  |
|  | 气缸套 | 康明斯 | 3缸 |  |
|  | 活塞 | 康明斯 | 3个 |  |
|  | 活塞环 | 康明斯 | 16缸 |  |
|  | 增压器修理包 | 康明斯 | 2套 |  |
|  | 调校燃油泵 | PT泵 | 1项 |  |
|  | 调校喷油嘴 | 康明斯 | 16个 |  |
|  | 调速器 | 康明斯 | 1个 |  |
|  | 气门研磨 | / | 1项 |  |
|  | 气门间隙调整 | / | 1项 |  |
|  | 喷油正时校正 | / | 1项 |  |
|  | 柴油滤 | FF202 | 2个 |  |
|  | 机油滤 | LF670 | 4个 |  |
|  | 机油滤 | LF777 | 2个 |  |
|  | 水滤 | WF2075 | 4个 |  |
|  | 空气滤清 | AF872 | 2个 |  |
|  | 专用机油 | 15W-40 | 10桶 |  |
|  | 防锈剂 | DCA4 | 5桶 |  |

保修时间：保修一年，人为或不可抗力造成的损坏不在保修范围内