


附件1：
技术要求
	技术部分
	1.提供服务里的产品技术参数要求
	一、超五类非屏蔽网络模块	
1、产品采用抗冲击、耐腐蚀材料制作，产品可提供90度或180度端接方式，所提供产品必须可以提供配套打线工具，可以一次性8根线同时打线完成；
2、符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2008标准的要求；
3、RJ45端口金针：弧形金针设计，有效提升近端串音余量，25μ镀金，可插拔次数≥1500次；                                                            
4、为实现线缆快速连接，模块两侧有T568A、T568B两种标准打线标记，方便快速完成端接，可接受22-26线规的电缆；
5、独特的PCB线路板线对平衡设计，通过余量高；
6、特有线缆保护盖，可维持线缆的垂直进线方式和防止灰尘，同时具有卡线功能；
7、IDC打线柱夹子为磷青铜，端接可达250次以上；
▲提供通过信产部超五类非屏蔽信道检验报告、超五类非屏蔽永久链路检验报告。
二、超五类屏蔽网络模块
1、满足超五类传输标准，符合千兆以太网应用系统；
2、所有插座都具备T568A和T568B两种通用线序，通用线序标签清晰注于模块上，便于准确快速地完成端接；
3、180度打线,IDC打线柱夹子为磷青铜，保证大于250次的端接；
4、适用于24 AWG 线缆；
5、端接的打线卡口45度角设计，保障更可靠的接触点；
6、后部的端接保护帽具有扣锁式设计，屏蔽模块可以实现免工具打线；
7、屏蔽外罩采用锌合金压铸；
8、接触针触点材料25μm的镀金层，耐用性为1500次插拔；
▲提供产品彩页。
三、超五类非屏蔽网络水晶头	
1、材料高密度聚乙烯；
2、采用50µ"镀金三叉簧片，不易氧化，传导性能更好；
3、弹片插拔寿命大于等于1000次；
4、两件式，两排高低搭配设计。
4	超五类屏蔽网络水晶头	1、材料高密度聚乙烯；
2、采用50µ"镀金三叉簧片，不易氧化，传导性能更好；
3、弹片插拔寿命大于等于1000次；
4、两件式，两排高低搭配设计。
▲提供产品彩页。
四、六类非屏蔽网络模块	
1、产品采用抗冲击、耐腐蚀材料制作，产品可提供90度或180度端接方式，所提供产品必须可以提供配套打线工具，可以一次性8根线同时打线完成；
2、符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2008 标准的要求；
3、RJ45端口金针：弧形金针设计，有效提升近端串音余量，50μ镀金，可插拔次数≥1500次；                                                            
4、为实现线缆快速连接，模块两侧有T568A、T568B两种标准打线标记，方便快速完成端接，可接受22-26线规的电缆；
5、独特的PCB线路板线对平衡设计，通过余量高；
6、特有线缆保护盖，可维持线缆的垂直进线方式和防止灰尘，同时具有卡线功能；
7、端接口外壳材料采用高强度PC材料，坚固且防腐蚀IDC打线柱夹子为磷青铜，保证大于250次的端接、接触针耐用性为1500次插拔，可提供高达350MHz的可用宽带；
▲提供通过信产部六类非屏蔽信道检验报告、六类非屏蔽链路检验报告。
五、六类屏蔽网络模块	
1、满足六类传输标准，符合千兆以太网应用系统；
2、所有插座都具备T568A和T568B两种通用线序，通用线序标签清晰注于模块上，便于准确快速地完成端接；
3、180度打线,IDC打线柱夹子为磷青铜，保证大于250次的端接；
4、适用于23 AWG 线缆；
5、端接的打线卡口45度角设计，保障更可靠的接触点；
6、后部的端接保护帽具有扣锁式设计，屏蔽模块可以实现免工具打线；
7、屏蔽外罩采用锌合金压铸；
8、接触针触点材料50μm的镀金层，耐用性为1500次插拔；
▲提供通过信产部六类屏蔽信道检验报告检验报告。
六、六类非屏蔽网络水晶头	
1、材料高密度聚乙烯；
2、采用50µ"镀金三叉簧片，不易氧化，传导性能更好；
3、弹片插拔寿命大于等于1000次；
4、两件式，两排高低搭配设计。
8	六类屏蔽网络水晶头	
▲提供产品彩页。
七、单口面板	
1、86型面板产品是采用阻燃、抗冲击、耐腐蚀的优质ABS工程塑料制作与RJ45模块和RJ11模块配套使用；
2、面板上自带防尘盖；面板带有标签标识功能，方便管理及日常维护；面板后面具有RJ45配套卡槽；
3、光面设计，增加与强电面板的匹配性；前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露；
4、颜色：有白色、金色、银色等供现场选择使用；
▲提供产品彩页。
八、双口面板	
1、86型面板产品是采用阻燃、抗冲击、耐腐蚀的优质ABS工程塑料制作与RJ45模块和RJ11模块配套使用；
2、面板上自带防尘盖；面板带有标签标识功能，方便管理及日常维护；面板后面具有RJ45配套卡槽；
3、光面设计，增加与强电面板的匹配性；前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露；
4、颜色：有白色、金色、银色等供现场选择使用；
▲提供产品彩页。
九、超五类RJ45-RJ45跳线
1、符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2008标准的要求；采用多股软铜绞合线，100%原厂测试，确保线缆具有高标准的电气性能稳定；
2、插拔次数≥1500次；
3、采用注塑式尾套，防止与水晶头松脱，水晶头弹片两侧边缘处有耳部保护片，保护水晶头弹片不被弯折，确保电缆和插头的可靠性和链接稳定性；
4、跳线缆材上具有清晰的米标和类型印字；
5、水晶头采用50μ镀金三叉RJ45插头，确保镀金簧片与导体可靠接触，采用组合式设计，内置穿线过渡件，确保电缆导线在水晶头内部接纽最小，有效提高了跳线的串扰余量，可提供高达250MHz的带宽；
6、可提供不同颜色和长度选择；
▲提供通过信产部超五类非屏蔽信道检验报告。
十、超五类RJ45-RJ45跳线	
1、符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2008标准的要求；采用多股软铜绞合线，100%原厂测试，确保线缆具有高标准的电气性能稳定；
2、插拔次数≥1500次；
3、采用注塑式尾套，防止与水晶头松脱，水晶头弹片两侧边缘处有耳部保护片，保护水晶头弹片不被弯折，确保电缆和插头的可靠性和链接稳定性；
4、跳线缆材上具有清晰的米标和类型印字；
5、水晶头采用50μ镀金三叉RJ45插头，确保镀金簧片与导体可靠接触，采用组合式设计，内置穿线过渡件，确保电缆导线在水晶头内部接纽最小，有效提高了跳线的串扰余量，可提供高达250MHz的带宽；
6、可提供不同颜色和长度选择；
▲提供通过信产部超五类非屏蔽信道检验报告。
十一、超五类屏蔽RJ45-RJ45跳线	
1、性能完全符合超五类传输标准。 可提供高达250MHz的可用带宽；
2、采用符合国家标准的超五类多股软线和超五类RJ45跳接头, 超五类RJ45跳接头采用物理线缆隔离技术, 实现最大限度的线对平衡；
3、超五类成品数据跳线都经过100%的250MHz带宽传输性能测试，保证产品合格率达到百分之百；
4、每一根跳线都经过恒重拉力试验，保证产品在使用中的可靠性；
▲提供产品彩页。
十二、超五类非屏蔽双绞线	
1、符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2008标准的要求；
2、带中心十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降；
3、可提供250MHZ带宽，线规24AWG；
4、护套采用优良的PVC材料；护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度；
5、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；最大导体直流电阻@20 Deg.C :9.5Ω/100m；线对直流电阻不平衡：≤2%；线对对地电容不平衡：＜330pF/100m；延迟偏差：≤45ns/100m；额定传输速率(NVP)：65%；绝缘电阻: ≥5000MΩ/km； 
▲提供通过信产部超五类非屏蔽信道检验报告；原生产厂家授权和25年售后服务承诺函。
十三、超五类屏蔽双绞线	
1、符合并超越ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2008 对超五类标准的规定；
2、线规：24AWG，外径：5.8±0.2mm；
3、屏蔽铝箔材料,有镀锡铜丝接地线；
4、最大承受力100牛顿；
5、可提供250MHZ带宽；
6、护套采用优良的PVC；护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度；
7、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；最大导体直流电阻@20 Deg.C :9.5Ω/100m；线对直流电阻不平衡：≤2%；线对对地电容不平衡：＜330pF/100m；延迟偏差：≤45ns/100m；额定传输速率(NVP)：69%；绝缘电阻: ≥5000MΩ/km；
▲提供产品彩页。
十四、六类非屏蔽双绞线	
1、 符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2008标准的要求；
2、带中心十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降；
3、可提供350MHZ带宽，线规23AWG；
4、护套采用优良的PVC材料；护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度；
5、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；最大导体直流电阻@20 Deg.C :8.2Ω/100m；线对直流电阻不平衡：≤2%；线对对地电容不平衡：＜330pF/100m；延迟偏差：≤45ns/100m；额定传输速率(NVP)：69%；绝缘电阻: ≥5000MΩ/km； 
十五、六类屏蔽双绞线	
1、 符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2008标准的要求；
2、线规：23AWG；
3、单层铝箔总屏蔽,四对线对无屏蔽层 ，有镀锡铜丝接地线；
4、最大承受力100牛顿；
5、可提供350MHZ带宽；
6、护套采用优良的低烟无卤材料；护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度；
7、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；最大导体直流电阻@20 Deg.C :7.9Ω/100m；线对直流电阻不平衡：≤2%；线对对地电容不平衡：＜330pF/100m；延迟偏差：≤45ns/100m；额定传输速率(NVP)：70%；绝缘电阻: ≥5000MΩ/km；
▲提供产品彩页。
十六、超五类非屏蔽室外防水网线	
1、符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2008标准的要求；
2、该产品应用于室外水平工作区布线，室外局域网布线，架空或围墙上敷设；
3、室外防水护套电缆选用PE 护套加上 4 对双绞线线对外整体包裹聚酯带的防水结构，可在室外短时间有水以及长时间日晒紫外线照射等环境下使用；
4、可提供250MHZ带宽，线规24AWG；；
5、护套采用优良的低烟无卤材料；护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度；
6、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；最大导体直流电阻@20 Deg.C :7.32Ω/100m；线对直流电阻不平衡：≤2%；线对对地电容不平衡：＜330pF/100m；延迟偏差：≤45ns/100m；额定传输速率(NVP)：65%；绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500)。
▲提供产品彩页。
十七、六类非屏蔽室外防水网线	
1、 符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2008标准的要求；
2、该产品应用于室外水平工作区布线，室外局域网布线，架空或围墙上敷设；
3、带中心十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降；
4、室外防水护套电缆选用PE 护套加上 4 对双绞线线对外整体包裹聚酯带的防水结构，可在室外短时间有水以及长时间日晒紫外线照射等环境下使用；
5、可提供350MHZ带宽，线规23AWG；
6、护套采用优良的低烟无卤材料；护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度；
7、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；最大导体直流电阻@20 Deg.C :7.32Ω/100m；线对直流电阻不平衡：≤2%；线对对地电容不平衡：＜330pF/100m；延迟偏差：≤45ns/100m；额定传输速率(NVP)：65%；绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500)。
▲提供产品彩页。
十八、超五类24口网络配线架（满配）	
1、符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2008标准的要求；
2、1U高度 标准19英寸机架式传统安装；
3、背面有568B和568A两种打线方式标识卡；
4、 RJ45端口金针：25μ镀金；
5、导线端接次数≥250；可接受：22-26线规规格，插头与插座的插合次数≥1500次；
6、电流功率:1.5Amps； 最小电介值承受功率:1000VAC RMS＠60Hz/min；
7、非屏蔽24口配线架有含模块和空架单独模块安装两种规格供现场选择使用；
十九、超五类屏蔽网络配线架（满配）	
1、 符合并超越ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2008 对超五类标准的规定；
2、屏蔽配线架是屏蔽空架加屏蔽模块组成；
3、模块屏蔽外罩采用锌合金压铸，IDC打线柱夹子为磷青铜，背面有568B和568A两种打线方式标识卡；
4、模块屏蔽后部的端接保护帽具有扣锁式设计，屏蔽模块可以实现免工具打线安装；
5、1U高度 标准19英寸机架式传统安装；
6、可拆卸式线缆托架，托架可以折叠，可以施工现场灵活使用；
7、 RJ45端口金针：25μ镀金；
8、导线端接次数≥250；可接受：22-26线规规格，插头与插座的插合次数≥1500次；
二十、六类非屏蔽网络配线架	
1、 符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2008标准的要求；
2、1U高度 标准19英寸机架式传统安装；
3、可拆卸式线缆托架，保证线缆垂直进线，让理线更牢固、清晰，背面有568B和568A两种打线方式标识卡；
4、 RJ45端口金针：50μ镀金；
5、导线端接次数≥250；可接受：22-26线规规格，插头与插座的插合次数≥1500次；
6、电流功率:1.5Amps； 最小电介值承受功率:1000VAC RMS＠60Hz/min；
7、非屏蔽24口配线架有含模块和空架单独模块安装两种规格供现场选择使用；
二十一、线槽式理线器	
1、优质ABS工程塑料成品，避免划伤,静电粉末喷涂；
2、背部双孔进线，避免旁路进线带来的拥塞；
3、前盖板可上下自由翻盖，脱卸挂式设计；
4、宽孔值设计，保证单理线架容纳48根六类跳线；
5、按19英寸机架标准设计；
6、黑色的外观可与其他的任何机房设备相结合；
二十二、六类非屏蔽跳线	
1、符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2008标准的要求；采用多股软铜绞合线，100%原厂测试，确保线缆具有高标准的电气性能稳定；
2、插拔次数≥1500次；
3、跳线水晶头与多股线需有注塑式水晶色透明护套包裹，防松脱，并有水晶头弹片回包片，保护水晶头弹片不被弯折，确保电缆和插头的可靠性和链接稳定性；
4、跳线缆材上具有清晰的米标和类型印字；
5、水晶头采用50μ镀金三叉RJ45插头，确保镀金簧片与导体可靠接触，采用组合式设计，内置穿线过渡件，确保电缆导线在水晶头内部接纽最小，有效提高了跳线的串扰余量，可提供高达350MHz的带宽；
6、可提供不同颜色和长度选择；
二十三、六类非屏蔽RJ45-RJ45跳线3M	
1、符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2008标准的要求；采用多股软铜绞合线，100%原厂测试，确保线缆具有高标准的电气性能稳定；
2、插拔次数≥1500次；
3、跳线水晶头与多股线需有注塑式水晶色透明护套包裹，防松脱，并有水晶头弹片回包片，保护水晶头弹片不被弯折，确保电缆和插头的可靠性和链接稳定性；
4、跳线缆材上具有清晰的米标和类型印字；
5、水晶头采用50μ镀金三叉RJ45插头，确保镀金簧片与导体可靠接触，采用组合式设计，内置穿线过渡件，确保电缆导线在水晶头内部接纽最小，有效提高了跳线的串扰余量，可提供高达350MHz的带宽；
6、可提供不同颜色和长度选择；
▲提供产品彩页。
二十四、超五类RJ45-RJ45跳线(2米)	
1、符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2008标准的要求；
2、带中心十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降；
3、可提供250MHZ带宽，线规24AWG；
4、护套采用优良的PVC材料；护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度；
5、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；最大导体直流电阻@20 Deg.C :9.5Ω/100m；线对直流电阻不平衡：≤2%；线对对地电容不平衡：＜330pF/100m；延迟偏差：≤45ns/100m；额定传输速率(NVP)：65%；绝缘电阻: ≥5000MΩ/km； 
二十五、网络机柜（1米）	
1、符合ANSI/EIARS-310-D、DIN41491；PART1、IEC297-2、DIN41494 ；PART7、GB/T3047.2-92标准。兼容19英寸国际标准，公制标准和ETSI标准；
2、脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲ROHS 环保标准；
3、内部方孔条表面为电镀锌处理；
4、可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；
5、可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求；
6、方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作,多方位查看；
7、高效坚固的并柜连接方式；
8、可同时安装脚轮和支撑脚;结构坚固,最大静载达1000KG ；
9、高级旋把机柜门锁；
10、齐全的可选配件；
11、全部选用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条2.0mm，侧门1.2mm，层板1.2mm；
12、标准配置包括：顶盖:1个(1.2mm);框架:1个(1.2mm);前门:1个(1.2mm);侧门: 2个(1.2mm),配有锁扣;后门: 1个(1.2mm);锁:2个;方孔条:4个(2mm);底板：1个(1.2mm);安装梁:6个(1.5mm) （32U以下4个）;间隔: 12个（机柜宽度800MM）;层板：3个（32U以下2个，22U以下1个）；脚轮：4个；支脚：4个；螺丝钉和螺母：40个；风扇：4个；6位电源插座：1个；扳钳：1个；
二十六、网络机柜（2米）	
1、符合ANSI/EIARS-310-D、DIN41491；PART1、IEC297-2、DIN41494 ；PART7、GB/T3047.2-92标准。兼容19英寸国际标准，公制标准和ETSI标准；
2、脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲ROHS 环保标准；
3、内部方孔条表面为电镀锌处理；
4、可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；
5、可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求；
6、方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作,多方位查看；
7、高效坚固的并柜连接方式；
8、可同时安装脚轮和支撑脚;结构坚固,最大静载达1000KG ；
9、高级旋把机柜门锁；
10、齐全的可选配件；
11、全部选用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条2.0mm，侧门1.2mm，层板1.2mm；
12、标准配置包括：顶盖:1个(1.2mm);框架:1个(1.2mm);前门:1个(1.2mm);侧门: 2个(1.2mm),配有锁扣;后门: 1个(1.2mm);锁:2个;方孔条:4个(2mm);底板：1个(1.2mm);安装梁:6个(1.5mm) （32U以下4个）;间隔: 12个（机柜宽度800MM）;层板：3个（32U以下2个，22U以下1个）；脚轮：4个；支脚：4个；螺丝钉和螺母：40个；风扇：4个；6位电源插座：1个；扳钳：1个；
二十七、网络机柜（12U）	
1、符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491;PART1、IEC297-2、DIN41494;PART7、 GB/T3047.2- 92标准，兼容19"国际标准、公制标准和ETSI标准。
2、国际流行的烟灰色钢化玻璃前门； 
3、主体颜色可选： 国际流行电脑灰。 
4、挂墙安装设计，也可安装脚轮或支撑脚后放置地面上， 
5、最大承载达 60KG 。 
6、可关闭的上部、下部走线通道。 
7、方便拆卸的左右侧门和前门；全方位操作，多方位察看 
8、齐全的可选配件；
9、全部选用优质冷轧钢板制作；厚度：方孔条1.5mm,其它1.2mm； 
10、脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑，符合欧洲ROHS 环保标准
11、标准配置包括：框架:4个(1.2mm);前门:1个(1.2mm);侧门: 2个(1.2mm),配有锁扣;后门: 1个(1.2mm) ;锁:1个;L型导轨：1付（1.2mm);方孔条:4个(1.5mm);安装板:1个(1.2mm);电缆入口盖: 2个(1.2mm);螺丝钉和螺母：10套；扳钳：1个。
▲提供产品彩页。    		
二十八、24口接入交换机	
千兆三层管理交换机,包转发率148Mpps/222Mpps,交换容量 598Gbps/5.98Tbps,24个千兆电口,4个千兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架,金属外壳。
二十九、48口接入交换机
千兆三层管理交换机包转发率108Mpps/166Mpps,交换容量432Gbps/4.32Tbps,48个千兆电口,4个千兆光口,VLAN:4KMAC:16K19英寸1U标准机架金属外壳。 
三十、8口交换机	
千兆无管理交换机,包转发率11.9Mpps,交换容量16Gbps,8个千兆电,MAC:4K,桌面式,塑料外壳,国标交流适配器。
三十一、光纤跳线单模LC-LC（3米）	
1、通过ANSI/TIA/EIA-568-C.3标准；用于光纤配线箱到有源设备的连接；
2、插入损耗 ≤0.4dB ；温度性能 ：-40℃～+80℃ ；重复性 ≤0.2dB ；互换性 ≤0.2dB ；回波损耗 ≥45dB；
3、光纤护套：PVC；
4、可能提供不同类型的接头与之交换机接口配套使用；
三十二、光纤跳线单模LC-LC（5米）	
1、通过ANSI/TIA/EIA-568-C.3标准；用于光纤配线箱到有源设备的连接；
2、插入损耗 ≤0.4dB ；温度性能 ：-40℃～+80℃ ；重复性 ≤0.2dB ；互换性 ≤0.2dB ；回波损耗 ≥45dB；
3、光纤护套：PVC；
4、可能提供不同类型的接头与之交换机接口配套使用；
三十三、光纤跳线单模LC-LC（10米）	
1、通过ANSI/TIA/EIA-568-C.3标准；用于光纤配线箱到有源设备的连接；
2、插入损耗 ≤0.4dB ；温度性能 ：-40℃～+80℃ ；重复性 ≤0.2dB ；互换性 ≤0.2dB ；回波损耗 ≥45dB；
3、光纤护套：PVC；
4、可能提供不同类型的接头与之交换机接口配套使用；
三十四、光纤跳线单模LC-LC(20米 )	
1、通过ANSI/TIA/EIA-568-C.3标准；用于光纤配线箱到有源设备的连接；
2、插入损耗 ≤0.4dB ；温度性能 ：-40℃～+80℃ ；重复性 ≤0.2dB ；互换性 ≤0.2dB ；回波损耗 ≥45dB；
3、光纤护套：PVC；
4、可能提供不同类型的接头与之交换机接口配套使用；
三十五、光纤跳线单模SC-LC（3米）	
1、通过ANSI/TIA/EIA-568-C.3标准；用于光纤配线箱到有源设备的连接；
2、插入损耗 ≤0.4dB ；温度性能 ：-40℃～+80℃ ；重复性 ≤0.2dB ；互换性 ≤0.2dB ；回波损耗 ≥45dB；
3、光纤护套：PVC；
4、可能提供不同类型的接头与之交换机接口配套使用；
三十六、光纤跳线单模SC-LC（5米）	
1、通过ANSI/TIA/EIA-568-C.3标准；用于光纤配线箱到有源设备的连接；
2、插入损耗 ≤0.4dB ；温度性能 ：-40℃～+80℃ ；重复性 ≤0.2dB ；互换性 ≤0.2dB ；回波损耗 ≥45dB；
3、光纤护套：PVC；
4、可能提供不同类型的接头与之交换机接口配套使用；
三十七、光纤跳线单模SC-LC（10米）	
1、通过ANSI/TIA/EIA-568-C.3标准；用于光纤配线箱到有源设备的连接；
2、插入损耗 ≤0.4dB ；温度性能 ：-40℃～+80℃ ；重复性 ≤0.2dB ；互换性 ≤0.2dB ；回波损耗 ≥45dB；
3、光纤护套：PVC；
4、可能提供不同类型的接头与之交换机接口配套使用；
三十九、千兆单模光纤收发器	
符合 IEEE802.3ab IEEE802.3z 标准；10/100/1000M自适应光纤收发器 ；独立台式，外置电源 尺寸：90mm×70mm×25mm
▲提供产品彩页。
四十、新增点位综合布线材料人工	
线槽排放,线路安装、模块配架安装、设备安装、网络测试、网络设备安装调试（含双绞线、模块、配架、跳线）
▲提供相关含报价方案。
四十一、新增单模光纤排放材料人工
线槽,线管敷设,线路排放,模块端接,链路测试.材料选用LINKBASIC单模4芯光纤
▲提供相关含报价方案。
四十二、新增单模光纤排放材料人工	
线槽,线管敷设,线路排放,模块端接,链路测试.材料选用LINKBASIC单模6芯光纤
▲提供相关含报价方案
四十三、新增单模光纤排放材料人工	
线槽,线管敷设,线路排放,模块端接,链路测试.材料选用LINKBASIC单模8芯光纤
▲提供相关含报价方案
四十四、新增单模光纤排放材料人工
线槽,线管敷设,线路排放,模块端接,链路测试.材料选用LINKBASIC单模12芯光纤
四十五、新增多模光纤排放材料人工	
线槽,线管敷设,线路排放,模块端接,链路测试.材料选用LINKBASIC多模4芯光纤
四十六、新增多模光纤排放材料人工	
线槽,线管敷设,线路排放,模块端接,链路测试.材料选用LINKBASIC多模8芯光纤
四十七、光纤熔接	　
包含熔接机及光纤熔接人工费
▲提供相关含报价方案
四十八、光纤配线架安装材料人工	
光纤配线架、尾纤、跳线、耦合器、测试、标签等

	
	2.提供相关服务
	[bookmark: OLE_LINK1]★1.安排综合布线工程师1名每周二、四来院驻场工作，工作时间同医院信息科办公时间。（需提供承诺函）
★2.提供7*24小时全年无休接报修服务，接到信息科报修后2小时内抵达现场展开工作。（需提供承诺函）
★需提供一份包含但不限于上述产品及综合布线实施工程的价格明细表。







