增补体育中考智能测试仪器的清单

	序号
	产品名称
	型号
	数量
	单位
	备注

	1. 
	地毯式中长跑测试仪（双组40人循环测）
	HK6800-CP
	1
	套
	

	2. 
	排球垫球测试仪
	HK6800-PD
	4
	套
	

	3. 
	身份证读卡模块（内置）
	HK
	6
	张
	


详细技术参数
	序号
	产品名称
	型号
	参数
	产品图片

	1． 
	地毯式中长跑测试仪
	HK6800-CP
	主机：
1、采用不小于7吋彩色液晶显示屏，分辨率不低于1024x600，同屏可显示学生照片、姓名、性别及时间等信息。
2、采用闭源操作系统，应用2.4G无线传输技术，天线内置，有效直线传输距离不小于200米。
3、采用双芯片数据备份，可存储50000条以上测试数据，删除主机数据自动备份至隐藏芯片，可以一键恢复全部数据,可保存十年以上的测试数据。
4、内置高容量锂电池，全程低压工作，可连续使用20小时以上。
5、支持无线同步启停摄像机装置，主机和摄像机分别内置同步启停信号的发送和接收控制芯片，按单个学生或整组学生分别记录测试过程，影像自动按测试时间分别保存。
6、主机配置Type-A型和Type-B型USB接口，可满足电脑、U盘、激光打印机、高清摄像头等产品的连接需求，可实时与无线LED显示屏同步显示学生信息及测试成绩。
7、具备数字、字母、IC卡和扫描枪等多种录入方式识别学生信息，实时储存个人测试成绩。
8、▲主机键盘采用硅胶按键，内置式天线，安全可靠使用寿命长；
9、通过NSCC国体认证；
10、▲与我局原有体育中考测试系统兼容，可直接无线采集主机数据到系统进行评分，提供兼容互换承诺书。

外设：
1、采用地毯式计时方式，有源式标签卡，为了适应不同场地的测试标签卡感应距离及感应高度可调节，防止丢失数据。
2、可以自行设置任意测试距离及圈数，可分组套跑及循环式发卡。
3、每组标配20人，可以扩展至40人。
4、外设内置高容量可充电锂电池，连续工作10小时以上，原有外设可无线匹配进行测试。
5、配置电子发令枪，有效距离不小于100米。
6、测量范围：0～9999s， 精度：±0.01s， 分辨率：0s
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	2． 
	排球垫球测试仪
	HK6800-PD
	主机：
1、采用不小于7吋彩色液晶显示屏，分辨率不低于1024x600，同屏可显示学生照片、姓名、性别及时间等信息。
2、采用闭源操作系统，应用2.4G无线传输技术，天线内置，有效直线传输距离不小于200米。
3、采用双芯片数据备份，可存储50000条以上测试数据，删除主机数据自动备份至隐藏芯片，可以一键恢复全部数据,可保存十年以上的测试数据。
4、内置高容量锂电池，全程低压工作，可连续使用20小时以上。
5、支持无线同步启停摄像机装置，主机和摄像机分别内置同步启停信号的发送和接收控制芯片，按单个学生或整组学生分别记录测试过程，影像自动按测试时间分别保存。
6、▲主机配置Type-A型和Type-B型USB接口，可满足电脑、U盘、激光打印机、高清摄像头等产品的连接需求，可实时与无线LED显示屏同步显示学生信息及测试成绩。
7、具备数字、字母、IC卡和扫描枪等多种录入方式识别学生信息，实时储存个人测试成绩。
8、主机键盘采用硅胶按键，内置式天线，安全可靠使用寿命长；
9、通过NSCC国体认证；
10、▲与我局原有体育中考测试系统兼容，可直接无线采集主机数据到系统进行评分，提供兼容互换承诺书。
外设:
1、采用红外传感技术，自动检测排球经过测试区域并记录经过次数。
2、外置高容量电池，可连续工作10小时以上，全程低压测试，确保安全
3、外设采用插拔式设计，方便安装、拆卸，红外对射杆之间不能有连接线。
4、测量范围：0～9999次，分 度 值：1次，误    差：±0次
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	3． 
	身份证模块
	HK
	1、测试时用于快速在测试仪器上输入学生姓名、身份证
2、内置于测试主机。
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