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第一部分  磋商邀请
[bookmark: PO_3000009605_PM031_2]根据《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规及规章规定，平定县政府采购中心(以下简称“集采机构”)受采购人委托，对下述项目组织竞争性磋商采购活动。
一、项目基本情况
[bookmark: PO_3000009605_PM001_1]1. 项目编号：1403212025ACS00037
[bookmark: PO_3000009605_PM002_1]2. 项目名称：康复技术实训室建设
[bookmark: PO_3000009616_PM00BSZGXJ12]3. 预算金额：110万元
4. 采购需求：具体以第四部分采购需求为准。
[bookmark: _Toc20018_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10973_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc14738_WPSOffice_Level2]二、响应方式及磋商方式
1. 响应方式：本项目无需递交纸质版响应文件，采用网上提交电子响应文件的方式进行。
2. 磋商方式：本项目采用网上磋商的方式进行，依据上传至系统的响应文件进行磋商，因不可抗因素导致业务执行系统无法正常运行时，集采机构将等待系统恢复正常后继续进行磋商。系统不能及时恢复正常时，集采机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行磋商。

三、磋商文件获取时间、响应文件上传截止时间、解密时间及开启时间
[bookmark: PO_3000009616_PM008_1][bookmark: PO_3000009616_PM009]磋商文件获取时间：2025-07-04  至  2025-07-11 23:59:00
[bookmark: PO_3000009605_PM015]响应文件上传截止时间：2025-07-14 09:30:00
[bookmark: PO_3000009605_PM015_2]响应文件解密时间: 2025-07-14 09:30:00-10:00:00
[bookmark: PO_3000009605_PM018]响应文件开启时间: 2025-07-14 09:30:00
四、基本信息
采购人基本信息
[bookmark: PO_3000009605_PM026]单位名称：平定县高级职业中学校
[bookmark: PO_3000009605_PM030]地     址：平定县学院南大街127号
[bookmark: PO_3000009605_PM027]项目联系人：冯峰
[bookmark: PO_3000009605_PM028]联系电话：0353-5600906
集采机构基本信息
[bookmark: PO_3000009605_PM031_3]单位名称：平定县政府采购中心
[bookmark: PO_3000009605_PM035]地址：平定县招财鱼大厦五层555
[bookmark: PO_3000009605_PM032]联系人：刘鑫
[bookmark: PO_3000009605_PM033]联系电话：0353-5616609
政采云平台
技术支持电话：   95763   
 0351-7731616

注：本磋商文件所表述的时间均为北京时间。
[bookmark: _Toc62223320]
第二部分  磋商供应商须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	磋商供应商应具备的资格要求
	1．具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件；
[bookmark: PO_3000009605_PM007]2．本包是否接受联合体：不允许联合体投标
3．本项目所需的其他特定资格条件：无
4. 本项目是否允许再分包：是   否
5. 本项目是否专门面向中小企业项目：是   否
小微企业的价格折扣比例：15%

	2
	响应文件
（资格证明文件）
	1．磋商供应商代表的证明（格式见第八部分）
法定代表人（负责人）参加磋商的，提供“法定代表人（负责人）证明书”
委托代理人参加磋商的，提供“法定代表人（负责人）授权委托书”
自然人参加磋商的，提供个人身份证明扫描件
2．响应函（格式见第八部分）
3．以下内容提供《政府集中采购供应商信用承诺书》（格式见第八部分）
具有独立承担民事责任的能力
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
4．本项目所需的其他特定资格条件（如涉及）
按照本部分序号1“其他特定资格条件”规定提交相关证明文件。
5．磋商保证金的缴纳情况
要求提交保证金的项目，磋商供应商需要提供：
1、 采用银行转账方式的，需提交保证金缴纳回单或回执扫描件；（保证金是否缴纳成功，以集采机构财务部门出具的最终入账信息为准）
2、 采用电子保函形式的，磋商供应商自行在线办理；“政采云”系统投标时提供电子保函缴纳成功回执截图；
3、 采用支票、汇票、本票、纸质保函形式的，需提交集采机构财务部门加盖“投标保证金业务专用章”的回执单扫描件。

不要求提交保证金的项目：不审核此项内容，磋商供应商不需提供证明材料。
说明：本项目将根据磋商供应商提供的上述文件进行资格审查，具体资格审查内容及标准见第五部分。

	3
	响应文件
（商务技术文件）
	1．对采购需求的响应内容
对项目实质性要求内容进行响应；
对项目技术要求内容进行响应；
对项目非实质性要求内容进行响应。
按照本采购文件第四部分采购需求内容进行响应，格式自拟。2．磋商文件要求或磋商供应商认为需要提供的其他商务技术材料/文件
3．报价一览表（格式见第八部分）
说明：涉及相关要求的内容见本文件第四部分相对应内容。

	4
	保证金金额
	[bookmark: PO_3000009605_PM021]本项目不要求提交保证金 
( 供应商可自主选择以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含电子保函）等非现金形式提交磋商保证金。保证金的提交、退还规定，请详细阅读磋商供应商须知)
特别说明：户名中的括号为中文、半角格式;项目分为多个包，磋商保证金须按包逐笔支付；无论采取何种保证金缴纳方式，保证金提交截止时间同文件上传截止时间，逾期将不予接收，所带来的不利后果，由磋商供应商自行承担。

	5
	响应有效期
	90个日历天（自响应文件上传截至之日起计算）

	6
	政府采购
相关政策要求
（如涉及的话）
	1．涉及进口产品的要求：
（1）本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。
（2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。
2．涉及执行政府绿色采购政策的要求：
（1）本文件列明的强制采购绿色产品标的物，磋商供应商必须投报“节能产品政府采购品目清单”中的强制节能产品，同时提供处于有效期之内的产品认证证书扫描件，并如实填写《政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分）；不接受非强制采购产品。
（2）本文件列明的优先采购的绿色产品标的物，磋商供应商可以投报“节能产品政府采购品目清单”中的非强制类产品、“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，也可投报清单以外的产品。
（3）当磋商供应商所报产品属于优先采购的绿色产品时，享受该项产品的价格折扣政策优惠。磋商供应商应提供处于有效期之内的节能/环保产品认证证书扫描件，并如实填写《政府采购绿色产品明细表》（格式见第八部分），符合价格扣除优惠措施的，将根据磋商供应商提供的产品及证明材料给予一定比例的价格扣除（具体比例详见磋商供应商须知前附表第一项）。
（4）对中小微企业等主体,严格落实政府采购优惠政策,同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施,分别计算、叠加执行,叠加计算方式以财政主管部门相关政策文件为准。
3.涉及绿色数据中心建设的要求：
若本项目属于数据中心建设项目时，采购人应按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求实施相关采购活动。采购数据中心的相关设备、运维服务应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，大型、超大型数据中心应全部达到绿色数据中心要求。磋商供应商则需如实填写《报价产品符合绿色数据中心建设要求承诺书》，格式见第八部分。
4．涉及正版软件的要求：
本项目采购标的物涉及计算机产品或硬件产品内预装软件的，磋商供应商须填写《正版软件承诺》（格式见第八部分）。
5．涉及网络安全专用产品的要求：
报价货物中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，须提供提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件。（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）。详情参加国务院2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》。

6．涉及小型、微型企业参加磋商的要求：
（1）小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，须如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分）。
（2）小型、微企业只有提供本企业制造的货物，或者提供其他小型、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。
（3）小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。
（4）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予价格扣除，用扣除后价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。其中联合体中小微企业需按采购文件格式要求，如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分）。
（5）大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予价格扣除，用扣除后价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。其中小微企业必须明确，且按采购文件格式要求，如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分）
（6）通过享受扶持政策、价格折扣并获得政府采购合同的：小微企业不得将合同分包给大中型企业；中型企业不得将合同分包给大型企业。
（7）若磋商小组在磋商过程中发现有磋商供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，可将有关上报省级财政部门，经财政部门核实后，按照有关法律法规予以处罚；若磋商供应商发现成交供应商所提供的《中小企业声明函》内容不实，可按照采购文件中规定流程提出相关质疑材料，若质疑成立，集采机构将上报省级财政部门，经财政部门核实后，按照有关法律法规予以处罚。
7．涉及残疾人福利性单位参加磋商的要求：
（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写《残疾人福利性单位声明函》（格式见第八部分）。
（2）残疾人福利性单位提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物或服务的，视同小微企业，享受投标货物或服务的价格折扣。
8．涉及监狱企业参加磋商的要求：
（1）监狱企业参加磋商视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。
（3）监狱企业与中型企业组成联合体参加磋商的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投报标的价格折扣。
9．专门面向中小企业采购的项目，不重复执行支持中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展的价格优惠政策。
10.涉及商品包装和快递包装的要求：
严格落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目涉及商品包装和快递包装要求的，供应商须填写《商品包装和快递包装承诺函》（格式见第八部分）。
11．涉及绿色建筑和绿色建材政府强制采购的要求：
如本项目在合同履行过程中需要施工安装的，涉及到相关建筑建材属于“环境标志产品政府采购品目清单”中所涉内容的，采购人在制定采购需求时应严格落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》，强制采购并使用“环境标志产品政府采购品目清单”中的绿色建材耗材。磋商供应商在提交响应文件中需提供“符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书”（格式见第八部分）。5.政府采购信用融资：
12.根据山西省财政厅关于印发《山西省政府采购信用融资工作方案（试行）》的通知（晋财购[2018]41号）文件规定，所称的政府采购信用融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商无须提供财产抵质押，以中标、成交通知书和政府采购合同作为信用担保向银行贷款，解决在政府采购履行合同过程中的资金困难。供应商可登陆山西省政府采购网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/）政府采购融资平台栏目了解相关信息。

	7
	现场考察
（磋商前答疑会）
	本项目无需现场考察。
如需现场考察的，考察时间为招标文件获取时间截止日的下一个工作日上午10:00，由采购人统一组织现场考察，并出具考察证明，投标文件中应附考察证明扫描件，如未提供所产生的不利后果由磋商供应商自行承担。现场考察时，磋商供应商需提供单位营业执照复印件及法定代表人授权委托书原件。

	8
	磋商过程中根据磋商情况可能实质性变动内容
	本项目采购需求及合同草案条款。

	9
	特别提醒
	磋商供应商在解密自身响应文件后，请保持投标终端网络畅通、联系方式畅通即可。如磋商小组发起询问、磋商或告知，均会通过“政采云”系统发起或通过电话通知。
磋商过程中，磋商供应商的所有承诺、补充文件以及重新提交的响应文件、最终报价单，需要加盖电子印章在山西政府采购业务系统内进行提交。


[bookmark: _Toc62223321]
第三部分  磋商供应商须知
[bookmark: _Toc62223322]一、总则
1. 适用范围
本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商活动。
2. 定义
2.1 “采购人”指本次竞争性磋商活动的采购单位。
[bookmark: PO_3000009605_PM031_4]2.2 “集采机构”指组织本次竞争性磋商活动的执行机构，即“平定县政府采购中心”。
2.3 “磋商供应商”指符合本磋商文件的规定和要求，受邀请获得磋商文件参加磋商，并向集采机构提交响应文件、最后报价的供应商。
2.4 “货物”指供应商按磋商文件的规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品及其它有关技术资料和材料。
2.5 “服务”指磋商文件规定的供应商须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。
2.6 “电子印章”指可通过政采云电子投标客户端正确读取印章信息的电子印章（电子印章包含法人电子印章、法定代表人电子印章、自然人电子印章）。
2.7本文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。
2.8本文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包含本数；所称的“不足”，不包含本数。
2.9本须知中单独对货物所描述的要求，只针对涉及采购货物。
3. 合格的磋商供应商
3.1 具有本项目生产、制造、供应及/或实施能力，符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的国内供应商。
3.2 磋商供应商必须是已在中国境内依法登记注册，并持有符合法律法规规定的有效证件的供应商。
3.3 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件和本项目所需的特定条件及有关法律、法规关于供应商的规定，有能力提供磋商采购货物/服务的供应商。并按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，提供资格证明文件，具体提供的材料详见磋商供应商须知前附表。
3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.5本次磋商是否允许由两个以上供应商组成一个联合体以一个供应商身份共同参加磋商，详见磋商供应商须知前附表。
（1）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照本部分3.3条的要求提供相关材料。
（2）本项目的特殊要求规定磋商供应商特定资格条件的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一包的磋商。
（3）联合体各方之间应当签订联合磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合磋商协议连同响应文件一并提交，联合磋商协议格式见本磋商文件第八部分。
4. 竞争性磋商费用
磋商供应商应当承担参与本次磋商活动发生的相关费用，集采机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5. 通知的告知及获取
[bookmark: _Toc62223323]5.1通知的告知
对与本项目有关的通知，集采机构将在本次磋商公告刊登的媒体上以发布公告的形式告知所有已获取了磋商文件的磋商供应商及潜在供应商，磋商供应商及潜在供应商也可登录山西政府采购平台更正公告中查看本项目是否发布更正公告。
5.2通知的获取
对与本项目有关的通知，磋商供应商及潜在供应商可在本次磋商公告刊登的媒体上获取，或登录山西政府采购平台获取。
因网络线路故障导致通知延迟获取或无法获取，集采机构不因此承担任何责任，有关的磋商活动可以继续有效地进行。
6．保证金
6.1 本项目是否要求磋商供应商提交保证金，及要求磋商供应商应提交的保证金金额详见磋商供应商须知前附表。
6.2 供应商可自主选择以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交投标保证金。
6.3保证金提交方式
（一）银行转账形式
[bookmark: PO_3000009605_PM031_5]磋商供应商须在响应文件上传截止时间之前将本项目的保证金从自己的基本存款账户缴纳到平定县政府采购中心专用存款账户（账户详细信息见本文件的第一部分磋商邀请）。（保证金是否缴纳成功，以集采机构财务部门出具的最终入账信息为准）
（二）电子保函形式  
供应商需在响应文件上传截止时间之前通过“政采云”平台，根据系统相关要求在线进行办理。其中：承保期限不得少于本项目投标有效期限。
（三）支票、汇票、本票、纸质保函形式  
供应商须在响应文件上传截止时间之前，向集采机构财务部门递交支票/汇票/本票/纸质保函，财务人员核对票面/保函信息、有效期无误后，打印回执单，加盖“投标保证金业务专用章”，供应商签字领取回执单，财务人员须将收取的票据和保函妥善保管。由于支票、汇票、本票、纸质保函属于企业重要票据，集采机构不接受邮寄或速递方式提交，由此带来的不利后果或造成票据遗失情况，均由供应商自行承担。
（四）未按上述各项要求足额提交保证金或担保金额未达到保证金金额要求的，其响应文件无效。
6.4保证金的退还
（1）磋商供应商在响应文件上传截止时间前撤回已提交的响应文件的，集采机构自收到磋商供应商书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的保证金，但因磋商供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
（2）未成交供应商的保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还。
（3）自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的保证金。
（4）退还方式
（一）银行转账形式：集采机构原路退还项目投标保证金；
（二）电子保函形式：磋商供应商采用电子保函形式提交投标担保的，出具保函的银行等金融机构的担保责任自保函有效期到期后自动解除，一般情况下电子保函无需退还。如遇特殊情况，磋商供应商要求在系统中操作退还的，由集采机构负责退还。
（三）支票、汇票、本票、纸质保函形式：集采机构财务部门自成交通知书发出之日起5个工作日内通知未成交供应商持《回执单》领取票据/保函，并在领取时在回执单存根联签字确认；成交供应商自政府采购合同签订之日起5个工作日内持《回执单》至集采机构财务部门领取票据/保函，并在领取时在回执单存根联签字确认。
（5）因重大变故采购人取消采购任务的，集采机构在终止公告发布后5个工作日内退还供应商已缴纳的保证金。以电子保函形式提交投标担保的供应商要求退还电子保函的，由集采机构执行人在系统中及时办理。
6.5有下列情形之一的，保证金不予退还：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者集采机构恶意串通的；
（5）磋商文件规定的其他情形。
6.6 供应商账户发生变更的情形
供应商账户变更导致投标保证金不能按照来款账户信息退还的，由供应商提供加盖公章的相关资料（情况说明、准予变更登记通知书复印件、银行开户文件复印件等）办理退还。
二、磋商文件
7. 磋商文件的内容
7.1磋商文件由下列八部分内容组成：
第一部分磋商邀请
第二部分磋商供应商须知前附表
第三部分磋商供应商须知
第四部分采购需求
第五部分资格审查内容及标准
第六部分评定成交标准
第七部分合同草案
第八部分响应文件内容要求及格式
7.2 磋商文件中落实政府采购政策的相关要求详见磋商供应商须知前附表。
7.3采购人或者集采机构将对磋商供应商的信用信息进行查询，查询渠道为信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；截止时间为开标当日；查询内容为信用中国网的失信记录情况和中国政府采购网上的政府采购严重违法失信行为信息记录情况；查询结果予以记录，查询证据存档，查询后对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的响应文件做无效响应处理。
7.4 除非特殊要求，磋商文件不单独提供项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施情况，磋商供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
7.5 磋商文件的解释权归集采机构所有，当对一个问题有多种解释时以集采机构解释为准。其中内容不包括采购需求及评分办法内容。
7.6 磋商文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，集采机构将依据法律、法规的规定进行解释。
8. 磋商文件的澄清和修改
[bookmark: _Toc62223324]8.1提交响应文件截止日前，集采机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，对所有磋商供应商均具有约束作用。
    8.2 澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，集采机构将在提交首次响应文件截止之日5日前，在本项目原磋商公告刊登的媒体上以发布公告的形式通知所有获取到磋商文件的潜在供应商，不足5日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。
三、响应文件
9. 响应文件的语言和计量单位
9.1磋商供应商提交的响应文件，包括技术文件和资料、图纸中的说明以及磋商供应商与集采机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文简体字。外文资料必须提供中文译文，并保持与原文一致，否则，产生的不利后果由供应商承担。
9.2响应文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。
10. 响应文件的组成及相关要求
10.1响应文件分为资格证明文件、商务技术文件、报价一览表。
10.2响应文件要求内容详见磋商供应商须知前附表，有格式的详见本磋商文件第八部分。
11.磋商报价
11.1 所有的磋商报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含了但并不限于各项购买货物/服务及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由磋商供应商自行承担。
11.2 磋商供应商投报多包的，应分别填报报价一览表。磋商供应商报出的总价为货物/服务全部完成交付的价格。
11.3磋商供应商必须整包进行投报，不得拆包分项投报。
11.4 本次磋商不接受可选择的报价。
11.5 磋商供应商应提供货物/服务的单价（单价中包括货物报价、装箱、包装、包装物料、送货、安装调试费、保险费用及其他应有的费用）、总价及其他事项。
11.6 任何超出磋商文件要求而额外赠送的货物、服务等其他形式的优惠，在磋商时将不作为价格折算的必备条件。
11.7对于项目实施过程中需要主要辅材的项目，磋商供应商自行设计表格，填写主要辅材清单，注明品牌、型号、产地、单价、数量等内容。
12. 响应文件填写说明
12.1磋商供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按磋商文件的要求提供响应文件，并对磋商文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则，磋商供应商须自行承担由此引起的风险和责任。
12.2 磋商文件有固定格式要求的须按第八部分提供的统一格式逐项填写；无相应内容可填的项填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、“/”等明确的回答。
12.3 报价一览表应按磋商文件提供的格式统一填写。
12.4 磋商供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受磋商小组对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。
12.5因响应文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由磋商供应商承担。
13.响应有效期
本项目响应有效期详见磋商供应商须知前附表。
14. 响应文件的签署
[bookmark: _Toc62223325]14.1 组成响应文件的各种文件均应遵守本条规定。
14.2 上传至山西政府采购平台的响应文件须按磋商文件格式要求加盖电子印章。响应文件（资格文件、商务技术文件）封面加盖电子印章后，响应文件中相关声明、承诺及供应商认为需要提供的其他内容均视为具有法律效力；但磋商供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项以及磋商文件格式中明确要求加盖公章处，须在“盖章”、“印章”、“公章”“签章”等处盖电子印章。
四、响应文件的提交
15.  提交响应文件截止时间
[bookmark: _Toc62223326]15.1磋商供应商须在规定时间对响应文件进行上传并解密，如遇到外部环境原因而造成解密失败的，不利后果由磋商供应商自行承担。
15.2集采机构根据本须知的规定，通过修改磋商文件或自行决定延长首次响应文件截止日期的，采购人和磋商供应商受提交截止日期制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。
16．响应文件的补充、修改和撤回
16.1磋商供应商在响应文件解密截止时间前，可以对响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
16.2在磋商文件要求的响应文件提交截止时间之后，磋商供应商不得对其响应文件进行补充、修改或撤回。
五、磋商采购程序
17．成立磋商小组
17.1 根据政府采购有关法律法规的规定，依法组建成立磋商小组，磋商小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成。
17.2 磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审，完成具体的磋商评审事务，提出经磋商小组签字的书面磋商评审报告。
17.3 磋商活动的组织工作由集采机构负责。
17.4本项目采用网上电子评审的方式进行，依据上传至系统的响应文件进行磋商，因不可抗因素导致业务执行系统无法正常运行时，集采机构将等待系统恢复正常后继续进行磋商。系统不能及时恢复正常时，集采机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行磋商。
18. 响应文件的审查顺序
在磋商地点，在规定的时间内，按照随机顺序对响应文件进行审查。
19. 响应文件审查
19.1磋商小组进行资格性检查及有效性、完整性、响应程度审查，应严格遵循本文件第五部分评定和成交标准中的相关规定。
19.2 资格性检查，磋商小组对每个磋商供应商提交的响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定参加磋商的供应商是否具备磋商资格。
19.3 有效性、完整性和响应程度审查，由磋商小组依据磋商文件的规定进行审查，以确定响应文件是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
（1）在审查时，磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正，磋商供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
（2）磋商小组要求磋商供应商澄清、说明或者更正响应文件应当通过山西政府采购业务执行系统向磋商供应商提出电子澄清、说明或者更正函，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖电子印章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
20.审查中遵循的原则
20.1审查中，磋商供应商存在下列情况之一的，报价无效：
（1）未按磋商文件的规定提交保证金的；
（2）响应文件未按“响应文件的签署”要求签署、盖章的；
（3）不具备磋商文件规定的资格要求的；
（4）报价超过磋商文件规定预算金额的；
（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形的。
20.2未通过资格性检查或未实质性响应磋商文件规定要求的响应文件按无效响应处理，磋商小组须及时告知有关磋商供应商。
20.3实质性响应的响应文件是指与磋商文件的条款、条件和规格相符，根据本磋商文件规定的审查内容，经磋商小组认定的没有重大偏离或保留的响应文件。
20.4重大偏离或保留系指磋商供应商提供的货物/服务的主要技术性能、数量、服务方案和交货(服务)期限等明显不能满足磋商文件的要求，或者实质上与磋商文件不一致，而且限制了采购人的权利或磋商供应商的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的磋商供应商的竞争地位产生不公正的影响。
21．磋商
21.1 磋商小组所有成员集中与单一磋商供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的磋商供应商平等的磋商机会。
21.2 磋商的顺序，按照参加磋商的供应商随机顺序进行。
21.3 磋商内容包括货物/服务的技术配置、售后服务、服务方案、价格等采购需求以及磋商小组认为有必要明确的其它问题。
21.4磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
21.5对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当通过山西政府采购业务执行系统同时通知所有参加磋商的供应商。
21.6磋商供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
21.7磋商过程中，磋商供应商的所有承诺、补充文件以及重新提交的响应文件，需要加盖电子印章在系统内进行提交。
22. 最后报价
22.1磋商结束后，对磋商文件做出实质性响应的磋商供应商进行最后报价，最后报价在山西政府采购业务执行系统中进行，最后报价需要法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书；供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。最后报价是磋商供应商响应文件有效的组成部分。
22.2磋商文件已详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，所有实质性响应的供应商须在磋商小组规定时间内提交最后报价。
22.3磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由磋商供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上磋商供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
22.4属于市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目及政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），提交最后报价的供应商可以为2家。
22.5已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商时加盖电子印章在系统内提出。
23.综合评审
23.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的磋商供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
23.2 采用综合评分法评审，应按照磋商文件第六部分评定和成交标准中规定的综合评分法评分细则进行。
24. 推荐成交候选供应商
24.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。属于市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目及政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
24.2评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。
24.3对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理 由的，视为同意评审报告。
25. 评审复核
25.1评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：
（1）资格性检查认定错误的；
（2）分值汇总计算错误的；
（3）分项评分超出评分标准范围的；
（4）客观分评分不一致的；
（5）经磋商小组认定评分畸高、畸低的。
评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者集采机构发现存在以上情形之一的，应当组织原磋商小组进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。
25.2在磋商过程中发现磋商供应商有下列情形的，磋商小组应认定其报价无效，并书面报告本级财政部门：
（1）有恶意串通的；
（2）有妨碍其他磋商供应商的竞争行为的；
（3）有损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益的；
（4）不同磋商供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（5）不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
（6）不同磋商供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；
（7）不同磋商供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；
（8）不同磋商供应商的响应文件相互混装；
（9）不同磋商供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出。
26. 磋商保密
26.1在磋商期间，有关人员对磋商情况以及在磋商过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；任何人不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。
26.2磋商结束后，参与磋商的所有人员不得带走磋商现场的任何资料。
27. 关于磋商供应商瑕疵滞后发现的处理规则
无论基于何种原因，各项本应作拒绝或无效处理的情形，即便未被及时发现而使该磋商供应商进入初审、磋商或其它后续程序的，包括已经签约的情形，一旦被发现存在上述情形，导致此前评议结果被取消，其相关的一切损失均由该磋商供应商承担。
    28. 采购项目终止
28.1 出现下列情形之一的，终止本次磋商活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；；
（3）除市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目及政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
28.2 项目终止磋商后，磋商小组应做出书面报告，集采机构将在财政部门指定的媒体上发布项目终止公告。
28.3在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，集采机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
[bookmark: _Toc62223327]六、签订合同
29．签订合同
29.1采购人应当自成交通知书（在系统中自行下载）发出之日起30日内与成交供应商在山西政府采购业务执行系统中线上签订政府采购合同。
（1）本次磋商采用发布公告的形式邀请磋商供应商的，磋商供应商可在本次磋商公告刊登的媒体上查看结果公告，或登录山西政府采购平台查看结果公告；
（2）本次磋商采取采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请供应商的，磋商供应商可登录山西政府采购平台查看结果公告；
（3）成交供应商在山西政府采购平台中自行下载打印成交通知书，但该成交结果的有效性不依赖于未成交的磋商供应商是否知道成交结果。
29.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
29.3成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。。
29.4 成交供应商应按照磋商文件、响应文件及磋商过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。
29.5本文件第四部分采购需求中要求成交供应商提交履约保证金的，成交供应商须按照规定向采购人提交履约保证金。
[bookmark: _Toc62223328]七、服务费　　
30. 服务费
集采机构作为非营利事业法人，是集中采购项目的执行机构，在政府采购活动中不收取任何服务费。
[bookmark: _Toc62223329]八、保密和披露
31. 保密
磋商供应商自领取磋商文件之日起，须承诺承担本采购项目下的保密义务，不得将因本次磋商获得的信息外传。
32. 披露
32.1 集采机构有权将磋商供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审文件的有关人员披露。
32.2 在集采机构认为适当时、或国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律法规规定的情形下，集采机构无须事先征求磋商供应商/成交供应商同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但必须在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及磋商供应商/成交供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
[bookmark: _Toc62223330]九、询问和质疑
33．询问和质疑的线上提交
33.1磋商供应商对磋商文件（除采购需求、综合评分细则）、磋商过程、采购结果进行口头询问的，可按第一部分磋商邀请中载明的联系方式、地址向集采机口头提出询问。
33.2磋商供应商对磋商文件的采购需求、综合评分细则进行口头询问的，可按第一部分磋商邀请中载明的联系方式、地址向采购人口头提出询问。
33.3磋商供应商对磋商文件的采购需求、综合评分细则、采购过程、采购结果进行书面询问或质疑的，须通过政府采购平台进入“项目质疑管理”，按照系统中询问列表、质疑列表填写相关内容，填写完成后在“被询问/质疑对象机构类型”中选择“采购单位”，向采购人提交询问函或质疑函。
33.4磋商供应商对磋商程序进行书面询问或质疑的，须通过政府采购平台进入“项目质疑管理”，按照系统中询问列表、质疑列表填写相关内容，填写完成后在“被询问/质疑对象机构类型”中选择“代理机构”，向代理机构提交询问函或质疑函。
34．询问和质疑的线上答复
34.1 向“采购单位”提交询问函或质疑函的，由采购人按照法律法规规定在系统中进行答复；向“代理机构”提交询问函或质疑函的，由代理机构（以下表述为集采机构）按照法律法规规定在系统中进行答复。
34.2质疑答复内容不得涉及商业秘密。
34.3质疑供应商撤回质疑的，采购人或集采机构终止质疑处理。
34.4供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：
（1）对磋商文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改磋商文件后继续开展采购活动；否则应修改磋商文件后重新开展采购活动。
（2）对磋商过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应重新开展采购活动。
（3）质疑答复导致中标结果改变的，属于采购人答复的，采购人应当将质疑答复结果告知被质疑供应商，将质疑答复内容和重新确定的采购结果函告集采机构，并将有关情况书面报告本级财政部门，集采机构按照采购人的意见发布结果变更公告。
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一、项目概况
为完成康复技术特色专业建设，现采购一批康复技术、康复评定及基础医学相关实训设备及软件，并针对改革育人模式、深化产教融合、校企合作、实行“岗课赛证”综合育人等内容完善内涵建设需求。
二、商务要求
1、项目预算:1100000元
2、交付时间和地点:供方签订合同后一个月内完成交付至用户指定地点。
3、付款进度和方式:货到验收合格后一次性支付全款。
三、服务要求
1、采购标的需满足的服务标准、期限、效率、质保期、保险等要求:
（1）供方保证所提供的货物必须是合同规定厂家制造的，品牌、规格型号及数量与合同完全一致，是合同签署前一年内生产的，同时又在有效期内，其技术先进、性能稳定可靠的全新未曾使用过的原装出厂的合格产品。
（2）供方提供的货物必须符合合同技术指标要求，并能按国家标准（行业标准）供应、检测、调试，确保产品技术指标满足使用要求。
（3）产品免费质量保证期为货物验收合格后三年。质量保证期内供方免费负责对其提供的硬件设备、软件和系统进行维护或维修，包括设备维修所需的零配件及不能解决的故障需要返回生产厂家维修时所发生的一切费用。质量保证期满，供方负责货物生命周期的维修，需方如需更换零配件，供方只能收取零配件的成本费，并由供方负责更换零配件。
（4）到货后，由供方技术人员会同需方项目单位人员在需方现场开箱、安装、调试，供方不得另行收费。
（5）供方负责提供仪器设备相应的技术资料，包括产品合格证、产品保修单、安装使用及维护说明书以及运输装箱清单等。
（6）供方免费为需方培训设备使用人员，培训内容包括：设备操作、维护、简单维修等。
2、售后服务要求:
（1）如果采购物品在质量保证期内出现质量问题，供方收到需方维护要求后，即时做出响应；遇有严重技术问题，重大故障，需要现场维护，供方应在0.5小时内到达需方现场。
（2）接到维修通知后，供方须在约定保修时间内进行维修；造成人身、财产损害的，需方有权依据有关法律、法规进行追偿。未按约定保修时间内进行维修或更换的，由需方安排其他方式进行维修或更换，维修或更换费用由供方承担。
四、技术要求
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	一、康复技术实训室

	1
	PT训练床
	一、主要功能：
用于PT 训练。
二、技术要求：
1.外形尺寸（长×宽×高）：≥190㎝×123㎝×48㎝
2.床面高度：不低于48㎝
3.床面额定承载:≥2000N
	2
	张

	2
	电动升降PT床
	1.床体加宽设计，便于患者在床上进行训练。
2.床体采用钢材烤漆材质，结实耐用。
3.床面分为头板和尾板两部分，头板角度可调，调节范围：不小于0°˜63°。
4.采用中控式脚轮固定装置，一步操作即可锁定/解锁床体固定状态。
5.床体最大承重：≥175kg。
6.电机数量：1个，床体电机负载：≥8000N。
7.床面高度调节范围：≥0˜320mm。
8.防进液等级：IPX4。
9.配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作。
10.外形尺寸（L*W*H）：≥2070mm*1250mm*（500~820）mm。
11.床体净重：≥70kg。
12.电源：AC220V、50Hz，输入功率：500VA。
	1
	张
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	七段手法治疗床
	1.产品结构：4折9段；（4折：头板、背板、臀板、腿板；9段：头板分段、左头板扶手分段、右头板扶手分段、背板分段、左背板扶手分段、右背板扶手分段、臀板分段、左腿板分段、右腿板分段；
2.额定电压：AC220V±10％，电源频率：50Hz±2％；
3.功率：≥360VA；
4.治疗床升降范围：≥450-800mm，允差±50mm；
5.床体安全工作载荷：≥1700N；
6.升降架安全工作载荷：≥2200N；
7.床板水平上升速度为≥15mm/s,水平下降速度为≥17.5mm/s，允差±2mm/s；
8.各段位调节角度(允差±5°)：
    8.1头板手动调节范围：上折30°，下折50°；
    8.2背板电动调节范围：上折55°，下折10°；
8.3臀板电动调节范围：上折60°，下折10°；
8.4腿板手动调节范围：上折35°，下折50°；
9.床体尺寸：≥2000mm*650mm*450mm（最低位置，含床垫），允差±50mm；
10.设备净重：≥110kg。
	1
	张
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	PT凳
	1.椅面高度调节范围：≥0~130mm，方便治疗师配合PT床的高度进行手法操作。
2.最大承重：≥100kg。
3.大铝合金马蹄五星脚支撑结构，牢固美观。
4.5cm高密度慢回弹海绵，使患者更舒适。
5.净重：≥5kg。
	4
	张
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	简易运动训练套装
	1.配有层板组合式收纳隔板，复合实木材质，可任意调节层板高度，隔板栏位：≥4个。
2.收纳柜配有自锁脚轮，方便移动位置。
3.设有专用的哑铃放置位，放置孔位：≥20个。
4.设有专用的弹力带放置位，具有保护及收纳作用，放置孔位：≥6个。
5.配有组合式悬挂装置，可用于悬挂沙袋、训练垫、弹力管等物件，悬挂孔位：≥54个。
6.配有≥20个哑铃，哑铃重量范围：0.5~5kg。
7.配有≥14个绑式沙袋，沙袋重量范围：0.25~2.5kg。
8.提供折叠式体操棒及收纳装置，体操棒数量：≥3件。
9.提供平衡软垫及收纳装置，平衡软垫数量：≥2件。
10.提供弹力带及收纳装置，弹力带数量：≥6件，弹力带弹力范围：10~25lbs。
11.提供弹力绳及收纳装置，弹力绳数量：5件，弹力绳弹力范围：10~30lbs。
12.提供瑜伽垫及收纳装置，瑜伽垫数量：3件。
13.提供泡沫轴及收纳装置，泡沫轴数量：1件。
14.提供按摩球及收纳装置，按摩球数量：2件。
15.提供普拉提圈及收纳装置，普拉提圈数量：2件。
16.提供瑜伽小球及收纳装置，瑜伽小球数量：3件。
17.提供软式重力球及收纳装置，软式重力球数量：8件，软式重力球重量范围：1~5lbs。
18.提供药球及收纳装置，药球数量：5件，药球重量范围：1~5kg。
19.提供瑜伽球固定圈及收纳装置，数量：3件。
20.提供半球及收纳装置，半球数量：1件。
	1
	套
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	体操棒与抛接球
	一、主要功能：
用于上肢活动度、协调控制及平衡训练。
二、技术要求：
1.外形尺寸/cm：≥40×40×103
2.体操棒外形尺寸/cm：φ2.8×100，数量5根
抛接球直径及数量：φ25cm/4个
	1
	套
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	多功能训练器(八件组合)
	一、产品用途：
1、前臂康复训练器：适用于前臂进行抗阻力运动，改善前臂旋转功能。
2、腕关节康复训练器：适用于腕部进行抗阻力运动，改善腕部关节活动范围及进行肌力训练。
3、肩关节康复训练器：适用于肩部进行抗阻力运动，改善肩关节活动范围和增强上肢肌力。
4、复式墙拉力器：适用于四肢进行抗阻力运动，也可进行肌力训练和关节活动度训练。
5、肩梯：通过手指沿着肩梯不断上移，逐渐提高肩关节的活动范围，减轻疼痛。
6、肋木：适用于受训者借助肋木杠进行四肢关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的伸展训练。
7、滑轮吊环训练器：适用于肩关节活动范围训练、关节牵引、肌力训练。
8、滑轮吊环训练器：适用于肩关节活动范围训练、关节牵引、肌力训练。
二、特点和功能：
1、可进行前臂、腕关节、肩关节、四肢的组合训练。
2、进行肩关节训练时力臂可调。
3、进行前臂、腕关节、肩关节训练时，手握持装置的高度可调，以适应不同身高和臂长的人群。
4、产品尺寸：≥272×243×271cm
5、组件：
前臂旋转训练器
腕关节曲伸训练器
肩关节旋转训练器
复式墙拉力器
肩梯
肋木
滑轮吊环训练器(01)
滑轮吊环训练器(02)
	1
	套
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	下肢屈伸膝
	1.规格：≥1150*630*1250（mm）
2.材质：冷拉钢、烤漆抗菌耐磨皮革
	1
	套
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	上肢推举训练器
	1、 主要功能：
用于上肢肌力、关节活动度及协调性训练。
二、技术要求：              
1.外形尺寸/cm：≥85×48×（51～81）
2.支架与底座角度调节范围：30°～63°
3.手柄推拉距离：≥40㎝
	1
	台
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	复式墙拉力器
	一、主要功能：
进行四肢抗阻力运动，训练肌肉力量，也可进行关节活动度训练。
二、技术要求：
1.外形尺寸/cm ：≥60×20×175
2.拉力器套数：2套
3.配重块质量及数量：2kg/块，共12块
4.最大行程：≥115cm
5.拉手额定承载：≥480N
6.绳索额定承载：≥720N
	1
	套
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	便携式肺功能检测仪
	1、 可通过蓝牙进行数据传输，可数据存储，病例回顾；
2、 采用高清液晶显示屏，通过实测值与预期的比率显示被测者状况；
3、 连接APP
4、 测量指标：PEF、FEV1、FVC、FEV1/FVC、FEF25、FEF50、FEF2575
	1
	套
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	平行杠
	一、主要功能：
用于运动控制障碍评定时受试者扶持站立或扶持行走。
二、技术要求：
1.外形尺寸（长×宽×高）：≥
300cm×（86～112）cm×（78～120）cm
2.扶手杆高度调节范围：不小于78cm～120cm
3.两扶手杆中心调节范围：不小于32cm～61cm
4.扶手杆直径：≥φ3.8cm
5.额定承载：≥2000N
6.矫正板坡度：≥15°
	1
	套
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	肩梯
	1、 主要功能：
用于肩关节活动障碍者的康复训练。
二、技术要求：
1.外形尺寸/cm ：≥60×10×122
2.肩梯升降范围/cm ：不小于0～29
	1
	个
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	肋木
	一、主要功能：
用于上下肢体关节活动度、肌力坐站立、平衡及躯干的牵伸训练。
二、技术要求：
1.外形尺寸/cm ：≥98×44×210
2.肋木杠直径：≥φ3.2cm
3.肋木杠间距：≥15cm
4.额定承载: ≥2000N
	1
	台
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	巴氏球
	一、主要功能：
用于平衡训练。
二、技术要求：
1.规格：直径 94cm 或其他规格；
2.材质为高级环保橡胶
	2
	个
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	滑轮吊环训练器
	一、主要功能：
用于肩关节活动度训练、关节牵引及肌力训练。
二、技术要求：
1.外形尺寸/cm：≥71×15×150
2.升降支架调节范围/cm：不小于0～50
3.额定承载：≥150N
4.拉手、绳索额定承载：≥300N
	1
	台
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	肩关节旋转训练器
	一、主要功能：
用于肩关节活动度及上肢肌力训练。
二、技术要求：
1.外形尺寸（长×宽×高）：≥38cm×34cm×98cm
2.升降装置调节距离/cm：≥ 54
3.手柄至转动轴距离调节范围：不小于11cm～58cm
4.最大阻力：≥1650N·㎝
	1
	台
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	液压踏步器
	一、主要功能：
用于下肢关节活动度及肌力训练。
二、技术要求：                 
1.外形尺寸（长×宽×高）：≥82cm×78cm×130cm
2.两扶手中心距离：≥63cm
3.扶手高端中心离地高度：≥100cm
4.两踏脚板中心距离：≥21cm
5.额定承载：≥2000N
6.油缸力值调节档数：≥12档
7.油缸的工作行程：≥6cm
	1
	台

	19
	系列哑铃
	一、主要功能：
用于上肢肌力训练。
二、技术要求：
1.外形尺寸/cm：≥81×55×80 （不含哑铃）
2.哑铃规格：2磅、4磅、6磅、8磅、10磅
	1
	套
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	系列沙袋
	一、主要功能：
用于上肢肌力训练。
二、技术要求：
1.产品尺寸：≥69×35×80cm
2.沙袋重量（kg）及个数：0.5kg、0.75kg、1kg、1.5kg、2kg、2.5kg。
	1
	套
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	股四头肌训练器
	一、主要功能：
用于股四头肌训练及膝关节牵引。
二、技术要求：                 
1.外形尺寸（长×宽×高）：≥112㎝×113㎝×120㎝
2.座面高度：≥64cm
3.坐面宽度：≥62cm
4.升降支架可调距离：≥20㎝
5.小腿垫可调距离：≥47㎝
6.助力手柄可调距离：≥35㎝
7.小腿支架摆动角度：不小于120°
8.座垫额定承载：≥2000N
9.靠背垫额定承载：≥750N
10.哑铃片质量及数量：每块1.5KG/块，共6块
	1
	台
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	下肢训练器
	一、主要功能：
用于下肢关节活动度、肌力及协调性的训练。
二、技术要求：
1.外形尺寸/cm ：≥150×58×136
2.座位前后调节范围/cm ：0～25（12档）
3.阻尼调节档数：≥8档
4.靠背垫额定承载:≥750N
5.座垫额定承载:≥2000N
	1
	台
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	手支撑器
	一、主要功能：
用于垫上移动训练。
二、技术要求：
1.外形尺寸/cm（大）：≥16×15×17，数量2个
2.外形尺寸/cm（中）：≥16×15×15，数量2个
3.外形尺寸/cm（小）：≥16×15×12，数量2个
	1
	副
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	普通轮椅
	一、主要功能：
用于移乘训练。
二、技术要求： 
1.可折叠；
2. 扶手可拆卸；
3. 高性能尼龙椅面，载重≥100kg
4. 配有车闸、活动脚托、固定带等装置；
5. 材质为不锈钢或铝合金车身
	2
	辆
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	电动起立床
	一、主要功能：
用于站立训练。
二、技术要求：
1.直立角度≥0~85°可调，有效预防体位性低血压等并发症。
2.床体尾端配有分体式脚托板，内外翻调节范围≥-30°~+30°；跖屈背屈调节范围≥-59°~+34°，有利于预防和矫正足部变形。
3.扶手桌面（餐板）位置可以双向调节，其中上下调节范围≥0~355mm，前后调节范围≥0~250mm，患者可在站立训练时进行上肢功能训练。
4.至少配有3组保护带，分别保护膝关节、髋关节和胸部，且保护带的宽度≥125mm；其中，膝部保护带分开式设计，分别保护左右两侧膝盖。
5.最大承重≥120kg。
6.站立位时整体脚托板最大静态承重≥3400N。
7.配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作。
8.采用中控式脚轮固定装置，一步操作即可锁定/解锁床体固定状态。
9.电机数量≥1个，床体电机负载≥8000N。
10.防进液等级≥IPX4。
11.电源：AC220V、50Hz，输入功率：120VA。
	1
	张
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	站立训练机器人
	1、 电动轮椅功能、站立训练功能、步态训练功能和牵引拉升功能四位一体；
2、 患者通过简单操作，不需要他人协助即可从坐姿变化到站姿，之间随意智能切换，不受时间影响；
3、 很好解决了需要他人协助才能站立起来的痛点，从而可减少或避免因长期卧床引起得其它并发症；
4、患者治疗不受指定场所、时间和需要他人协助等限制，治疗时间灵活、人工成本及治疗费用相应偏低；
5、机器能进行颈椎牵引拉伸；
6、机器能进行腰椎牵引拉伸；
7、机器能进行颈部牵引拉伸；
8、通过速度显示灯调节速度，调速按键-号、调速按键+号,档按调速按键+时，速度显示灯显示数量增加，表示进入快速模式；当按调速按键-时，速度显示灯显示数量减少，表示进入慢速模式；
9、通过方向操控杆控制方向，当向前搬动方向操纵杆，车子向前行驶，搬动幅度越大，前进速越快；当向后搬动方向操纵杆，车子向后倒退，搬动幅度越大，倒退的速度越快；当向右搬动方向操纵杆时，车子向右转弯，搬动幅度越大，向右转弯速度越快；当向左撤动方向操纵杆时，车子向左转动，搬动幅度越大，左转速度越大；
10、通过设置升降控制器、升降驱动器、安全吊带、安全吊带支架可辅助使用者安全站立，站立最高可达203cm；
11、一次充电最大里程可达20公里以上；
12、最高速度不高于每小时6公里；
13、制动性能：水平路面制动＜1.5m;最大安全坡度制动＜3.6 m（6°）；
14、最大负荷转移时，工作噪声不大于65dB，空载时，工作噪声不大于60dB；
15、使用者用手指来操控前进、后退、左转、右转、折叠 和展开，并且掌握其速度的快慢；
16、由左右两个马达驱动，单手操作前进、后退、左转、右转，由于驱动马达后置， 在转弯时没有眩晕感；
17、设有升降驱动器，单手操作升降控制面板可驱动扶手、靠背、 安全吊带及支架同步升降，辅助使用者安全站立；
18、背靠和安全吊带支架可手动折叠；
19、控制器扶手可左边或右边，以满足不同左右手使用习惯的人群；
20、整车尺寸：≥1000(长)mm×680(宽)mm×1100(高)mm
21、额定功率：250W×2
22、额定电压：24V 
23、电源输入：110-240V,50-60Hz 
24、输出电压：≥29.4V 
25、输出电流：≥2A
	1
	台

	27
	站立架
	一、主要功能：
用于站立训练。
二、技术要求：  
1.外形尺寸（长×宽×高）：≥74cm×80cm×（95～115）cm
2.台面高度调节范围：95cm～115cm
3.胸托架前后可调距离：≥8cm
4.背托架前后可调距离：≥20cm
5.膝部托架可调距离：≥15cm
6.臀部垫额定承载：≥1000N
7.绑带额定承载：≥1000N
8.脚踏板额定承载：≥2000N
	1
	台
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	骑马训练器
	一、主要功能：
用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练，增强耐力。
二、技术要求：
1.外形尺寸/㎝：≥94×80×110
2.座垫中心至脚踏板距离：≥55cm
3.座垫上下伸展高度范围/㎝：≥60～83
4.额定承载: ≥2000N
	1
	台
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	辅助步行训练器
	一、主要功能：
用于辅助患者步行。
二、技术要求：
1.外形尺寸/cm：≥98×80×（100～145）
2.台面垫高度调节距离：≥45cm
3.手柄间距调节范围/cm：≥0～55
4.台面垫额定承载：≥750N
	1
	台
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	双轮助行器
	一、主要功能：
用于辅助患者步行。
二、技术要求：
1.产品尺寸：≥46×43×61cm
	2
	架
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	手杖
	一、主要功能：
用于辅助代步。 
二、技术要求：   
(1）材质：四爪部分为优质不锈钢，主管直径22mm、壁厚1.2mm。四爪部分管直径为16mm。
(2）高度可调，78cm-100cm，适合1.55m-1.75m人群使用，徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠，伸长量标识清楚。
(3）支脚垫材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；使用时可以更换支撑头.
	2
	副
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	智能拐杖
	1、 具有双向通话功能；采用高端手机芯片，声音洪亮，通话清晰；
2、 子女在APP端，绑定3个亲情号码，老人即可实现一键拨号，求助家人；
3、精准定位，跌倒报警，老人在遇到突发危险时，可以通过拐杖向子女求助，而作为监护人的子女则可以通过安装在手机上的APP随时掌握老人的位置；
4、单手即可操作，多功能按键集中在手柄位置，只需手指轻轻按动就可完成操作；
5、结合人体工程学原理，设计类三角形的结构，使用者握住手柄时没有阻隔感，并且在行走的时候，可以保持手臂和拐杖杆子成一条直线，身体重力通过小臂直接传导到拐杖杆子底部，老人在使用的时候手腕不酸痛，让行走更加舒适；
6、如果老人在遇到迷路、跌倒、磕碰等危险状况可以长按SOS键自动拨打子女家人手机号码及时发出求救信息，SOS一键呼救；
7、使用GPS+基站+WIFI三重定位模式，覆盖日常99.9%的生活空间，定位精准度误差约5米。通过绑定拐杖的APP终端，亲属可以随时查看老人所在的位置；
8、拐杖内置多个传感器，通过AI智能算法，精确识别老人跌倒状态，在老人摔倒较为严重，无法自主求助时，手杖主动拨打紧急联系人号码；
9、手杖内置心率血压传感器，可以随时监测老人身体状态，并实时上传到APP端，子女通过手机就能看到结果；
10、整体承重可以达到至少300斤，结实稳固，底座不打滑；
11、360°全方位避震脚踝设计， 轮胎级别材质，防滑倒，更安全；
12、在基本功能使用条件下，续航可达15-20天
13、实现安全助行，远程监测
14、内置LED 照明等功能
	1
	根
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	肘杖
	一、主要功能：
用于辅助代步。
二、技术要求：
(1）材质铝合金，上管直径≥22mm、壁厚≥1.2mm，表面防氧化处理。
(2）高度可调，≥63cm-85cm，9档调节，适合1.50m-1.75m人群使用，徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠。
(3）支脚垫材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；使用时可以更换支撑头.肘托采用工程聚丙材料一次注塑成型，抗菌抗老化。
	2
	副
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	腋仗
	一、主要功能：
用于辅助代步。
二、技术要求：
1.长度 ≥111～135cm；
2. 高度可调；
3. 材质为铝合金；
4. 脚垫防滑；
5. 腋杖头为优质耐磨橡胶
	2
	副
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	训练用阶梯
	一、主要功能：
用于上下楼梯训练。
二、技术要求：      
1.三向；
2.外形尺寸/cm：≥300×135×（134～166）cm
3.相邻台阶的距离分别为/cm：10、11、12 、20
4.扶手杠高度调节范围/cm：0～31
5.扶手杠侧向额定承载：750N
6.阶梯踏板额定承载：≥2000N
	1
	个
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	步行训练用倾斜板
	一、主要功能：
用于步行训练。
二、技术要求：
1.外形尺寸/cm：≥（201～324）×85×34
2.斜板的倾斜度（与水平夹角）：≥15 º
3.阶梯相邻台阶距离：≥8.5cm
4.踏板额定承载：≥2000N
	1
	个
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	中频电治疗仪
	1、产品结构形式：台面款式，轻巧便捷；
2、输出通道：四通道配置；四路可独立控制，同时治疗四位患者/或四个部位；亦可组合使用，形成2组平面干扰治疗；
3、操控方式：7英寸真彩触摸屏；
4、内置不少于102种治疗处方，分5种治疗模式（多步模式、音频模式、正弦调制、脉冲调制、干扰模式）可选；
5、具有4种平面干扰电输出模式（普通模式、动态模式、调制模式、对极模式）可选；
6、具有自定义处方功能，医护人员可根据临床需要进行自行建立、存储和调取；
7、输出电流强度：不超过50mA(r.m.s)。
8、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%；
9、载波频率：载波频率1kHz～12kHz，允差±10%；
10、载波波形：脉冲波
11、载波脉宽：42μs～500μs，允差±10μs。
12、调制波频率：0～150Hz，允差±10%；
13、具有8种调制波波形：方波、正弦波、三角波、锯齿波、指数波、扇形波、梯形波、尖波
14、差频频率：0～200Hz，允差在±10%或±1Hz。
15、差频变化周期：15s～30s，允差±10%；
16、动态节律：4s～10s，允差±10%；
17、调幅度：0～100%，调幅度允差±5%；
18、治疗时间：1min～99min可调，步长1min，允差±5%。
19、连续工作时间：不少于4h；
20、噪声不大于45dB（A）；
21、具有电极加热功能：电极片温度38℃～42℃，分10档可调，允差±3℃；（可提供相关证明文件）
22、具有四大保护功能：
1）超温保护：电极片温度超过45℃，热保护器动作，且有报警提示。
2）开路保护：电疗仪在输出状态无负载时，发出声音和显示错误提示；
3）短路保护：电疗仪在输出端短路时，发出声音和显示错误提示；
4）过流保护：在500Ω的负载电阻下，输出电流有效值大于50mA时，发出声音和显示错误提示。
23、具有参数锁定功能，满足临床个性化需求；
24、可选配WiFi模块，进行相关数据互联。
25、配置50*50mm方形理疗电极、2种硅橡胶加热电极、1种硅橡胶圆形电极；可选配2种不同规格硅橡胶电极，满足临床多样化需求；
26、产品尺寸：（长）307.8mm *（宽）253.8mm *（高）127.8mm
27、电源线长度：1.8m
28、连接线长度：1.55m
29、转换线长度：0.29m
30、工作环境：
1）环境温度：5℃～40℃；
2）相对湿度：≤80%；
3）大气压力：700hpa～1060hpa；
[bookmark: _Hlk66903336]4）电源电压：220V±10%;
[bookmark: _Hlk66903347]5）电源频率：50Hz±1Hz。
6）输入功率：120VA
31、产品分类：
1）防电击类型：Ⅱ类；
2）防电击程度：BF型；
3）对进液的防护程度：IPX0；
4）运行模式：连续运行；
5）在与空气混合的易燃麻醉气体或氧化亚氮混合的易燃麻醉气体情况下使用时的安全程度：非AP型、APG型设备；
6）电磁发射：1组A类
	2
	台
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	功率自行车
	一、主要功能：
用于下肢关节活动度、肌力及协调训练。
二、技术要求：
1.产品尺寸：≥140×50×120cm
2.加厚底座，磁控阻力调节，静音磁控飞轮
	2
	辆
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	简易上肢功能评价器
	一、主要功能：
用于上肢功能受限程度评估。
二、技术要求：
1.外形尺寸/㎝：≥42×42×10
2.内装检测工具一套：
（1）.秒表1只
（2）.网球303P 5只
（3）.大木方5件
（4）.中、小木方各6件
（5）.中球5个
（6）.木圆板6件
（7）.人革布6块
（8）.金属圆片6块
（9）.小钢球6只
（10）.钢棍6件
	1
	套
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	经皮神经电刺激仪
	1.柜式一体机，7英寸彩色触摸屏加旋转编码器操作。
2.设备具有8组电疗输出，独立可控。
3.时间设定范围：1-99min，允差±2%。
4.治疗结束后，有声音提示功能。
5.电疗输出参数
5.1输出波形：双向对称方波、双向不对称方波。
5.2双向不对称方波
脉冲频率：0.5Hz～10Hz可调；频率为0.5Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz；频率为1Hz～10Hz时，单步长为1Hz，允差±10%；
脉冲宽度0.1ms～10ms可调；脉冲宽度为0.1ms～1ms，单步长为0.05ms；脉冲宽度为1ms～10ms，单步长为0.5ms，允差±10%。
5.3双向对称方波
当脉冲频率为10Hz～100Hz时，单步长为1Hz，脉冲宽度为80us～400us，单步长为10us，允差±10%；
当脉冲频率为100Hz～200Hz时，单步长为1Hz；脉冲宽度为80us～200us，单步长为10us，允差+10%。
5.4输出强度：各输出通道独立控制，在500Ω负载阻抗时，每路输出电流峰值Ip从0mA～140mA可调，步长为1mA，最大输出值允差±10%。
6.设备可进行通断调制
6.1 上升时间：0s-2s，步长为0.5s；
6.2 保持时间：0s-20s，步长为1s；
6.3 下降时间：0s-2s，步长为0.5s；
6.4 间隔时间：2s-50s，步长为1s。
7.连续工作时间≥8h；
8.电极采用具有医疗器械注册证或备案凭证的产品。
9.具有同步/异步选择功能。
10.额定电压：220V±10%，电源频率：50Hz±1Hz。
11.具有过流保护功能。
	1
	套
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	0T桌
	1.外形尺寸（长×宽×高）：≥139cm×80cm×（61～85）cm
2.桌面升降范围：≥61cm～85cm
3.桌面额定承载：≥750N
4.桌面尺寸（长×宽）：≥120cm×80cm
	4
	张
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	OT桌配套椅
	一、主要功能：
用于可调式作业桌配套训练。
二、技术要求：
1.外形尺寸（直径×高）：≥Φ60cm×（42～56）cm
2.带液压油缸，360°旋转
3.额定承载：≥2000N
	4
	把
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	橡筋手指练习器
	1.外形尺寸/cm：≥61×42×50
2.搁手垫尺寸/cm ：≥57×22
3.橡筋框尺寸/cm ：≥53×38
4.橡筋拉伸长度/cm：≥10～15
5.橡筋框额定承载：≥450N
	1
	套

	44
	上肢协调功能练习器
	1.训练上肢稳定性、协调性功能，提高上肢的日常活动能力。
2.外形尺寸/cm：≥33×24×36
	1
	套

	45
	手平衡协调训练器
	1.产品尺寸：28×23×6.5cm
2.36关游戏
3.走珠尺寸：≥0.95cm
	1
	套
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	手指功能训练器
	1.外形尺寸/cm：≥40×25×10
2.配置小锥体（直径×长度）及数量/cm：
Φ4.5×12/3个
3.大锥体（直径×长度）及数量/cm：Φ9×20/1个
4.齿圈直径及数量：Φ15cm/1个
5.握力圈直径及数量：Φ7cm/1个。
	1
	套

	47
	手指阶梯
	1.外形尺寸/cm：≥30×12×45
2.阶梯台阶距离：≥2.2㎝，台阶数量≥10层
	1
	套

	48
	铁棍插板
	1.外形尺寸/cm：≥20×12×5
2.铁棍尺寸/cm：（直径×长度）
小：Φ0.4×6    18根
中：Φ0.6×6    15根
大：Φ0.8×6    15根
	1
	套

	49
	木插板
	1.外形尺寸/cm（大）：≥35×28×10，
棒φ2.6×10 ，20根
2.外形尺寸/cm（中）：≥22×17×9.5，
棒φ1.8×9，20根
3.外形尺寸/cm（小）：≥17×14×8.5，
棒φ1.4×8，20根
	1
	套

	50
	上螺丝
	1.外形尺寸/㎝：≥35×25×7（不含螺栓）
组件：
2.全螺纹六角头螺栓M6×40  7只
3.全螺纹六角头螺栓M8×40  13只
	1
	套

	51
	上螺母
	1.外形尺寸/㎝：≥34×19×21
2.组件：
（1）.M6×40六角螺栓8只
（2）.M8×40六角螺栓16只
（3）.M6螺母16只
      M8螺母32只
	1
	套

	52
	腕部功能训练器
	一、主要技术指标和参数
1）盒子外形尺寸（长×宽×高）：≥425mm×230mm×105mm
2）配以下7种训练组件：
圆单手滚筒外形尺寸（直径×高度）：≥Φ42mm×185mm
短圆滚筒外形尺寸（直径×高度）：≥Φ42mm×85mm
扁单手滚筒外形尺寸（直径×高度）：≥Φ32mm×110mm
带绑带滚筒外形尺寸（长×宽×高）：≥140mm×60mm×30mm
圆双手滚筒（直径×高度）：≥Φ42mm×240mm
扁方滚筒（长×宽×高）：≥140mm×30mm×25mm
	1
	套
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	套圈（立式）
	1.外形尺寸/cm：≥φ28×47
2.立杆直径：≥φ4cm
	1
	套

	54
	套圈
	1.外形尺寸/cm：≥50×42×17
2.木棍直径：≥φ3cm
3.套圈绳数量：≥9个
	1
	套

	55
	五指康复训练器
	1.产品尺寸：≥26×15cm
2.三挡调节
	1
	套

	56
	五指康复训练球
	1.产品尺寸：≥8.5×6cm
	1
	套

	57
	握力器
	1.蓝色：20LB
2.粉色：40LB
3.灰色：60LB
	1
	套

	58
	手功能训练器
	1.产品尺寸：成人均码32x13x19cm
2.产品重量：≥580g
	1
	套

	59
	分指板
	1.产品尺寸：≥22×22×4.7cm, 指板间距22.5mm
	1
	套

	60
	几何图形插板
	一、主要功能：
用于感知能力、大脑对图形的识别训练。
二、技术要求：
1.木制，平整光滑，吻合度好；
2.规格：≥43.2cm×38cm×2.5cm；
3.质量 ≥0.5kg
	2
	套

	61
	动物插板
	一、主要功能：
用于感知能力及大脑对图形的识别训练。
二、技术要求：
主要技术指标和参数
1.外形尺寸（长×宽×高）：≥450mm×350mm×30mm
	2
	套

	62
	圆柱体阶梯
	1.产品尺寸：≥20×1.2×20cm
	2
	套

	63
	五种几何板
	1.外形尺寸/cm ：≥23×23×7
2.由一块底板、5个几何图形等嵌板组成。
	2
	套

	64
	几何体支柱
	1.外形尺寸/cm ：≥17×17×9
2.由1个插板盒、3个圆柱、3个三棱柱、3个四方柱组成。
	2
	套

	65
	滚桶
	一、主要功能：
用于平衡和协调功能的训练。
二、技术要求：
外形尺寸（直径×长度）/cm：φ40×80
外形尺寸（直径×长度）/cm：φ30×80
外形尺寸（直径×长度）/cm：φ26×80
外形尺寸（直径×长度）/cm：φ22×80
外形尺寸（直径×长度）/cm：φ16×80
额定承载：≥2000N
	1
	套

	66
	穿衣板
	一、主要功能：
用于模拟日常生活的各种穿衣系扣的训练。
二、技术要求：
1.外形尺寸/cm：≥32×27×2
2.配有不同系扣的板共8块
	1
	套

	67
	多体位理疗床
	1、外形尺寸（长宽高）：2000×620×660mm，允差±3%。
2、具有肩孔、呼吸孔、扶手和放手机平板平台。
3、方便医生针对病患进行针灸、推拿康复使用。
4、诊疗床最大承载重量：200kg，允差±10kg。
	2
	张

	68
	按摩凳
	1、规格尺寸：600×600×420～560mm，允差±50mm。
2、升降功能：升降轻便灵活，无噪音。
3、椅面载荷：静载荷不小于135kg。
4、功能适用：治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具。
	8
	个

	69
	床头柜
	1.规格：≥长38cm*宽32cm*高62cm；
2.层数：三层 ；
3.材质：优质PP材料；
4.风格：简约 ；
5.毛重：≥15kg 
6.颜色：卡其色
	5
	个

	70
	火罐
	玻璃套装，5号罐6个，4号罐6个，3号罐6个，2号罐6个，小1号罐6个
	10
	套

	71
	刮痧板
	材质：天然黄牛角
	10
	套

	72
	点火棒
	1.金属枪管，塑料手柄点火器。
	20
	个

	73
	灭火筒
	1.直径7cm，适合6cm以下。
	20
	个

	74
	艾灸盒
	1.类型：单联类别：艾灸盒适用部位：全身。
	20
	个

	75
	艾柱模具
	1.艾柱模具。
	20
	个

	76
	艾饼模具
	1.艾饼模具。
	20
	个

	77
	针灸器械包
	1.盒装套装：尺寸：32*22cm，
2.针灸针：180支、皮肤针：单头、双头各1只、抛针：20支、皮肉针：20支；
3.痧刀：2把；
4.消毒棉盒：1个
	9
	套

	78
	仿古针灸铜人
	1.仿古针灸铜人模型参照北京历史博物馆明代针灸铜像模型，通过艺术造型制作而成，形态逼真、古色古香、以供展览和陈列，印有穴位标记点（无穴位名称）。
2.尺寸：高≥165cm
3.材质：玻璃钢
	2
	个

	79
	标准针穴位模型
	1.产品特点：材质精良，半肌肉半经络模型；
2.采用国际标准、示十四经脉行经、经穴及经外腧穴；
3.尺寸：≥178CM高。
4.包装：1件/箱，≥25kgs
	2
	个

	80
	电针治疗仪
	1.利用仪器所产生的脉冲通过扎针输入人体各部分的经络，产生刺激作用，以代替用手不断运针所产生的人工机械震荡之刺激作用。
2.集现代微电脑技术及传统中医针灸学、经络学理论于一体，增加了对人体穴位的刺激，扩大了针刺治疗的范围和功能。
	3
	台

	81
	中医面舌辨识系统
	1、智能AI 舌诊仪可以实时采集顾客舌头照片，进行智能分析，最终标定舌形，舌色，苔质，并根据标定结果给出辅助诊断结果和建议的健康调理方案；
2、该诊断仪采集了数百万份临床舌诊数据，并由名师进行标定，在采集端进行了色差校准，保证了采集的真实性。该设备具有采集准确，识别度高的特点，此外采用云端架构，机器学习算法可不断进行自学习，提高准确率；
3、通过舌象AI识别，辅助诊断及鉴别身体健康状况；
4、对面部整体以及面部五官进行AI识别，给出相应的病症调理方案；
5、融合大量现代科技成果以及众多中医专家临床经验，将中医舌诊、面诊、脉诊、问诊等子系统整合，自动辨识体质并支持开展个体化中医养生干预服务；
6、智能AI 舌诊仪可以实时采集顾客舌头照片，进行智能分析，最终标定舌形，舌色，苔质，并根据标定结果给出辅助诊断结果和建议的健康调理方案。
7、显示屏：≥15.6寸，TFT液晶显示屏，分倍率≥1920*1080；
8、电容触摸：支持全屏触控；
	1
	套

	82
	短波治疗仪
	1、工作频率：主频为 27.12 MHz ± 1.35 MHz
2、输入功率：≥800VA
3、最大输出功率：200W±20％
4、输出波形：连续波
5、治疗时间：10分钟、15分钟、20分钟、25分钟、30分钟可调，误差不大于±1%，达到预设时间后自动停止输出。
6、治疗功率：分五档可调，1至5档输出功率（连续波）分别为
1档：输出功率≤30W；
2档：输出功率≤60W；
3档：输出功率=90W ，允差±20%；
4档：输出功率=140W，允差±20%；
5档：输出功率=200W，允差±20%；
7、工作电源：220V～，50Hz。
8、产品具备自动调谐功能和手动调谐功能。
9、配备永久电极线，永久电极板一套兼容多个部位使用，无需更换大、中、小电极板，使用更方便。
10、电极板规格尺寸 
a）电容电极的内部电极板应使用柔软的导电良好材料；
b）电容电极连接线应使用橡胶电缆，长≥110cm（可见导线部分，不含端子），允许误差±10cm，连接线插头直径为≥17mm, 允许误差±5mm,
11、设备具有操作时间显示，治疗过程中具备倒计时数显功能。
12、具有自动预热，自动稳压，电子定时，自动报警，自带延时保护电路功能。
13、输出先回零保护装置，无需关机，可连续使用。
	2
	台

	83
	颈腰椎治疗多功能牵引床
	1、内置8种牵引模式（持续式牵引模式、持续式上阶梯牵引模式、间歇式牵引模式、间歇式上阶梯牵引模式、间歇式上下阶梯牵引模式、反复式牵引模式、反复式上阶梯牵引模式、反复式上下阶梯牵引模式）；
2、颈椎牵引力可调范围：≥0～300N，步长为≥1N，在牵引力调节至200N以上时，发出警告并要求操作者确认；
3、腰椎牵引力可调范围：≥0～990N，步长为≥1N；
4、颈椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为≥60N/s；
5、腰椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为≥90N/s；
6、设备具有牵引力实时监测功能，允差±30N；
7、治疗时间可调范围：≥0～99min，步长为≥1min；
8、牵引相时间可调范围：≥0～9min，步长为≥1min；
9、间歇相时间可调范围：≥0～9min，步长为≥1min；
10、设备具有紧急保护措施，在牵引治疗过程中，按下急退按键，可使牵引力松弛至初始状态；
11、设备具有加热床垫、颈部加热带，加热功能可单独开启或关闭。最高温度不超过41℃；
12、四维牵引模式：上折牵引角度≥0-10度；下折牵引角度≥0-30度；左右旋转牵引角度≥0-25度；左平摆最大角度20度，右平摆最大角度20度；
13、患者数据库管理系统：可添加、删除或编辑患者病历信息，随时查看患者记录；
14、牵引补偿：由于外力作用而使患者端突然拉紧或松弛时，设备应自动恢复预设值；
	1
	张

	84
	储存铁柜
	一、规格：≥W900mm×D400mm×1850mm
二、技术参数：
1.柜体全部采用厚≥0.6mm优质冷轧钢板制作，上部对开钢化玻璃门，下部对开铁门、内嵌式钢制扣手，带锁具，上部二块活动层板，下部一块活动层板；
2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。
三、整体性能：
1.钢制柜邻边垂直度、翘曲度、平整度、位度差、分缝、下垂度、摆动度、着地平稳性符合国家标准要求；
2.金属焊接件：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹均匀；
3.金属冲压件：无脱层、裂缝；
4.金属喷涂层：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；
5.金属电镀层：表面无剥落、返锈、毛刺；表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；
6.玻璃件：玻璃外漏部件无裂纹或缺角，玻璃光洁平滑、无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；
7.配件：家具锁锁定到位，开启灵活；
8.结构安全：活动部件＜5mm，抽屉有防脱落装置，人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结
合牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）；
9.金属喷塑涂层硬度≥4H；
10.金属喷塑涂层冲击强度：无剥落、裂纹、皱纹；
11.金属喷塑涂层耐腐蚀性：100h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；
12.金属喷塑涂层附着力0级；
13.重金属含量：可溶性铅（Pb）、可溶性镉（Cd）、可溶性铬（Cr）、可溶性汞（Hg）均为未检出；
14.搁板定位试验、搁板支承件强度试验、结构和底架强度试验、跌落试验、拉门垂直加载试验、拉门水平加载试验、拉门猛关试验、拉门耐久性试验后，a所有部件、连接件无断裂损坏；b、无严重影响使用功能的磨损或变形；c用手揿压证实，紧固件松动；d五金连接件无松动；e活动部件（门）开关灵活；
15.搁板弯曲试验后a所有部件、连接件无断裂损坏；b、无严重影响使用功能的磨损或变形；c用手揿压证实，紧固件松动；d五金连接件无松动；e搁板弯曲挠度变化值＜0.5%；
16.底板的持续加载试验后a所有部件、连接件无断裂损坏；b、无严重影响使用功能的磨损或变形；c用手揿压证实，紧固件松动；d五金连接件无松动；e底板最大挠度＜0.5%；
17.搁板水平加载稳定性、搁板垂直加载稳定性试验后无脱落；
18.活动部件关闭时的空载稳定性、活动部位打开时的空载稳定性、活动部件关闭时的加载稳定性、活动部件打开时的加载稳定性试验后无倾翻。
	2
	个

	85
	心肺复苏训练人体模型
	一、功能特点：
1.本模型为成年男性整体人，采用热塑弹性体混合胶材质，肤质仿真度高。
2.解剖标志明显，具有仿真的头颈部，头部可水平转动，有利于清除异物。
3.胸部体表标志明显（胸骨角、乳头、剑突等），便于胸外按压的操作定位。
4.模拟标准气道开放，可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道。
5.可进行人工手位胸外按压。
6.可进行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。
7.操作方式：训练操作。
8.瞳孔示教。
9.模拟人手臂关节灵活，肩关节可屈伸旋转运动，肘关节及手关节可自由弯曲，可进行搬运练习。
二、需配置：
1.高级全身心肺复苏模拟人：1台
2.手提帆布包：1个
3.一次性CPR呼吸面膜(50张/盒)：1盒
4.可换肺囊装置：4个
5.可换面皮：1只
6.现场急救常用技术使用手册：1本
7.复苏操作垫：1条
	2
	套

	二、康复评定实训室

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	长者照护能力评估系统
	可结合民政部颁发的2013年和2022年国家标准以及地市级以上老年人能力评估报告-照护需求等级评估要求系统评估结果自动生成的软件一套。
主要功能包括：
一、被评估人员管理功能：
1、 长者查询：可支持姓名进行模糊查找；
2、 新增长者：新增字段包含（身份证号、姓名、性别、生日、头像、民族、籍贯、现住地址、联系方式、婚姻状况、居住情况、文化状况、宗教信仰、职业、经济来源、医疗费支付方式、子女状况、住房性质、信息采集渠道、参与评估人员、特色情况、照料情况、慢病等）
3、 继续评估功能：
3.1对老年人照顾需求等级/老年人能力评估等级；
3.1.1老年人照顾需求等级评估//老年人能力评估等级：可分为首次评估、复核评估、动态评估；
3.1.2首次评估流程：
3.1.2.1基本数据采集（包含：身高、体重、血压、脉搏、餐前血糖）；
3.1.2.2长者评估禁忌；
3.1.2.3生活自理能力测试（包含手臂抬高、握力、下肢肌力、室内行走能力、腰腹拉力、背部柔韧性、平衡性、跨越障碍、大便控制、小便控制、进食测试、生活能力、工作能力、床椅转移等）；
3.1．2.4视觉能力测试（视力、黄斑病变、听力）；
3.1.2.5认感知能力测试（三名词、画中测试、名词回忆、时间/空间定向、人物定向）；3.1.2.6精神状态测试（意识水平、抑郁症状、社会交往能力、沟通交流、攻击行为）。
3.1.2.7老人照顾需求评估：包含以下4个部分：医疗照护情况；疾病状况；社会支持；养老意愿。
3.1．2.8评估完成后，自动生成评估结果汇总表（包含主要参数评分、社会支持等级、老年人照顾需求等级）
3.1.3复核评估流程：提供老人再次评估的入口，流程同首次评估；
3.1.4动态评估：提供随时随地评估的入口，流程同首次评估。
3．2老年人能力评估
3.2.1首次评估流程：
3.2.1.1基本数据采集（包含：身高、体重、血压、脉搏、餐前血糖）；
3.2.1.2长者评估禁忌；
3.2.1.3疾病诊断；
3.2.1.4生活自理能力测试（包含手臂抬高、握力、下肢肌力、室内行走能力、腰腹拉力、背部柔韧性、平衡性、跨越障碍、大便控制、小便控制、进食测试、生活能力、工作能力、床椅转移等）；
3.2.1.5视觉能力测试（视力、黄斑病变、听力）；
3.2.1.6认感知能力测试（三名词、画中测试、名词回忆、时间/空间定向、人物定向）；
3.2.1.7精神状态测试（意识水平、抑郁症状、社会交往能力、沟通交流、攻击行为）。
二、我的评估功能模块
1、 评估查询：支持姓名、评估计划、评估状态等方式进行查询；
2、 详情功能：可弹出评估详情页，包含评估详情和评估结果；
3、 报告功能：点击可弹出评估报告页，并支持打印；
4、 删除功能：删除评估结果；
5、照护服务功能：可根据老人情况勾选个性化的照护服务包。
	1
	套

	2
	握力测试仪
	1、测试项目：手部肌肉的力量
评定内容：洗脸、刷牙、抓握餐具，剪指甲、写字等手部关节精细动作
注意事项：切勿摆臂、下蹲及或将握力计接近身体
2、机芯装置和螺母，可调节，可根据测试者手掌大小不同调节到最佳的测试状态；手柄装置弹簧、手握。
3、设备操作简单，具有ON/OFF与复位两个按键，开始操作直接按ON,操作完毕记录数据，按复位直接测试下一个测试者；
4、握力功能，握力范围：≥0～300kg；具有低电指示功能；
5、充电功能：PCB设计时，注意USB和DC头两个接口都可以同时充电；
6、蓝牙50传送数据；
7、供电电源：锂电池，≥3.7V 600mA；
8、电子设备尺寸：≥195mm*120mm*40mm；
	1
	部

	3
	下肢肌力测试仪
	1、测试项目：下肢股四头肌群及小腿支撑力
评定内容：座椅、床边等独立站起
注意事项：对下肢患有慢性疼痛或曾做过膝关节和髋关节置换术的长者是禁忌项。
2、长者坐在感应垫上，在30秒内站立与坐下的次数，测试长者的下肢肌肉力量，测试由两部分组成，一个是计次发射机，另一个是计次接收机。
3、计次功能，计次范围：0～999次 在30秒内完成动作的次数计入有效完成次数，30秒后哔一声提示长者测试时间结束，此后产生的动作次数不再计入有效完成次数；
4、两个个LED灯指示：红灯与绿灯，红灯表示设备还没自我调试结束，暂时不能进行测试，绿灯表示设备自我调试结束，设备正常可以进行运行；
5、 2.4G RF无线发射功能；低电指示功能；充电功能；蓝牙50传送数据；
6、供电电源：锂电池，3.7V 600mA；
7、电子设备尺寸：≥155mm*120mm*85mm，底座尺寸：≥550*400*450mm，坐垫尺寸：≥300mm*300mm*6mm
	1
	套

	4
	室内行走能力测试仪
	1、测试项目：室内独立行走能力
2、评定内容：移动、步行速度、静动态平衡能力、身体敏捷性等综合能力
3、注意事项：测试中评估员需要注意防止长者跌倒（身体虚弱的长者更要注意防跌倒，评估员与仗着一起行走，到定点处折返处，评估员应在定点处内侧进行保护。严重心肺疾病及骨折刚愈合的长者不建议进行本测试。
4、由感应垫和电子液晶显示器组成，通过时间步行距离测试长者的下肢肌力及室内行走能力水平。附属三脚架一个。由两部分组成，一个是计时发射机，另一个是计时接收机。
5、供电电源：锂电池，3.7V 600mA
6、接收机主要功能：按键功能，LED指示功能，蜂窝器提示音，计时功能。
7、2.4G RF无线发射功能；低电指示功能；充电功能；蓝牙50传送数据；
8、供电电源：锂电池，3.7V 600mA
9、电子设备尺寸：≥155mm*120mm*85mm，底座尺寸：≥550*400*450mm、坐垫尺寸：≥300mm*300mm*6mm
	1
	套

	5
	腰腹拉力测试仪
	1、测试项目：测定可以动员全身的肌肉，包括臀部、腰部、脚部、腕部等，因而透过背肌力测定可以了解身体状况腰背肌力及全身肌肉配合的输出力
2、评定内容：测定身体柔韧性、提物、日常洗澡等相关动作
3、注意事项：测试中请勿弯曲膝部,弯曲肘部请注意达到最大极限时，请勿单手放在放置台上，需双手,身体不要摇晃，以免摔倒。
4、由弹簧阻力杆和电子液晶显示器组成，通过拉动拉杆的力量测试长者的腰背肌力及提拉重物、弯腰拾物等动作能力水平。
5、发射机主要功能：2个按键功能ON/OFF 复位；2个LED灯指示：红灯绿灯；腰腹拉力功能，腰腹拉力范围：0～300kg；
6、低电指示功能；充电功能：PCB设计时，注意USB和DC头两个接口都可以同时充电；
7、自动关机功能；蓝牙40传送数据；
8、供电电源：锂电池，3.7V 600mA；
9、电子设备尺寸：≥95mm*79.4mm、底座尺寸：≥550*400*450mm
	1
	座

	6
	腰背柔韧性测试仪
	1、测试项目：前屈时脊椎、腰部肌群、大腿后韧带等关节、韧带的柔韧度。反映人体神经与肌肉系统的协调性和快速反应能力
2、评定内容：自行捡东西、如厕、洗澡等日常生活活动
3、注意事项：测试前，做好准备活动，以防肌肉拉伤。
 测试时，膝关节不得弯曲，不得突然前振的动作。
4、由弹簧阻力杆和电子液晶显示器组成，通过后腿部及腰部的柔韧性及延伸性测试长者在日常生活当中穿脱衣、系鞋带等涉及到弯腰动作的活动能力。
5、由两部分组成，一个是检测发射机，另一个是接收机。
6、单向移动检测距离，检测范围：0～95.5cm；自动锁定功能，反向锁定功能；
7、背光功能；
8、供电电源：锂电池，3.7V 600mA；
9、电子设备尺寸：≥155mm*120mm*85mm、底座尺寸：≥550*400*450mm
	1
	套

	7
	平衡仪测试仪
	1、测试项目：反应长者人体静态平衡能力和控制能力
2、评定内容：反应日常洗浴、行走、转身过程中跌倒风险的机率
3、注意事项：注意安全保护，评估员请勿接触长者，长者脚落地即停止测试
4、平衡性测试仪，通过测试长者单脚站立在脚踏设备上并保持相对稳定状态可以维持的时间，由此判断是否有摔倒风险。
5、两部分组成，一个是计时发射机，另一个是计时接收机。
6、在工作模式下，当检测到站立动作时，立即发射信号给接收机，接收机收到后执行对应动作；当检测到掉下动作时，立即发射信号给接收机，接收机收到后执行对应动作。
2.4G RF无线发射功能；低电指示功能；充电功能；蓝牙50传送数据；
7、供电电源：锂电池，3.7V 600mA
8、电子设备尺寸：≥245*125*85mm、脚踏尺寸：≥295*150*28mm
	1
	套

	8
	测试量化对照表
	1、测试项目：测试长者长者平衡性、下肢及肌力、髋关节活动能力、步态稳定性和摔倒风险。
2、测试内容：日常上下楼梯以及在行走时遇到高低落差时的跨越能力。
3、注意事项：严重心肺疾病及骨折刚愈合的长者不建议进行本测试。测试全程注意保长者的安全，以防跌倒
4、材质：品质ABS材质。
5、颜色：黄色，红色，橙色，绿色，蓝色
6、宽度：≥44厘米，可拆卸，自由组合方便携带，重量轻
7、规格：可调节高度可选，14cm，24cm，29cm
	1
	套

	9
	跨越障碍
	1、测试项目：测试长者长者平衡性、下肢及肌力、髋关节活动能力、步态稳定性和摔倒风险。
2、测试内容：日常上下楼梯以及在行走时遇到高低落差时的跨越能力。
3、注意事项：严重心肺疾病及骨折刚愈合的长者不建议进行本测试。测试全程注意保长者的安全，以防跌倒
4、材质：品质ABS材质。
5、颜色：黄色，红色，橙色，绿色，蓝色
6、宽度44厘米，可拆卸，自由组合方便携带，重量轻
7、规格：可调节高度14cm，24cm，29cm
	1
	套

	10
	血压计
	1.测量方式：示波测定法
2.脉搏测量范围：≥40-200次/分钟
3.压力测量范围：≥0-300mmHg/(0.0-40.0kPa)
4.压力测量精度：±3mmHg(±0.4kPa)
5.显示方式：LCD数字显示
6.记忆组数：≥74组记忆值
7.适用臂围：22-32cm
8.智能语音播报，智能提示全程守护，一键静音
9.测量结束后自动显示上次血压测量值及时感知血压数据变化
10.经过上万次大规模临床数据采集分析敏锐捕捉血压高低变化为健康保驾护航
11.4.5英寸高清柔光大屏、大字体显示
12.typeC充电口设计，充电一次可使用约250次
13.无需费心找佩戴角度，360°均可准确测压
14.智能调节加压大小，避免因加压过高引起不适
	1
	台

	11
	血氧测量仪
	1.显示方式:OLED显示
2.血氧饱和度显示:0%~100%
3.分辨率1%
4.脉率显示:25-250BPM，±1%或±1BPM
5.功耗:≤40mA
	1
	台

	12
	辅助连体筷
	1、商品颜色：红色
2、商品尺寸：≥20cm
3、耐热温度：≥100℃  
4、商品材质：PBT树脂、硅胶、聚氨酯烤漆
	1
	对

	13
	喂食勺子
	1、规格：长≥20cm  
2、重量：≥40g 
3、材质/18-8不锈钢，发泡聚丙烯 
4、耐热温度：≥120℃；进食测试辅具选择
	1
	只

	14
	辅助叉子
	1、材质：塑料部位/聚丙烯；金属部/XM-7不锈钢   2、耐热温度：≥120℃
	1
	只

	15
	辅助碗
	1、材质：PET树脂、ABS树脂；耐热温度：-20℃-140℃；进食障碍时，辅助器具的选择。
2、规格：重≥100g；
3、容量≥350ml
	1
	个

	16
	餐盘
	1、材质：脚部/弹性体
2、耐热温度：≥140℃；进食障碍时，辅助器具的选择。
3、重≥70g,直径≥140mm,聚丙烯
	1
	个

	17
	评估室标识
	长者照护等级评估流程标识牌
评估流程、评估项目介绍、评估数据展示、注意事项；12张/套；亚克力材质；尺寸：≥长600mm*宽450mm
	1
	套

	18
	仪器柜
	1、放置评估测试用品；
2、材质：多层实木板。进行日常评估设备的放置及相关物品储存；
3、尺寸：≥1100mm*800mm*400mm
	1
	座

	19
	适老化餐桌
	1、长者进食测试辅助家具。进食测试主要评估长者进食及使用餐具的能力。帮助长者选择合适的辅助餐具。观察长者吞咽功能是否存在障碍。若长者无法使用餐具或餐具从手中多次掉落，则在照护过程中需协助或帮助喂食。
2、材质：桌面为多层实木板，桌腿为实木。进行常规日常生活能力测试，用于摆放进食测试用品。
3、尺寸：≥1100*1100*750mm
	1
	张

	20
	基础体征检测测试桌
	1、长者基本情况录入：血压、血氧、进行信息的登记与录入，放置测试用具。
2、材质：多层实木板。
3、尺寸：≥1000*550*750mm 
	1
	张

	21
	认知障碍测试、视力测试（测试仪器桌）
	1、认知症时以记忆障碍，判断力、计算力、理解力等智力减退，性格、人格改变，社交能力、生活能力逐渐丧失为主要特征的长者特有的一类脑部疾病。（通过模型测试分析长者的认知能力，意识水平，手部协调能力，分析能力）
2、材质：桌面为多层实木板，桌腿为实木。认知测试区及社会沟通，用于摆放认知测试用品。
	1
	张

	22
	适老化扶手椅
	1、材质：曲木+防水PU材质；人体工学设计，倚靠舒服；弧形圆角设计无棱角防止划伤；腿脚稳定防摔倒；曲木材料，即结实又轻便，方便移动。
2.产品尺寸：≥535*495*415mm、扶手：≥610mm、靠背：≥800mm
	6
	张

	23
	阿姆斯勒视力表灯
	1、 视力评估测试以在光线充足条件的环境下，能否辨别影像的能力。可佩戴日常使用的眼镜来进行测试。若双眼单均不能达到标准，可采用双眼同视测试。阿姆斯勒视力测试表作为辅助初步判断仗着是否患有老化、青光眼、白内障、黄斑病变、飞蚊症等老年人常见眼疾，并据此提出就医建议。
2、材质：ABS工程塑料；患者看整幅方格模糊，或某个区域方格变形，则提示患者视野有缺陷。
3、规格：≥213*120*15mm；
4. 视力表白底平均亮度：≥80-320CD/㎡；
5. 视力表白底亮度均匀度：≥0.85；
6. 充电器宽频输入电压：交流100~240V；
7. 输出电压：4.2V 0.5A；测量距离：正面30cm/反面25cm；
8.记录视力方法：小数记录/5分记录；
	1
	套

	24
	模拟时钟
	1、优质木材+环保漆；对时间的准确调整。
2.规格：≥205*205*73mm重：≥35g
	1
	座

	25
	几何图形插板
	1、材质：夹板，优质环保漆。以圆形、半圆形、平行四边形，长方形,正方形等形状为一体，正确认识各种几何形状和颜色的辨别，锻炼手脑应用的协调能力。
2.规格：≥520×420×50mm
	1
	座

	26
	听诊器
	1.传音清晰，听诊准确，高性能单腔导管设计，降低摩擦噪音
2.膜片采用特殊材质制成，听诊头防寒圈技术，体贴患者
3.旋转式软耳塞，采用特殊胶经多种工艺制作而成，密封效果好，佩戴舒适
4.单面听头，环保全铜
5.标准囗径铝合金，表面采用本色氧极化处理，重量轻，强度高，耐用性好
	1
	个

	27
	听力音叉
	测试老人听力状况，1只音叉，音叉512Hz总长约17cm。
	1
	个

	28
	手电筒
	常规，为检查长者瞳孔及口腔等部位起到照明辅助的作用，为检查长者瞳孔及口腔等部位起到照明辅助的作用
	1
	个

	29
	辅具挂板（不含辅具）
	挂评估辅具，120*80cm
	1
	个

	30
	胸表
	辅助测量长者呼吸、脉搏等。常规胸表，表带表链材质: 合金，表盘直径26mm。总长92mm,重量22g。
	1
	个

	31
	视力检查配套（挡眼板、指挥棒）
	辅助测量视力，教杆指挥棒采用不锈钢材质，最大长度16.5cm，档眼板尺寸：≥5.5*9cm。
	1
	个

	32
	皮尺 
	用于测量长者身长、小腿围等，1.5米卷式皮尺
	1
	个

	33
	疼痛脸谱评分尺
	用于评估长者疼痛状况4A过塑，用于评估长者疼痛状况
	1
	个

	34
	手动单摇护理床
	评估床上自理能力，≥2113*1060*250-785MM，背部：≥0-75度 
	1
	张

	35
	床头柜
	用于评估长者打开和关闭的进行精细动作的功能。尺寸范围：500mm±10mm，宽450±5mm，高750mm±10mm
1、基材：“标准”牌、露水河或同等品牌E1级刨花板。
2、贴面：“威盛亚”优质耐磨三聚氢胺浸渍面纸。
3、封边：2.5mm厚同色PVC封边条
4、台面：面板厚度不小于18mm。采用国家E0级三胺板，三聚氰胺板具有一定的阻燃性，一定的防火功能，其贴面是装饰纸由三聚氰胺胶黏剂浸泡之后，再干燥的，与基材热压制成了三聚氰胺板。三聚氰胺板的硬度大，耐磨，耐热性好、也能抵抗一般的酸碱酒精，边角处采用倒圆工艺，抽屉面为白色带优质铝合金拉手。高度750mm台面，起身人体工程学。                                                  5.侧板：两边导圆,用2mm厚封边带，封完边要修边，不割手。                                                                                                     6.板材的封边，优质床头柜的封边细腻、光滑、手感好，封线平直光滑，接头精细。专业厂用直线封边机器一次完成工序，涂胶均匀，压力稳定，保证最精确的尺寸。
	1
	个

	36
	自助式轮椅
	测试床与轮椅间的转移。铝合金轻型车架，后折把手，固定扶手，上翻脚托，PU后轮，自锁式后把手连刹车。坐宽：≥600mm,轮距≥450mm,扶手高度≥500mm,脚踏离地≥150mm，整高≥900mm，承重≥100kg
	1
	台

	37
	转移板
	1、 当轮椅的扶手或轮子成为障碍时，这一款就可以很好的解决这个问题。
2、月牙形状的设计更方便于自然地转移。
3、横向滑动的设计能减小摩擦，保护病人免受移动所带来的损伤。材料：榉木，尺寸：≥长600mm,宽700mm，厚300mm
4.功能：为体弱或下肢不便的长者提供自主转移条件，或作为护工护理时辅助工具，减轻护工劳动强度；
5.背面防滑硅胶，使用更安全；圆滑抓手孔，方便护工抽取转移板。
	1
	个

	38
	助行器
	从床起身落地到步行间转换测试，铝合金材质，净重2.5kgg，毛重4kg，尺寸：450mm,宽500mm,高900mm-950mm，用作辅助步行。
	1
	个

	39
	拐杖
	评估老人对拐杖的使用需求能力，铝合金材质，高度范围：≥730mm-970mm，,地面支撑范围：长度290mm±10mm,宽430mm±10mm，净重不大于850g
	1
	个

	40
	坐便椅
	评估长者从床转移至坐便椅的能力及如厕能力等。座椅主体尺寸： 宽490mm, 深450mm-, 高1000mm ，坐便容器材质：PP，座椅框架材质：铝合金
	1
	个

	41
	穿衣板
	评估手眼协调能力和穿衣技巧。规格：≥300×300×300mm； 重量：≥5kg；材质：优质布，高密度海绵。提高患者的手眼协调能力和穿衣技巧
	1
	个

	42
	穿脱袜器
	辅助测评穿衣物。塑胶板+尼龙布,适合老人、残疾人，弯腰或屈腿的动作较不方便者，尺寸：≥260mm.宽230mmm,厚度10mm，带子长：≥1000mm
	1
	个

	43
	衣物
	评估长者穿衣能力。一套，含上衣、裤子、袜子
	1
	个

	44
	万能旋物器
	1.辅助测评取物。该产品抓持部分结构设计应为可伸缩的不锈钢圆柱形插针，插针根数94～98根，长度不小于10mm，可抓持并省力操作钥匙等各种形状的旋转开关。
2.旋转器手柄和针盒为POM和不锈钢材质。
	1
	个

	45
	穿衣辅助杆
	1.辅助测评穿衣物，为关节炎、腰、背或腿伤人群独特设计；穿勾子的一端可以用来辅助穿衣裤，也可以从高处的衣橱上取衣物，后端可以作为鞋拔使用。
2.尺寸：≥600mm
	1
	个

	46
	穿扣器
	1.辅助测评穿衣物。产品手柄材质为形状记忆聚合物，头部为不锈钢。结构：U形握柄的形状穿扣器,握柄可多次加热软化重新塑型，握柄的材质无毒、无害、抗菌环保、易于清洁、不易退色；适用于手部掌指关节屈曲严重受限，握力严重不足功能障碍者自扭扭扣。
2.长度范围：170mm±10mm
	1
	个

	47
	拉链辅助器
	1.辅助测评穿衣物，产品手柄材质为形状记忆聚合物，头部为不锈钢。结构：U形握柄的形状穿扣器,握柄可多次加热软化重新塑型，握柄的材质无毒、无害、抗菌环保、易于清洁、不易退色；适用于手部掌指关节屈曲严重受限，握力严重不足功能障碍者自主拉拉链。
2.长度：≥150mm
	1
	个

	48
	折叠取物器
	1.辅助测评取物。铝合金材质，不需登高或弯腰，就可以方便的取物、捡拾东西。最大可夹持2kg的物品，小到牙签也可以捡起来。
2.净重：≥200g。
3.尺寸：≥长1000mm，宽100mm
	1
	个

	49
	辅具挂板
	挂评估辅具，≥120*80cm
	1
	个

	50
	步行测量贴纸
	评估老人的日常步态，测量步态数据。6米透明背胶地贴，具有刻度显示。
	1
	个

	51
	标准专用评估阶梯
	满足最新老年人能力评估标准的上下楼梯的设计要求。楼梯/台阶：4～5 个台阶，踏步宽度≥0.30 
m，踏步高度 0.13 m～0.15 m，台阶有效宽度≥
0.9 m
	1
	个

	52
	马桶
	评估长者日常大小便的自理能力。常规落地连体式，充水量3.0-6.0L，承重70KG以上
	1
	个

	53
	洗手盆含镜柜
	1.用于评估长者洗漱能力。手盆材质：复合亚克力，前端带镂空扶手；
2.尺寸：≥长750mm，宽550mm。
3.镜面采用≥5mm银镜。镜柜实木部分采用优质橡胶木，大宝油漆5底3面，木皮厚度≥6mm。整体方便轮椅进出。
	1
	个

	54
	评估沐浴椅
	1.评估长者日常沐浴的自理能力。
2.铝合金+ABS材质，带扶手,高度可调，安全承重≥200kg，产品净重≥4kg， 
3.长度范围：≥440mm，宽度范围：≥520mm ，高度范围：≥850mm ,坐位宽范围：≥400mm，坐位深范围：≥330mm，靠背高度范围：≥330mm
	1
	个

	55
	上翻扶手
	1.长度≥600mm 评估长者使用时抬起及放下的上肢功能。
2.外饰材料为尼龙，内衬铝合金或201不锈钢型材，尼龙扶手直径≥35mm，长≥600mm
	1
	个

	56
	花洒
	评估长者日常沐浴的自理能力。常规挂墙式，主要材质：无铅铜。
	1
	个

	57
	洗漱套装
	评估长者使用日常洗漱用品的能力。正常使用洗漱套装（毛巾、漱口杯、牙刷、牙膏、梳子、剃须刀各1个）
	1
	个

	58
	长柄梳子
	1.辅助测评洗漱，该产品采用PP+15%玻璃纤维环保塑胶材料，无毒环保。
2.手柄防滑，手柄尾部留有穿戴孔，方便挂靠。
3.长度范围：不小于350mm，不大于700mm
	1
	个

	59
	弯柄擦背刷
	1.辅助测评洗漱，PP+15%玻璃纤维环保塑胶材料，手柄防滑，手柄尾部留有穿戴孔，方便挂靠。适合手臂、肩膀活动障碍人群。
2.长度范围：不小于350mm，不大于700mm
	1
	个

	60
	柱状长柄刷
	1.辅助测评洗漱，产品采用PP+15%玻璃纤维环保塑胶材料，无毒环保。洗澡刷刷头配有复合布套，可拆卸清洗或更换。手柄防滑，方便挂靠。
2.长度范围：不小于350mm，不大于700mm
	1
	个

	61
	长柄洗澡刷
	1.辅助测评洗漱，产品采用PP+15%玻璃纤维环保塑胶材料，无毒环保。洗澡刷刷头为柱状式，手柄防滑，方便挂靠。
2.长度范围：不小于350mm，不大于700mm
	1
	个

	62
	粗柄梳子
	1.辅助测评洗漱，护颈杯要设计独特、方便实用，是颈部不便者的饮食生活中的极佳选择，防止饮水时鼻子碰到杯边，让中老年使用者不用抬头就可全部喝完。
2.容量230ml±10ml，开口宽度：70mm±5mm
	1
	个

	63
	记忆成人牙刷
	1.辅助测评洗漱，产品手柄材质为形状记忆聚合物，刷头为抗菌刷毛。结构：中环握柄的形状记忆牙刷,握柄可多次加热软化重新塑型，握柄的材质无毒、无害、抗菌环保、易于清洁、不易退色；刷毛柔软，刷牙干净，不容易出血。
2.尺寸范围：直径25mm±5mm，长270mm±5mm
	1
	个

	64
	辅具挂板（不含辅具）
	挂评估辅具，≥120*80cm
	1
	个

	65
	记忆成人勺子
	1.辅助测评进食，该产品手柄材质为形状记忆聚合物，勺头为不锈钢。结构：U形握柄的形状记忆餐勺,握柄可多次加热软化重新塑型，握柄的材质无毒、无害、抗菌环保、易于清洁、不易退色；勺部边缘光滑，形状便于入口。 
2.尺寸：≥2.6*4.15*23.5cm
	1
	个

	66
	记忆成人叉子
	辅助测评进食，该产品手柄材质为形状记忆聚合物，勺头为不锈钢。结构：U型握柄的形状记忆餐勺，握柄可多次加热软化重新塑型，握柄的材质无毒、无害、抗菌环保、易于清洁、不易退色；勺部边缘光滑，形状便于入口。
	1
	个

	67
	成人粗柄汤勺
	辅助测评进食，该产品握柄材质为防滑材料NBR制成，勺部为不锈钢。产品间隔设计可增加手部与握柄间的摩擦，易于抓握。方便指捏、握力减弱的偏瘫患者自行进餐。
	1
	个

	68
	助食筷
	辅助测评进食，该产品可以帮助手部僵硬、中风、挛缩的人群自主进食。大大的减少了照顾人力。
其独特的设计，解决了在使用过程中，因手部问题造成的不稳现象，也可较为轻松的夹起食物。
	1
	个

	69
	成人防洒盘
	1.辅助测评进食，该产品由开口档板和盘子组成，开口档板具有三个吸盘。盘体材质为米纳米，开口挡板为环保聚丙烯，吸盘为TRP塑料。使用者可触及表面均无外露锐边尖角，刃口和毛刺，注塑件表面光滑平整无毛边，无缺损、凹陷、色泽均匀。
2.尺寸：≥10寸
	1
	个

	70
	斜口杯
	辅助测评进食，开口宽度：≥7.3CM
	1
	个

	71
	可折弯勺
	辅助测评进食，长度：≥ 21cm；                             握柄直径：≥3.5cm；                                    
	1
	个

	72
	可折弯叉
	辅助测评进食，长度： ≥21cm；                             握柄直径：≥3.5cm；                                    
	1
	个

	73
	硅胶勺子
	辅助测评进食，该产品手柄材质为尼龙塑料，勺头表面硅酮橡胶覆膜，勺头内部为弹性龙尼芯，无毒无害，符合环保要求。可煮沸、消毒、无异味。易于抓握进食。
	1
	个

	74
	餐盘取物小助手
	1.辅助测评进食，可以将盘子轻而易举地夹住，对患关节炎、手脚不便或手指用力不便的人士有极大帮助。
2.重量≥100g，尺寸：≥长200mm,宽95mm
	1
	个

	75
	辅具挂板（不含辅具）
	辅助测评进食，≥120*80cm
	1
	个

	76
	流食杯
	辅助测评进食，碳酸树脂PC材料，摄取水分用细的，食用很浓的流食用大的。容量≥250ml.
	1
	个

	77
	餐具
	辅助测评进食，正常使用餐具一套，含不锈钢碗、勺、叉、筷子、不锈钢盘子、杯子各1个
	1
	个

	78
	仿真食物
	辅助测评进食，泡沫及塑料材质，内含香蕉、苹果、桃子等全套仿真水果。
	1
	个

	79
	评估交际椅
	评估长者日常坐下及起身的自理能力，L550*W610*H790框架：多层夹板，面贴橡胶木木皮
软包：皮布
海绵：高密度海绵
油漆：PU全封闭
	1
	个

	80
	评估交际桌
	1.评估长者日常交际及桌面作业的能力。
2.规格尺寸：≥1400*800*750mm。
3.主材：全封闭油漆,台面25mm夹板贴白橡木皮，橡胶木实木腿，铁艺套筒连接件。
	1
	个

	81
	智力几何图形插板系列
	1.评估老人的感知能力及大脑对图形、色彩的识别能力及训练；
2.规格：≥250×250×50mm；             
3.重量：≥0.9kg；                      
4.材质：优质木材、高密度夹板。
	1
	个

	82
	认知图形插板
	评估老人的感知能力及大脑对图形、色彩的识别能力及训练。5孔圆形嵌板                    
材质：优质木材、高密度夹板。
	1
	个

	83
	数字排列
	1.评估老人对数字的准确判断。
2.尺寸：长220mm-250mm,宽150mm-170mm，厚20mm-30mm
3.重量：0.8KG±0.1kg，具有数字木块及算盘形式。用于评估老人对数字的思维定向能力
	1
	个

	84
	仿真苹果
	辅助评估言语障碍长者认知功能，泡沫及塑料材质 
	1
	个

	85
	老人手表
	辅助评估言语障碍长者认知功能。表带材质: 
皮革表盘厚度: ≥7mm
表盘直径:≥ 35mm
表壳材质: 合金
	1
	个

	86
	国旗
	辅助评估言语障碍长者认知功能。≥140*210mm，涤纶材质
	1
	个

	87
	视力测量工具卡
	评估长者视力情况，A4规格，过塑，标准报纸字体，用于评估长者视力情况
	1
	个

	88
	直尺 
	辅助评估长者视力情况。半透明直尺，长30cm 
	1
	个

	89
	仿真钱币
	评估长者生活能力（购物、金钱管理等）。十种面额包括
     （1角，2角，5角，1元，2元，5元，10元，20元，50元，100元 ）
	1
	个

	90
	秒表
	1.辅助评估长者认知功能，计时使用。ABS材质，2.规格：≥800*600*200mm。具有秒表、闹铃、日历、整点闹响功能
	1
	个

	91
	翻片式台历
	1.辅助评估长者时间定向能力。
2.规格：≥105*268*70mm，翻片式万年历
	1
	个

	92
	老花眼镜
	用于能力评估中感知觉与沟通评估的视力项目，以及需求评估中视、听觉与沟通评估的视力项目。折叠式，适合60岁以上老人佩戴,度数范围100-200
	1
	个

	93
	助听器
	辅助评估长者听力情况。无线使用，适合老年人佩戴，4通道全数字信号处理，3种声音档位，具有反馈抑制系统，范围≤100db
	1
	个

	94
	平板电脑
	1、 硬件要求：Wi-Fi版，内存8G，储蓄容量128G；
2、规格：约257*170*7.2mm；
3、分辨率：≥2200*1440；
4、屏幕比例：3:2；
5、屏幕分辨率：≥2K；
6、屏幕大小：≥11.5英寸、屏占比86%；
7.后置≥1300万像素高清摄像头、前置≥800万像素高清摄像头。
	4
	台

	95
	老年人模拟体验装置（带模特）
	1、 本模拟装置依据正常成人体型设计。
2、通过穿着模拟服可切身体验老年人由于身体机能老化、生活不便而产生的心理感受。
3、腕关节和踝关节个负重能让使用者体验到老年肌力减退的感觉。
4、通过调整不同部位的调节带可以逼真体验老年人驼背、肌力减退、关节不灵活等状态。
5、特制眼镜让使用者体验老年花眼以及由于白内障而产生的色觉改变，视野减小等症状。
6、戴上特制耳塞能体验老年人听力减退的状态，耳罩使感觉更加逼真。
7、模拟服可以清洗保持干净。
8、轻巧耐用，材料经济，可广泛使用。
	2
	套

	96
	偏瘫模拟体验装置（带模特）
	1. 模拟服根据偏瘫患者生理变化而设计，材
料优良、环保、可以清洗。
2、通过穿着模拟服可切身体验老年人由于身体机能老化、生活不便而产生的心理感受。
3、腕关节和踝关节个负重能让使用者体验到老年肌力减退的感觉。
4、通过调整不同部位的调节带可以逼真体验老年人驼背、肌力减退、关节不灵活等状态。
5、特制眼镜让使用者体验老年花眼以及由于白内障而产生的色觉改变，视野减小等症状。
6、戴上特制耳塞能体验老年人听力减退的状态，耳罩使感觉更加逼真。
7、模拟服可以清洗保持干净。
8、轻巧耐用，材料经济，可广泛使用。
	2
	套

	97
	系列弹力带
	主要功能：
用于肌肉力量训练。技术要求：
1.5m、1.8m、2.5m 各 4 条
	4
	套

	98
	握力计
	主要功能：
用于测量手的抓握力量。技术要求：
主要技术指标和参数
1）测量范围：≥0～99.9kg；
2）分 度 值：≥0.1kg；
3）示值误差：≤1%F.S；
4）电    源：一节9V叠式电池；
5）工作环境：0～40℃，<90%RH；
6）贮存温度：≥-10℃～50℃，<75%RH；
7）外形尺寸（长×宽×高）：≥240㎜×140㎜×50㎜。
	4
	个

	99
	背拉力计
	主要功能：
用于测量背部拉力。技术要求：
机械指针显示或电子显示
	4
	个

	100
	捏力计
	一、主要功能：
用于徒手测量捏力的肌力。
二、技术要求：
1.最大力：≥60LBS
2.分度：2LBS
3.捏力类型分三种
1 tip pinch   拇指指尖对食指指尖
2  key pinch  拇指指掌对食指指侧
3 palmar pinch  拇指指掌对食指和中指的指掌
正常人的手指的指力大小与性别、年龄、左右手有关。
三、仪器规格及性能 
1.测量范围：≥0～99磅
2.精度：≤1％
3.可记录≥100组数据
4。按钮：开/关机、上翻、下翻、清零
5.低压显示/过载显示
6.手动/自动关机
7.使用温度：≥0～40°C
	4
	个

	101
	软尺
	主要功能：
用于测量人的肢体长度、围度、躯体围度。
技术要求：
1. 可卷起携带；
2. 最小刻度单位为毫米/mm
	4
	个

	102
	电子身高体重仪
	一、主要功能：
用于测量身高、体重。
二、技术要求：          
1.电子智能测高与侧重；
2.语音播报
	1
	个

	103
	角度尺
	一、主要功能：
用于测量关节活动范围。
二、技术要求：
1）箱体外形尺寸：≥345mm×180mm×55mm；
2）肢体角度尺（大）(折叠后)：≥315mm×128mm×4mm；
3）肢体角度尺（中）(折叠后)：≥210mm×90mm×4mm；
4）肢体角度尺（小）(折叠后)：≥172mm×36mm×4mm；
5）脊椎角度尺(折叠后)：≥192mm×44mm×5mm；
6）手指角度尺(折叠后)：≥105mm×55mm×4mm。
	4
	套

	104
	平衡板
	1.主要功能：用于平衡与协调训练技术要求：
2.外形尺寸/cm：≥90×70×9
3.面板摆动角度：≥-17°～+17°
4.额定承载：≥2000N
	2
	台

	105
	划船运动器
	一、主要功能：
用于上肢、躯干、下肢肌肉的力量、耐力与协调训练。
二、技术要求：
1.外形尺寸/cm ：≥130×57×80
2.油缸力值调节档数：≥12档
3.座垫中心至脚踏板轴线距离/cm ：≥70～105
4.把手至油缸力点距离 /cm：41、46、51
5.后横杆处座垫至地面距离/cm：21、25、29、33
6.额定承载: ≥2000N
	1
	台

	106
	多功能关节活动测量表
	一、主要功能：
用于测量人体各个关节。
二、技术要求：   
1）规格（长×宽×高）：≥200mm×80mm×90mm
2）表盘直径：≥Φ65mm
3）表盘的旋转角度：0°～360°
	2
	套

	三、基础医学虚拟仿真实训室

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	电子血压计
	1.测量方式：示波测定法
2.脉搏测量范围：≥40-200次/分钟
3.压力测量范围：≥0-300mmHg/(0.0-40.0kPa)
4.压力测量精度：±3mmHg(±0.4kPa)
5.显示方式：LCD数字显示
6.记忆组数：≥74组记忆值
7.适用臂围：22-32cm
8.智能语音播报，智能提示全程守护，一键静音
9.测量结束后自动显示上次血压测量值及时感知血压数据变化
10.经过上万次大规模临床数据采集分析敏锐捕捉血压高低变化为健康保驾护航
11.4.5英寸高清柔光大屏、大字体显示
12.typeC充电口设计，充电一次可使用约250次
13.无需费心找佩戴角度，360°均可准确测压
14.智能调节加压大小，避免因加压过高引起不适
	20
	个

	2
	水银血压计
	1.测量范围：0~40kPa(0~300mmHg)
2.最小分度值：0.5kPa(2mmHg)
3.允许误差：±0.5kPa(±3.75mmHg)
4.精准测量：双刻度显示
	20
	个

	3
	听诊器
	1.传音清晰，听诊准确，高性能单腔导管设计，降低摩擦噪音
2.膜片采用特殊材质制成，听诊头防寒圈技术，体贴患者
3.旋转式软耳塞，采用特殊胶经多种工艺制作而成，密封效果好，佩戴舒适
4.单面听头，环保全铜
5.标准囗径铝合金，表面采用本色氧极化处理，重量轻，强度高，耐用性好
	10
	个

	4
	医用剪刀
	1.直尖款180mm
2.采用医用材质，耐高温，防碘伏
	2
	把

	5
	叩诊锤
	采用医用不锈钢材质，耐高温，防碘伏
	10
	个

	6
	止血钳
	1.弯头200mm
2.采用医用不锈钢材质、锯齿防滑
3.手握锁齿自由调节
	2
	把

	7
	医用大镊子
	1.直圆头160mm
2.采用医用不锈钢材质，锯齿防护槽设计
	2
	把

	8
	计时器
	1.尺寸：≥8*5.8cm
2.材质：ABS塑料+LED显示屏
3.按键清晰操作简单，做工精细
4.后置支架，可随意摆放位置
5.磁铁吸附，可吸附于金属表面电器上
	2
	个

	9
	秒表
	1.记忆：单排记忆秒表
2.精准度：≤1/100秒使用
3.ABS材质，坚固防摔
4.密封设计，防水防潮
5.清晰大屏，具备计时、日历、星期、时钟、闹钟、指南针功能
	2
	个

	10
	胸表
	1.表壳：≥34mm
2.厚度：≤9.5mm
3.镜面材质：有机玻璃
4.表壳材质：合金
5.表带材质：合金
6.机芯：电子机芯
7.安全别针锁扣，取用方便
	3
	个

	11
	电子肺活量计
	1.分度值：≤1ml
2.量程：0-9999ml
3.供电方式：AA五号干电池
	1
	个

	12
	指脉氧仪
	1.测量/显示范围：血氧饱和度：0%~100%；脉率：25bpm~250bpm
2.电源电压：DC 3.0V(-10%, +5%)
3.显示方式：LED显示
4.无创无痛，血氧准确测
5.需采用优质芯片，一键8秒速测
6.节能环保，8秒自动关机
7.2节7号电池，可持续使用40小时
	2
	台

	13
	便携式制氧机
	1.机器净重：≥6.5kg
2.具备负氧离子、无线遥控、雾化功能
3.高效无油压缩机，采用复合材料，稳定可靠
4.浓度高达90%且稳定，能够达到医用标准。
5.具备压缩机高温安全防护和滤网清洁提醒功能，当机器运行产生故障时会自动停机。
6.可拆卸过滤毛毡、可拆卸湿化罐
	3
	台

	14
	心电图机
	1.功能：心电、血氧饱和度、血压、体温、脉率、呼吸
2.12寸彩屏一键开启，操控按键和飞梭键，操作简单方便
3.分级报警：生理和技术双重报警，技术报警和生命体征变化相关的为生理报警；操作流程或机器本身的为技术报警
4.720小时监护数据和趋势图的存储，1000组血压列表
5.电源控制：110-240V宽电压输入
6.电池和续航：锂电池≥4400mA续航达2小时
7.具备药物浓度、滴定表计算，心律失常分析ST段分析功能
	2
	台

	15
	人体全身模型
	1、尺寸：自然大，≥500×240×1730mm；
2、部件：78部件；
3、功能：模型显示人体全身肌肉的层次，包括皮肤、肌肉、内脏，器官、全身血管神经等，并显示人体各大系统、器官俱全，可单独示教；完美暴露肌肉、神经、血管深层、浅层结构，大部分肌肉能拆下，磁性组装。可分成头、颈、项背、上肢、胸、腹、盆、会阴、臂和下肢等部件；
4、材质：玻璃钢材料，进口环保油漆
	1
	套

	16
	人体全身骨骼模型
	1、尺寸：自然大，高180cm；
2、部件：由男性全身散骨串制而成一整体骨架；
3、功能：显示男性全身骨骼的组成和形态外观，其中四肢骨可以灵活组合，头颅骨可灵活组装，固定在支架上，带底座，可灵活移动；
4、材质：环保PVC材料，环保油漆
	1
	套

	17
	人体全身肌肉模型
	1、尺寸：自然大；高≥170cm
2、部件：37部件，固定在底座上；
3、功能：模型由全身肌肉、胸腹壁肌、上、下肢肌、颅顶骨、脑以及胸腹腔内脏器官等37个部件组成，并显示头颈部、躯干部、上、下肢骨、肌肉、肌腱、韧带、胸腹腔内脏器官、血管和脑等结构，颅盖骨可打开；
4、材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆；
	1
	套

	18
	3D解剖软件
	一、软件内容
（一）人体解剖
1、区域观察：头和颈部、胸、腹、骨盆、颈椎、胸椎、腰椎、腋、肩、肘、臂、手、臀、膝盖、大腿、小腿、脚、皮肤、毛囊
2、骨骼系统：全骨架、颅骨、新生儿颅骨、颅窝、牙齿血液供应、胸廓骨、胸腔、骨盆带、骨盆断面、脊柱侧面、脊柱肌肉组织、肩带骨、腋窝区、手骨、足骨
3、神经系统：神经系统、脑、脑部供血、边缘系统、丘脑、颅神经、交感神经、膈神经、臂（神经）丛、腰骶（神经）丛、坐骨神经、自主神经
4、血液循环系统：血液循环系统、心脏位置、脑血管、大脑动脉环、颈动脉和颈静脉、肺动脉、心部、奇系统、交感神经、肝循环、下消化道、盆腔循环
5、感觉器系统：耳、中耳、内耳、耳蜗、眼、泪器、晶状体和带状纤维
6、呼吸系统：上呼吸道、鼻腔、耳喉管、咽喉、气管和颈动脉、喉部肌肉、肺的位置、肺门、吸气肌肉、呼气肌肉、呼吸神经支配、肺循环
7、肌肉系统：面部、咀嚼肌、喉部肌肉、脊柱侧弯肌肉、头部旋转肌肉、头部和颈部伸展、头部弯曲、下颌、吸气、呼气、肩部、肘、手腕和手、上背、下背、腹部、臀、膝、踝和脚
8、消化系统：上消化系统、下消化系统、唾液腺、牙齿、咽喉、消化道、胃血管、括约肌、附属器官、局部血管、肠、结肠、口腔、舌
9、泌尿系统（男性）：泌尿系统、骨盆区、肾脏、肾、肾脏血管、输尿管、膀胱、骨盆底、膀胱区、膀胱和阴茎、尿道和孔、尿道括约肌
10、泌尿系统（女性）：泌尿系统、骨盆区、肾脏、肾、肾脏血管、输尿管、膀胱、盆骨韧带、膀胱区、膀胱和子宫、尿道和孔、尿道括约肌
11、淋巴系统：淋巴系统、胸腺、扁桃体、胸部导管、乳糜池、头和颈、胸、骨盆、下肢、腋关节、腹股沟关节、腿弯关节
12、内分泌系统：内分泌器官、脑垂体腺、松果体腺、甲状腺、副甲状腺、甲状腺血管、胸腺、肾上腺、胰腺和肝脏、生殖腺、二级器官
13、生殖系统（男）：生殖系统、盆骨区、内生殖器、前列腺、前列腺区、睾丸、睾丸区、精囊、外生殖器、输精管、阴茎筋膜、阴茎
14、生殖系统（女性）：外在生殖、内在生殖、盆骨部位、盆骨底、内生殖器、器官位置、卵巢、卵巢部分、阴道和尿道、外生殖器、乳房、乳腺导管
（二）男女各包括12个系统，如下所示，后面数字表示系统模块解剖结构数量。
(1)皮肤系统---1
(2)内分泌系统---11
(3)泌尿系统---男16，女14
(4)生殖系统---男12，女14
(5)呼吸系统---33
(6)消化系统---71
(7)淋巴系统---230
(8)骨骼系统---335，颅骨---121
(9)肌肉系统---483
(10)神经系统---627，中枢---108，周围神经---519
(11)循环系统---699，静脉---264，动脉---373，心脏---51，肺循环---11
(12)感觉器---眼71，耳68
（三）运动解剖
1、头和颈：下颌骨升高、下颌骨降低、下颌骨伸长、下颌骨回缩、颈头弯曲、颈头伸展、颈头侧向弯曲、头部旋转（身体同侧）、头部旋转（身体对侧）
2、肩：肩部水平抬起、肩部抬起、肩部放下、肩部侧边旋转
3、上肢：肘部弯曲、肘部伸展、前臂内转、前臂后旋、手腕伸展、手腕弯曲、手腕外拐、手腕内拐、拇指伸展、拇指弯曲、
4、胸和腹：肋骨升高、肋骨下降
5、脊柱和背：脊柱弯曲、脊柱伸展、脊柱侧方弯曲、脊柱旋转、肩胛升高、肩胛内拐、肩胛向上旋转、肩胛向下旋转
6、盆骨带：臀部弯曲、臀部外拐
7、下肢：膝盖弯曲、膝盖伸展、膝盖中部旋转、膝盖侧方旋转、脚低弯曲、脚趾弯曲
（四）实训考核
1、骨骼系统考核：颅骨、牙齿、喉骨、胸廓骨、胸板骨、脊柱、腰带骨、上肢、手、下肢、脚
2、神经系统考核：神经概述、颅骨神经、颈部神经、臂神经、腰部神经、骶骨神经、腿部神经、中枢神经、小脑、间脑、大脑、边缘系统、脑垂体腺、胸部神经
3、血液循环系统考核：头部和颈部、大脑动脉环、上肢、胸部、I腹腔1、II腹腔2、肠、骨盆、腿、脚、头和颈、静脉窦、上肢、胸、腹腔、血液流通、冠状动脉循环、心房、心脏瓣膜、心脏传导
4、呼吸系统考核：呼吸系统、上呼吸道、下呼吸道、消化，呼吸、鼻腔、气管和支气管、喉、肺，肺表、肺回路、整体呼吸
5、肌肉系统考核：眼、嘴、鼻、头皮、眼外肌、舌、咀嚼肌、颈、喉、肩关节、胳膊、前臂、后臂、手表面皮肤、手内部肌肉、竖脊肌、横向脊柱、前胸、肋间肌、胸后肌、腹腔、臀、臀内部、骨盆底、大腿前部、大腿中部、大腿后部、I小腿1、II小腿2、脚、头、颈和喉、肩和臂、前臂和手、背、胸、盆骨和腹、臀和大腿、小腿和脚
6、消化系统考核：消化系统、嘴和上消化道、嘴、唾液腺、牙齿、消化道、胃、肝脏、胰腺、胆囊、腹腔、肠道、小肠、大肠
7、泌尿系统考核：泌尿系统（男性）、泌尿系统（女性）、肾、泌尿和生殖（男性）、泌尿和生殖（女性）
8、生殖系统考核：生殖概述（男）、外部生殖器（男）、外部生殖器（男）、生殖，输精管（男）、生殖概述（女）、外部生殖器（女）、外部生殖器（女）、泌尿和生殖（男）、泌尿和生殖（女）
二、软件功能
1、系统解剖采用标准人体解剖学姿势，紧贴教材要求，面向前，两眼平视正前方，足尖向前，双上肢下垂于躯干的两侧。原厂具有自主知识产权，提供虚拟解剖类软件著作权证书并加盖公章。
2、旋转功能：解剖模型可以围绕XYZ三个轴自由旋转，旋转的间隔角度为任意角度，没有断帧、少帧引起的跳跃和顿挫感。 
3、平移功能：人体可以上下和左右平移，随意变换位置。
4、缩放功能：“无级”放大与缩小，任意比率放大，不是固定几个放大倍率。
5、选中部位隐藏、透明功能：所有解剖结构可以隐藏和透明，不是只有皮肤可以透明。
6、剥离：像拆零件一样的效果，拆开某个结构放一边，并不隐藏，只是放一边。
7、标签：人体各部位组织、结构均有注释，利用标签显示，还可显示模型的知识介绍及病例知识等。
8、重置功能：将拆解的模型自动还原初始状态。  
9、背景色切换：可以切换软件背景色。
10、语言切换：中英文随意切换。
11、帮助功能：介绍软件所有功能，帮助使用者了解软件学习软件。
12、单选功能：可以对模型进行选择，只能选择单中模型。
13、多选功能：可以对多个模型进行选择，并进行操作。
14、框选功能：可以对模型进行框选选择。可选中多个模型进行操作。
15、收藏功能：可以对选择的模型进行收藏，并支持分类收藏。
16、剖切功能：直接在三维模型上进行切割，可以从XYZ三个轴，剖开模型得到连续的剖面结构3D模型。
17、逐层剥离功能：可以对模型进行分层剥离隐藏。
18、画笔功能：可以在软件内进行绘画和写字。
19、笔记功能：对所需要的知识点进行记录。
20、图片功能：可添加想要的图片或者知识点，和模型进行虚实对比。
21、视频功能：可添加浮动视频，丰富学习内容。
22、图钉功能：可以在模型上进行图钉标注，可以进行添加和删除，并进行文字标注。
23、X射线功能:模拟显示X射线下相关结构效果图像。
24、染色模式功能：在模型上不同结构显示不同的颜色，以便区分个模块。
25、自动分离功能：可以对模型进行自动分离开。
26、查找功能：可以对所需要的模型进行查找。
27、截图功能：对软件知识点进行截图保存。
28、键盘功能：可以显示键盘，进行文字编辑。
29、性别切换功能：对男女人体进行切换。
三、课件编辑功能
▲1、软件产品具有自主知识产权,提供虚拟现实平台软件著作权和增强现实编辑器软件著作权证书并加盖公章。
▲2、3D可视化编辑器：平台内置Web3D可视化编辑器，用户可自行开发课件内容，并且自己建三维模型及制作三维动画，或对平台现有的三维型和动画进行编辑修改。平台内置Web3D可视化编辑器支持UG、PRO/E、3DMAX等多种文件的转换与应用。
▲3、平台具有虚拟现实三维互动教学平台与引擎, 教师可根据教学需要对平台上的所有教学资源进行个性化修改或二次开发。
▲4、模型导入：从外部的建模软件（如Sketch Up、3ds Max等）导入用户建立的模型，使模型能够正确的显示在虚拟三维世界中。同时提供简单的材质编辑功能，使模型更加真实。软件支持skp、3ds、fbx等多种格式的模型导入以及自身创建的rvr格式模型的导入。支持Autodesk 3dmax, Maya， Revit，支持 sketchup 等主流设计软件，方便对接传统文件。
5、操作功能
（1）平移功能：导入的物体可以从上下、左右任一方向平移。
（2）旋转功能：导入的物体可以进行任意角度的旋转。
（3）缩放功能：可任意倍数对物体进行放大和缩小。
（4）复制功能：导入的物体可以任意在场景中复制副本。
（5）模型镜像：对于需要进行镜像操作的物体，点击镜像功能即可完成镜像操作。
（6）模型对齐：对于需要进行对齐操作的模型，选择需要对齐的方式，即可完成模型对齐操作。
（7）模型入库：将导入的模型文件分类保存，以便重复使用。模型库有便捷的导入、删除等维护方式，同时稳定高效。
（8）一键支持主流虚拟现实头盔Oculus.  
（9）工具条进行自定义设置，进行新建、重命名、删除、重置等操作。
（10)软件主界面包含编辑工具栏、场景窗口、属性窗口及中部预览窗口。场景窗口及属性窗口大小及位置均可调节。
	1
	套
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	XR虚拟仿真头盔
	一、头戴式设备参数：
1、屏幕：LCD面板 x 2
2、分辨率：单眼分辨率≥ 2448 x 2448 (双眼分辨率≥4896 x 2448)
3、刷新率：≥90 Hz
4、视场角（FOV）：最高可达120度
5、音频：具有噪声消除和回声消除功能的双麦克风；双驱动定向扬声器设计 x 2；隐私模式可以最大限度地降低外部声音泄露；3.5mm 音频插孔输出
6、输入：头戴式设备按钮 音量 +/- 按键
7、数据存储器和内存：≥12 GB LPDDR5 RAM   ≥128 GB ROM ；通过MicroSD，至高可以扩展到2 TB内存
8、连接：USB 3.2 Gen-1 Type-C 外设接口 x 1，支持DisplayPort的USB 3.2 Gen Type-C 外设接口 x 1，蓝牙5.2 + BLE，Wi-Fi 6, 6E
9、传感器：追踪摄像头 x 4；眼球追踪摄像头 x 2；高分辨率全彩透视摄像头 x 2
G-sensor校正；距离传感器；深度传感器；红外照明灯；陀螺仪、
10、眼球追踪：≥120 Hz 注视数据输出频率（双眼）；≥20°视场角范围内，精准度≤0.5° 至 1.1°；5点位校准；自动瞳距（IPD）调节
11、人体工学设计：完美的重力平衡设计使长期佩戴更加舒适；易于清洁的PU材质磁性吸附连接的前后衬垫；150mm 宽的面部接口，适用于宽框眼镜；眼睛舒适度调节，支持 IPD 范围从 57 mm 到 72 mm；获得专利的快速释放头带设计，配有易于使用的调节拨盘
12、电池：可拆卸、可更换的电池，续航时间长达2小时；使用30 W的电源适配器，在30分钟内至多可以快速充电至50%；内置备用电池，支持热插拔，待机时间长达20分钟。
二、操控手柄参数
1、传感器：扳机和抓握键上带有霍尔传感器；扳机，摇杆和拇指托区域带有电容式传感器
G-sensor校正 陀螺仪
2、输入：人体工学抓握键；模拟扳机按钮；AB / XY按钮；
3、电池：电池续航时间至高长达15小时；
	2
	套

	四、内涵建设

	序号
	建设任务
	建设内容与措施、建设成果
	数量
	单位

	1
	改革育人模式
	供应商需指导并协助学校完成以下内容建设：
建设内容与措施：
1.构建“三全育人”的思政工作格局，推进“三进”工作，促进思政工作渗透融通；
2.举办优秀毕业生、典型模范人物进校园活动1次；
3.构建专业知识、社会实践、文学艺术、体育活动“四个载体”的思政工作实施体系；
4.积极举办校级文明风采大赛；
5.校企协同共同组建专业建设指导委员会；
6.校企共同构建多元化评价体系；
构建“校企协同、分层分向、能力递进”的人才培养模式
建设成果（提交材料如下）：
1.德育典型特色案例1个；
2.“四个载体”思政工作制度一套；
3.专业建设指导委员会成立资料一套；
4.构建多元化评价工作典型案例1个；
5.人才培养模式改革典型案例1个；
	1
	项

	2
	深化产教融合、校企合作
	供应商需指导并协助学校完成以下内容建设：
建设内容与措施：
1.开展专业调研，推进专业设置与产业需求对接；
2.校企共同修订康复技术人才培养方案；    
3.制定专业课程标准8个；
4.修订校内实训基地管理制度；
5.建立“双师型”教师评价体系；
6.校企共同推进“双师型”教师队伍建设，“双师型”教师比例达到75%。
建设成果（提交材料如下）：
1.专业建设调研报告1份；
2.康复技术人才培养方案1份；
3.专业课程标准8个；
4.校内实训基地管理制度汇编1套；
5.“双师型”队伍评价体系建设典型案例1个；
6.“双师型”教师队伍建设典型案例1个
	1
	项

	3
	建设高水平实训基地
	供应商需指导并协助学校完成以下内容建设：
建设内容与措施：
开发《常见疾病康复》、《中国传统康复治疗》2门课程资源；
建设实训基地文化育人体系；
建设基础医学、康复评定、康复技术三个实训室；
建设成果（提交材料如下）：
1.开发《常见疾病康复》、《中国传统康复治疗》2门课程微课各20个、PPT1套、试题库1套；
2.产业、企业文化育人典型案例1个；
3.建设基础医学、康复评定、康复技术三个实训室过程资料。
	1
	项

	4
	实行“岗课赛证”综合育人
	供应商需指导并协助学校完成以下内容建设：
建设内容与措施：
1.开发《常见疾病康复》、《中国传统康复治疗》2本校本教材；
2.积极参与“1+X”证书制度试点建设，开展职业技能等级证书师资培训和学生培训；
3.校企共建校企合作建设指导委员会；
4.师生参与各级各类技能竞赛；
5.线上线下共同推动课堂革命；
建设成果（提交材料如下）：
1.《常见疾病康复》、《中国传统康复治疗》2本校本教材；
2.“1+X”证书制度试点建设典型案例；
3.1+X职业技能等级证书30个 ；
4.师生参与各级各类技能大赛获奖5人次；
5.课堂革命典型案例。
	1
	项

	5
	支持区域经济社会发展
	供应商需指导并协助学校完成以下内容建设：
建设内容与措施：
1.探索校企合作新途径、新方法，创新校企合作制度体系；
2.引企入校，推动校内实训基地建设；
3.校企共建《教师下企业实践制度》；
4.积极开展中小学职业体验活动；
5.探索组建区域产业学院、参与市域产教融合共同体建设；
建设成果（提交材料如下）：
1.校企合作制度汇编；
2.校内实训基地1个；
3.《教师下企业实践制度》；
4.服务中小学职业体验活动300人次；
5.组建区域产业学院、参与市域产教融合共同体建设工作方案；
	1
	项

	6
	推动专业数智化发展
	供应商需指导并协助学校完成以下内容建设：
建设内容与措施：
1.校企共建虚拟仿真实训基地；
2.多元化运行，服务区域社会培训；
3.校企共建虚拟仿真实训中心管理制度；
4.校企共同开发虚拟仿真实训教学资源；
建设成果（提交材料如下）：
1.校企共建虚拟仿真实训基地建设方案；
2.服务区域社会培训300人次；
3.虚拟仿真实训中心管理制度1套；
4.校企共同开发虚拟仿真实训教学资源1套。
	1
	项

	五、实训室文化广告设计、基础、综合布线及改造安装

	序号
	服务项目
	服务要求
	数量
	单位

	1
	实训室文化广告设计、基础、综合布线及改造安装
	包含整个实训室文化广告设计、基础、综合布线及改造安装等。
	1
	项



五、履约验收方案
货物安装、培训完成后7个工作日内完成验收。
验收标准：按照合同及招标文件要求对每项货物逐个验收。
六、政策性及强制性要求
1、落实政府采购政策需满足的资格要求:属于非专门面向中小企业采购的项目
2、是否落实支持创新、绿色发展等政府采购政策要求:否
七、本项目其他特定资格条件:无
六、其他
磋商供应商须保持登陆山西政府采购平台，随时准备对磋商小组在平台上的询问予以解答。
[bookmark: _Toc62223333]
第五部分  资格审查内容及标准
资格审查内容及标准
	序号
	内容
	标准

	1
	磋商供应商代表的证明
	法定代表人（负责人）参加磋商的，提供“法定代表人（负责人）证明书”
委托代理人参加磋商的，提供“法定代表人（负责人）授权委托书”
自然人参加磋商的，提供个人身份证明扫描件
内容齐全。

	2
	响应函
	《响应函》内容齐全，电子印章符合要求。

	3
	具有独立承担民事责任的能力、具有健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、具有履行合同的能力、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	按照《政府集中采购供应商信用承诺书》格式填写，仅提供承诺书即可。
说明：“政采云”资格审查要求说明中针对本项信用承诺的各项“证明材料”即为《政府集中采购供应商信用承诺书》。
根据财政部财库〔2022〕3 号文件精神：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

	4
	本项目非专门面向中小企业项目
	供应商为中小企业的按照要求提供《中小企业声明函》。
说明：本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

	5
	本项目要求的其他资格条件
	磋商供应商提供符合本项目其他资格条件的相关证明
资格条件符合要求，扫描件清晰。

	6
	保证金缴纳情况
	要求提交保证金的项目，磋商供应商需提供相关保证金缴纳证明材料：
1、采用银行转账方式的，需提交保证金缴纳回单或回执（扫描件）；（保证金是否缴纳成功，以集采机构财务部门出具的最终入账信息为准）
2、采用电子保函形式的，磋商供应商自行在线办理；“政采云”系统投标时提供电子保函缴纳成功回执截图；磋商小组或集采机构需在“政采云”系统平台查询并确认磋商供应商电子保函缴纳成功，其中，承保期限不得低于本项目的投标有效期限；
3、采用支票、汇票、本票、纸质保函形式的，需提交集采机构财务部门加盖“投标保证金业务专用章”的回执单扫描件。
不要求提交保证金的项目：不审核此项，磋商供应商不需提供证明材料。
任意一项证明文件扫描件清晰。

	7
	磋商主体
	对是否允许联合体磋商进行审查，如果允许联合体磋商，须对联合体各方签订的联合体协议进行审查，
内容齐全，电子印章符合要求。


说明：
1. 资格检查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备磋商资格，且不允许在响应文件提交截止时间后补正。
2. 依法免税或不需要缴纳社会保障金的磋商供应商，应提供相应的证明文件扫描件加盖法人电子印章。
3. 磋商供应商提供的其他材料，不作为资格检查的内容。
[bookmark: _Toc62223334]
第六部分  评定和成交标准
1、 响应文件的有效性、完整性、响应程度检查的内容及标准
	序号
	内容
	标准

	1
	响应文件的报价
	所有磋商报价均以人民币/元为计算单位。
磋商供应商投报多包的，应对每包分别报价并分别填报报价一览表。
不接受可选择的报价。
不接受超出本项目预算金额的报价

	2
	采购需求中的实质性要求
	对照本文件第四部分实质性要求中“商务要求”内容和响应文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效响应处理。

	
	
	对照本文件第四部分实质性要求中“政策性及强制性要求”内容和响应文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效响应处理。

	
	
	对照本文件第四部分实质性要求“服务要求”内容和响应文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效响应处理

	
	
	对照本文件第四部分实质性要求的“技术要求”中标注“★”内容和响应文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效响应处理。
磋商供应商照搬照抄磋商文件技术要求内容的做无效响应处理。

	3
	进口产品
	本项目采购标的物未特别注明“进口产品”字样的，若磋商供应商投报进口产品的做无效响应处理。


说明：
1．符合性检查的内容，经磋商小组共同认定没有做出实质性响应的，将导致响应无效。
2．审查时，对特殊情况的处理磋商小组要遵循磋商文件第三部分磋商供应商须知第20条规定的原则。
二、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准
（一）本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）字样的，均必须采购国产产品，否则响应无效；特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，在综合得分相同前提下优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。
（二）本文件列明的强制采购绿色产品标的物，磋商供应商必须投报“节能产品政府采购品目清单”中的强制节能产品，同时提供处于有效期之内的产品认证证书扫描件，并如实填写《政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分）；不接受非强制采购产品。
本文件列明的优先采购的绿色产品标的物，磋商供应商可以投报“节能产品政府采购品目清单”中的非强制类产品、“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，也可投报清单以外的产品。
（三）当磋商供应商所报产品属于优先采购的绿色产品时，享受该项产品的价格折扣政策优惠。磋商供应商应提供处于有效期之内的节能/环保产品认证证书扫描件，并如实填写《政府采购绿色产品明细表》（格式见第八部分），符合价格扣除优惠措施的，将根据磋商供应商提供的产品及证明材料给予一定比例的价格扣除（具体比例详见磋商供应商须知前附表第一项）。
对中小微企业等主体,严格落实政府采购优惠政策,同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施,分别计算、叠加执行,叠加计算方式以财政主管部门相关政策文件为准。
（四）采购单位应按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求实施相关采购活动。采购数据中心的相关设备、运维服务应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，大型、超大型数据中心应全部达到绿色数据中心要求。磋商供应商则需如实填写《投标产品符合绿色数据中心建设要求承诺书》，格式见第八部分。
（五）本项目采购标的物涉及计算机产品或硬件产品内预装软件的，磋商供应商须填写《正版软件承诺》。
（六）报价货物中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的产品，须提供提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构），否则将可能导致响应无效。
（七）小型、微型企业参加本项目的评审标准
1. 小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》。
2. 小型、微企业只有提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他小型、微企业制造的货物，享受投标货物价格折扣。
3. 小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。
4. 联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予一定比例的价格扣除，用扣除后价格参加评审。组成联合体小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控 股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
5. 大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予一定比例的价格扣除，用扣除后价格参加评审。接受分包 的小微企业与分包企业之间存在直接控 股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
6. 通过享受扶持政策、价格折扣并获得政府采购合同的：小微企业不得将合同分包给大中型企业；中型企业不得将合同分包给大型企业。
（八）残疾人福利性单位参加本项目的评审标准
1. 须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位参加本项目磋商时，享受等同于小微企业的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。
2. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
　（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数；
（7）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任；
（8）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（九）监狱企业参加本项目的评审标准
1. 监狱企业参加磋商视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。
2. 监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受等同于小微企业的价格折扣。
3. 监狱企业与中型企业组成联合体参加磋商的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投报标一定比例的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（十）专门面向中小企业采购的项目，不重复执行中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展的价格优惠政策。
（十一）商品包装和快递包装的评审标准：
严格落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目涉及商品包装和快递包装要求的，磋商供应商须填写《商品包装和快递包装承诺函》（格式见第八部分）。
（十二）涉及绿色建筑和绿色建材政府强制采购的要求：
如本项目在合同履行过程中需要施工安装的，涉及到相关建筑建材属于“环境标志产品政府采购品目清单”中所涉内容的，采购人在制定采购需求时应严格落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》，强制采购并使用“环境标志产品政府采购品目清单”中的绿色建材耗材。磋商供应商在提交响应文件中需提供“符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书”（格式见第八部分）。
三、无效磋商的情形
未通过资格性、符合性审查的响应文件为无效磋商。
四、成交标准
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和报价进行综合评分，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，对价格、商务、服务、技术等主要因素的量化指标进行评审得分（具体评分见综合评分法评分细则），得分最高的磋商供应商为成交供应商或成交第一候选供应商。采购人授权评审小组直接确定成交供应商的，综合评分得分最高的磋商供应商为成交供应商。
本综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格为满分。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。根据省财政厅晋财购【2024】54号文件相关要求，对中小微企业等主体，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除评审优惠措施。叠加计算方式为：
最终有效报价=（最终总报价-有效绿色产品总价×绿色产品价格扣除比例）×（1-小微企业价格扣除比例）【说明：专门面向中小（小微）企业项目，小微企业价格扣除比例为0；残疾人企业和监狱企业视同为小微企业，价格扣除比例等于同于小微企业价格扣除比例】。
综合评分法细则
[bookmark: PO_3000009605_PM051][bookmark: PO_TDCUS_ITEM_SM_TITLE_1_0][bookmark: PO_TDCUS_ITEM_SM_TABLE_1_0] 包1的评分方法 
	序号
	评分类型
	评分标准
	分值

	1
	报价
	(评标基准价／有效投标报价)*最大分值
	0~30

	1
	商务资信
	投标人提供的资料（原件扫描件）不清晰的不得分。
	0~16

	1.1
	商务资信
	供应商近三年（磋商截止日前）完成的类似合同案例（包括合同首页、金额所在页、签字盖章页、结算凭证）复印件作为证明，每提供一份得2分，最高得10分。不提供的不得分 
同时，本款可作为分值认定的合同案例仅指供应商自身的合同案例，即合同案例的乙方必须与供应商的名称完全一致，如公司名称发生变更，必须提供工商部门的证明文件。不提供的不得分
	0~10

	1.2
	商务资信
	人员配置，提供详尽的项目实施团队架构，（1）明确项目总负责人（2）核心成员及其各自职责。团队配置科学合理，成员间职责清晰、专业搭配均衡，且具备丰富的项目实施经验；每提供一项得3分，最高6分。不提供的不得分
	0~6

	2
	技术
	磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。磋商小组根据项目工作、技术方案内容的全面性、合理性、科学性打分。
	0~54

	2.1
	技术
	总体设计方案，能够准确理解项目需求，明确服务内容、实施方式及预期成果，展现对改革育人模式、深化产教融合、校企合作、高水平实训基地、“岗课赛证”综合育人、支持区域经济社会发展、推动专业数智化发展等核心需求的深入理解。服务方案全面覆盖技术参数要求，得4分；部分覆盖或理解不够深入，得2分，完全没有覆盖的，得0分。方案应包含但不限于项目进度计划、质量控制、安全管理、资源配备等，结构完整、逻辑清晰、操作步骤合理，得5分；若方案有所遗漏或部分环节合理性不足，则得2分；未描述相关内容的，得0分。方案应包含长期合作机制、技术支持与升级途径等，确保项目实施后的持续运行与维护。服务保障措施详尽包含长期合作机制、技术支持与升级途径得2分；措施基本可行但不够详尽全面的，得1分；未体现相关内容的，得0分。不提供方案的不得分
	0~11

	2.2
	技术
	项目实施方案，根据供应商编制的实施方案进行评审，方案包含:①工作进度计划、②实施进度保障措施、③项目组织保障措施、④安全保障措施，上述内容完整、符合项目要求的得4分，若方案有所遗漏或部分环节合理性不足，则得2分；未描述相关内容的，得0分。不提供方案的不得分
	0~4

	2.3
	技术
	安装调试方案，供应商需提供下列方案：①安装方案及措施；②调试方案及措施；③安装调试的应急预案；磋商小组根据方案的科学合理性、针对性、可操作性、是否可完全满足需求进行横向比较综合评审。上述内容完整、符合项目要求的得3分，若方案有所遗漏或部分环节合理性不足，则得1分；未描述相关内容的，得0分。不提供方案的不得分
	0~3

	2.4
	技术
	培训方案，根据供应商编制的培训方案进行评审，方案包含:①培训计划、②培训内容、③培训团队等，上述内容完整、符合项目要求的得3分，内容较为全面但略显泛泛，得1分；内容缺失或与项目需求不符，得0分。不提供的不得分
	0~3

	2.5
	技术
	售后服务方案，根据供应商编制的售后服务方案进行评审，方案包含:①售后服务措施、②设备维保措施、③故障处理时间及备品备件等，上述内容完整、符合项目要求的得3分，若方案有所遗漏或部分环节合理性不足，则得1分；未描述相关内容的，得0分。不提供的不得分
	0~3

	2.6
	技术
	产品技术性能和功能，提供所提供投标资料的详实性，能够客观反映产品重要指标的响应程度，可提供检测报告、产品彩页等相关证明材料，▲产品条款需提供相关证明材料或截图证明材料，每提供一个得3分，共12分； 因响应文件资料提供混乱，导致评标专家漏项认定的内容，不利于供应商的因素，由供应商自行承担。不提供的不得分
	0~12

	2.7
	技术
	改革育人模式实施方案，方案需阐述改革育人模式的主要建设内容，以及建设成果实施方案，内容全面、结构清晰的得3分；方案基本符合要求，但在某些方面表述不够充分或结构稍欠完整，得2分；方案内容缺失关键要素，得1分；方案无相关内容，得0分。不提供的不得分
	0~3

	2.8
	技术
	深化产教融合、校企合作实施方案，方案需阐述深化产教融合、校企合作主要建设内容，以及建设成果实施方案，内容全面、结构清晰的得3分；方案基本符合要求，但在某些方面表述不够充分或结构稍欠完整，得2分；方案内容缺失关键要素，得1分；方案无相关内容，得0分。不提供的不得分
	0~3

	2.9
	技术
	实行“岗课赛证”综合育人实施方案，方案需阐述实行“岗课赛证”综合育人主要建设内容，以及建设成果实施方案，内容全面、结构清晰的得3分；方案基本符合要求，但在某些方面表述不够充分或结构稍欠完整，得2分；方案内容缺失关键要素，得1分；方案无相关内容，得0分。不提供的不得分
	0~3

	2.10
	技术
	支持区域经济社会发展实施方案，方案需阐述支持区域经济社会发展主要建设内容，以及建设成果实施方案，内容全面、结构清晰的得3分；方案基本符合要求，但在某些方面表述不够充分或结构稍欠完整，得2分；方案内容缺失关键要素，得1分；方案无相关内容，得0分。不提供的不得分
	0~3

	2.11
	技术
	推动专业数智化发展实施方案，方案需阐述推动专业数智化发展主要建设内容，以及建设成果实施方案，内容全面、结构清晰的得3分；方案基本符合要求，但在某些方面表述不够充分或结构稍欠完整，得2分；方案内容缺失关键要素，得1分；方案无相关内容，得0分。不提供的不得分
	0~3

	2.12
	技术
	建设高水平实训基地实训方案，方案需阐水平实训基地主要建设内容，以及建设成果实施方案，内容全面、结构清晰的得3分；方案基本符合要求，但在某些方面表述不够充分或结构稍欠完整，得2分；方案内容缺失关键要素，得1分；方案无相关内容，得0分。不提供的不得分
	0~3


[bookmark: _Toc62223335]第七部分  合同范本
需方：
供方：
供方在山西省省级集中采购机构组织的****项目竞争性磋商采购中成交，经双方协商一致，签订本合同。
一、货物条款
供方向需方提供以下货物
（具体品牌、数量、技术参数及质保期等清单后附）
二、合同总金额:
人民币（大写）：
（小写）：￥
合同总金额包含包装、仓储、运输、装卸、安装调试、税费、保险费、供方应当提供的伴随服务/售后服务费用以及验收合格之前与质保期内备品备件发生的所有费用。此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化。
[bookmark: bookmark1]三、合同资金支付
资金支付方式：
资金支付条件及时间：验收合格后由需方负责办理货款支付手续。需方自收到发票后30日内，按合同规定将款项支付到约定的供应商账户。
[bookmark: bookmark2]四、履约保证金缴纳方式及退还
履约保证金缴纳方式：签订合同后（）个工作日内（或收到成交通知书后（）个工作日内），以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交合同额（____%）的履约保证金。
履约保证金退还的方式：
履约保证金退还的条件及时间：供方按合同规定履行完毕供方责任，供方缴纳的履约保证金自项目验收合格之日起（____）月后（____）个工作日内采购人无息退还。
五、售后服务及承诺
供方向需方承诺：
六、交货
1.交货期限：
2.交货地点：
七、交验
1.验收由需方组织进行，必要时可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，需方验收供方所交的货物后要制作填写“合同履约情况验收报告”。验收结果须供需双方共同确认。
2.交货时供方就所报产品提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册、产品说明书等，同时需方有权要求供方对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如供方提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护需方的合法权益，供方要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。
3.供方所供商品包装需符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装需符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》,必要时需方可要求供方提供商品包装、快递包装的检测报告。
4.供方交付产品中的软件应无知识产权纠纷,若出现知识产权纠纷等法律问题，由供方自行承担。
5.需方要按照磋商文件中的验收标准来进行验收，按照与履约验收挂钩的资金支付条件及时间执行。
八、需方责任
1.及时办理付款手续。不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。
2.负责提供工作场地，协助供方办理有关事宜。
3.对合同条款及价格负有保密义务。
九、供方责任
1.保证所供货物均为标书承诺的，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。
2.保证售后服务，严格依据响应文件及相关承诺，进行保修、维护等服务。
十、违约责任
[bookmark: bookmark8]1.需方无正当理由逾期支付货款的，每逾期一日向供方偿付合同款总额（____%）的违约金，逾期付款超过（____）日，供方有权解除合同，届时需方向供方退还已收到的货物及履约保证金，并赔偿由此给供方造成的全部经济损失。
[bookmark: bookmark9]2.供方所交的货物品种、型号、规格、质量、商品包装、快递包装不符合合同规定标准，需方有权拒收。同时，供方向需方支付合同款总额（____%）的违约金。
[bookmark: bookmark10]3.供方不能交付货物时，供方向需方偿付合同款总额（____%）的违约金。
[bookmark: bookmark11]4.供方逾期交付货物时，每逾1日供方向需方偿付合同款总额（____%）的滞纳金。逾期交货超过 30天后，需方有权决定是否继续履行合同。
[bookmark: bookmark12]5.供方在履约中，未履行供方责任的，履约保证金不予退还。
6.供方在履约中，未完全履行供方责任的，需方可按（____%）扣除履约保证金。
7.因需方错告或变更到货地点而绐供方造成的损失，由需方负担。
8.因需方原因导致合同变更、中止或者终止政府釆购合同的，需方应当对供方受到的损失予以赔偿或者补供，贴偿或者补偿金额：（____）。
9.符合履约保证金退还的条件及时间，需方逾期退还履约保证金的，每逾1日需方向供方偿付履约保证金总额（____%）的滞纳金。
十一、不可抗力
供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十二、争议解决
供需双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，双方均可向需方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十三、合同生效及其他
1.合同由供、需双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
2.本合同一式（____）份。
3.合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和磋商文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式供需双方签字盖章确认，作为合同附件，与合同具有同等效力。
十四、下列文件为本合同不可分割部分
1.磋商文件（含澄清或修改文件）
2.响应文件（含澄清或说明文件）
3.磋商供应商所做的其他承诺
4.项目验收标准、程序
需方（章）：                                  供方（章）：
法定代表人：                                 法定代表人：
委托代理人：                                 委托代理人：
地址：                                       地址：
电话：                                       电话：
开户银行：                                   开户银行：
账号：                                       账号
本合同的签署地：
日期：    年  月   日


（此范本仅做参考，以实际签订合同为主）


[bookmark: _Toc62223336][bookmark: _Toc489536690]第八部分  响应文件内容要求及格式
磋商供应商提交响应文件须知
1、磋商供应商按照本部分编排响应文件（资格证明文件、商务技术文件），编排中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
3、按磋商文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。


资格证明文件格式
[bookmark: _Toc7481_WPSOffice_Level1]响应文件（资格证明文件）封面及目录格式



[bookmark: _Toc16293_WPSOffice_Level2]响 应 文 件
（资格证明文件）

项目名称:
项目编号：













磋商供应商单位名称：（法人电子印章）
二〇  年  月  日


资 格 证 明 文 件
目 录
[bookmark: _Toc5594_WPSOffice_Level2]1、磋商供应商代表的证明…………………………………………………………页码
[bookmark: _Toc5696_WPSOffice_Level2]2、响应函……………………………………………………………………………
[bookmark: _Toc6567_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc6295_WPSOffice_Level2]3、《政府集中采购供应商信用承诺书》…………………………………………
[bookmark: _Toc19055_WPSOffice_Level2]4、本项目其他特定资格条件（若涉及）…………………………………………
5、项目保证金的缴纳情况（若涉及）……………………………………………
6、联合体投标协议（若涉及）……………………………………………………
7、中小企业声明函（若涉及）……………………………………………………
（一）磋商供应商代表的证明格式
法定代表人（负责人）身份证明书
单位名称：
单位性质：
地址：
成立时间：   年   月   日
经营期限：
姓名：              性别：
身份证号：          职务：
系（磋商供应商名称）的法定代表人（负责人）。
特此证明	
附法定代表人（负责人）有效的身份证正反两面扫描件
	
	


法定代表人（负责人）授权委托书
[bookmark: PO_3000009605_PM031_6]平定县政府采购中心：
本授权委托书声明：注册于（磋商供应商住址）的（磋商供应商名称）法定代表人（负责人）（法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权（磋商供应商代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称、项目编号）项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于   年  月  日生效，特此声明
附磋商供应商代表有效的身份证正反两面扫描件
	
	



（2） 响应函格式
响 应 函
[bookmark: PO_3000009605_PM031_7]平定县政府采购中心：
 (磋商供应商名称)授权 (磋商供应商代表姓名) (职务)为我方代表，参加贵方组织的(项目名称、项目编号、包号)竞争性磋商的有关活动，并对此项目进行报价，为此我方对以下内容作出完全响应：
1．我方已仔细研究了本项目磋商文件的全部内容，愿意以最后报价、磋商文件要求及合同约定完成项目。
2．我方同意在本项目磋商文件中规定的响应有效期90个日历天内（自响应文件上传截至之日起计算）遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果成交，响应有效期延长至合同履约完毕。
3．我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件和本磋商文件规定的特定资格要求。
4．我方承诺提供符合磋商文件规定的响应文件；我方承诺响应文件（资格证明文件、商务技术文件）封面加盖电子印章后，响应文件中相关声明、承诺及我方认为需要提供的其他内容均视为具有法律效力。
5．我方按磋商文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。
6．我方完全理解报价超过采购预算金额时，报价将被拒绝。
7．我方保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
8．我方完全满足和响应磋商文件中的各项商务和技术要求。
9．我方保证遵守磋商文件的所有规定。
10．我方对磋商小组依法从符合相应资格条件的磋商供应商中，确定参加磋商的磋商供应商没有任何异议。
11．我方对贵方在本次磋商公告刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会及时查看获取。若因线路故障等其他原因导致通知延迟获取或无法获取，责任由我方自负。
12．我方如果在响应文件解密后规定的响应有效期内撤回报价，贵方不予退回我方提交的保证金。

13．我方愿意向贵方提供任何与本项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
14．我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
15．采购人若需追加采购本项目磋商文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方按相同或更优惠的折扣率保证供货。
16．我方承诺接受磋商文件中合同草案全部条款且无任何异议。
17. 我方承诺投标项目若涉及缴纳保证金的，保证金从我方基本账户上转出。
所有有关本次磋商的一切往来联系方式为：
地址：	
电话：	
磋商供应商代表姓名：
磋商供应商：（法人电子印章）
日 期：    年    月    日
（三）以下内容提供《政府集中采购供应商信用承诺书》一份
具有独立承担民事责任的能力
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
政府集中采购供应商信用承诺书格式
政府集中采购供应商信用承诺书
供应商名称:
项目名称：
项目编号：
为维护政府采购市场秩序,遵循公开透明、公平竞争、公正原则和诚实信用原则,本单位/个人自愿做出以下承诺:
1.承诺本单位/本人严格遵守国家法律、法规和规章,全面履行应尽的责任和义务,全面做到履约守信;
2.承诺本单位/本人具有有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件；
3.承诺本单位/本人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（具有投标截止日前18个月内会计师事务所出具的审计报告，或投标截止日前18个月内经审计的财务报告，或基本开户银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；
4.承诺本单位/本人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
5.承诺本单位/本人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（具有税务登记证，或多证合一的营业执照；具有社会保险登记证，或近一年内缴纳任意一项社会保险的凭据、专用收据或社会保险缴纳清单或银行代收的凭据，或能证明已缴纳社会保险的其他材料）；
6.承诺本单位/本人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；在投标前查询了在信用中国网中的信用信息，本公司/本人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；查询了在中国政府采购网中的政府采购严重违法失信行为信息，本公司未列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
7.承诺本单位/本人提交的保证金是从我单位/本人基本账户转出；
8.承诺本单位/本人提供的所有投标（响应）资料均合法、真实、有效,无任何伪造、篡改、虚假成份,并对所提供资料的真实性负责；
9.承诺本单位/本人若违背承诺约定, 愿意依法承担相应的法律责任,并同意将不良行为在信用中国或中国政府采购网公示。
（四）本项目其他特定资格条件（如涉及）
按照磋商文件第二部分磋商供应商须知前附表序号1“其他特定资格条件”规定提交相关证明文件；（扫描件）
（五）保证金的缴纳情况
要求提交保证金的项目：磋商供应商需要提供保证金缴纳证明：
1、采用银行转账方式的，需提交保证金缴纳回单或回执（扫描件）；（保证金是否缴纳成功，以集采机构财务部门出具的最终入账信息为准）
2、采用电子保函形式的，磋商供应商自行在线办理；“政采云”系统投标时提供电子保函缴纳成功回执截图；
3、采用支票、汇票、本票、纸质保函形式的，需提交集采机构财务部门加盖“投标保证金业务专用章”的回执单扫描件。
不要求提交保证金的项目：不审核此项内容，磋商供应商不需提供证明材料。
（六）联合体磋商注意事项
1．联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照采购文件要求提供相关材料。
2．本项目有特定资格条件要求的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一包的采购活动。
[bookmark: _Toc18390_WPSOffice_Level2]3．联合体各方之间应当签订联合磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合磋商协议连同响应文件一并提交。
《联合磋商协议书》
联合磋商各方：
甲方：
法定代表人：
住所：
乙方：
法定代表人：
住所：
（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）
[bookmark: PO_3000009605_PM031_8]根据《政府采购法》第二十四条之规定，为响应平定县政府采购中心组织实施的项目（项目名称、磋商编号）的磋商活动，各方经协商，就联合进行磋商之事宜，达成如下协议：
一、各方一致决定，以为主办人进行磋商，并按照磋商文件的规定分别提交资格文件。
二、在本次磋商过程中，主办人法定代表人或授权代理人根据磋商文件规定及响应内容而对集采机构或采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合磋商各方产生约束力。如果成交并签订合同，则联合磋商各方将共同履行对集采机构或采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
三、联合磋商其余各方保证对主办人为响应本次磋商而提供的货物和相关服务提供全部质量保证及售后服务支持。
四、本次联合磋商中，甲方承担的工作和义务为:
乙方承担的工作和义务为：
五、本协议提交集采机构或采购人后，联合磋商各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。
六、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，另一份作为磋商文件的组成部分。
甲方（法人电子印章）：                     乙方（法人电子印章）：
法定代表人（法定代表人电子印章）：        法定代表人（法定代表人电子印章）：
20    年  月  日                             20    年  月  日
（七）中小企业声明函格式

中小企业声明函
本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020 ) 46 号)的规定,本公司参加(单位名称)的(项目名称)（包号）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
1.(标的名称),属于（所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员（人数）人,营业收入为（小写）万元,资产总额为（小写）万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
2.(标的名称),属于（所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员（人数）人,营业收入为（小写）万元,资产总额为（小写）万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
3.…………
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。
企业名称(法人电子印章)：
日期:
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无一年度数据的新成立企业可不填报。
按照中小企业划型标准规定：标的物所属行业以第四部分采购需求为准。
商务技术文件格式


[bookmark: _Toc2095_WPSOffice_Level2]响 应 文 件
（商务技术文件）

项目名称:
项目编号：
包   号：












磋商供应商单位名称：（法人电子印章）
二〇   年  月  日



[bookmark: _Toc9539_WPSOffice_Level1]商 务 技 术 文 件
目  录
1．中小企业声明函（若涉及）……………………………………………………页码
残疾人福利性单位声明函（若涉及）
2．对采购需求的响应内容…………………………………………………………
3．磋商文件要求或磋商供应商认为需要提供的其他商务技术材料/文件………
4．报价一览表…………………………………………………………………………

（一）中小企业声明函格式
中小企业声明函
本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020 ) 46 号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)（包号）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
1.(标的名称),属于（所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员（人数）人,营业收入为（小写）万元,资产总额为（小写）万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
2.(标的名称),属于（所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员（人数）人,营业收入为（小写）万元,资产总额为（小写）万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
3.…………
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。
企业名称(法人电子印章)：
日期:
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无一年度数据的新成立企业可不填报。
按照中小企业划型标准规定：标的物所属行业以第四部分采购需求为准。

残疾人福利性单位声明函格式
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：________包号：______）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（法人电子印章）：
日期：
注：成交供应商为残疾人福利性单位的，集采机构随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》

（二）对采购需求的响应内容
1.项目实质性要求响应内容：
2.技术要求响应内容：
3.项目非实质性要求响应内容：
按照本采购文件第四部分采购需求内容进行响应，格式自拟。
格式资料：
《政府强制采购产品明细表》格式
政府强制采购产品明细表
	包号/序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	产品认证证书号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


认证证书附后（有效期之内的节能产品认证证书）。
政府采购绿色产品明细表格式
政府采购绿色产品明细表
	包号/序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	产品单价
	数量
	产品认证证书号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


1. 投报“节能产品政府采购品目清单”“环境标志产品政府采购品目清单”中产品的将给予一定比例的价格扣除（具体扣除比例详见投标人须知前附表第一项）。
2. 认证证书附后（有效期之内的节能产品、环境标志产品证书）。

符合绿色数据中心建设要求承诺书格式
符合绿色数据中心建设要求承诺书
本投标人现参与（项目名称、项目编号、包号）的采购活动，本公司承诺所提供并完成数据中心建设内容及标准符合绿色数据中心建设有关要求，完全满足或优于项目采购需求。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明

符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书格式
符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书
本投标人现参与（项目名称、项目编号、包号）的采购活动，本公司承诺若本项目在合同履行过程中需要施工安装且涉及到相关建材耗材属于“环境标志产品政府采购品目清单”中所涉内容的，严格履行政府绿色采购有关事项，交付并使用“环境标志产品政府采购品目清单”中的绿色建材耗材；属于绿色建筑的，积极配合采购单位申报绿色建筑标识。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明

商品包装和快递包装承诺格式
商品包装和快递包装承诺
本投标人现参与（项目名称、项目编号、包号）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明
网络安全专用产品说明
按照国家财政部、工信部、公安部以及其他部委联合下发《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》有关要求：
自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。
国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会发布更新《网络关键设备和网络安全专用产品目录》、《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》。国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单，供社会查询和使用。

正版软件承诺格式
正版软件承诺
本投标人现参与（项目名称、项目编号、包号）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明

（三）磋商文件要求或磋商供应商认为需要提供的其他商务技术材料/文件

（四）报价一览表格式（以包为单位分别填写）
报价一览表
项目名称：
项目编号：
	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	产地或厂家
	数量
	单价
	合价
	供货期

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第   包总报价(人民币大写):                                ￥：


说明：磋商供应商如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

磋商供应商：（法人电子印章）
日 期：    年    月    日
 

[bookmark: _GoBack]
第39页

