附件

巴中中学兴文校区“书香校园”建设项目报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格（mm） | 主要技术参数及工艺要求 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 参考图片 | 备注 |
| 1 | 1楼墙面挂墙书架 | 1800\*600\*250 | 1.材质：18mm厚E1级环保实木颗粒免漆板，防腐防锈挂墙配件； 2.工艺：UV封边，承重≥50kg/层，背板加固，安装牢固，水平误差≤2mm | ㎡ | 2.16 |  |  |  |  |
| 2 | 1楼广告文化墙制作 | 6000\*2500 | 1.基层：9mmPVC板打底； 2.面层：阻燃橘皮纹墙布（色牢度≥4级）； 3.字体：精工焗漆字（pvc基材，漆膜厚度≥0.2mm），含图文设计安装； 4.工艺：墙面平整无气泡，图文清晰无毛边；安装牢固，漆面均匀无脱落 | ㎡ | 15 |  |  |  |
| 3 | 2-5楼墙面挂墙书架 | 6900\*900\*250 | 1.材质：18mm厚E1级环保实木颗粒免漆板，防腐防锈挂墙配件； 2.工艺：UV封边，承重≥50kg/层，背板加固，安装牢固，水平误差≤2mm | ㎡ | 24.84 |  |  |  |  |
| 4 | 2-5楼广告文化墙制作 | 5000\*1000 | 1.基层：9mm PVC板； 2.面层：防污封釉涂层（耐磨≥5000转）； 3.字体：焗漆工艺（pvc基材），含图文设计； 4.工艺：釉面均匀无划痕、耐污测试达标，图文位置偏差≤3mm； | ㎡ | 20 |  |  |  |
| 5 | 教室门口仙人掌书柜 | 1700\*300 | 1.材质：18mm厚E1级环保实木颗粒免漆板，防腐防锈挂墙配件； 2.工艺：UV封边，承重≥50kg/层，背板加固，安装牢固，水平误差≤2mm | 个 | 72 |  |  |  |  |
| 有关说明 | | 1.综合单价包含材料费、加工费、运输费、安装费、税费等完成项目竣工验收交付使用及后期质保服务的所有费用；合同履行期间固定不变，工程量据实结算；  2.总报价高于43350.00元为无效报价，报价计算错误或大小写金额不一致以评审组复核结果为准。 | | | | | | | |
| 总价（元） | | 人民币（大写） （￥ ） | | | | | | | |
| 报价供应商（盖章）： 联系人： 联系电话：  年 月 日 | | | | | | | | | |