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[bookmark: _Hlk41471669]雅安市生态环境局
关于《红磷及红磷阻燃剂项目环境影响报告书》
的批复

雅安茂森新材料科技有限公司：	
你公司报送的《红磷及红磷阻燃剂生产项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经审查，批复如下。
1、 本项目位于四川省雅安市石棉县回隆镇竹马村，项目性质为新建，主要建设内容：建设红磷生产线1条，红磷阻燃剂生产线2条，配套建设有关公辅设施。项目以黄磷、氢氧化钠、滑石粉等为原料，利用转化炉台、转化锅、真空烘箱等设备，采用粉碎、碱煮、烘焙等工艺，主要生产红磷及红磷阻燃剂，项目建成后将达到年产红磷4000吨、红磷阻燃剂4000吨的生产规模，项目总投资5000万元，其中环保投资395万元。
[bookmark: _GoBack]石棉县发展和改革局出具了项目备案文件(备案号：川投资备【2020-511824-26-03-506061】FGQB-0101号）；四川石棉工业园区管理委员会签订了该项目入园协议，同意项目入园。经报告书论证，项目建设符合国家现行产业政策，符合园区规划环评（川环建函〔2014〕221号）要求，符合雅安市“三线一单”生态环境分区管控要求。
二、该项目在严格按照报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施和环境风险防范措施进行建设和生产，严格执行环境保护“三同时”制度的前提下，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意报告书结论。你公司应全面落实报告书提出的各项环境保护对策措施、环境风险防范措施及本批复要求。
三、项目在建设和运行中必须重点做好以下工作：
（一）建立健全企业内部环境管理机构和规章制度，落实项目环保资金，与项目同步开展环保相关设施的设计，将环保措施纳入招标、施工承包合同中，确保各项生态环境保护措施落实到位,避免因管理不善、违章操作等人为因素造成环境污染与纠纷。
（二）按照《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）、《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）相关政策规定，强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，做到文明施工，减少施工扬尘对外环境的不利影响。
（三）严格落实污水处理措施。项目生活污水经预处理池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，最终排入竹马河。生产废水经循环沉淀池预处理后通过自建管道密闭输送至蓝海化工污水处理系统处理后回用蓝海化工生产线，不外排。
（四）严格落实噪声污染防治措施。按照报告书要求，优化布局，强化声环境保护措施，选用低噪声设备，采取隔声、减震、吸声、消声等降噪措施，加强对设备的日常管理和维护，确保厂界噪声达标。
（五）严格落实大气污染防治措施。优化无组织废气收集措施，跟踪监控废气处理设施的处理效果，保证废气处理效率；项目红磷生产废气中产生的 P2O5 执行《四川省大气污染物综合排放标准》 （DB51/186-93） 中三级标准，PH3参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015），包装废气中颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） 相关限值。红磷阻燃剂生产过程中产生的甲醛、VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》 （DB51/2377-2017） 中相关限值。
红磷生产工艺熔磷废气、转化废气、打锅废气、烧锅废气、粉碎废气、碱煮废气经“一级水喷射装置+三级喷淋装置”处理后通过20米排气筒（DA001）排放；包装废气经水过滤处理后达标排放；红磷阻燃剂生产工艺预聚废气、包覆废气及抽滤废气经一级水喷射装置处理后通过20米排气筒（DA002）排放；造粒废气经二级活性炭吸附装置处理后通过20米排气筒（DA002）排放。
报告书以红磷车间边界外延100米、阻燃剂车间边界外延50米划定了卫生防护距离包络线范围。经环评单位调查，目前该卫生防护距离范围内无学校、医院、居民等环境敏感点，在项目卫生防护距离范围内，不得再规划建设居住用房、文教、医院等敏感设施以及与本项目不相容的企事业单位。
（六）按照分类收集和处置的原则，严格落实各类固体废物环境管理措施。废润滑油（HW08废矿物油与含矿物油废物900-214-08），废活性炭（HW49其他废物/非特定行业/900-039-49），废含油棉纱及手套（HW49其他废物/非特定行业/900-041-49）等危险废物必须交具有相应资质的单位处置，严格落实危险废物转移联单制度，落实危险废物在收集、暂存、转运过程的各项环境管理要求。一般固体废物中废包装材料外收综合利用，沉淀池滤渣作为红磷阻燃剂原料回用生产，预处理池污泥、生活垃圾定期交环卫部门清运。确保各类固体废物妥善处理，防止产生二次污染。
（七）严格按照报告书要求，切实落实地下水污染防治措施，严格做到分区防渗。黄磷地槽、危险废物暂存间、预处理池、沉淀池、应急事故池、污水管线等区域采取重点防渗；生产厂房、辅助用房、消防泵房、库房、初期雨水池、一般固废暂存间等区域采取一般防渗；综合办公楼、道路、停车场、门卫室、消防水池等区域采取简单防渗，防止地下水污染。
（八）落实土壤跟踪监测计划。按照报告书要求，设置土壤跟踪监测点，对厂区土壤开展定期监测。发现土壤污染时，及时开展土壤污染风险管控或修复治理。
（九）全面落实并优化报告书提出的各项环境风险防范措施,加强对各类化学危险品等储、运及使用全过程的环境风险管控,严防物料泄露,确保环境安全。制定本项目《环境风险事故应急预案》并报地方生态环境部门备案，有效控制环境风险的发生及其不利影响，确保其合理、有效、可靠，满足环境安全要求。
（十）严格落实报告书提出的环境管理和环境监测计划，加强废气排放、废水排放监测，严格执行地下水和土壤环境监测，密切关注变化趋势，有效防范地下水和土壤环境污染。依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督。在项目实施过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的合理环境诉求。
四、报告书核定该项目主要污染物年排放总量为:VOCs0.0269吨/年。主要污染物许可排放量由雅安市生态环境局在排污许可证核发或变更时予以确认。
五、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位应按规定标准和程序,对配套建设的环境保护设施开展竣工验收。
六、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件,否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报市生态环境局重新审核。
七、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。
八、请雅安市石棉生态环境局负责该项目的日常环境保护监督管理工作。请你公司收到此批复10日内，将批准后的该报告书和本批复送雅安市石棉生态环境局,并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

              
                     雅安市生态环境局
                     2023年1月18日









抄送：雅安市生态环境保护综合行政执法支队，四川石棉工业园区管理委员会，雅安市石棉生态环境局，四川中蓉圣泰环境科技有限公司。
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