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第一部分  招标公告

	项目概况

	矿区城镇环境基础设施建设项目（设备购置）的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2025年12月4日09点00分（北京时间）前提交投标文件。


一、项目基本情况

项目编号：
项目名称：矿区城镇环境基础设施建设项目（设备购置）

采购方式：公开招标

采购预算（元）：24040000.00
最高限价（元）：4050000.00，870000.00，19120000.00
采购需求：

标项一

标项名称：矿区城镇环境基础设施建设项目（设备购置）一标段

数量：

预算金额（元）：4050000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：环保厕8座，垃圾分拣站35座；具体详见招标文件。
备注：/
标项二
标项名称：矿区城镇环境基础设施建设项目（设备购置）二标段

数量：

预算金额（元）：870000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：三分类果皮箱500个、240L垃圾桶1000个；具体详见招标文件。
备注：/
标项三
标项名称：矿区城镇环境基础设施建设项目（设备购置）三标段

数量：

预算金额（元）：19120000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：12吨后装压缩式垃圾车1辆、7吨吸污车2辆、7吨后装压缩式垃圾车3辆、4吨后装自卸垃圾车1辆、25吨多功能抑尘车1辆、18吨多功能抑尘车1辆、小型管道疏通车（3.49吨）1辆、车厢可卸式垃圾转运车（25吨）（桃南/辛兴站）4辆、车厢可卸式垃圾转运车(25吨)（段北站）2辆、18吨洒水车3辆、洗扫车（12吨）1辆、分体站箱体（段北站）3套、空间雾化系统（段北站）1套、压缩主机（段北站）2套、轨道（段北站）1套、移动式垃圾压缩箱（机头+压缩箱一体）（日潭站）1套、压缩机头（辛兴站）2套、轨道（辛兴站）2套、喷淋（辛兴站）1套、箱体（辛兴站）4套、侧上料压缩机（桃南站）1套、轨道（桃南站）1套、分体站箱体（桃南站）4套、喷淋（桃南站）1套；具体详见招标文件。

合同履行期限（交货期）：标项1，2：签订合同后20日历天内供货完毕；标项3：签订合同后车辆30日历天内供货完毕，站体类50日历天内供货完毕
本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1，2，3：无
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件

时间：2025年10月16日至2025年10月23日，每天上午0：00至12：00；下午12：00至23：59（北京时间)；

地点：政采云平台线上获取

方式：在线获取

售价（元）：0
四、投标文件提交

截止时间：2025年12月4日09点00分（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标
五、投标文件开启
开启时间：2025年12月4日09点00分（北京时间）

地点：阳泉经济技术开发区大连路盛世华庭五层。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。投标人参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

代理费支付方式：投标人支付

代理费收费标准：参照计价格〔2002〕1980号文件、发改办价格〔2003〕857号和发改价格〔2011〕534号文件，执行发改价格〔2015〕299号文件的规定，以成交价为计算基础计取招标代理服务费。

代理费收费金额（元）：/

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采 购 人：阳泉市矿区物业事务中心

联系地址：阳泉市矿区北大街30号
联系方式：0353-2932693
2.采购代理机构信息

代理机构：山西兴宇工程咨询有限公司

地    址：阳泉经济技术开发区大连路盛世华庭五层

联系方式：0353-2905221

3.项目联系方式

联 系 人：张璐、闫晓茜
联系方式：0353-2905221
第二部分  投标人须知

投标人须知前附表
	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	采 购 人：阳泉市矿区物业事务中心
联系地址：阳泉市矿区北大街30号

联 系 人：贾洪科

联系方式：0353-2932693

	2
	采购代理机构
	名    称：山西兴宇工程咨询有限公司

地    址：阳泉经济技术开发区大连路盛世华庭五层

联 系 人：张璐、闫晓茜
联系方式：0353-2905221

	3
	项目名称
	矿区城镇环境基础设施建设项目（设备购置）

	4
	招标范围
	具体详见第三部分商务、技术要求。

	5
	合同履行期限

（交货期）
	标项1，2：签订合同后20日历天内供货完毕；

标项3：签订合同后车辆30日历天内供货完毕，站体类50日历天内供货完毕

	6
	是否接受联合体
	不接受

	7
	投标人应提交的资格证明文件
	★1.法定代表人（负责人）身份证明书；（见第六部分‘响应文件格式’）

★2.法定代表人（负责人）授权委托书；（见第六部分‘响应文件格式’）

★3.有效的营业执照：有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明其独立承担民事责任能力的文件副本，须提供原件扫描件；

★4.投标人信用承诺书（见第六部分‘响应文件格式’）；

★5投标人廉洁自律承诺函（见第六部分‘响应文件格式’）；

★6.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

★7.本项目的特定资格要求：无；
★8.通过“信用中国”查询本单位信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为）的网页截图、通过“中国政府采购网”政府采购严重违反失信行为记录名单查询相关主体记录；查询内容为“信用中国”网的未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单情况、政府采购严重违法失信行为和“中国政府采购网”上的政府采购严重违法失信行为信息记录情况；投标人存在失信记录的，其响应文件将作无效处理。

9.投标人认为需要提供的其他资格证明文件；

注：加★的资格证明文件，若有一项未提供或无效，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。

	8
	投标人应提交的商务、技术文件
	★1、投标函（见“投标文件格式”）；

2、投标人企业简况；

★3、开标一览表（见“投标文件格式”）；
4、技术服务部分；

5、近三年同类项目合同案例；

6、服务（技术）规范响应及偏离表（见“投标文件格式”）；
7、投标人认为需要提供的其他技术服务材料

8、本项目政府采购相关政策要求（如适用）

注：加★的商务、技术文件若有一项未提供或无效，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。

	9
	现场考察和答疑会
	不组织

	10
	招标文件澄清和修改的截止时间
	应当在投标文件递交截止时间15日前提出

	11
	本项目最高限价
	一标段：4050000元；

二标段：870000.00元；

三标段：19120000.00元。
注：投标人的报价高于最高限价，其投标予以拒绝；

	12
	投标保证金
	投标保证金的金额：一标段：肆万元整（40000.00元）；

二标段：捌仟元整（8000.00元）；

三标段：壹拾伍万元整（150000.00）。
投标保证金的形式：(以下方式投标人可任选其一)

1.采用保函形式：投标文件中附有资格出具保函的银行保函原件扫描件、担保公司保函原件扫描件、工程保证保险保单原件扫描件、电子保函原件扫描件。
2.采用银行汇款和支票，应当明确收款账号，应当在投标截止时间前到达采购人指定账户，投标文件中需附汇票存根或银行转账通知及其基本账户转出的证明。（保证金是否缴纳成功，以招标代理公司出具的最终入账信息为准）
开户名称：山西兴宇工程咨询有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司阳泉住房城市建设支行

账    号：14050163610800000084

行    号：105163009099

交纳投标保证金的截止时间（以到账户时间为准）：同投标文件递交截止时间。

注：

1）投标人在交付投标保证金时须在备注或附言中填写项目名称或项目编号及标段。

2）未按上述要求提交投标保证金或提交的投标保证金金额不足的，其投标无效。

3）未成交单位的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

4）中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订的合同生效后5个工作日内退还。

5）采购人因重大变故取消采购任务的，代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布终止公告，并以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，对已经交纳投标保证金的，代理机构在终止公告发布后5个工作日内予以退还。

6）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的，采购人或者采购代理机构不退还投标保证金；

7）投标人在投标文件中提供虚假材料的，采购人或者采购代理机构不退还投标保证金；

8）除因不可抗力或招标文件、中标通知书认可的情形以外，成交单位不与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构不退还投标保证金；

9）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的，采购人或者采购代理机构不退还投标保证金；

10）招标文件规定的其他情形。

	13
	投标有效期
	90日历天（自提交投标文件的截止之日起算）

	14
	签字或盖章的具体要求
	按照招标文件“投标文件格式”要求签字盖章。

	15
	投标文件的提交和份数
	网上递交：在山西政采云平台投标客户端线上加密递交1份；

注：1、投标人在提交投标文件截止时间前，应将电子投标文件上传至政采云投标客户端，如果投标人没有按规定网上递交电子投标文件，视为投标无效。

2、纸质投标文件：确定中标人后，中标人须将上传的电子投标文件打印成册不少于3份并且必须保持一致，递交采购人及采购代理机构存档。

	16
	投标文件的加密要求
	网上递交的投标文件应使用数字证书进行加密。如果投标人使用某个数字证书对投标文件进行了数字证书加密，需要在招标会上使用该数字证书在规定的解密时间进行解密（自备电脑），才能读取或导入投标文件，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为无效投标。

	17
	投标文件递交
	截止时间：2025年12月4日09点00分（北京时间）

地址：登录山西政府采购网-政府采购云平台投标客户端提交。

	18
	招标时间及地点
	时间：2025年12月4日09点00分（北京时间）

地址：阳泉经济技术开发区大连路盛世华庭五层。

	19
	评标小组组成
	评标小组构成：7人，其中采购人代表2人，专家5人。

评标专家从山西省财政厅政府采购专家库中随机抽取。

	20
	评审方法
	综合评分法

	21
	是否授权评标小组确定中标人
	是，评标委员会按照得分高低的顺序确定排名第一的投标人为中标人。

	22
	履约担保
	履约担保的形式：按合同约定办理

履约担保的金额：按合同约定条款办理

	23
	代理服务费及支付
	1.中标人在领取中标通知书时一次性支付招标代理服务费。

2.代理服务费参照计价格〔2002〕1980号文件、发改办价格〔2003〕857号和发改价格〔2011〕534号文件，执行发改价格〔2015〕299号文件的规定，以中标价为计算基础按货物类以差额累积法计算，收取代理服务费。
代理服务费缴纳账户：

开户名：山西兴宇工程咨询有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司阳泉天津路支行

账  号：14001638308050500058

	24
	政策与法规
	1、涉及进口产品的要求：

（1）按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）的有关规定，本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。

（2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2、涉及执行政府绿色采购政策的要求：

（1）根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

（2）本文件列明的强制采购绿色产品标的物，投标人必须投报“节能产品政府采购品目清单”中的强制节能产品，同时提供处于有效期之内的产品认证证书扫描件，并如实填写《政府强制采购产品明细表》（格式见第六部分）；不接受非强制采购产品。

（3）本文件列明的优先采购的绿色产品标的物，投标人可以投报“节能产品政府采购品目清单”中的非强制类产品、“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，也可投报清单以外的产品。

（4）当投标人所投产品属于优先采购的绿色产品时，享受该项产品的价格折扣政策优惠。投标人应提供处于有效期之内的节能/环保产品认证证书扫描件，并如实填写《政府采购绿色产品明细表》（格式见第六部分），符合价格扣除优惠措施的，将根据投标人提供的产品及证明材料给予一定比例的价格扣除。

（5）对中小微企业等主体，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施，分别计算、叠加执行，叠加计算方式以财政主管部门相关政策文件为准。
3、涉及绿色数据中心建设的要求：

若本项目属于数据中心建设项目时，采购人应按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求实施相关采购活动。采购数据中心的相关设备、运维服务应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，大型、超大型数据中心应全部达到绿色数据中心要求。投标人则需如实填写《产品符合绿色数据中心建设要求承诺书》，格式见第六部分。

4、本项目涉及正版软件的要求：

本项目采购标的物涉及计算机产品或硬件产品内预装软件的，投标人须填写《正版软件承诺》（格式见第六部分）

5、涉及网络安全专用产品的要求：

投标货物中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，须提供提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件。（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）。详情参加国务院2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》。

6、涉及小型、微型企业参加投标的要求：

（1）小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》（格式见第六部分）。

（2）小型、微企业只有提供本企业制造的货物，或者提供其他小型、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。

（3）小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。

（4）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予价格扣除，用扣除后价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。其中联合体中小微企业需按采购文件格式要求，如实填写《中小企业声明函》（格式见第六部分）。

（5）大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予价格扣除，用扣除后价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。其中小微企业必须明确，且按采购文件格式要求，如实填写《中小企业声明函》（格式见第六部分）

（6）通过享受扶持政策、价格折扣并获得政府采购合同的：小微企业不得将合同分包给大中型企业；中型企业不得将合同分包给大型企业。

7、涉及残疾人福利性单位参加投标的要求：

（1）须根据财库〔2017〕141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第六部分）；

（2）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任；

（3）残疾人福利性单位提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，享受磋商货物的价格折扣。若有的话，如实填写《小型、微型企业/残疾人福利性单位/创新产品企业提供货物明细表》（格式见第六部分）。

8、涉及监狱企业参加投标的要求：

（1）监狱企业参加投标视同小、微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。

（3）监狱企业与中型企业组成联合体参加投标的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投标标的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

9、专门面向中小企业采购的项目，不重复执行中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展的价格优惠政策。

10、本项目涉及创新产品和服务的要求：
根据晋财购〔2019〕19号《政府采购支持创新产品和服务实施细则》，投标人提供标的物中有符合创新要求的产品和服务的，须如实填写《创新产品和服务承诺函》，并如实填写《小型、微型企业/残疾人福利性单位/创新产品企业提供货物明细表》（格式见第六部分）。

11、涉及商品包装和快递包装的要求：

严格落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目涉及商品包装和快递包装要求的，投标人须填写《商品包装和快递包装承诺函》（格式见第六部分）。
12、涉及绿色建筑和绿色建材政府强制采购的要求：

如本项目在合同履行过程中需要施工安装的，涉及到相关建筑建材属于“环境标志产品政府采购品目清单”中所涉内容的，采购人在制定采购需求时应严格落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》，强制采购并使用“环境标志产品政府采购品目清单”中的绿色建材耗材。投标人在提交投标文件中需提供“符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书”（格式见第六部分）。
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	注意事项
	1.投标人在投标文件中附报价明细。

2.电子投标文件需按投标文件要求加盖电子签章/签字。

3.电子投标文件解密时间：60分钟，解密失败三次视为投标撤回。

4.投标人必须在投标文件递交截止时间之前完成签到。否则，视为撤回投标文件。

5.投标人对已上传的电子加密文件（.lenc格式）自行下载解密验证。确保验证解密过程不出现任何错误提示，并成功解密，同时查看投标文件是否完整；重新上传投标文件，应重新验证解密，确保投标文件解密成功和投标文件的完整性。

6.详细内容参考《山西政府采购政采云电子平台电子化操作规范》。

7.开标当天，投标人应检查自己的CA证书是否可正常使用。

8.开标当天投标人应提前准备好电脑，按环境配置要求进行电脑配置。

9.在招标截止时间前递交投标文件的家数少于3家或解密家数少于3家的，经现场监督人员确认，采购人当场宣布会议失败，结束招标会议。


投标人须知

一、总 则
1. 适用范围
本招标文件（以下简称招标文件）适用于本次采购活动的全过程。

2. 定义
2.1“服务”指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务。

2.2“货物”指本招标文件中所述所有货物。

2.3“采购人”指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

2.4“潜在投标人”指符合本招标文件中规定的合格投标人。

2.5“投标人”指符合本招标文件规定并参加招标活动的投标人。

3. 合格投标人的条件

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.3本项目的特定资格要求：无；
3.4未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为和未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为；
3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.6本项目不接受联合体。

4. 招标费用
投标人应承担所有与准备和参加招标有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件及投标文件
5. 招标文件的内容

5.1.招标文件由下列五部分内容组成：

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  商务、技术要求

第四部分  评审办法

第五部分  合同原则

第六部分  投标文件格式

5.2 投标人获取招标文件后，应仔细阅读招标文件的所有内容，如有遗漏、残缺等问题，应在获得招标文件10日前向采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

5.3 投标人应详细阅读招标文件中规定的条款、规范、格式和事项要求等内容。若投标人的投标文件没有按照招标文件的要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性的响应，该招标有可能被拒绝，其风险由投标人自行承担。
6. 招标文件的澄清和修改
6.1澄清、修改时间：提交投标文件截止日之前，采购代理机构或者采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，其内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构或采购人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构或采购人应当顺延提交投标文件的截止时间，并且在山西省政府采购网发布变更公告。

6.2澄清修改的补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

6.3澄清、修改及其它答复的效力：采购代理机构或者采购人一旦对招标文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有潜在投标人均具有约束力。

6.4采购代理机构或者采购人如有需要可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场勘查或者召开标前答疑会。而无论采购代理机构是否安排踏勘现场，潜在投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。

7. 投标文件 

7.投标文件的语言和计量单位
7.1投标人提交的投标文件（包括技术文件、图纸中的说明等）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文简体字。

7.2投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

7.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。否则，产生的不利后果由投标人承担。

原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

8. 投标文件的组成及相关要求

8.1投标文件分为资格证明文件和商务技术文件两部分。

本次招标，投标人应按投标人须知前附表要求，提交资格证明文件和商务技术文件及投标人自行编写的其他文件。

8.2投标保证金

8.2.1投标人应提交的投标保证金金额和提交方式详见前附表。未按要求提交投标保证金的，投标无效。

8.2.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

8.2.3采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

8.2.4有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

8.2.4.1投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

8.2.4.2投标人在投标文件中提供虚假材料的；

8.2.4.3除因不可抗力或招标文件认可的情形外，中标人不与采购人签订合同的；

8.2.4.4投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

8.2.4.5招标文件规定的其他情形。

9. 投标报价

9.1所有投标报价均以“人民币元”为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额，报价应被视为已经包含了但并不限于各项相关服务、验收等所有相关费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

9.2投标人应按投标供货内容、总价（包括投标服务费用及其相关服务、验收等所有相关费用）、供货期及其他事项认真填报开标一览表。

9.3投标人投报多包的，应对每包整包内容分别填报，不得拆包分项投标。

9.4本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

9.5投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明，只有开标时唱出的报价优惠承诺才会在评标时予以考虑。

9.6投标的报价应对应开标一览表，提供相应的明细清单。除报价外，任何超出招标文件要求而额外赠送的其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

9.7本项目采用综合评分法，最低报价不能作为中标的保证。

10.投标内容填写说明

10.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，投标文件应对本招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

10.2招标文件有固定格式要求的，需按招标文件第六部分提供的统一格式逐项填写；无相应内容可填的项，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、“/”等明确的回答。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标文件有可能被拒绝。

10.3开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求统一填写，除不得自行增减表头内容外，可根据填报情况变换表格格式（指横排或竖排）和增减行。

10.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实有效，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。

10.5投标人应保证现场递交的投标文件与网上上传的电子投标文件一致，若出现不一致，以网上上传的投标文件为准。

10.6因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人承担。

10.7投标人须注意：为合理节约采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中（若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表并装订于本次投标文件中，并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数），以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明“不能确定”的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏的事项，一旦在评审中被发现存在重大偏离或被认定为属于重大偏离，则评委会有权决定对该投标予以拒绝。
11. 投标有效期

11.1本项目投标有效期见投标人须知前附表。有效期短于该规定期限的投标文件投标无效。

11.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。

12.3如果出现特殊情况，采购人可要求投标人将投标有效期延长一段时间，这种要求和投标人的答复以书面形式进行。投标人可以拒绝这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期时，本须知关于投标保证金的退还与没收规定仍适用。

12. 投标文件的签署及规定

12.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

12.2投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章，否则作为无效投标处理。

12.3投标人应在投标文件中按照招标文件要求，在指定的位置签字（章）、加盖公章，否则作为无效投标处理。

12.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人公章及法定代表人或其授权的投标人代表签字或盖章。

三、开标
13. 开标及其有关事项

13.1采购代理机构在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间与招标文件预先确定的地点组织公开开标活动，并且对开标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为招标文件一并存档。

13.2开标会议由采购代理机构主持，邀请投标人参加。

13.3评标委员会成员和参与评标的采购人代表不得参加开标活动。

13.4参加开标的投标人代表必须在投标人签到表上签到以证明其出席。

13.5投标人不足3家的，不得开标。

13.6投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、服务期及其他内容，并记录在案。
13.7依据投标人提交的“开标一览表”进行唱标。宣布投标人名称、投标价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及其他适当的内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在主持人征求澄清说明时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

13.8开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

13.9投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

13.10投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

四、评标程序和要求

14． 组建资格证明文件审查小组和商务技术评标委员会

14.1组建资格证明文件审查小组

资格审查小组对投标人的资格证明文件的有效性、符合性进行审核。

14.2组建评标委员会

14.2.1采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家共五人以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，具体详见投标人须知前附表。
14.2.2评标委员会对3家及以上资格性审查合格投标人的商务技术文件进行符合性审查，并对符合性审查合格的3家及以上投标人的商务技术文件，按照招标文件中规定的评标标准和评标办法进行评估和比较。

14.2.3评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，法律规定的情形除外。

14.2.4采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

14.2.5评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

14.2.6评审专家由采购代理机构从山西省政府采购网评审专家库中，通过随机方式抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

14.2.7评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律规定的，代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

14.2.8无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

14.2.9采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

15. 评审

投标文件的评审分资格证明文件的评审和商务技术文件的评审。

15.1资格证明文件的审核

15.1.1采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构依法按照招标文件中规定的评审办法对投标人的资格证明文件的有效性、符合性进行审查，以确定各投标人是否是符合招标文件要求的合格投标人。合格投标人不足3家的，不得进行商务技术评标。

15.1.2采购人或采购代理机构对投标文件的判定，只依据投标人的资格性证明文件内容本身（需要进行网上查询核实的证明材料除外）。

15.1.3对前附表中有资格、资信不合格的或未对其要求做出明确响应的，将作无效投标处理。

15.1.4为保证投标的公开、公正、公平，投标人资格证明文件若有缺失或不符，开标后不允许补正或修正，且投标无效。

15.1.5采购人或采购代理机构对模糊不清的或存在疑问的资格性证明文件，在不影响投标是否有效的前提下，须经投标人进行澄清或说明。

15.1.6采购人或采购代理机构对投标人的资格审查进行记录并签字确认，与招标文件一并存档。

15.2商务技术文件符合性审查

15.2.1审查、评价投标人商务技术文件是否符合招标文件的商务技术文件等实质性要求。

15.2.1.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

15.2.1.2评标委员会应当对3家及以上资格性审查合格的投标人的商务技术文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

15.2.1.3满足招标文件实质性要求的商务技术文件是指投标人的商务技术文件中的签署、商务与技术响应是否与招标文件的要求相符，并经评标委员会认定没有重大偏离或保留的商务技术文件。

15.2.1.4重大偏离系指商务技术文件中的签署、盖章及投标服务名称、数量、执行标准、交货期、交货地点、款项支付方式、其他服务要求及验收标准等与招标文件要求不一致或明显不能满足招标文件要求，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其他实质上响应招标要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求：

A、投标文件未按招标文件的规定签署、盖章的；

B、投标有效期不足的；

C、未按照招标文件规定报价的；

D、报价超过招标文件中规定的预算金额的；

E、服务能力、服务质量、交货期等不满足招标文件中的相关要求或超出采购人可接受的偏差范围的；

F、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

15.2.1.5重大偏离不允许在开标后修正。

15.2.1.6如果投标人的商务技术文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将作无效投标处理，投标人不得再对其进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

15.2.1.7细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标人商务技术文件的有效性。

15.2.1.8投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）开标一览表内容与投标人商务技术文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

15.2.1.9采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

15.2.2要求投标人对商务技术文件有关事项作出澄清或者说明。

15.2.2.1对于投标人商务技术文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

15.2.2.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出其的投标范围或者改变其商务技术文件的实质性内容。

15.2.2.3评标委员会将允许投标人澄清、说明或者补正商务技术文件中不构成重大偏离、微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响其他投标人的名次排列。

15.2.2.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

15.2.3对投标人的商务技术文件进行比较和评价

15.2.3.1评标委员会对投标文件的比较和评判，只依据投标人的商务技术文件内容本身，不依据任何外来证明。

15.2.3.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标标准和评标方法，对3家及以上符合性审查合格投标人的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

15.3如果多个投标人所投核心产品全部为同一品牌的按下述原则处理：

A、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

B、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人中标或获取中标人资格；评审得分相同的按照技术得分高者为中标人，如技术得分相同的按照价格得分高者确定为中标人，其他同品牌投标人不作为中标人或中标候选人。

C、非单一产品采购项目，技术需求书中标注“※”的产品为核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌完全相同的，按前两款规定处理。
16.评审复核

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

17. 确定中标候选人名单和中标人
17.1确定中标候选人顺序

17.1.1采用综合评分法的，采用下列原则

17.1.1.1按评审后投标人的综合得分由高到低顺序排列。

17.1.1.2综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

17.1.1.3综合得分且投标报价相同的并列，投标人的商务技术文件满足招标文件全部实质性要求，第一中标候选人按照技术、服务部分得分较高顺序排列。

17.1.2采用最低评标价法的，采用下列原则确定中标候选人顺序。

17.1.2.1按投标报价由低到高顺序排列。

17.1.2.2投标报价相同的并列。投标人的商务技术文件满足招标文件全部实质性要求，按照技术、服务等因素的优劣进行排列。

17.2确定中标人

本次招标，评标委员会按得分由高到低顺序直接确定排名第一的投标人为中标人。

18. 编写评标报告

18.1评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写商务技术文件评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单、经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

18.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

18.3评标报告由全体评标成员共同签字确认。

19. 评标过程保密

19.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

19.2开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

20. 关于投标人非实质性响应滞后发现的处理规则

按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十四条和《政府采购货物和服务招投标管理办法》第六十四条规定执行。

21. 无效投标与无效评标

21.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（七）投标文件无投标单位盖章或无法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）授权的代理人签字或盖章的；

21.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21.3评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（一）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

（二）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

（三）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（四）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

22．采购项目终止与处理

22.1采购人及采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

22.2邀请招标数额标准以上的采购项目（如分包按包计），投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

采购项目（按包计）终止后，评标委员会应做出书面报告；代理机构应当将废标原因通知所有投标人，并依法重新组织采购活动。

22.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购代理机构沟通并作书面记录。采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

23. 中标公告

23.1采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告同一媒体上公告中标结果。

23.2中标结果公告内容应当按照《政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）》要求进行公示。

23.3中标公告期限为1个工作日。

24．中标通知

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

24.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

24.3中标通知书是合同的组成部分。

中标服务费

25.1 收费标准

此费用约定由中标人支付，在中标人领取中标通知书前向采购代理机构一次性支付招标代理费。具体详见“投标人须知前附表”
五. 签订合同

26. 签订合同

26.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。

26.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.3在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的项目，在不改变合同其他条款的前提下，采购人可与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。 

26.4投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

26.5中标人一旦中标，未经采购人事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，除符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》相关规定外，其他情形将被视为严重违约。或采购人有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。 

26.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

26.7中标人应当自合同或补充合同签订之日起五个工作日内，将合同副本一份报采购代理机构存档，采购人自合同签订之日起2个工作日内在山西政府采购网上进行公示。

六、保密和披露

27. 保密

27.1潜在投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目项下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

27.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28. 披露

28.1采购人或代理机构有权将投标人提供的所有资料向政府有关部门或评审标书的有关人员披露。

28.2在代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，代理机构（或采购人）无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

七、询问和质疑

29. 投标人有权就招标事宜提出询问和质疑。

29.1招标程序受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

29.2投标人对招标文件条款或商务、技术参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。

29.3投标人对招标文件在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

29.5潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.6质疑应当以书面形式向代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

29.7投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括以下主要内容：

29.7.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.7.2质疑项目名称、编号、标段
（若分包）；

29.7.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

29.7.4事实依据；

29.7.5必要的法律依据；

29.7.6提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

29.8 质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。

29.9有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：

29.9.1未在有效期限内提出质疑的；

29.9.2质疑未以书面形式提出的；

29.9.3所提交材料未明示属于质疑材料的；

29.9.4质疑书没有法定代表人签章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

29.9.5质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

29.8.6质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

29.9.7质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的；

29.9.8投标人对招标文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且投标人已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；

29.9.9在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

29.9.10其它不符合受理条件的情形。

29.10采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

29.11投标人对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

29.12质疑答复应当包含以下内容：

质疑投标人的姓名或者名称；收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；告知质疑投标人依法投诉的权利；质疑答复人名称；答复质疑的日期。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

29.13采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

29.13.1对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动，否则应当修改招标文件后重新开展活动。

29.13.2对招标过程、中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展招标活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

29.14质疑投标人对采购人、代理机构的答复不满意，或者代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

第三部分  商务、技术要求
一、项目基本情况
1、项目名称：矿区城镇环境基础设施建设项目（设备购置）

2、采购方式：公开招标

3、采购范围：本次招标共划分3个标段，分别为：
标项一

标项名称：矿区城镇环境基础设施建设项目（设备购置）一标段

预算金额（元）：4050000.00
标项二
标项名称：矿区城镇环境基础设施建设项目（设备购置）二标段

预算金额（元）：870000.00

标项三
标项名称：矿区城镇环境基础设施建设项目（设备购置）三标段

预算金额（元）：19120000.00
二、商务、技术要求

后附
矿区城镇环境基础设施建设项目（设备购置）一标段
（一）商务要求

1.合同履行期限（供货期限）：签订合同后20日历天内供货完毕。
2.供货地点：阳泉矿区范围内，招标人指定地点。
3.付款方式和条件：

3.1 付款方式：项目全部验收合格后，60天内一次性支付。

3.2 付款条件：付款前，中标人须向招标人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算，因中标人延迟提供资料导致的付款延迟招标人不承担违约责任。
4.质量标准和保证

4.1质保期：产品质量保证期自验收合格之日起1年（人为损坏除外）。质保期内三包零配件更换及维修，均不再收取任何费用。如产品生产厂家的质保期大于1年，则以厂家质保期执行。

4.2质量标准：中标人提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

5.包装和运输
5.1涉及商品包装、快递包装的，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2中标人负责办理将货物运抵合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
5.3中标人在运输到达之前应提前通知招标人，并提示货物运输装卸的注意事项，招标人配合中标人做好货物的接收工作。

5.4如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，招标人有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由中标人承担。

6.验收

6.1履约验收主体：招标人

6.2验收组织方式：中标人完成货物交付后，提出书面验收申请，招标人组织验收。

6.3验收组织程序：由招标人组织验收，验收人员包括招标人、服务对象，必要时可邀请相关专家及第三方检测机构。
6.4履约验收内容：根据招标文件、投标文件、供应商的承诺、双方签订的合同内容进行验收，验收中涉及相关费用的，须由供应商负责。
6.5履约验收标准：招标人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求组织验收，以招标文件技术参数及要求及投标文件技术响应为准。如出现未在招标文件中明确规定的，以行业相关标准为准。

6.6验收相关事宜及法律责任：发生争议由招标人委托第三方进行鉴定的，如货物符合标准，鉴定费由招标人承担；如货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。如出现中标人提供虚假材料谋取成交或达不到采购要求的，招标人有权拒绝验收，并按政府采购相关法律法规向招标人同级财政部门汇报，追究其相关法律责任。

6.7风险处置措施和替代方案：除不可抗力以外（如：国家政策变化导致资金预算调整，或继续履约有可能影响国家利益等），本项目严格按照合同执行，如有违约，按合同违约条款处理；本项目无替代方案。

7.售后

7.1验收合格后，投标人需提供完善的售后服务，因服务不到位影响用户正常使用的，招标人有权解除合同并中止支付所有余款。

7.2在质保期内发现的由于货物本身的原因造成故障或损坏，投标人应免费修复，无法修复的应免费更换。质保期内，维修、更换等所需一切支出（包括技术人员旅费等支出）由投标人负责；质保期后应保证有充足的备件供应，投标人应对其产品提供终身技术服务、维修，更换只向招标人收取维修服务中所用的材料成本费，不收取人工费。

8.其他

8.1投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、技术（含操作、维护，保修等）培训及售后服务费、检测费及各类证书的相关费用、验收等一切费用。
★（二）技术要求
	序号
	设备名称
	项目特征
	数量
	单位

	1
	环保厕更换
	岗亭外径：尺寸7.0*2.2*3.0米 

主体材料：金属雕花板  两个蹲位泡沐封堵，一个小便间，一个管理间 

墙体：外墙金属雕花板，内墙竹木纤维板 

颜色：根据甲方要求 

吊顶：PVC吊顶 

顶部：用钢龙骨架支撑上铺OBS防火板，顶铺设沥青瓦 

主框架：100*100*3.0mm镀锌方管

副框架：80*80*1.5mm镀锌方管

底座：100*100*3.0mm镀锌方管

地板：瓷砖

门：钛镁合金门（外开），厕所专用锁

玻璃：5mm普通白色玻璃 

窗户：钢制窗 

照明：内部 LED吸顶灯，20W节能灯 

配电系统：漏电保护开关、控制开关；五孔电源插座、开关；4平方米铜芯线 

厕所配置：304不锈钢泡沫蹲便器水箱总成，不锈钢抽纸盒.侧内扶手，衣帽钩.排气扇.镜子.小便器两套，水箱一个；蹲便器下不锈钢储粪箱一个；电暖气一个 

其他：有人无人锁，断桥铝窗，有无人LED显示屏侧位间安装紧急按钮，厕所外报警灯报警提示
	8.00
	座

	※2
	垃圾分拣站
	1、尺寸规格：5000*2000*2500mm、≥10平方（可根据实际位置调整）

2、整体结构：整体承重结构为框架型钢结构，方钢、角钢焊接支架，底部钢材采用100*100*3.0mm镀锌方管及40*40*2.0mm镀锌方管，整体结构件选材和焊接应符合国家标准。钢构件焊接处和底部接触地面部分需要进行防锈、防腐处理。主梁结构均采用满焊，吊装或铲装移动时，可保证产品牢固性。

3、立柱：采用100*100*3.0mm镀锌方管

4、墙体框架：采用40*80*1.8mm及40*40*2.0mm镀锌方管

5、顶部骨架：采用国标镀锌矩形管40*60*2mm和40*80*2mm

6、地面：地面使用镀锌管龙骨框架，1.5mm钢板花纹板。

7、外墙材质：外墙采用金属雕花板材质，色彩稳定、雨水冲喷洗即可除尘，不褪色、不剥落；抗紫外线辐射和水汽酸碱侵蚀，不宜老化；具有韧性、不易损坏，隔音隔热性能强，抗外力冲击不易碎裂破损；自熄阻燃达到难燃级标准。

8、外墙保温：外墙保温采用科宁保温岩棉板，具有良好的保温隔热性能。

9、内墙材质：豪华PVC扣板，管理间与垃圾桶暂存处隔断

10、吊顶：吊顶采用高级 PVC 吊顶、优质pvc板，检测比重1.58-1.6g/cm3，拉伸强度不小于49MPa，弯曲强度不小于88.2MPa，冲击强度不小于2.9KJ/m2，微卡软化点不小于75摄氏度。

11、屋顶：屋顶采用树脂瓦+钢结构+细木工板 

12、门：钢制门，管理间门+侧门各一个

13、窗户：钢制通风窗户，玻璃采用5mm白色普通玻璃，密闭效果良好，同时也须具有保温、隔热的作用。

14、洗手池：内配高档陶瓷洗手盆、按压式龙头、电热宝热水循环保暖系统

15、LED屏幕：屏为模组方式，输入电压为4.8-5.5V，模组分辨率为32*16＝512Dots，模组功率≥17W，像素密度10000Dots/㎡，滚动字幕液晶屏，可实时显示日期及编辑任意字幕宣传内容

16、LED灯：尺寸：300mm*300mm，功率：20W

17、供电方式：220V/50Hz

18、额定功率：≥6KW

19、电源进户线：1、进线：进线BV 4mm2护套线，2、设备控制线：进线 2.5mm2

20、漏电保护开关：P32安双向漏电空气护开关，2P32安漏电保护开关

21、给排水管路：上水采用PPR管，直径≥32mm，壁厚≥3.0mm，下水采用PVC管，直径≥110mm，厚度≥4mm，给排水系统与设备成套供应，各连接件易于更换，便于后期验收、维护及保养。

22、水电：配15米电线和15米水管

23、控制电压：24V（安全电压）

24、照明：20W  LED吸顶灯300*300mm

25、排风扇：35W  手拉式开关350*350mm
	35.00
	座

	
	
	
	
	


注：技术要求中标注“※”的产品为核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌完全相同的，按本招标文件第二部分投标人须知15.3款规定处理。
矿区城镇环境基础设施建设项目（设备购置）二标段
（一）商务要求
1.合同履行期限（供货期限）：签订合同后20日历天内供货完毕。
2.供货地点：阳泉矿区范围内，招标人指定地点。
3.付款方式和条件：

3.1 付款方式：项目全部验收合格后，60天内一次性支付。

3.2 付款条件：付款前，中标人须向招标人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算，因中标人延迟提供资料导致的付款延迟招标人不承担违约责任。
4.质量标准和保证

4.1质保期：产品质量保证期自验收合格之日起1年（人为损坏除外）。质保期内三包零配件更换及维修，均不再收取任何费用。如产品生产厂家的质保期大于1年，则以厂家质保期执行。

4.2质量标准：中标人提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

5.包装和运输
5.1涉及商品包装、快递包装的，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2中标人负责办理将货物运抵合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
5.3中标人在运输到达之前应提前通知招标人，并提示货物运输装卸的注意事项，招标人配合中标人做好货物的接收工作。

5.4如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，招标人有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由中标人承担。

6.验收

6.1履约验收主体：招标人

6.2验收组织方式：中标人完成货物交付后，提出书面验收申请，招标人组织验收。

6.3验收组织程序：由招标人组织验收，验收人员包括招标人、服务对象，必要时可邀请相关专家及第三方检测机构。
6.4履约验收内容：根据招标文件、投标文件、供应商的承诺、双方签订的合同内容进行验收，验收中涉及相关费用的，须由供应商负责。
6.5履约验收标准：招标人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求组织验收，以招标文件技术参数及要求及投标文件技术响应为准。如出现未在招标文件中明确规定的，以行业相关标准为准。

6.6验收相关事宜及法律责任：发生争议由招标人委托第三方进行鉴定的，如货物符合标准，鉴定费由招标人承担；如货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。如出现中标人提供虚假材料谋取成交或达不到采购要求的，招标人有权拒绝验收，并按政府采购相关法律法规向招标人同级财政部门汇报，追究其相关法律责任。

6.7风险处置措施和替代方案：除不可抗力以外（如：国家政策变化导致资金预算调整，或继续履约有可能影响国家利益等），本项目严格按照合同执行，如有违约，按合同违约条款处理；本项目无替代方案。

7.售后

7.1验收合格后，投标人需提供完善的售后服务，因服务不到位影响用户正常使用的，招标人有权解除合同并中止支付所有余款。

7.2在质保期内发现的由于货物本身的原因造成故障或损坏，投标人应免费修复，无法修复的应免费更换。质保期内，维修、更换等所需一切支出（包括技术人员旅费等支出）由投标人负责；质保期后应保证有充足的备件供应，投标人应对其产品提供终身技术服务、维修，更换只向招标人收取维修服务中所用的材料成本费，不收取人工费。

8.其他

8.1投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、技术（含操作、维护，保修等）培训及售后服务费、检测费及各类证书的相关费用、验收等一切费用。
★（二）技术要求
	序号
	设备名称
	特征描述
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	三分类不锈钢果皮箱
	1、外形尺寸：长×宽×高：1200*380*950mm（±5mm）；

2、材质：201不锈钢。厚度≥1.2mm；

3、箱体：整体采用三分类设置；

4、内胆：材质为采用优质镀锌板材料≥0.3mm防腐、阻燃、可对垃圾进行分类回收、一次性倾倒垃圾方便等性能，采用压机模具一次性成型，双面光滑，左右两侧桶口设计两个提手，方便垃圾的倾倒。 

5、底座：底部设置固定孔，保证果皮箱与地面链接强度，每条固定预留螺栓孔2个；内置固定膨胀螺丝4只；

6、箱门：（1）锁具：采用三角锁，锁具佩带拉手，锁闭牢靠，钥匙统一，具有防滑功能；

（2）门铰：门铰选用合页铰链。

7、颜色：果皮箱整体颜色为不锈钢本色。门板颜色红、蓝、灰、三色组成。

8、分类收集：设置“可回收物”、“其他垃圾”“有害垃圾”标识；颜色标语根据采购方需求定制。采用金属油墨丝网印刷技术，分类标识参照国家最新标准。三年内标志色无明显退色。

9、外观：设计科学规范，配件齐全，面漆品质优良，色彩饱和，文字清晰、规范。

10、采用密闭架构，箱体内部进行防渗漏、防腐蚀、工艺处理，箱盖有机械助力结构，开关灵活，经久耐用。

11、箱体及内胆表面平整、光滑，焊接均匀、平滑，无明显接结、伤疤、划痕和裂纹等缺陷，人体易触及表面无飞边及毛刺。外观颜色靓丽，面漆耐200—300度高温烘烤，耐日晒雨淋，在室外保持三年不褪色，涂漆件进行磷化处理，无流痕、粘附杂物尘土等缺陷；漆膜光泽度90%，漆膜厚度40pm；
	个
	500

	※2
	240L垃圾桶
	1、内容积：240L 

2、长720×宽570×高1070mm（±10mm） 

3、整体重量：≥16.0Kg；桶身（不包括盖、轮轴、轮子插销等）≥11.0kg

4、橡胶轮：ф200×50×100mm（±1%），内圈聚乙烯，外圈橡胶轮；钢轴规格：ф21×555mm（±1%）钢轴，坚固耐用，具有抗氧化、防锈功能，橡胶轮与底轴之间采用防盗卸设计连接，防止轮轴丢失。 

5、桶盖配两个拉耳，每个拉耳上有纵向加强筋，桶盖设有加强筋，增加桶盖的抗冲击能力，提高其使用寿命；该结构注塑一体成型，不能后加工。 

6、桶壁厚度≥4.5mm，桶底厚度≥5.0mm，加强筋厚度≥6.0mm，桶底正面底部在注塑生产过程中嵌≥32颗耐磨钉，增强桶底耐磨，并采用网格状加强筋设计。

7、桶身与轮轴连接两侧各设三条加强筋装置、增加桶和轮轴间的受力点、使桶和轮轴不容易变形弯曲。桶口外沿裙边四边设计加强筋；正面外沿设纵向加强筋≥2条，桶沿左右加强筋≥10条，桶盖与桶体之间设有≥8条加强筋连接连接处牢固，增加桶体把手的抗冲击能力，提高了对把手的保护程度，延长使用寿命。

8、桶身背面底部拥有最新U型设计，人与桶之间留有提桶间隙，倾倒垃圾更为方便。

9、垃圾桶背面沿口两侧设有专用的垃圾袋防脱落卡扣挂钩装置2个，操作更方便、收集垃圾，使垃圾袋不易掉落桶内。桶盖与桶身之间的连接插销为2个，单个塑料插销长度为210mm（±5mm）。塑料插销采用防盗卸设计连接，具有易安装，不掉落的特点。经久耐用，能保证在垃圾桶使用寿命内不掉落。 

10、桶身内侧后部有一体成型刻度标识，刻度从60L--240L（每20L一格），桶身内侧前部有一体成型刻度标识，刻度从40L--240L（每20L一格），方便快速的计算垃圾的容量，刻度与桶身一体注塑成型，不能后加工，保证字体清晰，永不脱落。 

11、材质分析：为高密度聚乙烯（HDPE），桶体材料热重分析剩余量600℃剩余量≤0.5%；原料中注入高质量防紫外线原料，颜料色素；确保塑料桶颜色保持鲜艳耐久不褪色。 

12、橡胶轮与底轴：轮子采用优质橡胶材质，耐磨；轴采用Ф21.0mm长度555mm(±5%）低碳钢材，三次酸洗彻底清除氧化面，经过电镀锌特殊工艺制成的钢轮轴。坚固耐用、抗氧化、防锈功能，橡胶轮与底轴之间采用防盗卸设计连接，防止轮轴丢失。 

13、垃圾桶表面光滑平整，无波纹、黑点、杂质、气泡和裂纹。垃圾桶投放标志采用印刷工艺与桶体连接一体，桶体表面印图案经过特殊处理，牢固不易脱落。采用抗紫外线、丝印“可回收物”、“厨余垃圾”、“其他垃圾”、“有害垃圾”等字样，桶身及桶盖标志颜色按国家最新标准执行。 

14、耐腐蚀，并且有足够的机械强度和良好的冲击韧性；能与现有的垃圾车配套使用；垃圾桶裙边内部设有网状加强筋，可确保塑料桶和翻桶架（后压车配套装置）在衔接作业时的紧密结合。
	个
	1000


注：技术要求中标注“※”的产品为核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌完全相同的，按本招标文件第二部分投标人须知15.3款规定处理。

矿区城镇环境基础设施建设项目（设备购置）三标段
（一）商务要求
1.合同履行期限（供货期限）：签订合同后车辆30日历天内供货完毕，站体类50日历天内供货完毕。
2.供货地点：阳泉矿区范围内，招标人指定地点。
3.付款方式和条件：

3.1 付款方式：项目全部验收合格后，60天内一次性支付。

3.2 付款条件：付款前，中标人须向招标人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算，因中标人延迟提供资料导致的付款延迟招标人不承担违约责任。
4.质量标准和保证

4.1质保期：燃油车和垃圾站设备质保期1年（电车三电系统质保5年或20万公里以先到为准，电池衰减不高于20%）。质保期内三包零配件更换及维修，均不再收取任何费用。如产品生产厂家的质保期大于1年，则以厂家质保期执行。

4.2质量标准：中标人提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

5.包装和运输
5.1涉及商品包装、快递包装的，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2中标人负责办理将货物运抵合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
5.3中标人在运输到达之前应提前通知招标人，并提示货物运输装卸的注意事项，招标人配合中标人做好货物的接收工作。

5.4如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，招标人有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由中标人承担。

6.验收

6.1履约验收主体：招标人

6.2验收组织方式：中标人完成货物交付后，提出书面验收申请，招标人组织验收。

6.3验收组织程序：由招标人组织验收，验收人员包括招标人、服务对象，必要时可邀请相关专家及第三方检测机构。
6.4履约验收内容：根据招标文件、投标文件、供应商的承诺、双方签订的合同内容进行验收，验收中涉及相关费用的，须由供应商负责。
6.5履约验收标准：招标人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求组织验收，以招标文件技术参数及要求及投标文件技术响应为准。如出现未在招标文件中明确规定的，以行业相关标准为准。

6.6验收相关事宜及法律责任：发生争议由招标人委托第三方进行鉴定的，如货物符合标准，鉴定费由招标人承担；如货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。如出现中标人提供虚假材料谋取成交或达不到采购要求的，招标人有权拒绝验收，并按政府采购相关法律法规向招标人同级财政部门汇报，追究其相关法律责任。

6.7风险处置措施和替代方案：除不可抗力以外（如：国家政策变化导致资金预算调整，或继续履约有可能影响国家利益等），本项目严格按照合同执行，如有违约，按合同违约条款处理；本项目无替代方案。

7.售后

7.1验收合格后，投标人需提供完善的售后服务，因服务不到位影响用户正常使用的，招标人有权解除合同并中止支付所有余款。

7.2在质保期内发现的由于货物本身的原因造成故障或损坏，投标人应免费修复，无法修复的应免费更换。质保期内，维修、更换等所需一切支出（包括技术人员旅费等支出）由投标人负责；质保期后应保证有充足的备件供应，投标人应对其产品提供终身技术服务、维修，更换只向招标人收取维修服务中所用的材料成本费，不收取人工费。

8.培训

8.1中标人负责对中标设备的操作培训、应用等与设备使用、维护等相关的技术问题。培训后要求达到能熟练掌握设备操作与设置等的基本原理与应用技术。投标文件中提供详细培训方案。

8.2验收之前，如有必要，供应商应在供货后一个月内安排不少于两天时间为采购人提供使用培训和日常维管培训。

8.3设备软件如有升级，供应商应安排免费专项培训保证采购人能继续正常使用。

9.其他

9.1投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、技术（含操作、维护，保修等）培训及售后服务费、检测费及各类证书的相关费用、验收等一切费用。
（二）技术要求
	序号
	设备名称
	特征描述
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	12吨后装压缩式垃圾车
	1.燃料类型：电

★2.总质量（kg）：≤12500

★3.整备质量（kg）：≥8700

★4.额定载质量（kg）：≥3400

5.电机峰值功率（kw）：≥160

★6.接近角离去角（°）：≥18/10

7.车箱有效容积（m³）：≥10

8.电池电量（kwh）：≥190

9.底盘电机类型：永磁同步电机

10.电池种类：磷酸铁锂电池或优于

11.压缩循环时间(s)：≤14

12.上料循环时间（s）：≤10

13.污水箱容积（L）：≥250

14.液压油箱容积（L）：≥80

15.收集装置可匹配120L、240L 标准垃圾桶，能同时举起2个240L标准垃圾桶。

16.装填器底部需设有污水箱，提高产品污水储存能力。

17.车辆需配有推板结构，布置在垃圾箱内部，在液压油缸驱动下沿着轨道滑动，完成卸料作业。

18.箱体需采用高强度结构钢，使用寿命长。

19.需采用双向压缩技术，压缩能力强。

20.装填器需配备紧急停止按钮，可以及时停止作业。
	辆
	1

	2
	7吨吸污车
	1.燃料类型：柴油

★2.最大总质量（kg）：≤7500

★3.整备质量（kg）：≥4000

★4.额定载质量（kg）：≥3000

5.发动机功率（kW）：≥80

★6.罐体公告总容积（m³)：≥4

7.有效吸程（m）：≥5.5

8.吸污管长度（m）：≥7

★9.接近角/离去角（°）：≥25/15

10.举升机构需采用中置双油缸举升。

11.罐体内部需设置加强板，能有效防止抽吸时罐体变形并减小液体波动对罐体冲击。

12.罐体顶部需设有防溢阀，防止满罐时污水倒流进真空泵内。

13.液压管路需采用镀锌钢管制作，防止液压油渗漏。
	辆
	2

	3
	7吨后装压缩式垃圾车
	1.燃料类型：电

★2.总质量（kg）：≤8500

★3.整备质量（kg）：≥6400

★4.额定载质量（kg）：≥1800

5.接近角/离去角（°）：≥18/13

6.电机峰值功率（kw）：≥120

7.车箱有效容积（m³）：≥7

8.电池电量（kwh）：≥105

9.电池种类：磷酸铁锂电池或优于

10.压缩循环时间(s)：≤14

11.上料循环时间（s）：≤8

12.污水箱容积（L） ：≥250

13.液压油箱容积（L）：≥80

14.收集装置可匹配120L、240L 标准垃圾桶，能同时举起2个240L标准垃圾桶。

15.装填器底部需设有污水箱，提高产品污水储存能力。

16.车辆需配有推板结构，布置在垃圾箱内部，在液压油缸驱动下沿着轨道滑动，完成卸料作业。

17.箱体需采用高强度结构钢，使用寿命长。

18.需采用双向压缩技术，压缩能力强。

19.装填器需配备紧急停止按钮，可以及时停止作业。
	辆
	3

	4
	4吨后装自卸垃圾车
	1.燃料类型：电

2.总质量(kg)：≥4495

★3.整备质量(kg)：≥3300

★4.额定载质量(kg)：≥1000

★5.尺寸（mm）：≤5500*1950*2150  

6.电池电量（kWh）：≥66

7.电池种类：磷酸铁锂电池或优于

8.卸料循环时间(s)：≤38

9.上料循环时间（s）：≤18

10.底盘驱动电机峰值电机功率（kW）：≥100

11.车箱有效容积（m³）：≥4

12.箱体应采用船型设计，高位自卸结构，可直接与大型垃圾压缩车、移动站等进行对接。

13.箱体侧面需采用用瓦楞结构加强，底面圆弧过渡

14.箱体顶部应设有刮滑板机构，提升装载量

15.箱体内部应涂有防腐漆，具有良好的防腐性能

16.收集装置应采用三组油缸提升垃圾桶，确保上升过程中垃圾无洒落。

17.通过操作盒或无线遥控器可以实现整车控制，包括自动压缩、自动上料、一键作业等。

18.车辆应设有多重互锁保护逻辑，可实现箱体举升前，支腿自动伸出；箱体回位才能进行上料作业；收集装置下落到位才能进行卸料作业；刮板张开滑板前移到位才能进行上料作业。
	辆
	1

	5
	25吨多功能抑尘车
	1.燃料类型：柴油

★2.最大总质量(kg)：≤25000

★3.整备质量(kg)：≥13000

★4.额定载质量(kg)：≥11300

★5.接近角/离去角（°）：≥13/10  

6.底盘发动机功率(kw)：≥195

7.副发动机功率（kw）：≥95

★8.罐体公告总容积（m³）：≥14

9.喷雾水平射程（m）：≥120

10.对冲清洗宽度（m）：≥24

11.应设有低水位报警系统，防止因缺水导致水泵损坏。

12.罐体尾部应设有水位计，方便观察管体内水位情况。

13.罐体内部应设有防波板，减小水流对罐体冲击。

14.罐身应设有溢流管，水加满时可实现自动溢流，使罐内与大气相通，避免罐内因出水而形成负压。

15.喷雾机应采用双壁降噪技术，内层为多空板，夹层布置隔音材料，达到吸音降噪效果。

16.喷雾作业可实现一键操作，完成自动摆动喷雾、自动收回复位等。

17.喷雾机喷头应采用不锈钢材质，耐腐蚀性好。

18.应配有全功能遥控器，能远距离操作雾炮动作，最远可达100m。
	辆
	1

	6
	18吨多功能抑尘车
	1.燃料类型：电

★2.总质量(kg)：≥18000

★3.整备质量(kg)：≥11000

★4.额定载质量(kg)：≥6700

★5.接近角/离去角（°）：≥14/11

6.电机峰值功率(kW)：≥170

7.电池电量（kwh）：≥280

8.电池种类：磷酸铁锂电池或优于

9.罐体公告容积（m³）：≥8

10.喷雾水平射程（m）：≥100

11.应设有低水位报警系统，防止因缺水导致水泵损坏。

12.罐体尾部应设有水位计，方便观察管体内水位情况。

13.罐体内部应设有防波板，减小水流对罐体冲击。

14.罐身应设有溢流管，水加满时可实现自动溢流，使罐内与大气相通，避免罐内因出水而形成负压。

15.喷雾机应采用双壁降噪技术，内层为多空板，夹层布置隔音材料，达到吸音降噪效果。

16.喷雾作业可实现一键操作，完成自动摆动喷雾、自动收回复位等。

17.喷雾机喷头应采用不锈钢材质，耐腐蚀性好。

18.应配有全功能遥控器，能远距离操作雾炮动作，最远可达100m。
	辆
	1

	7
	小型管道疏通车（3.49 吨）
	1.燃料类型：汽油

★2.最大总质量（kg）：≤4500

3.整备质量（kg）：≥2000

4.额定载质量（kg）：≥750

5.发动机额定功率（kW)：≥80

6.接近角/离去角（°）：≥15/13

7.最大疏通管径(mm)：≥400

8.高压水泵压力（MPa）：≥20

9.高压水管长度(m)：≥60

10.应设置低水位报警系统，防止水泵因为缺水而损坏。

11.应配有电控操作盒，可实现所有作业操作、遥控模式选择、工作照明灯开启以及紧急停机。

12.应具备远程遥控配置，通过遥控器可以实现发动机转速控制、高压水开关控制及疏通软管收放控制。

13.应配有调压卸荷阀，可调节清洗水压力与流量，并对高压水路系统进行保护。

14.应配备手持高压喷枪，可用于清洗墙面、露台及地面。

15.车辆尾部应配有箭头指示灯，作业时提醒行人注意避让。

16.应配置管道疏通喷头及管道清洗喷头，根据工况安装合适喷头作业。

17.疏通装置位于箱体后部设备舱内，摆臂式结构，可摆出箱体外部作业，作业摆角180°。
	辆
	1

	8
	车厢可卸式垃圾转运车（25吨）（桃南/辛兴站）
	1.燃料类型：柴油

★2.总质量（kg）：≤25000

★3.整备质量（kg）：≥11400

★4.额定载质量（kg）：≥13400

★5.外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≥8350×2500×3150

★6.发动机功率（kw）：≥225

7.提升能力（t）：≥20

8.采用无线遥控器+驾驶室操作面板双操作系统，既可在驾驶室内操作，也可下车操作。

9.应配备一体式后部支撑装置，后部支撑装置收起时，离地高度不低于360mm（车辆满载状态下）。

10.在举升臂内部应设有调节结构，可直接通过内六角扳手对滑移臂进行左右调节。

11.应配备应急缓降系统，避免出现动力系统失效，箱体悬停在半空无法下落的问题。

12.应配备安全棒装置，在翻转架举起时，撑起安全棒，确保维修人员安全。

13.应配置声音警示装置，在拉臂上装作业时发出声音报警，提醒作业区域人员，确保人员安全。
	辆
	4

	9
	车厢可卸式垃圾转运车(25吨)（段北站）
	1.燃料方式：柴油

★2.最大总质量（kg）：≤25000

★3.整备质量（kg）：≥11000

★4.额定载质量（kg）：≥13800

★5.外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≥8500×2520×3160

6.发动机功率（kw）：≥190

7.前悬/后悬（mm）：≥1400/1300

8.提升能力（t）：≥20

9.采用无线遥控器+驾驶室操作面板双操作系统，既可在驾驶室内操作，也可下车操作。

10.应配备一体式后部支撑装置，后部支撑装置收起时，离地高度可达 360mm 以上（车辆满载状态下）。

11.在举升臂内部应设有调节结构，可直接通过内六角扳手对滑移臂进行左右调节。

12.应配备应急缓降系统，避免出现动力系统失效，箱体悬停在半空无法下落的问题。

13.应配备安全棒装置，在翻转架举起时，撑起安全棒，确保维修人员安全

14.应配置声音警示装置，在拉臂上装作业时发出声音报警，提醒作业区域人员，确保人员安全
	辆
	2

	10
	18吨洒水车
	1.燃料类型：电

★2.总质量（kg）：≥18000

★3.整备质量（kg）：≥8800

★4.额定载质量（kg）：≥9000

★5.罐体公告总容积（m³)：≥10

6.电机功率（kw）：≥180

7.电池电量(kwh)：≥210

8.底盘电机类型：永磁同步电机

9.电池种类：磷酸铁锂电池或优于

10.洒水宽度（m）：≥16

11.冲洗宽度（m）：≥24

12.水炮射程（m）：≥38

13.罐体内部设置防波板，减小液体波动对罐体冲击。

14.罐身应设有溢流管，水加满时可实现自动溢流，使罐内与大气相通，避免罐内因出水而形成负压。

15.应设有低水位报警系统，防止因缺水导致水泵损坏。

16.罐体尾部应设有水位计，方便观察管体内水位情况

17.设有气动切断阀，通过电路控制气动切断阀，能在驾驶室内实现对喷水器的自动控制。
	辆
	3

	11
	洗扫车（12 吨）
	1.燃料类型 电

★2.最大总质量（kg）：≤12500

★3.额定载质量（kg）：≥4000

★4.外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≥6950×2200×2850

5.电机峰值功率（kw）：≥115

6.电池电量（kWh）：≥160

7.电池种类：磷酸铁锂电池或优于

8.垃圾箱容积（m³)：≥3

9.清水箱容积（m³)：≥4

10.清扫宽度（m）：≥3

11.应采用集成一体式箱体，箱体包括动力舱、清水箱、垃圾箱。

12.操作系统应实时监控整车运行状态，具有语音避让提醒、语音故障报警、水位检测保护、安全撑杆检测保护、电机过载保护、箱体后门未开启等报警。

13.扫盘、喷杆结构应具有自动避障保护及复位功能，遇到坚固障碍时，可以实现自动避让。

14.垃圾箱内应设置大流量高压喷嘴，可快速冲洗垃圾箱，实现箱体自洁。

15.配置自动卷盘及高压水枪，可进行定点清洗及车辆的保洁作用。

16.车辆尾部应配置后喷雾，具有喷雾降尘的作用。

17.吸尘装置布置于车辆后桥前方，采用浮动吸嘴+双风道口的结构，内部集成高压喷水杆，两侧装有左右喷水杆。

18.应配备一键气力净管功能，底盘循环打气，自动循环排出各个支路的水。

19.高压水路应安装有快插式防冻吹水装置接口，防止冬天低温时冻坏水路元件。

20.高压分水阀应采用气动式集成式水阀组，便于维护。
	辆
	1

	12
	分体站箱体（段北站）
	1.箱体外形尺寸（长×宽×高）(mm)：≤6300×2500×2350

2.垃圾箱容积（m³）：≥22m³

3.整备质量(kg)：≤4000

4.箱体底板厚度≥4mm

5.箱体及后门材质：Q355B或优于

6.后门控制形式：采用液压启。

7.采用整体式压缩箱体，设备的所有钢制部件应经过严格的防腐处理，应采用高压喷丸除锈工艺。两侧及顶部应有加强筋，整体为前小后大的锥形结构，便于倾倒垃圾。

8.箱体放置在水平面上，应采用上部进料，后部卸料方式作业。

9.箱体内应设有与压缩机自动贴合机构，确保压缩机顺利进入和移除箱体内部。

10.需能与25吨可卸式垃圾车进行配套使用。

11.垃圾箱后门应采用Ω型双翼双唇结构密封胶条，确保后门无污水渗漏。

12.垃圾箱所有钢制部件应经过严格的防腐处理，并采用优质品牌耐磨防腐底漆，高耐候性面漆喷涂。

13.驾驶室内能实现箱体顶盖的的自动启闭，无需人工手动开关。
	套
	3

	13
	空间雾化系统（段北站）
	1.设备主体、喷嘴、管道材质：不锈钢材质或优于

2.电机功率≥1.5kw

3.工作流量≥8L/min

4.进水水压：1.5bar～3bar，多级过滤

5.触摸屏≥7寸

6.管道承压≥16MPa

7.喷嘴雾化粒径≤15μm

8.管道规格≥φ9.52mm

9.覆盖面积≥400㎡

10.应采用PLC控制方式，可实现自来水与除臭剂自动配比，人机互动界面，可在触摸屏上对喷雾时间，间隔时间进行设置。

11.喷雾降尘除臭系统配置应由控制装置、工作液配比装置、供应装置、雾化喷嘴装置，自我保护装置以及清洗装置等组成。

12.控制装置应能实现程序控制、时间控制等装置，按照实际情况设定程序后整个系统处于全自动运行状态。

13.控制箱系统应有完善的报警功能，包含但不限于在缺水、缺药、自来水水压不足等情况下报警。

14.工作液配比和供应系统应由溶液罐、液位计、计量泵、过滤器组成。

15.系统应具有以太网与上位机达成通讯的功能

16.雾化喷嘴系统应由高压泵、喷嘴装置等组成.每个喷嘴装置服务面积5～20㎡。

17.自我保护装置应由液位控制器、继电器、报警器、消除报警开关等组成。
	套
	1

	※

14
	压缩主机（段北站）
	1.料斗收回状态外形尺寸(mm)：≤6370×3840×5100

2.压缩方式：双油缸直向压缩或优于

3.压缩有效行程(mm)：≥700

4.日处理垃圾能力（t/d）：≥80

5.压缩密度(t/m³)：≥0.65

6.运行噪音（dB）：≤75

7.最大压缩力（kN）：≥320

8.压缩循环数间（s）：≤55

9.料斗举升最大高度(mm)：≤5900

10.料斗进料宽度(mm）：≥2200

11.料斗容积（m³）：≥6

12.料斗装载量(t)：≥2

13.压缩推头：采用屈服强度达到1200MPa，硬度达到450HBW的高强度耐磨板

14.垃圾压缩机压缩主机箱体材质采用Q355B板材或优于。

15.移机方式：电机驱动或优于

16.移机速度：≤5.5m/min

17.主机动力系统电机功率：≥11KW

18.电源：AC380V/50Hz

19.液压系统额定工作压力：≥20MPa

20.供电方式：三相五线制

21.控制方式：PLC控制

22.压缩机应由上料机构、压缩机构、锁箱机构、机架、料斗罩、移位机构、液压系统及电气系统等组成，可实现压缩机构与垃圾箱自动接合（分离）、自动启闭锁紧钩、自动压缩垃圾等动作。

23.应具有同侧垃圾收集及转运模式，即收集车与装运车均从同一侧进出。

24.料斗采用浅沉坑式布置，料斗底部下沉450-800mm，可以有效增加料斗的装载容积，同时可以储存湿垃圾带来的污水。

25.压缩机构应位于机架顶部，主要由刮板与滑板机构等组成。

26.刮板的垃圾接触面应为内凹折面设计，且刮板前端的旋转运行轨迹与垃圾箱内腔的前部形状相适配，以防止垃圾通过间隙流窜至刮板后腔；

27.机架与垃圾箱应设有前后与左右限位装置，压缩机构与垃圾箱应设有锁紧与限位装置。

28.压缩机构前部应设置有料斗及压缩机构的密封罩，密封罩为三密封面结构。

29.设备应有2套独立的液压泵站，分别负责垃圾压缩及箱体推拉，实现液压系统负载控制的要求

30.垃圾压缩液压泵站应采用机电液一体化设计，电气系统、液压系统集成安装于机架，通过PLC进行逻辑控制处理。
	套
	2

	
	
	
	
	

	15
	轨道（段北站）
	1.应含3个泊位的箱体轨道及1套移机轨道。

2.箱体轨道高度≥100mm

3.轨道安装方式：采用预埋方式安装或优于

4.箱体轨道应采用2段框架结构焊接而成，并且每套轨道上设有2个滚轮

5.箱体轨道应设有推拉装置安装座。

6.移机轨道采用两主机三工位的布置方式，用于主机根据箱体情况调换工作位置；

7.移机轨道采用Q355B 型钢材或优于

8.采用两个0.55kW减速电机控制，运动更加平稳可靠，维修保养方便

9.采用行程开关准确控制压缩主机的启动和停止位置。
	套
	1

	16
	移动式垃圾压缩箱（机头+压缩箱一

体）（日潭站）
	1.外形尺寸（长×宽×高）（mm）≥6690×2500×2400

★2.垃圾箱容积（m³）≥18

3.压缩腔容积（m³）≥1.8

4.进料腔容积（m³）≥4.8

★5.料斗容积（m³）≥6

6.最大垃圾举升能力（kg）≥2000

7.最大压缩力（kN）≥360

8.钩环中央高度（mm）：1570±10

9.箱体导轨外侧宽度（mm）：1065±10

10.电机功率（kw）≥5.5

11.电气系统工作电压：AC380V/50Hz

12.卸料门应采用无极调节的平压锁紧机构。

13.应具有压满报警、显示和紧急停止功能。

14.应具有故障自动报警及诊断功能。

15.压缩头处于任意位置均可强行退回初始工作位。

16.压缩机构应具有负载感应技术，可实现压缩机构空载快速运行，负载强力压缩，提升压缩效率和垃圾压实密度。

17.垃圾集装箱中后部两侧应各设1个排污口，前端设置清理口。

18.推头盖板应采用分层渐进式设计，多层盖板安装在导向滑块内，可随推头伸缩，减少推头的安装空间，同时防止垃圾落入下部推头油缸上，影响推头运动。

19.应采用PLC智能控制系统，可视化、智能化的触摸屏根据装载量及循环时问智能调节压缩循环次数。
	套
	1

	17
	压缩机头（辛兴站）
	1.设备垃圾处理能力：≥26t/h

2.压缩机最大压缩力：≥340KN

★3.压缩腔有效容积：≥2.6m³

★4.一次压缩循环时间：≤40s

5.压缩装置入箱距离：≥500mm。

★6.料斗容积：≥8m³

7.设备运行噪音：≤75dB

8.压缩机连续工作2h后的油箱内油温：≤55℃

9.压缩机空载功率：≤4KW

10.满足料斗举升油缸任意工作位置停止5min杠杆沉降量：≤5mm

11.液压系统压力≥25MPa。

12.设备应由水平压缩主机（含压缩头）、垃圾防尘罩、闸门启闭装置、推拉箱装置、箱体锁紧装置、压缩主机横向移动装置（含轨道）、后翻式料斗举升机构（含料斗）、液压系统、控制系统以及22m³垃圾集装箱（含轨道）组成。

13.压缩腔底板厚度：≥10mm、边板厚度≥8mm，压缩腔后部应设有污水收集槽。

14.压缩头底板厚度：≥12mm、边板厚度≥8mm。

15.压缩头和压缩腔应采用屈服强度≥1200MPa，硬度≥450HBW的高强度耐磨板制造。

16.压缩机传感器应采用激光位移传感技术，可实现根据垃圾量及满箱程度自动调整推头进度的速度、压力、推头伸出及缩回量。

17.闸门关闭时应能产生45kN的以上的压力，以便对垃圾产生足够的剪切作用；

18.移机装置应采用软启动电机驱动，以保证工作的平稳和定位准确。

19.举升机构应采用连杆传力原理，至少由两根油缸驱动。

20.料斗应根据现场情况进行设计，保证车辆在地面不加高的状态可以从后部直接倒料。

21.举升机构的有效垃圾举升重量≥1500Kg。

22.液压系统电机应采用不小于11KW的380V三相交流电机。

23.控制系统应实现设备故障自动报警、诊断功能。

24.控制系统的操控装置应采用操控台型式，所有操控按钮和显示屏均安装在操控台上。（需提供设备实际使用的照片）

25.设备的所有钢制部件应采用高压喷丸除锈工艺，知名品牌耐磨防腐底漆、高耐候性面漆喷涂。
	套
	2

	18
	轨道（辛兴站）
	1.应包含2个泊位的箱体轨道及1套移机轨道。

2.轨道高度≥100mm。

3.轨道安装方式：采用螺栓固定方式安装或优于。

4.移机轨道上设有4个滚轮，便于主机移动。

5.移机轨道采用单主机两工位的布置方式，用于主机根据箱体情况调换工作位置。

6.移机轨道应采用Q355B型钢材或优于。

7.应采用两个减速电机控制移动，运动更加平稳可靠。

8.应采用行程开关准确控制压缩主机的启动和停止位置。

9.主机左右平移速度为≥1.7m/min。
	套
	2

	19
	喷淋（辛兴站）
	1.电机功率：≥0.75kw

2.喷嘴材质：不锈钢或优于

3.喷嘴雾滴粒径：≤15um

4.设备应包含控制系统、原液箱、工作液箱、高压泵、压力调节控制器、自动配比泵、进水过滤器耐高压输送管等组成。

5.设备应具有开启时间、喷雾停止时间、喷雾间隔时间设定功能。

6.空间雾化设备应采用继电器集成电路控制技术或优于。

7.主机可实现无人值守，实现自动添加除臭剂，比例大小可调节，双过滤系统过滤精度1-5微米。

8.水箱应设置浮球开关，低水位报警提示。

9.原液箱应具有低水位自动报警停机功能，工作液箱低水位自动补水。

10.控制柜防护等级达到IP65或优于。
	套
	1

	20
	箱体（辛兴站）
	1.垃圾箱外形尺寸(长×宽×高)≥6200×2450×2450（mm）

2.箱体容积≥22m³

3.箱体板材厚度≥4mm

4.钩环中心高度：1570±10（mm）

5.外导入宽度：1065±10（mm）

6.后门与箱体框架间加装密封胶条，密封胶条需耐油、耐腐蚀、耐老化，

7.自重：≤5300kg

8.采用框架结构，箱体及后门采用高强度钢板，其主要材质的屈服极限不低于355MPa。

9.后门与箱体框架间应加装密封胶条，密封胶条需耐油、耐腐蚀。

10.箱体左右两侧应设置污水排放口。

11.在箱体底部设有污水过滤及储存空间。

12.箱体尾部应设有便于箱体冲洗用进水口。

13.箱体应采用无级调节的平压锁紧装置。
	套
	4

	21
	侧上料压缩机（桃南站）
	1.压缩机推头截面尺寸（宽×高）≥1890mm×740mm

2.压缩腔(长×宽×高)≥2400mm×1900mm×770mm

3.压缩装置入箱距离≥800mm

★4.系统最大工作压力≥28Mpa

★5.压缩机最大压缩力≥430kN

★6.压缩循环时间：≤40s

★7.压缩腔容积≥3.5m³

8.电机负载功率≤22kw

★9.料斗容积≥8m³；

10.料斗底板厚度≥5mm

11.料斗侧板厚度≥4mm

12.举升系统泵站功率≥11kw

13.设备应由水平直压式压缩主机、料斗、闸门提升机构、箱体总成、移位机构、抱爪机构、推拉箱机构、智能控制系统（电气、液压系统）等组，并采用成侧边卸料举升上料模式。

14.5、液压泵站系统：液压系统应采用独立工作站外置模式，液压系统中的油箱、电机、油泵、控制阀和功能阀块布置在压缩主机外部，系统含有风冷装置及油滤报警装置，能够对液压系统进行散热，方便后期维护检修，每台站上料机构和压缩主机分别使用独立泵站。

15.控制系统应采用先进PLC控制技术，采用控制面板操作形式。

16.压缩机底部应具有污水导流装置，排放压缩过程中产生的污水。

17.压缩机传感器应采用激光位移传感技术，可实现根据垃圾量及满箱程度自动调整推头进度的速度、压力、推头伸出及缩回量。

18.缩机的机箱和推头等关键零部件采用高强度、耐磨、耐腐蚀钢板，底部钢板厚度≥12mm其硬度≥400HB；屈服强度≥1200Mpa。

19.闸门提升机构应设有速度可调装置，并且在满箱后能够充当隔离门，避免在机箱分离时形成夹杂、挂拖现象。

20.箱体平移机构为两个串联式平台，两箱三工位布置，平台采用油缸驱动。

21.箱体左右平移速度≥4.8m/min；平移行程≥3m；平移定位时间≤60s；单个平台最大承载力≥360kN。

22.举升系统应采用连杆机构，通过液压驱动。

23.料斗四周应采用多筋设计，并且侧面应装有侧门可手动打开用于卸料。
	套
	1

	22
	轨道（桃南站）
	1.应含1套移箱轨道，用于箱体平移。

2.轨道安装方式：采用螺栓固定方式安装或优于。

3.移箱轨道上设有≥6个滚轮。

4.移箱轨道采用两箱三工位的布置方式，用于主机根据箱体情况调换工作位置。

5.移箱轨道采用Q355B型钢材或优于。

6.移箱平台采用液压驱动方式。

7.移箱轨道中应采用行程开关准确控制移箱平台的启动和停止位置。
	套
	1

	23
	分体站箱体（桃南站）
	1.垃圾箱外形尺寸(长×宽×高)≥6200×2450×2450（mm）；

2.箱体容积≥22m³。

3.箱体板材厚度≥4mm；

4.钩环中心高度：1570±10（mm）；

5.外导入宽度：1065±10（mm）。

6.后门与箱体框架间加装密封胶条，密封胶条需耐油、耐腐蚀、耐老化，

7.自重：≤5300kg
8.采用框架结构，箱体及后门采用高强度钢板，其主要材质的屈服极限不低于355MPa。

9.后门与箱体框架间应加装密封胶条，密封胶条需耐油、耐腐蚀。

10.箱体左右两侧应设置污水排放口；

11.在箱体底部设有污水过滤及储存空间。

12.箱体尾部应设有便于箱体冲洗用进水口；

13.箱体应采用无级调节的平压锁紧装置。
	套
	4

	24
	喷淋（桃南站）
	1.电机功率：≥0.75kw

2.喷嘴材质：不锈钢或优于

3.喷嘴雾滴粒径：≤15um

4.设备应包含控制系统、原液箱、工作液箱、高压泵、压力调节控制器、自动配比泵、进水过滤器耐高压输送管等组成。

5.设备应具有开启时间、喷雾停止时间、喷雾间隔时间设定功能。

6.空间雾化设备应采用继电器集成电路控制技术或优于。

7.主机可实现无人值守，实现自动添加除臭剂，比例大小可调节，双过滤系统过滤精度1-5微米。

8.水箱应设置浮球开关，低水位报警提示。

9.原液箱应具有低水位自动报警停机功能，工作液箱低水位自动补水。

10.控制柜防护等级达到IP65或优于。
	套
	1


注：1、主要技术指标前标注“★”，不加“★”项为非主要技术指标
2、车辆★参数需提供工业和信息化部公告网站（道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统公告网站的整车公告及底盘公告）材料证明。

3、技术要求中标注“※”的产品为核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌完全相同的，按本招标文件第二部分投标人须知15.3款规定处理。

第四部分  评审办法

一、评标原则

评标委员会在评标时，依据投标报价和各项技术、服务因素对投标人及投标服务进行综合评价，包括但不限于以下各项因素：

1、初步评审（资格性评审及符合性评审）

2、商务部分评审

3、技术部分评审

4、价格部分评审
二、评标方法

综合评分满分按100分计，投标人的综合得分=商务部分得分+技术（服务）部分得分+价格部分得分。技术分依据评标委员会所有成员的赋分值计算所得的平均值。所有评分保留两位小数，第三位四舍五入。评标委员会按照综合评分由高到低的顺序进行排列，确定排名第一的投标人为中标人。当投标人综合评分相同时，按报价由低到高顺序排列。当投标人综合评分且报价相同时，按技术部分得分由高到低排列。
三、初步评审

初步评审分为资格性检查和符合性检查。

1、资格性审查：采购人对投标人资格证明和证件进行审查，以确定投标人是否具备资格条件。

资格性检查的内容及标准

	序号
	类型
	审查要求
	要求说明

	1
	基本资质
	供应商代表的证明
	1.法定代表人（负责人）身份证明书；

2.法定代表人（负责人）授权委托书（若供应商代表为法定代表人（负责人）的可不提供）

	2
	基本资质
	营业执照
	有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明其独立承担民事责任能力的文件副本。

	3
	营业执照
	具有独立承担民事责任的能力
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	4
	财务报告
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	5
	基本资质
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	6
	基本资质
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	7
	基本资质
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

注：根据财政部财库〔2022〕3号文件精神：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

	8
	基本资质
	信用查询
	通过“信用中国”查询本单位信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为）的网页截图、通过“中国政府采购网”政府采购严重违反失信行为记录名单中查询的网页截图

	9
	基本资质
	廉洁自律承诺书
	符合招标文件要求


2、符合性审查：评标委员会对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对投标文件的实质性要求作出响应。

符合性检查的内容及标准

	序号
	类型
	审查要求
	要求说明

	1
	报价
	总报价
	低于（或等于）最高限价

	2
	报价
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位公章

	3
	报价
	报价明细表
	符合招标文件要求

	4
	商务
	合同履行期限（交货期）
	符合招标文件要求

	5
	技术
	技术标准和要求
	第三部分 商务、技术要求中标注“★”的为主要技术指标，没有实质性响应招标文件的要求导致响应无效。

	6
	商务
	投标保证金
	符合招标文件要求

	7
	商务
	投标文件格式
	符合招标文件要求


四、详细评审

矿区城镇环境基础设施建设项目（设备购置）一标段
	序号
	类型
	评分标准
	分值

	1
	商务
	商务部分（15分）

	1.1
	商务
	投标人业绩
投标人或制造商近三年（合同签订时间2022年10月至今）签订的类似业绩为依据（投标文件中附清晰合同复印件及与类似业绩对应的任意一张有效发票）。每提供1项得3分，满分15分，未提供的不得分。类似业绩是指同本采购内容相同或者类似的环保厕所或垃圾分拣站采购，不分规模与金额。
注：1）提供合同复印件或影印件，并加盖投标人公章。复印件或影印件包括合同首页、签字盖章页、合同金额所在页。

2）发票：至少提供对应合同的一张完整发票(包括提供国家税务总局全国增值税发票查验平台查询截图)，电子发票需要有全国统一发票监制章，纸质版发票需要有全国统一发票监制章和开票单位的发票专用章。
3）本款可作为得分的合同案例指投标人自身或所代理的制造商的合同案例。

4）业绩证明材料复印件或影印件不完整或不符合以上内容要求或不清晰，导致无法判断是否符合以上要求的；不满足以上任一款的，均不得分。
	15分

	2
	技术
	技术、服务部分（55分）

	2.1
	技术
	1.技术方案

根据投标人提供的针对本项目技术方案进行综合评审，包括但不限于以下评审内容：

①产品性能；

②产品安全性；

③产品耐用性：

评审标准：
前述要求的方案内容均有描述且符合本项目要求的得15分；每缺少一项要求的方案内容或只有标题没有实质性内容的扣5分；每有一项要求的方案内容有一处瑕疵的，一处扣1.5分；每有一项要求的方案内容有一处描述不切合项目实际，一处扣2.5分；每项最多扣5分，扣完为止。不提供方案的不得分。

注：“瑕疵”是指项目名称或项目编号或实施地点与本项目不一致的、有错别字、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、内容粗略、描述过于简单等；

“不切合项目实际”是指超出项目现有条件、与项目需求脱节、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等。
	15分

	2.2
	技术
	2.供货方案

根据投标人提供的针对本项目供货方案进行综合评审，包括但不限于以下评审内容：

①供货计划方案；

②项目实施进度安排；

③详细的组织机构及人员安排；

④运输计划、运输管理措施：

评审标准：
前述要求的方案内容均有描述且符合本项目要求的得16分；每缺少一项要求的方案内容或只有标题没有实质性内容的扣4分；每有一项要求的方案内容有一处瑕疵的，一处扣1分；每有一项要求的方案内容有一处描述不切合项目实际，一处扣2分。每项最多扣4分，扣完为止。不提供方案的不得分。

注：“瑕疵”是指项目名称或项目编号或实施地点与本项目不一致的、有错别字、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、内容粗略、描述过于简单等；

“不切合项目实际”是指超出项目现有条件、与项目需求脱节、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等。
	16分

	2.3
	技术
	3.投标货物质量保证措施

根据投标人提供的针对本项目质量保证措施进行综合评审，包括但不限于以下评审内容：

①质量保障措施；

②安全保障措施；

③货物使用及维护措施：

评审标准：
前述要求的方案内容均有描述且符合本项目要求的得12分；每缺少一项要求的方案内容或只有标题没有实质性内容的扣4分；每有一项要求的方案内容有一处瑕疵的，一处扣1分；每有一项要求的方案内容有一处描述不切合项目实际，一处扣2分。每项最多扣4分，扣完为止。不提供方案的不得分。

注：“瑕疵”是指项目名称或项目编号或实施地点与本项目不一致的、有错别字、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、内容粗略、描述过于简单等；

“不切合项目实际”是指超出项目现有条件、与项目需求脱节、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等。
	12分

	2.4
	技术
	4.售后服务方案

根据投标人提供的针对本项目售后服务方案进行综合评审，包括但不限于以下评审内容：
①售后服务组织制度；

②售后服务响应措施；

③质保期内与质保期外售后服务方案；
评审标准：
前述要求的方案内容均有描述且符合本项目要求的得12分；每缺少一项要求的方案内容或只有标题没有实质性内容的扣4分；每有一项要求的方案内容有一处瑕疵的，一处扣1分；每有一项要求的方案内容有一处描述不切合项目实际，一处扣2分。每项最多扣4分，扣完为止。不提供方案的不得分。

注：“瑕疵”是指项目名称或项目编号或实施地点与本项目不一致的、有错别字、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、内容粗略、描述过于简单等；

“不切合项目实际”是指超出项目现有条件、与项目需求脱节、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等。
	12分

	3
	报价
	价格部分（30分）

	3.1
	报价
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价)×30%×100
注：

①有效报价是指通过资格性、符合性审查及计算错误修正的投标人的投标报价(评标期间，未通过资格性、符合性审查或未接受计算错误修正的投标人的报价不参与评标基准价的计算)。
②无效报价是指报价超过采购最高限价和经评委一致认为报价不合理的，不参与评标基准价的计算。

③因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。根据省财政厅晋财购〔2024〕54号文件相关要求，对中小微企业等主体，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除评审优惠措施。叠加计算方式为：

评标价=投标总报价-（投标总报价×小微企业价格扣除比例）-（有效绿色产品总报价×绿色产品价格扣除比例)

本项目绿色产品价格扣除比例为4%；小微企业价格扣除比例为10%；残疾人企业和监狱企业视同为小微企业，价格扣除比例等于同于小微企业价格扣除比例。
	30分


矿区城镇环境基础设施建设项目（设备购置）二标段

	序号
	类型
	评分标准
	分值

	1
	商务
	商务部分（15分）

	1.1
	商务
	投标人业绩
投标人或制造商近三年（合同签订时间2022年10月至今）签订的类似业绩为依据（投标文件中附清晰合同复印件及与类似业绩对应的任意一张有效发票）。每提供1项得3分，满分15分，未提供的不得分。类似业绩是指同本采购内容相同或者类似的垃圾桶或果皮箱采购，不分规模与金额。
注：1）提供合同复印件或影印件，并加盖投标人公章。复印件或影印件包括合同首页、签字盖章页、合同金额所在页。

2）发票：至少提供对应合同的一张完整发票(包括提供国家税务总局全国增值税发票查验平台查询截图)，电子发票需要有全国统一发票监制章，纸质版发票需要有全国统一发票监制章和开票单位的发票专用章。
3）本款可作为得分的合同案例指投标人自身或所代理的制造商的合同案例。

4）业绩证明材料复印件或影印件不完整或不符合以上内容要求或不清晰，导致无法判断是否符合以上要求的；不满足以上任一款的，均不得分。
	15分

	2
	技术
	技术、服务部分（55分）

	2.1
	技术
	1.技术方案

根据投标人提供的针对本项目技术方案进行综合评审，包括但不限于以下评审内容：

①产品性能；

②产品安全性；

③产品耐用性：

评审标准：
前述要求的方案内容均有描述且符合本项目要求的得15分；每缺少一项要求的方案内容或只有标题没有实质性内容的扣5分；每有一项要求的方案内容有一处瑕疵的，一处扣1.5分；每有一项要求的方案内容有一处描述不切合项目实际，一处扣2.5分；每项最多扣5分，扣完为止。不提供方案的不得分。

注：“瑕疵”是指项目名称或项目编号或实施地点与本项目不一致的、有错别字、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、内容粗略、描述过于简单等；

“不切合项目实际”是指超出项目现有条件、与项目需求脱节、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等。
	15分

	2.2
	技术
	2.供货方案

根据投标人提供的针对本项目供货方案进行综合评审，包括但不限于以下评审内容：

①供货计划方案；

②项目实施进度安排；

③详细的组织机构及人员安排；

④运输计划、运输管理措施：

评审标准：
前述要求的方案内容均有描述且符合本项目要求的得16分；每缺少一项要求的方案内容或只有标题没有实质性内容的扣4分；每有一项要求的方案内容有一处瑕疵的，一处扣1分；每有一项要求的方案内容有一处描述不切合项目实际，一处扣2分。每项最多扣4分，扣完为止。不提供方案的不得分。

注：“瑕疵”是指项目名称或项目编号或实施地点与本项目不一致的、有错别字、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、内容粗略、描述过于简单等；

“不切合项目实际”是指超出项目现有条件、与项目需求脱节、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等。
	16分

	2.3
	技术
	3.投标货物质量保证措施

根据投标人提供的针对本项目质量保证措施进行综合评审，包括但不限于以下评审内容：

①质量保障措施；

②安全保障措施；

③货物使用及维护措施：

评审标准：
前述要求的方案内容均有描述且符合本项目要求的得12分；每缺少一项要求的方案内容或只有标题没有实质性内容的扣4分；每有一项要求的方案内容有一处瑕疵的，一处扣1分；每有一项要求的方案内容有一处描述不切合项目实际，一处扣2分。每项最多扣4分，扣完为止。不提供方案的不得分。

注：“瑕疵”是指项目名称或项目编号或实施地点与本项目不一致的、有错别字、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、内容粗略、描述过于简单等；

“不切合项目实际”是指超出项目现有条件、与项目需求脱节、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等。
	12分

	2.4
	技术
	4.售后服务方案

根据投标人提供的针对本项目售后服务方案进行综合评审，包括但不限于以下评审内容：

①售后服务组织制度；

②售后服务响应措施；

③质保期内与质保期外售后服务方案；

评审标准：
前述要求的方案内容均有描述且符合本项目要求的得12分；每缺少一项要求的方案内容或只有标题没有实质性内容的扣4分；每有一项要求的方案内容有一处瑕疵的，一处扣1分；每有一项要求的方案内容有一处描述不切合项目实际，一处扣2分。每项最多扣4分，扣完为止。不提供方案的不得分。

注：“瑕疵”是指项目名称或项目编号或实施地点与本项目不一致的、有错别字、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、内容粗略、描述过于简单等；

“不切合项目实际”是指超出项目现有条件、与项目需求脱节、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等。
	12分

	3
	报价
	价格部分（30分）

	3.1
	报价
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价)×30%×100
注：

①有效报价是指通过资格性、符合性审查及计算错误修正的投标人的投标报价(评标期间，未通过资格性、符合性审查或未接受计算错误修正的投标人的报价不参与评标基准价的计算)。
②无效报价是指报价超过采购最高限价和经评委一致认为报价不合理的，不参与评标基准价的计算。

③因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。根据省财政厅晋财购〔2024〕54号文件相关要求，对中小微企业等主体，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除评审优惠措施。叠加计算方式为：

评标价=投标总报价-（投标总报价×小微企业价格扣除比例）-（有效绿色产品总报价×绿色产品价格扣除比例)

本项目绿色产品价格扣除比例为4%；小微企业价格扣除比例为10%；残疾人企业和监狱企业视同为小微企业，价格扣除比例等于同于小微企业价格扣除比例。
	30分


矿区城镇环境基础设施建设项目（设备购置）三标段

	序号
	类型
	评分标准
	分值

	1
	商务
	商务部分（10分）

	1.1
	商务
	投标人业绩
投标人近三年（合同签订时间2022年10月至今）签订的类似业绩为依据（投标文件中附清晰合同复印件及与类似业绩对应的任意一张有效发票）。每提供1项压缩车的业绩得1分，最高2分；每提供1项雾炮车的业绩得1分，最高2分；提供1项车厢可卸式垃圾车的业绩得1分，最高2分；提供1项吸污车的业绩得1分，最高2分；提供1项分体站设备的业绩得1分，最高2分；此项满分10分，未提供不得分。
注：1）提供合同复印件或影印件，并加盖投标人公章。复印件或影印件包括合同首页、签字盖章页、合同金额所在页。

2）发票：至少提供对应合同的一张完整发票(包括提供国家税务总局全国增值税发票查验平台查询截图)，电子发票需要有全国统一发票监制章，纸质版发票需要有全国统一发票监制章和开票单位的发票专用章。

3）本款可作为得分的合同案例仅指投标人自身的合同案例。即合同案例中的乙方必须与投标人的名称完全一致。

4）业绩证明材料复印件或影印件不完整或不符合以上内容要求或不清晰，导致无法判断是否符合以上要求的；不满足以上任一款的，均不得分。
	10分

	2
	技术
	技术、服务部分（60分）

	2.1
	技术
	1.所投产品技术性能指标
投标设备满足招标文件要求的全部技术指标得30分。主要技术指标没有实质性响应招标文件的要求导致响应无效，非主要技术指标中每有一项负偏离扣2分，扣完为止。
	30分

	2.2
	技术
	2.实施方案
根据投标人提供的针对本项目实施方案进行综合评审，包括但不限于以下评审内容：
①供货计划；
②供货保障措施；
③出厂检验方案；
评审标准：
前述要求的方案内容均有描述且符合本项目要求的得6分；每缺少一项要求的方案内容或只有标题没有实质性内容的扣2分；每有一项要求的方案内容有一处瑕疵的，一处扣0.5分；每有一项要求的方案内容有一处描述不切合项目实际，一处扣1分。每项最多扣2分，扣完为止。不提供方案的不得分。

注：“瑕疵”是指项目名称或项目编号或实施地点与本项目不一致的、有错别字、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、内容粗略、描述过于简单等；

“不切合项目实际”是指超出项目现有条件、与项目需求脱节、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等。
	6分

	2.3
	技术
	3.投标货物质量保证措施
根据投标人提供的针对本项目质量保证措施进行综合评审，包括但不限于以下评审内容：
①质量保障措施；
②安全保障措施；
③货物使用及维护措施；
评审标准：
前述要求的方案内容均有描述且符合本项目要求的得6分；每缺少一项要求的方案内容或只有标题没有实质性内容的扣2分；每有一项要求的方案内容有一处瑕疵的，一处扣0.5分；每有一项要求的方案内容有一处描述不切合项目实际，一处扣1分。每项最多扣2分，扣完为止。不提供方案的不得分。

注：“瑕疵”是指项目名称或项目编号或实施地点与本项目不一致的、有错别字、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、内容粗略、描述过于简单等；

“不切合项目实际”是指超出项目现有条件、与项目需求脱节、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等。
	6分

	2.4
	技术
	4.设备验收、安装、调试方案
根据投标人提供的针对本项目设备验收、安装、调试方案进行综合评审，包括但不限于以下评审内容：
①供货运输保障措施；
②安装调试方案；
③设备验收方案；
评审标准：
前述要求的方案内容均有描述且符合本项目要求的得6分；每缺少一项要求的方案内容或只有标题没有实质性内容的扣2分；每有一项要求的方案内容有一处瑕疵的，一处扣0.5分；每有一项要求的方案内容有一处描述不切合项目实际，一处扣1分。每项最多扣2分，扣完为止。不提供方案的不得分。

注：“瑕疵”是指项目名称或项目编号或实施地点与本项目不一致的、有错别字、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、内容粗略、描述过于简单等；

“不切合项目实际”是指超出项目现有条件、与项目需求脱节、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等。
	6分

	2.5
	技术
	5.售后服务方案
（1）根据投标人提供的针对本项目售后服务方案进行综合评审，包括但不限于以下评审内容：
①项目售后服务组织制度；
②售后服务响应措施；
③质保期内与质保期外售后服务方案；

评审标准：
前述要求的方案内容均有描述且符合本项目要求的得6分；每缺少一项要求的方案内容或只有标题没有实质性内容的扣2分；每有一项要求的方案内容有一处瑕疵的，一处扣0.5分；每有一项要求的方案内容有一处描述不切合项目实际，一处扣1分。每项最多扣2分，扣完为止。不提供方案的不得分。

注：“瑕疵”是指项目名称或项目编号或实施地点与本项目不一致的、有错别字、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、内容粗略、描述过于简单等；

“不切合项目实际”是指超出项目现有条件、与项目需求脱节、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等。

（2）售后设备维修人员（3分）

提供售后设备维修人员的详细名单（含人员数量、履历、工作经验）的得1分，其中：维修人员中有1人具有中级机械工程师及以上职称证书的得1分，在此基础上每增加1人具有中级机械工程师及以上职称证书的得0.5分，最多得2分。（投标文件中须提供开标截止时间前近一年内任意1个月为其缴纳的社保证明材料原件扫描件加盖公章佐证，未提供或不清晰无法辨认的不加分）
	9分

	2.6
	技术
	6.培训方案
根据投标人提供的针对本项目培训方案进行综合评审，包括但不限于以下评审内容：
①售后机构与人员配备；
②理论培训；
③实操演练方案；
评审标准：
前述要求的方案内容均有描述且符合本项目要求的得3分；每缺少一项要求的方案内容或只有标题没有实质性内容的扣1分；每有一项要求的方案内容有一处瑕疵的，一处扣0.5分；每有一项要求的方案内容有一处描述不切合项目实际，一处扣0.5分。每项最多扣2分，扣完为止。不提供方案的不得分。

注：“瑕疵”是指项目名称或项目编号或实施地点与本项目不一致的、有错别字、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、内容粗略、描述过于简单等；

“不切合项目实际”是指超出项目现有条件、与项目需求脱节、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等。
	3分

	3
	报价
	价格部分（30分）

	3.1
	报价
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价)×30%×100
注：
①有效报价是指通过资格性、符合性审查及计算错误修正的投标人的投标报价(评标期间，未通过资格性、符合性审查或未接受计算错误修正的投标人的报价不参与评标基准价的计算)。
②无效报价是指报价超过采购最高限价和经评委一致认为低于成本价的恶意竞标报价，不参与评标基准价的计算。
③因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。根据省财政厅晋财购〔2024〕54号文件相关要求，对中小微企业等主体，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除评审优惠措施。叠加计算方式为：
评标价=投标总报价-（投标总报价×小微企业价格扣除比例）-（有效绿色产品总报价×绿色产品价格扣除比例)

本项目绿色产品价格扣除比例为4%；小微企业价格扣除比例为10%；残疾人企业和监狱企业视同为小微企业，价格扣除比例等于同于小微企业价格扣除比例。
	30分


五、综合排序
评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术、服务部分得分由高到低排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。采购人授权评审小组直接确定成交供应商的，综合评分得分排名第一的供应商为成交供应商。
六、政策性评审要求

1、涉及进口产品的要求：

（1）按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）的有关规定，本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。

（2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2、涉及执行政府绿色采购政策的要求：

（1）根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

（2）本文件列明的强制采购绿色产品标的物，投标人必须投报“节能产品政府采购品目清单”中的强制节能产品，同时提供处于有效期之内的产品认证证书扫描件，并如实填写《政府强制采购产品明细表》（格式见第六部分）；不接受非强制采购产品。

（3）本文件列明的优先采购的绿色产品标的物，投标人可以投报“节能产品政府采购品目清单”中的非强制类产品、“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，也可投报清单以外的产品。

（4）当投标人所投产品属于优先采购的绿色产品时，享受该项产品的价格折扣政策优惠。投标人应提供处于有效期之内的节能/环保产品认证证书扫描件，并如实填写《政府采购绿色产品明细表》（格式见第六部分），符合价格扣除优惠措施的，将根据投标人提供的产品及证明材料给予一定比例的价格扣除。

（5）对中小微企业等主体，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施，分别计算、叠加执行，叠加计算方式以财政主管部门相关政策文件为准。
3、涉及绿色数据中心建设的要求：

若本项目属于数据中心建设项目时，采购人应按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求实施相关采购活动。采购数据中心的相关设备、运维服务应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，大型、超大型数据中心应全部达到绿色数据中心要求。投标人则需如实填写《产品符合绿色数据中心建设要求承诺书》，格式见第六部分。

4、本项目涉及正版软件的要求：

本项目采购标的物涉及计算机产品或硬件产品内预装软件的，投标人须填写《正版软件承诺》（格式见第六部分）

5、涉及网络安全专用产品的要求：

投标货物中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，须提供提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件。（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）。详情参加国务院2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》。

6、涉及小型、微型企业参加投标的要求：

（1）小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》（格式见第六部分）。

（2）小型、微企业只有提供本企业制造的货物，或者提供其他小型、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。

（3）小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。

（4）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予价格扣除，用扣除后价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。其中联合体中小微企业需按采购文件格式要求，如实填写《中小企业声明函》（格式见第六部分）。

（5）大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予价格扣除，用扣除后价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。其中小微企业必须明确，且按采购文件格式要求，如实填写《中小企业声明函》（格式见第六部分）

（6）通过享受扶持政策、价格折扣并获得政府采购合同的：小微企业不得将合同分包给大中型企业；中型企业不得将合同分包给大型企业。

7、涉及残疾人福利性单位参加投标的要求：

（1）须根据财库〔2017〕141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第六部分）；

（2）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任；

（3）残疾人福利性单位提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，享受磋商货物的价格折扣。若有的话，如实填写《小型、微型企业/残疾人福利性单位/创新产品企业提供货物明细表》（格式见第六部分）。

8、涉及监狱企业参加投标的要求：

（1）监狱企业参加投标视同小、微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。

（3）监狱企业与中型企业组成联合体参加投标的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投标标的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

9、专门面向中小企业采购的项目，不重复执行中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展的价格优惠政策。

10、本项目涉及创新产品和服务的要求：
根据晋财购〔2019〕19号《政府采购支持创新产品和服务实施细则》，投标人提供标的物中有符合创新要求的产品和服务的，须如实填写《创新产品和服务承诺函》，并如实填写《小型、微型企业/残疾人福利性单位/创新产品企业提供货物明细表》（格式见第六部分）。

11、涉及商品包装和快递包装的要求：

严格落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目涉及商品包装和快递包装要求的，投标人须填写《商品包装和快递包装承诺函》（格式见第六部分）。
12、涉及绿色建筑和绿色建材政府强制采购的要求：

如本项目在合同履行过程中需要施工安装的，涉及到相关建筑建材属于“环境标志产品政府采购品目清单”中所涉内容的，采购人在制定采购需求时应严格落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》，强制采购并使用“环境标志产品政府采购品目清单”中的绿色建材耗材。投标人在提交投标文件中需提供“符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书”（格式见第六部分）。
第五部分  合同原则
（说明：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲方有权在签订合同时对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改。）

政府采购货物买卖合同
项目名称：

包    号：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

第一节  政府采购合同协议书
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等招标文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息
（1）采购项目名称：                
采购项目编号：                
（2）采购计划编号：                
（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：        
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：        
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：    
□否

（4）政府采购组织形式：□政府集中采购  □部门集中采购  □分散采购

（5）政府采购方式：□公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商

□询价 □单一来源 □框架协议 □其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：□是      □否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：□是  □否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：□是  □否   中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：□是  □否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：□是  □否

（7）合同是否分包：□是       □否

分包主要内容：                                    
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：            
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

□大型企业  □中型企业  □小微型企业

□残疾人福利性单位  □监狱企业  □其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：□是       □否

外商投资企业类型：□全部由外国投资者投资  □部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
国别：         品牌：         规格型号：

□否

（10）是否涉及节能产品：

□是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：                
□强制采购       □优先采购

□否

是否涉及环境标志产品：

□是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：                
□强制采购       □优先采购

□否

是否涉及绿色产品：

□是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：                
□强制采购       □优先采购

□否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

□是       □否      □不涉及

2. 合同金额
（1）合同金额小写：                        
大写：                        
分包金额（如有）小写：                        
大写：                        
（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

□固定总价 □固定单价 □固定费率 □成本补偿 □绩效激励 □其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

□全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）
□分期付款：                                                    
□成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）
□绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）
3. 合同履行
（1）起始日期：    年    月    日，完成日期：    年    月    日。

（2）履约地点：                        
（3）履约担保：是否收取履约保证金：□是    □否

收取履约保证金形式：                        

收取履约保证金金额：                        

履约担保期限：                        
（4）分期履行要求：                        
（5）风险处置措施和替代方案：                        
4. 合同验收
（1）验收组织方式：□自行组织 □委托第三方组织 验收主体：                        
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是  □否

是否邀请专家参加验收：□是  □否

是否邀请服务对象参加验收：□是  □否

是否邀请第三方检测机构参加验收：□是  □否

是否进行抽查检测：□是，抽查比例：        □否

是否存在破坏性检测：□是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式） □否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 7 日内组织验收）

（3）履约验收方式：□一次性验收

□分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：                        
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）
（6）履约验收标准：                        
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是  □否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）招标文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效
本合同自                          生效。

7. 合同份数
本合同一式    份， 甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：        年      月      日

合同订立地点：                         
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（招标人、受招标人委托签订合同的单

位或招标文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或

合同章）
	
	单位名称（公章或

合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人

（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人

（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节  政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人

（1）招标人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向招标人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除招标人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，招标文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、货物、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按招标文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见〔政府采购合同专用条款〕。

（7）其他术语解释，见〔政府采购合同专用条款〕。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。 甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在〔政府采购合同专用条款〕约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及〔政府采购合同专用条款〕约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及〔政府采购合同专用条款〕约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照〔政府采购合同专用条款〕约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除〔政府采购合同专用条款〕另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵〔政府采购合同专用条款〕约定的指定现场。

7.2 除〔政府采购合同专用条款〕另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按〔政府采购合同专用条款〕规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，包装要求作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在〔政府采购合同专用条款〕规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷， 甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在〔政府采购合同专用条款〕规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷， 甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担， 甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在〔政府采购合同专用条款〕 中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在〔政府采购合同专用条款〕中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现〔政府采购合同专用条款〕约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照〔政府采购合同专用条款〕规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照〔政府采购合同专用条款〕规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在〔政府采购合同专用条款〕约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照〔政府采购合同专用条款〕约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）〔政府采购合同专用条款〕规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据〔政府采购合同专用条款〕要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按〔政府采购合同专用条款〕规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担〔政府采购合同专用条款〕规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按〔政府采购合同专用条款〕规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下， 甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就招标文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的， 甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据招标文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按招标文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议， 由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在〔政府采购合同专用条款〕中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在〔政府采购合同专用条款〕中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见〔政府采购合同专用条款〕。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第六部分  投标文件格式

投标人编制投标文件须知

1.投标人应严格按照招标文件中投标人须知规定的顺序填写和提交，下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，由于投标文件的混乱编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评标小组将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5.投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

                  （项目名称）

    标段
投 标 文 件

项目编号：              
投标人全称：                         （加盖单位公章）
法定代表人或授权代表：                 （签字或盖章）

       年    月    日
一、资格证明文件
1.法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：                                         
单位性质：                                         
地    址：                                         
成立时间：                 年          月         日

经营期限：                                         
姓    名：                性  别：                 
年    龄：                职  务：                 
系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证正反面复印件）

投标人（公章)：                         
日期：        年     月     日

2.法定代表人（负责人）授权委托书
本授权书声明：注册于         （投标人住址）的         （投标人名称）法定代表人                 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目第     标段，项目编号：          ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

（附授权代表人身份证正反面复印件）

投标人：                            （盖单位章)
法定代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：                        
委托代理人：                        （签字或盖章）

身份证号码：                        
        年        月        日

3.营业执照
投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明其独立承担民事责任能力的文件副本（复印件或影印件须加盖投标人公章）；

4.投标人信用承诺书
具有独立承担民事责任的能力

承诺函

                 （采购人）：

我方参加的政府采购活动，依据招标文件相关规定，郑重承诺：我方具有独立承担民事责任的能力，符合本项目招标文件规定的响应投标人资格要求，如中标/成交，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/磋商/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

投标人：                               （盖章）

法定代表人或授权代表：           （签字或盖章）

          日   期：       年       月      日
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺函

                 （采购人）：

我方参加的政府采购活动，依据招标文件相关规定，郑重承诺：我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，符合本项目招标文件规定的响应投标人资格要求，如中标/成交，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/磋商/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

投标人：                               （盖章）

法定代表人或授权代表：           （签字或盖章）

日   期：       年       月      日
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺函

                 （采购人）：

我方参加的政府采购活动，依据招标文件相关规定，郑重承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合本项目招标文件规定的响应投标人资格要求，如中标/成交，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/磋商/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

投标人：                               （盖章）

法定代表人或授权代表：           （签字或盖章）

日   期：       年       月      日
依法缴纳税收和社会保障金

承诺函

                 （采购人）：

我方参加的政府采购活动，依据招标文件相关规定，郑重承诺：我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，符合本项目招标文件规定的响应投标人资格要求，如中标/成交，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/磋商/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

投标人：                               （盖章）

法定代表人或授权代表：           （签字或盖章）

日   期：       年       月      日
投标人近三年无重大违法记录声明

                 （采购人）：
本投标人现参与                      （项目名称、标段、项目编号）的招标活动，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满。

若发现我方存在上述问题，愿按照国家相关法律法规接受处罚，采购人有权取消我方的投标及中标资格，且我方将无条件承担由此带来的一切后果（包括经济损失)。

特此声明

投标人：                               （盖章）

法定代表人或授权代表：           （签字或盖章）

日   期：       年       月      日
5.投标人廉洁自律承诺函

                 （采购人）：
为维护本次招投标工作的正常秩序，本公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规、政策及《招标文件》的规定，规范本公司的投标行为，保证做到合法投标、正当竞争、廉洁经营。

二、本公司保证在本次投标工作中做到： 

1．不与其他投标人相互串通投标、陪标，损害贵单位的合法权益； 

2．不与用户串通投标，损害学校利益或他人的合法权益；

3．不以向用户、采购人或者评审小组成员行贿的手段谋取中标；（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

4．不利用他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，谋取中标；

5．保证不以其他任何方式扰乱本次招标工作；

6．保证严格遵守招标会议纪律。

三、我公司承诺在本次招投标活动中，如有违反以上第二条中的行为，同意贵方按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和招标文件之规定上报省级主管部门给予进入不良信誉记录、扣除保证金等惩罚，我公司及项目参与人员完全接受。

投标人：                               （盖章）

法定代表人或授权代表：           （签字或盖章）

日   期：       年       月      日
6.本项目特定资格条件（无）

7.信用查询
通过“信用中国”查询本单位信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为）的网页截图、通过“中国政府采购网”政府采购严重违反失信行为记录名单中查询的网页截图。

8.投标人认为需要提供的其他资格证明文件

二、商务、技术文件

1.投 标 函
致：               （采购人）
                      （投标人全称）授权              （投标人代表姓名）         （职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                 （项目名称、标段、项目编号）招标的有关活动，我方已仔细研究了本项目招标文件的全部内容，愿以人民币（大写）          （¥        元）的投标报价，按照招标文件要求及合同约定完成本项目。为此：

1、合同履行期限（交货期）：                
2、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期     个日历天内（自提交投标文件的截止之日起算）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果中标，投标有效期延长至合同履约完毕。

3、我方承诺已经具备规定的参加采购活动的投标人应当具备的全部条件。

4、提供招标须知规定的全部投标文件，包括投标文件线上递交的电子版、纸质版、最后报价表等。

5、按招标文件要求提供和交付的服务报价详见最后报价表。

6、我方承诺：完全理解最后报价超过采购预算金额时，投标文件将被拒绝。

7、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和服务要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

9、保证遵守招标文件的规定。

10、如果在招标后规定的投标有效期内撤回投标文件，我方的投标保证金可被贵方没收。

11、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

12、我方愿意向贵方提供任何与本项目招标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

13、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

14、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证提供相应服务。

15、我方承诺接受招标文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。

所有有关本招标的一切往来联系方式为：

地址：                            邮编：
                       
电话：                            传真：                       
投标人代表姓名：                       
投标人代表联系电话：           （办公）            （移动）

E-mail：                       
投标人（全称并加盖公章）：                       
法定代表人或被授权代理人（签字或盖章)：                       
日   期：                       
注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标被拒绝。

2.投标人企业简况

格式自拟

3.开标一览表

项目名称、标段：                                  

项目编号：                                        
单位：元
	序号
	报价（元）
	合同履行期限(交货期)
	质保期
	备注

	1
	
	
	
	


注：以上费用包含本项目等所涉及的全部费用。
投标人（公章)：                              
法定代表人或授权代表（签字或盖章)：          
日期：        年     月     日

报价明细表

项目名称、标段：                                  
项目编号：                                         
金额单位：元

	序号
	名称
	所属
行业
	品牌
	型号规格
	单位
	数量
	单价

（元）
	合计单项价（元）
	制造商名称及产地
	 制造商规模（大、中、小、微）型企业

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价(大写)：                                                              ￥：                          元


注：“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标报价一览表”所对应总价相等。
投标人（公章)：                              
法定代表人或授权代表（签字或盖章)：          

日期：        年     月     日
4.技术服务部分
5、投标人近三年同类项目合同案例
	序号
	项目名称
	项目时间
	采购人单位
	合同金额
	验收情况
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	


注：后附合同协议书。
6、项目负责人近三年同类项目合同案例
	序号
	项目名称
	项目时间
	采购人单位
	合同金额
	验收情况
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	


注：后附合同协议书。
7.服务（技术）规范响应及偏离表
项目名称、标段：                                 
项目编号：                                  
投标人名称：                                
	序号
	内容
	招标文件服务

（技术）规范、要求
	投标文件

对应规范
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人（公章)：                         
法定代表人或授权代表（签字)：           
日期：        年     月     日

8.投标人认为需要提供的其他技术材料

9.本项目政府采购相关政策要求（如适用）格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.       （标的名称），属于       （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.      （标的名称），属于       （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加         （单位名称）的         （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.       （标的名称），属于       （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.       （标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的          项目（项目编号：              ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章)：                         
日期：        年     月     日

注：成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

政府强制采购产品明细表

	包号/序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	产品认证证书号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


认证证书附后（有效期之内的节能产品认证证书）。
投标人（公章)：                          
法定代表人或授权代表（签字或盖章)：           
日期：        年     月     日

政府采购绿色产品明细表

	包号/序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	产品单价
	数量
	产品认证证书号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投报“节能产品政府采购品目清单”“环境标志产品政府采购品目清单”中产品的将给予一定比例的价格扣除（具体扣除比例详见第四部分评审办法）。

认证证书附后（有效期之内的节能产品、环境标志产品证书）。

投标人（公章)：                          
法定代表人或授权代表（签字或盖章)：           
日期：        年     月     日

符合绿色数据中心建设要求承诺书

本投标人现参与（项目名称、项目编号、包号）的采购活动，本公司承诺所提供并完成数据中心建设内容及标准符合绿色数据中心建设有关要求，完全满足或优于项目采购需求。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人（公章)：                          
法定代表人或授权代表（签字或盖章)：           
日期：        年     月     日

符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书

本投标人现参与（项目名称、项目编号、包号）的采购活动，本公司承诺若本项目在合同履行过程中需要施工安装且涉及到相关建材耗材属于“环境标志产品政府采购品目清单”中所涉内容的，严格履行政府绿色采购有关事项，交付并使用“环境标志产品政府采购品目清单”中的绿色建材耗材；属于绿色建筑的，积极配合采购单位申报绿色建筑标识。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人（公章)：                          
法定代表人或授权代表（签字或盖章)：           
日期：        年     月     日

商品包装和快递包装承诺

本投标人现参与（项目名称、项目编号、包号）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人（公章)：                          
法定代表人或授权代表（签字或盖章)：           
日期：        年     月     日

网络安全专用产品说明

按照国家财政部、工信部、公安部以及其他部委联合下发《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》有关要求：

自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。

国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会发布更新《网络关键设备和网络安全专用产品目录》、《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》。国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单，供社会查询和使用。

正版软件承诺

本投标人现参与（项目名称、项目编号、包号）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明
投标人（公章)：                          
法定代表人或授权代表（签字或盖章)：           
日期：        年     月     日

