电缆采购要求：
需符合国家标准，提供出厂合格证、检验报告及第三方检测机构出具的性能测试报告，第三方检测机构检测内容必须包含：绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、单根燃烧试验、燃烧时间、炭化长度等。现场验收抽检不合格产品、无检验报告及第三方检测机构出具的性能测试报告一律退回。营东电缆有限公司、中晋电缆有限公司、振华电缆有限公司、多宝电缆有限公司线缆集团有限公司提供的产品出现问题，中标供应商均不得提供以上公司产品。
