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沥青材料 采购招标文件



单位名称：河北建设集团股份有限公司第二分公司
项目名称：无锡市梁溪区积余实验学校运河分校改扩建工程施工
招标编号：CLZB-202306-01561
联系人：俞少                 电  话：15366421896
发标时间： 2023 年 6月 28日





                         河北建设集团股份有限公司
                        2023年6月28日



招标文件



第一条： 工程概况
1. 工程名称：无锡市梁溪区积余实验学校运河分校改扩建工程施工
2.工程地点：无锡市梁溪区凤宾路与中山路西北侧
3.建设单位： 无锡市梁溪区教育局、无锡市北塘城市投资发展有限公司      
4.施工单位：河北建设集团股份有限公司
5.建筑面积：/ 
6、采购物资明细：（见附件）
第二条： 招标要求
1、招标方式：  公开  。
2、质量要求：
2.1进场的材料必须符合国家标准和行业标准及甲方提出的要求，当以上标准不一致时，以标准较高者为准。
应遵循的国家及行业标准如下：
① GB/T11836-2009  /                    ；
②                /                    ；
····· 
甲方提出的质量要求：        合格         。
2.2材料进场后，甲方将组织监理等有关人员对产品的数量、规格、质量进行联合检验（包括现场复试）。如发现货物的质量、规格、数量与合同及甲方要求（或描述）不符，甲方有权要求乙方无条件立即退场，并由乙方赔偿由此造成的一切损失。
2.3甲方人员及相关部门对货物质量验收合格，并不免除乙方对货物的质量瑕疵担保责任，因货物质量问题在施工中发生安全及质量事故的，乙方应承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的经济损失。
3、交货日期：以项目生产安排为准，产生实际需求前7天通知中标单位 。
4、评标办法：本次招标采用的评标方法为 合理最低价。
第三条： 投标方应具备的条件．
1、 投标单位注册资金 无要求 。
2、 投标单位纳税人主体资格： 无要求 。 
3、提供符合施工要求的材料设备的产品检测报告及相关技术资料。
4、投标单位需提供真实、有效的增值税发票，并做到四流一致，“发票流、资金流、合同流、货物流”。
5、投标单位非招标方黑名单企业。
6、本项目不接受联合体投标。
第四条： 报价要求
1、本次招标预算量：见附件。
2、厂家要求：无锡市及周边供应商
3、报价内容：所报价格为含增值税一票制价格，包含（运费、税率（3%） 、卸车费等。）
第五条： 结算方式
1、结算方式：货物运输至甲方指定地点后，双方对物资品种、型号、规格、数量、相关单证进行验收。如品种、型号、规格、相关单证不符合相符要求的。乙方应按照甲方要求退货或予以更换处理，由此发生的费用和损失由乙方承担。
2、根据甲方检验合格及双方共同签认的送货单作为双方结算的依据，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件，都不得作为结算依据。
第六条： 付款方式
[bookmark: _GoBack]1、支付方式及时间：甲方采用承兑汇票或者电汇方式付款，每月月末提供对账单，次月15号前支付上月结算额的60%，余款在供货结束后一个月内付清。
2、发票约定：税率或征收率为3%的合规增值税专用发票
投标方须开具符合国家税收制度规定的增值税发票，由发票引起的一切经济责任由投标方承担。
第七条： 投标须知
1、投标网址：施工云采网（http://www.zgsgycw.com/）
2、投标人在投标前须在施工云采网完成注册（自行注册）并录入河北建设集团《集采供应商名录》后方可参与报价。
3、有下列情况之一的，投标书视为无效标。
（1）提交的投标文件未对招标文件进行实质性响应的；
（2）投标人恶意串通投标情形的；
（3）投标人投标报价经评审判定存在明显故意重大不平衡报价或低于成本价的；
（4）在招标中，出现影响采购公正的违法、违规行为的。
第八条： 时间要求
1、供应商报名截止时间： 2023年6月29日 16时 00 分
2、投标截止时间：2023年6月30日 11 时00分。
3、开标时间： 2023年 6月30日13时00分。
第九条： 其它
1、本招标文件的解释权归河北建设集团股份有限公司。
2、投标方在货物全部供齐之前，不得因资金问题停止供货，影响正常施工，给招标方造成的一切经济损失，由投标方承担。
3、环境、职业健康安全对投标方的要求
(1) 运输车辆尾气排放符合省、直辖市环保部门要求；
(2) 出场车辆整洁，车况保持良好；
(3) 投标方应严格遵守招标方施工场区内各项环境、职业健康安全管理规定；
(4) 车辆和人员在施工现场内移动，由于车辆和人员原因造成的安全事故，一律由投标方负责；
4、合同争议的解决方式：在合同履行过程中，如出现争议，须由招、投标双方先行协商解决，协商不成时，可到招标方人民法院起诉。
























附件        
材料明细表
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	税率

	1
	普通沥青石灰岩
	AC-20
	吨
	100
	3%

	2
	玄武岩
	SMA-13
	吨
	80
	3%

	3
	粘层油
	/
	M2
	650
	3%

	4
	
	
	
	
	

	5
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