充电站工程材料采购项目竞价文件

一、资质及服务能力要求

（1）竞价单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具有独立法人资格，并持有有效的营业执照。

（2）具有履行合同所必须的必要能力。

（3）对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目。

二、 竞价要求

（1）竞价单位必须到现场进行勘察，现场勘察时应联系采购单位联系人并填写现场勘察确认记录。

（2）竞价单位应向采购单位提供“资质及服务能力要求”所要求的相关证明材料。现场提交资料地址：驻马店市置地大道盐业公司201室。

（3）现场勘察时间为竞价发布有效报价时间内。

（4）竞价单位的报价应包含与本项目相关的材料费、运输费、

装卸费、人工费、税费等相关费用。

（5）竞价单位如达不到以上竞标要求而参与报价的，视为无效果报价。

（6）现场勘察联系人：祝工，联系电话：19836650195。

三、采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **报价（含税）** | **合价（含税）** |
| 1 | 铝缆 | YJLV 4\*50+1\*25 | 米 | 500 |  |  |
| 2 | 铝缆 | YJLV 4\*95+1\*50 | 米 | 100 |  |  |
| 3 | 铝缆 | YJLV 2\*150+1\*35 | 米 | 200 |  |  |
| 4 | 铝缆 | YJLV 4\*70+1\*35 | 米 | 200 |  |  |
| 5 | 铝缆 | YJLV 4\*185+1\*95 | 米 | 200 |  |  |
| 6 | 铜缆 | YJV-0.6/1-3\*6 | 米 | 1000 |  |  |
| 7 | 铜缆 | YJV-0.6/1-3×25+2×16 | 米 | 200 |  |  |
| 8 | 铜缆 | YJV22-0.6/1-3×25+2×16 | 米 | 100 |  |  |
| 9 | 铜缆 | YJV-0.6/1-2\*4 | 米 | 200 |  |  |
| 10 | 铜缆 | YJV 3\*95+2\*50 | 米 | 200 |  |  |
| 11 | 铜缆 | YJV 2\*95+1\*25 | 米 | 200 |  |  |
| 12 | 通信线 | RVSP2\*1 | 米 | 1000 |  |  |
| 13 | 24V供电 | YJV-0.6/1-2\*2.5 | 米 | 1000 |  |  |
| 14 | 超五类屏蔽网线 | RJ-45接头 | 米 | 500 |  |  |
| 15 | 配电箱 | 钢制防雨低压配电箱 1000\*800\*300（含断路器、电表、互感器等） | 套 | 10 |  |  |
| 16 | 灭火器 | 可装2具4kg灭火器 | 套 | 10 |  |  |
| 17 | 橡胶阻车器 |  | 对 | 60 |  |  |
| 18 | 防撞柱 |  | 个 | 20 |  |  |
| 19 | 固定式分隔栏 | M型钢制护栏2000×100mm | 米 | 50 |  |  |
| 20 | PVC穿线管 | DN25 | 米 | 500 |  |  |
| 21 | 塑料管 | DN75 | 米 | 100 |  |  |
| 22 | 波纹管 | DN25 | 米 | 500 |  |  |
| 23 | 混凝土 | C25 | m³ | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |