**重庆市江北、渝北片区森林草原火灾高风险区综合治理项目（渝北片区）森林防火物资采购项目**

**澄清文件一号**

各潜在投标人：

重庆市渝北区林业局于2025年7月25日发布的重庆市江北、渝北片区森林草原火灾高风险区综合治理项目（渝北片区）森林防火物资采购项目(项目号：YBQ25A00743）项目的采购文件现作如下澄清或修改：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **页码** | | **招标文件原内容** | **澄清或修改后的内容** |
| 第10页 | 第二篇 项目技术（质量）需求招标项目技术需求（一）**风力灭火机**技术需求 | 1.采用混合四冲程发动机或环保二冲程发动机；  2.发动机通过国二排放阶段要求（提供环保网站截图并加盖投标人公章）；  ▲3.出口风量≥0.57m³/s；  4.发动机额定净功率/转速≤3.2kw/7200r/min（提供环保网站截图并加盖投标人公章）；  ▲5.有效风力灭火距离≥300cm；  6.发动机最大净扭矩/转速≥4.75Nm/5500 r/min（提供环保网站截图并加盖投标人公章）；  7.标定转速耳旁噪音≤105dB（A）；  ▲8.距风机中心2.5m处风速≥33m/s；  9.工作方式：背负式；  ▲10.整机质量≤10.5kg；  11.整机净质量与风功率比≤5.72kg/kw；  ▲12.一次加油连续工作时间≥120min；  13.出口风流≥105m/s；  14.启动方式为手拉启动；  15.启动温度范围：-30℃至40℃；  16.燃油为92#汽油与二冲程专用机油的混合油；  17.外观质量要求：塑料零件表面应光滑，无裂痕和缩孔等缺陷；冲压件应完整，无裂纹和毛刺，铸件应无缩孔、疏松和变形等缺陷，焊接件焊接缝应平整、无烧穿、裂痕和漏焊等缺陷，镀件镀层应均匀，附件牢固，表面平整；  18.中标结果公示之日起5日内，排名第一的中标候选人需向采购人提供背负式风力灭火机实物进行现场测试，测试实物逾期送达或与招标技术需求不相符，中标无效，并根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定进行处理。 | 1.采用混合四冲程发动机或环保二冲程发动机；  2.发动机通过国二排放阶段要求（提供环保网站截图并加盖投标人公章）；  ▲3.出口风量≥0.57m³/s；  4.发动机额定净功率/转速≤3.2kw/7200r/min（提供环保网站截图并加盖投标人公章）；  ▲5.有效风力灭火距离≥300cm；  6.发动机最大净扭矩/转速≥4.75Nm/5500 r/min（提供环保网站截图并加盖投标人公章）；  7.标定转速耳旁噪音≤105dB（A）；  ▲8.距风机中心2.5m处风速≥33m/s；  9.工作方式：背负式；  ▲10.整机质量≤10.5kg；  11.整机净质量与风功率比≤5.72kg/kw；  ▲12.一次加油连续工作时间≥120min；  13.出口风流≥105m/s；  14.启动方式为手拉启动；  15.启动温度范围：-30℃至40℃；  16.燃油为92#汽油与二冲程专用机油的混合油；  17.外观质量要求：塑料零件表面应光滑，无裂痕和缩孔等缺陷；冲压件应完整，无裂纹和毛刺，铸件应无缩孔、疏松和变形等缺陷，焊接件焊接缝应平整、无烧穿、裂痕和漏焊等缺陷，镀件镀层应均匀，附件牢固，表面平整； |
| 第14页 | 第二篇，招标项目技术需求二、招标项目技术需求 | 注：适用于包1、包2一、中标结果公示之日起3日内，排名第一的中标候选人在采购人指定地点进行便携式森林消防泵（排名第一的中标候选人投标时提供的样品）实物进行现场测试，同时以上带▲技术参数须提供国家认可并具有该标的物检验（测）资质的第三方检验（测）机构出具的权威检验（测）报告进行佑证:1.检验（测）报告可在全国认证认可信息公共服务平台核查（提供查询截图和查询页面打印件）；2.可通过电话问询或发送电子邮件核查检验（测）报告真伪。若提供的实物测试不能满足招标技术需求和提供的检验（测）报告不能满足招标文件带▲技术参数视为提供虚假材料谋取中标并报上级主管部门按相关规定进行处理。（投标人投标时无需提供相关检验（测）报告，只需对以上条款进行承诺，格式自拟。未自行承诺为无效投标） | 注：适用于包2一、中标结果公示之日起3日内，排名第一的中标候选人在采购人指定地点进行便携式森林消防泵（排名第一的中标候选人投标时提供的样品）实物进行现场测试，同时以上带▲技术参数须提供国家认可并具有该标的物检验（测）资质的第三方检验（测）机构出具的权威检验（测）报告进行佑证:1.检验（测）报告可在全国认证认可信息公共服务平台核查（提供查询截图和查询页面打印件）；2.可通过电话问询或发送电子邮件核查检验（测）报告真伪。若提供的实物测试不能满足招标技术需求和提供的检验（测）报告不能满足招标文件带▲技术参数视为提供虚假材料谋取中标并报上级主管部门按相关规定进行处理。（投标人投标时无需提供相关检验（测）报告，只需对以上条款进行承诺，格式自拟。未自行承诺为无效投标） |

注：1、本文件与原发布的采购文件不一致的地方，以本文件为准。原采购文件未作澄清的部分仍以原采购文件为准；

1. 网上公示电子文档因字体、页边距等因素影响，实际页码可能与澄清文件公布页码不一致，请以实际内容所在页码为准。

### （本项目为电子投标项目，项目内容有更新，需要重新制作投标。供应商请先撤回原来投标文件，并重新制作投标文件并投标！）

重庆市渝北区林业局

重庆鸿兴招标代理有限公司

2025 年7月25日