**速平码头工艺升级改造施工项目工程施工设备租赁项目**

**询 价 响 应 文 件**

 **第二信封（报价文件）**

**报价方：　　 　　　　（盖单位公章）**

**法定代表人或**

**其委托代理人：　　 　（亲笔签字）**

**报价日期：　 年　 月　 日**

**目 录**

一、报价函

二、工程量清单

**一、报价函**

致：安徽交控生态科技有限公司（询价单位全称）

1.我方在研究了速平码头工艺升级改造施工项目工程施工设备租赁（项目名称）的询价文件(含补遗书第/号至第/号)和考察了工程现场后，**我们愿在贵公司不含可抵扣增值税控制价单价及控制价总价的基础上下浮 %（大写：百分之** **）作为我公司对本项目报价，**遵照询价文件的要求提供机械设备服务于该项目。

2.我方完全同意询价文件中的评审办法和评审标准，承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3.如果我方中标：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺严格执行双方签订的设备租赁合同，并保证在合同约定的时间内将项目实施完成并验收合格。

（3）如我单位出现不能正常履行合同条款，我方愿意承担由此原因给询价方造成的一切损失。

4.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6.我方承诺先施工，后按本询价文件付款条款进行结算支付。

报价单位： （盖单位章）

 法定代表人或其委托代理人： （亲笔签字）

 地址：

 电话：

 年 月 日

1. **工程量清单**

**（一）报价要求**

1.报价方在收到询价文件后应自行对拟施工现场详细情况进行充分考察。

2.报价方应充分分析市场的价格变动风险，节假日、周末、天气等因素造成的窝工及自身企业对本项目的风险承受能力，并不得低于成本报价竞价。

3.询价响应文件单价为报价方按工程质量、施工技术规范完成工程量，并经询价方验收合格交工完毕所有可能发生的费用，包括但不限于：**机械进出场费、机械调遣费、机械的安装拆卸费、机械保险费、驾驶员工资、设备维修保养费、折旧费、年检费、报价人驻地建设费、环境保护费、食宿费、差旅费、水电费、安全生产费、报价方利润、机械使用油费及耗材等**费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。大型企业迟延支付中小企业款项的，按照合同订立时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）约定逾期支付利息利率。

4.如询价方出现资金困难，可最迟延期支付成交方工程款60天，延期付款利息已含在综合单价中，成交方应予理解并完全接受，不得采取停工(停止供应、服务)或其他的极端措施。

**5.报价方所报单价下浮百分比为统一下浮比例。**结算时以询价方控制单价×（1-下浮百分比）作为签订合同的最终单价（保留两位小数），此单价不以市场波动、政策调整、人工涨跌等原因做任何形式的调整。

6.本报价清单是根据询价文件中包括的、有合同约束力的有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

**7.本报价清单中所列工程数量均为预估数量。请报价方仔细考虑风险、合理报价、风险自担，计量以实际发生量为准。**结算时以询价方项目现场负责人根据实际情况验收合格后数量计量支付。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除成交方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

8.报价方必须无条件配合询价方指令，按照询价方要求派遣机械数量及配备优良的操作手，以达到询价方要求的施工标准。

9.报价清单中的每一子目须填入单价或价格（如有），且只允许有一个报价。

10.报价清单中报价方没有填入单价或价格的子目（如有），其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，报价方（机械租赁方）必须按询价方及询价方指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目工作，但不能得到额外结算与支付。

**（二）工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号规格** | **单位** | **暂定量** | **不含税限价（元）** | **不含税合价（元）** | **备注** |
| 1 | 260型液压履带挖掘机 | 整机工作质量20000kg，额定斗容0.8-1.2m³，额定功率135KW/rpm，含燃油费、维修保养等 | 台班 | 40.0  | 2100.00  | 84000.00  |  |
| 2 | 260液压履带破碎挖掘机 | 适配260型液压履带挖掘机，打击能量约18000J，工作流量180-250L/min，适合中等硬度岩石破碎，含燃油费、维修保养等 | 台班 | 5.0  | 2400.00  | 12000.00  |  |
| 3 | 环保土方运输车 | ≥5.6m\*1.5m\*2.3m，车载容量≥20m3，前四后八篷布覆盖型环保车且仅用于土方运输，运距10km，含燃油费、维修保养等 | 车次 | 450.0  | 216.00  | 97200.00  |  |
| 4 | 振动压路机 | 工作质量18T，含燃油费、维修保养等 | 台班 | 6.0  | 1060.00  | 6360.00  |  |
| 5 | 固定式摊铺机 |  整机工作重量约(t)15 ；摊铺宽度：7.5 m；最大摊铺能力：1000 t/h，用于水稳摊铺，含燃油费、维修保养等 | 台班 | 4.0  | 2990.00  | 11960.00  |  |
| 6 | 25吨吊车 | 提升质量(t)20 ；采用h型支腿；液压传动；全回转式汽车起重机，含燃油费、维修保养等 | 台班 | 20.0  | 1200.00  | 24000.00  |  |
| 7 | 50吨吊车 | 提升质量(t)35 ；采用h型支腿；液压传动；全回转式汽车起重机，含燃油费、维修保养等 | 台班 | 15.0  | 3000.00  | 45000.00  |  |
| 8 | 洒水车 | 含雾炮，喷雾距离≥ 20m，水罐容量≥15m3，含燃油费、维修保养等 | 台班 | 30.0  | 1200.00  | 36000.00  |  |
| 9 | 装载机（5吨） | 整机工作质量9700kg，额定斗容≥3m³，额定载重量5000kg，含燃油费、维修保养等 | 台班 | 15.0  | 1255.00  | 18825.00  |  |
| 10 | 660SJ自行直臂式高空作业车 | 平台高度20m，工作高度22m，整机重量11495kg，平台载重340.19 kg， 机器长度10.79m，机器宽度2.49m，含燃油费、维修保养等 | 台班 | 10.0  | 885.00  | 8850.00  |  |
| **不含可抵扣增值税控制价合计金额** |  | **344195.00**  |  |
| 报价下浮率 %（保留2位小数） | 报价方填写 |
| 报价下浮率大写百分之 （保留2位小数） | 报价方填写 |
| 备注:1、以上单价为不含可抵扣增值税专票单价。2、以上工程量为暂定量，最终按照实际发生工程量进行结算。3、报价方填写下浮比例后，清单每个子目单价根据下浮率进行修正，最终计算出清单子目单价作为报价方清单。 |

报价单位（盖章）： 法定代表人或授权委托人签名：