新疆生产建设兵团第三师总医院裂隙灯显微镜采购项目需求文档

**采购人：**第三师图木舒克市总医院

**采购内容：**裂隙灯显微镜

**采购参数：**见附件一

**预算金额：**120000元

**货物品牌：**重庆康华

**货物型号：**SLM-7E

**质保时间：**质保三年

**送货期限：**15天。

**结算方式：**到货验收后一次性结算。

报价要求：报价供应商在能够满足服务需求、商务需求的前提下报价，报价包含该项目的全部费用，包括但不限于包邮、包安装、包调试。

注：若因供应商自身原因导致中标后无法提供货物或服务弃标，该供应商将被广东医科大学附属第三师图木舒克市总医院列为采购黑名单，三年内任何采购项目均不启用该公司。望报价供应商仔细阅读需求文档并慎重报价。

附件一：产品参数

主要技术参数：

1.设备名称：裂隙灯显微镜

2.使用环境：220v电源输入；

3.显微镜类型：平行夹角式（伽利略型）

4.高眼点目镜：≧19mm

5.目镜倍率：12.5X

6.显微镜总倍率：6X 10X 16X 25X 40X

7.数码图像采集方式：目镜下位外挂式单反相机，像素≧2400万

8.搭载同轴背景光照明系统、同步闪光补偿系统

9.外置滤色片：黄色滤光片

10.视场中心分辨率：≧1800·N线对∕mm

11.滤色片：无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片

12.裂隙照明：五档调光（可选无级调光）

13.瞳距调节范围：51mm～85mm

14.裂隙高度（mm）：0 ～ 14连续可调

15.裂隙宽度（mm）：1 ～ 14连续可调

16.裂隙角度：0°-180°可旋转

17.裂隙倾角：5°、10°、15°、20°

18.光斑直径：φ0.2--φ14（mm）

19.滤色片：无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片

20.照明灯泡：12V/50W卤钨灯泡

21.配置工作站及配套裂隙灯图像软件：软件具采集、图像自动优化、病例存储等功能。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单台/套配置需求 | | | | |
| 序号 | 设备配置名称 | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机（含光学体、移动机构、照明系统） | | 1 | 套 |
| 2 | 上置式数码采集器 | | 1 | 张 |
| 3 | 分光器 | | 1 | 个 |
| 4 | 计算机 | | 1 | 台 |
| 5 | 打印机 | | 1 | 台 |
| 售后服务需求 | | | | |
| 保修年限 | | 整机质保3年 | | |
| 维修响应时间 | | 电话2小时内响应，32小时内现场处理 | | |
| 耗材及零配件 | | 无耗材。灯泡 | | |
| 升级 | | 软件终身免费升级 | | |

附件二：**兵团政府采购供应商信用承诺函**

兵团政府采购供应商信用承诺函

（参考模板）

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

一、我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）未被列入严重违法失信名单、失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、如果本公司（本人）有幸中标（成交），在合同签订之前，采购单位有权要求本公司（本人）提供资格证明材料原件进行核验。

四、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（印章）：

法定代表人、负责人、本人或授权代表（签字或印章）：

日期： 年 月 日