{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":1,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":15,"rows_kept":15,"merged":[[0,1,0,14],[1,3,1,12],[12,0,13,7],[12,8,13,9],[12,10,13,14],[14,1,14,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["\n\n\n                                                      ","上海振华重工（集团）股份有限公司长兴分公司"]
["\n\n\n                                                      ",null,null,"采购询价单"]
[]
[null,"供    方：",{"$nulls":5},"需    方：","上海振华重工（集团）股份有限公司长兴分公司"]
[null,"联系人：",{"$nulls":5},"地    址：","上海市崇明区长兴镇凤滨路666号"]
[null,"电    话：",{"$nulls":5},"联系人：","总司-国产-薛伟",{"$nulls":3},"邮  箱：","xuewei@zpmc.com"]
[null,"传    真：",{"$nulls":5},"电  话：",{"$nulls":4},"传  真："]
[{"$nulls":7},"询价单：","1000018348"]
[]
["序号","清单编号","仓库","产品工号","物料名称","标准","规格","材质/表面处理","订购数量","单位","单价","采购要求","到货日期","申购人","物资编号"]
[1,1400215550,"长兴电缆仓库",1002001008,"电线",null,"H07V-K 1×16-GNYE","CE-VDE",450,"米",null,"1.具备并提供“EU CE COC\\DOC和EU RoHS“相关材料,并符合《欧盟市场监管法规 2019/1020》2.满标书环境温度-20℃-50℃要求。3.户外使用，防紫外线，防臭氧，防潮湿. 4.定长450米.","20240610","黄蓉蓉",1210050000216]
[2,1400215550,"长兴电缆仓库","1002001008","电线",null,"H07V-K 1×70-GNYE","CE-VDE",360,"米",null,"1.具备并提供“EU CE COC\\DOC和EU RoHS“相关材料,并符合《欧盟市场监管法规 2019/1020》2.满标书环境温度-20℃-50℃要求。3.户外使用，防紫外线，防臭氧，防潮湿. 4.定长360米.","20240610","黄蓉蓉",1210050000220]
["合计",{"$nulls":7},810,null,"含税总价：\n人民币大写："]
[]
[null,"供方报价有效期至    年  月  日；若供方不填报价有效期，则默认为年底(当年度)失效。\n\n采购员：                 报价人:                            审核人:                      报价日期                    送货地点                  _"]