

**中泰新能源托克逊自备绿电替代风电项目-220kV升压站、送出线路及对侧间隔改扩建EPC总承包工程（四标段）电缆采购**

**招标文件**

**（补充文件）**

**招标编号：2025-ZRXC-BJDL-WZ-25**

**北京电力工程有限公司**

**北京泽瑞兴诚工程咨询有限公司**

**二零二五年六月**

**修改变更列表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **变更原内容** | **变更后内容** |
| 1 | 第一章 招标公告 | **5.投标文件的提交**  5.1 凡下载招标文件者，可登录招标人招投标交易平台信息系统上传投标文件。投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年06月19日09时34分（北京时间）。  5.2 本次招标要求提供电子U盘文件，电子U盘文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年06月19日09时34分（北京时间），可采用现场递交或邮寄的方式，送达地点为:北京市丰台区广安路9号院国投财富广场3号楼817室，联系人及联系方式为：沈工17800129710 | **5.投标文件的提交**  5.1 凡下载招标文件者，可登录招标人招投标交易平台信息系统上传投标文件。投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年07月03日09时34分（北京时间）。  5.2 本次招标要求提供电子U盘文件，电子U盘文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年07月03日09时34分（北京时间），可采用现场递交或邮寄的方式，送达地点为:北京市丰台区广安路9号院国投财富广场3号楼817室，联系人及联系方式为：沈工17800129710 |
| 2 | 附件3：采购货物清单一览表第5项、第7项、第8项规格型号。   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **序号** | **名称** | **型号** | | 5 | 控制电缆（耐火） | ZC-KVVP2 7×2.5 | | 7 | 电力电缆（耐火） | ZR-YJY-0.6/1kV 4×95+1×70 | | 8 | 耐火控制电缆 | WDZN YJY 5×16屏蔽型 | | 附件3：采购货物清单一览表第5项、第7项、第8项规格型号。   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **序号** | **名称** | **型号** | | 5 | 控制电缆（耐火） | ZCN-KVVP2 7×2.5 | | 7 | 电力电缆（耐火） | ZRN-YJY-0.6/1kV 4×95+1×70 | | 8 | 耐火控制电缆 | WDZN-BPYJYP-0.6/1KV-5\*16 | |
| 3 | 技术协议 | 4.3.4 屏蔽  4.3.4.1屏蔽类电缆屏蔽层采用铜丝编织屏蔽，编织前允许绕包聚酯包带。 | 4.3.4 屏蔽  4.3.4.1屏蔽类电缆屏蔽层采用铜带绕包屏蔽，编织前允许绕包聚酯包带。 |
| 4 | 5.电缆清单   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **序号** | **名称** | **型号** | | 5 | 控制电缆（耐火） | ZC-KVVP2 7×2.5 | | 7 | 电力电缆（耐火） | ZR-YJY-0.6/1kV 4×95+1×70 | | 8 | 耐火控制电缆 | WDZN YJY 5×16屏蔽型 | | 5.电缆清单   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **序号** | **名称** | **型号** | | 5 | 控制电缆（耐火） | ZCN-KVVP2 7×2.5 | | 7 | 电力电缆（耐火） | ZRN-YJY-0.6/1kV 4×95+1×70 | | 8 | 耐火控制电缆 | WDZN-BPYJYP-0.6/1KV-5\*16 | |