|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 中 国 石 油 冀 东 油 田 公 司 供 应 处 | | | | | | |  |
|  |  |  |  | PetroChina JiDong Oilfield Company Supplies Department | | | | | | |  |
| **A43大类浪涌保护器快速竞价投标报价单** | | | | | | | | | | |  |
| **询价人： 联系电话：** | | | |  | **询价日期：** |  | |  |  |  |  |
| **供应商: (公章)** | | | |  | **公司性质：** | | |  |  |  |  |
| **联系人：** | | | |  | **联系电话: 手机：** | | | | | |  |
| 序号 | 物料组 | 物资编码 | 物资名称 | 执行标准 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 规格型号、执行标准（修正） | 备注 |
| 1 | A43060106 | A43060106000135 | 浪涌保护器 无源隔离 四入一出 脉冲量输入 | GB/T 18802.1-2011 | 投标人自填 | 台 | 4 |  |  |  | 浪涌保护器 3P+n lmax=100KA Uc=385V Up=2.5KV 一级试验 |
| 2 | A43060106 | A43060106000135 | 浪涌保护器 无源隔离 四入一出 脉冲量输入 | GB/T 18802.1-2011 | 投标人自填 | 台 | 8 |  |  |  | 浪涌保护器 3P+n lmax=40KA Uc=385V Up=1.75KV 一级试验 |
| 合计： 大写： |  | | | | | | | 小写: | | |  |
| 相关技术附件及技术确认要求： | | | | | | | | | | |  |
| 报价说明： | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1、含标的物价款、运杂费、现场技术指导费、人员培训费、现场服务费；不含13%增值税、装卸费。单位：元。 | | | | | | | | | | |  |
| 2、付款方式：资金支付执行冀东油田资金管理相关制度和工作流程，当月挂账次月开始付款，挂账余额不同，支付比例不同。挂账余额20万元以下（含20万），一次性全额货币资金支付；20万元以上根据欠款性质，最低支付比例为30%（20万保底），原则上分3个月付清。中小企业资金支付按照国务院《保障中小企业款项支付条例》执行，即：从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务验收合格之日起60日内支付款项。买卖双方同意预留合同含税价金额的5%即作为产品质量保证金，包修期满无质量问题，退还质保金。 | | | | | | | | | | |  |
| 3、交货时间：成交通知书下发之日起10日内到货。 | | | | | | | | | | |  |
| 4、于询价文件递交截止日前回传报价， 接收联系人：李瑾 电话\传真：0315-8763870 电子邮箱：gyclijin@163.com。超期限或未加盖公章无效，视为自动放弃投标。 | | | | | | | | | | |  |
| 5、**回传投标报价单以电子版EXCEL格式报价明细表**，有技术确认要求的要同时发送**技术协议、技术方案等技术确认文件**。 | | | | | | | | | | |  |
| 6、因询价单规格型号表述不完整、同一物资不同厂家规格型号表示方法有差异或因技术规格原因事先无法确定具体规格型号的，报价单中应填写“规格型号（具体）；若发现询价单规格型号栏有错误，须先联系询价人澄清、修正后报价，不能填写“规格型号（具体）”后直接报价。 | | | | | | | | | | |  |
| 7、报价人应按询价单格式完整报价，如遇必填项未填的或因更改询价单格式改变询价单实质内容的，报价无效且报价人不能参与投标。 | | | | | | | | | | |  |