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	招标文件确认表
塔城地区政务服务与公共资源交易中心：
塔城地区公共就业服务智能化提升建设项目二次（一包）（项目编号：TCZFCG-2026003）招标文件，经我单位审核符合我单位提出的招标要求，同意对外发布。
                               采购人（盖章）：  
                                   2026年1月
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公开招标公告
项目概况

塔城地区公共就业服务智能化提升建设项目二次（一包）的潜在投标人应在政采云平台http://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2026年2月4日 10:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：TCZFCG-2026003
项目名称：塔城地区公共就业服务智能化提升建设项目二次（一包）
采购方式：公开招标
预算金额（元）：2764800元
最高限价（元）：2764800元
标项1
标项名称： 塔城地区公共就业服务智能化提升建设项目二次（一包）
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：网络基础设施升级、实现万兆全光网传输与双光链路互备；网络安全防护体系建设；通过等保三级认证；推进信创体系建设等。（具体详见招标文件）
合同履约期限：40日历日。
本项目（否）接受联合体投标。

申请人的资格要求：

 1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力的投标人；法人、其他组织投标须提供营业执照等证明文件，自然人投标须提供自然人的身份证明；分支机构投标的(仅限银行、保险、石油石化、电力、铁路、邮政、通信等特殊行业)，须提供总公司和分公司营业执照扫描件，总公司出具给分支机构的授权；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、在中华人民共和国境内注册，有能力提供本项目全部服务能力的投标人,未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

4、本项目不接受联合体投标；

5、本项目非专门面向中小微企业。
三、获取招标文件

时间：2026年1月8日至2026年1月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59
地点：政采云平台线上获取
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登录，直接获取采购文件。

售价（元）：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年2月4日10:30（北京时间）
投标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），本项目采用不见面开标，加密的电子投标文件在投标截止时间前在政采云平台上传。

开标时间：2026年2月4日10:30（北京时间）
开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）不见面开标系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）同级监督部门：塔城地区财政局，监督电话：0901-6249475：

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件；
（3）各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；
（4）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；
（5）供应商应当在截止时间前,将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”,截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收；
（6）供应商在前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360 浏览器或谷歌浏览器）, 请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟内,如因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担；
（7）供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标，解密与加密响应文件须使用同一个 CA。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名 称：伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局

地 址：伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局

联系方式：0901-6221882 0901-6223077
2.采购代理机构：塔城地区政务服务与公共资源交易中心

地址： 塔城地区政务服务与公共资源交易中心 308 办公室

联系人：盛鑫

联系电话：0901-6689017

投标须知前附表
本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“☑”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

	条款号
	内容

	1.1
	采购人：伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局
地  址：塔城市光明路44号
联系人：胡新梅 

联系电话：0901-6221882 0901-6223077

	1.2
	采购代理机构：塔城地区政务服务与公共资源交易中心
地址： 塔城地区政务服务与公共资源交易中心4楼办公室
联系人：盛鑫
联系电话：0901-6689017

	1.3.3
	合格投标人的其他资格要求：投标人未被列入“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）信用记录失信被执行人、税收违法黑名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单。

	1.4
	是否允许采购进口产品：否

	1.5.1
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业

	1.5.2
	☑本项目标项 非专门面向中小微企业预留采购份额。本项目为非专门面向中小微企业，投标人所投服务全部由小型或微型企业承接的，将评审报价给予10%的扣除
□本项目标项1  专门面向中小（含中型、小型、微型）企业采购。即: 【货物类项目】提供的货物全部由符合政策要求的中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位所制造，【服务、工程类项目】服务(或工程) 由符合政策要求的中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位承接。

□本项目专门面向小微（含小型、微型）企业采购。即: 【货物类项目】提供的货物全部由符合政策要求的小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位所制造，【服务、工程类项目】服务(或工程) 由符合政策要求的小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，【货物类项目】提供的货物由符合政策要求的中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位所制造，【服务、工程类项目】服务(或工程) 由符合政策要求的中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位承接。预留份额通过以下措施进行：

	1.10
	是否允许联合体投标：否
联合体的其他资格要求：无

	2.2
	项目预算金额：2764800元；
最高限价：同采购预算

资金来源：财政资金

	5.4
	是否组织现场考察或者召开答疑会：否 
组织现场考察或者召开答疑会相关要求：/

	5.7 
	是否需要提供样品：否 
提供样品要求包括：/

	7.1 
	☑本条本项目不适用。
□投标人对本项目各包可以兼投兼中。
□投标人可以对以上本项目第1-2包同时进行投标，但第1、2包中一家投标人最多只能中1个包；评审按上述包号先后顺序进行，当一家投标人已被推荐为前任意一包的排名第一的中标候选人后，该投标人将不再被推荐为后任意一包的中标人。但可以参加其余包的评审，以此类推。若出现无法避免同一供应商同时中2个及以上包的情况，则允许1个供应商可以中多个标项，且第一中标候选人为中标人。

	10
	投标保证金：不收取

	11.1
	投标有效期：90 日历日

	13.1
	投标截止时间：2026年2月4日10:30（北京时间）

	14.1
	开标时间：同投标截止时间 
开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）不见面开标系统

	18.1
	采购人是否委托评标委员会直接确定中标人：否 

	21.4
	本项目是否允许分包： 

☑不允许 

□允许，具体要求： 

（1）可以分包履行的具体内容：        

（2）允许分包的金额或者比例：         

（3）其他要求：        。

	22.1
	提交履约保证金的时间：/ 

履约保证金金额：/

履约保证金形式：/

	23.1
	评标委员会构成：5人及5人以上单数，其中0名甲方代表和5名专家组成。

	24
	接收询问和质疑的联系方式： 
1、询问 
联系部门、联系电话、通讯地址：见第一章《招标公告》中的采购代理机构信息和项目联系方式。 
2、质疑 
联系部门：塔城地区政务服务与公共资源交易中心 
联系人、联系电话：盛鑫 ，0901-6689017
通讯地址：塔城地区政务服务与公共资源交易中心4楼 办公室
电子版质疑文件（不加密PDF格式文件发至邮箱：44698000@qq.com）

	25
	投标文件提交时间及地点：纸质版文件包括：一份正本，两份副本。

项目成交公示后三个工作日内，中标（成交）单位需提供两份纸质响应文件（必须与上传的电子版响应文件一致），双面打印、盖鲜章后递交至采购代理机构（可邮寄）；

递交地址：邮寄至新疆塔城地区政务服务与公共资源交易中心

 收件人：盛鑫   联系电话：0901-6689017

采用死页胶装方式装订,装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

	适用于本投标人须知的额外增加的变动：

	
	核心产品：

☑本项目 标项1  为服务类项目，核心产品：上链路由器、上链防火墙、网络安全态势感知平台。  

□本项目 标项  为单一产品采购项目，采购产品即为核心产品。 

□本项目标项1为非单一产品采购项目，核心产品为：/ 

注：若不单独标明核心产品则所有产品均被视为核心产品

	
	评标方法：综合评分法

	
	项目属性：服务

	
	供货期：40日历日

	
	质保期：项目通过验收后五年

	
	供货地点：项目建设在塔城地区人社局业务所涉及的塔城市、和丰县、额敏县、乌苏市、沙湾市、托里县、裕民县等4县3市和塔城地区人社局

	适用于本投标人须知的额外增加的变动：
1、关于本项目所有公告、公示在新疆政府采购网发布。
2、请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。
3、本项目实行电子招投标，投标人须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。
4、各投标人应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。
5、有意向参与新疆区域电子开评标的投标人，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。
6、投标人可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，如有问题可拨打政采云客户服务热线进行咨询。

7、本项目采用不见面开标，投标人须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。备注：投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。
8、投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。
本项目投标文件解密时间定为30分钟，如投标人因自身原因导致在规定的时间无法正常解密，视为开标后撤销其投标文件。


投标人须知
一、说 明
采购人、采购代理机构及投标人（供应商）
采购人：是指依法进行政府采购的国家机构、事业单位、团体组织。
采购代理机构：本次招标的采购代理机构为塔城地区政务服务与公共资源交易中心。
投标人（供应商）：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。本招标文件中投标人、供应商的含义相同。
投标人须满足以下条件：
具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守国家、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。
以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。
符合投标须知前附表中规定的其他资格要求。
符合招标公告规定的本项目特定资格要求。

如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标须知前附表中写明。但投标人应保证所投产品可履行合法通关手续进入中国关境内。若投标须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将作为无效投标被拒绝。 
中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位。
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见投标须知前附表。
若投标须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人所提供的货物为非中小企业制造或提供的服务、工程为非中小企业承接，其投标将被认定为投标无效。本项目是否面向中小企业采购预留份额、措施及比例见投标须知前附表，未达到上述比例的投标将被认定为投标无效。承接企业如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）应当同时满足以下条件： 
安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； 
依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
政府采购节能产品、环境标志产品
政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。 
如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第六章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
支持乡村产业振兴管理
为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
 正版软件
依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。 
 信息安全产品
所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第 33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。
如投标须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：
两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。  
联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，遵守国家、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。
采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购人或采购代理机构。
大中型企业、自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占共同投标协议投标总金额的比例。联合体各方均为中小企业，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
对联合体投标的其他资格要求见投标须知前附表。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其投标将被认定为投标无效。 
为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，其投标将被认定为投标无效。
 资金来源 
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。 
项目预算金额和最高限价见投标须知前附表。
投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将被认定为投标无效。 
投标费用
投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
适用法律
本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
招标文件
招标文件构成
招标文件包括以下部分：
第一章 招标公告
第二章 投标须知前附表 
第三章 投标人须知
第四章 政府采购合同 
第五章 采购需求 
第六章 评标程序、评标方法和评标标准
第七章 投标文件格式 
投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。
现场考察或者答疑会及相关事项见投标须知前附表。
采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。
投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。
原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。如需提供样品，对样品相关要求见投标须知前附表，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第六章《评标程序、评标方法和评标标准》。
招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。
采购结果公告发布后，中标投标人的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标投标人在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同投标人不再认领，代理机构有权进行处理。
对招标文件的澄清或修改
采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体（网站）上发布更正公告（通知），因投标人未及时登录媒体（网站）查看导致通知未及时收到通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。
澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前发布；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。
如更正公告有重新发布电子招标文件的，投标人应登录电子招投标平台下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。
投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
投标文件的编制
投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
投标人可对招标文件中一个或几个分包进行投标，除非在投标须知前附表中另有规定。 
投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，如仅响应采购包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。
无论招标文件中是否要求，投标人所投货物或服务均应符合国家强制性标准。
除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。 
投标文件构成
投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
第五章《采购需求》及第六章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
对照第五章《采购需求》，说明所提供货物或服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
投标人认为应附的其他材料。
上述文件应按照招标文件的规定签署和加盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件中附公章授权书（格式自定）。使用电子签名和电子印章的（即CA数字证书），投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。
投标报价
所有投标均以人民币报价。
投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的全部内容。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关配套法律法规的规定，为保证公平竞争，如投标人有赠与行为的，将导致其投标被拒绝。
投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。 
投标人应按照““第五章采购需求”的需求内容、责任范围以及第四章政府采购合同”进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。
投标保证金：无
投标有效期
投标文件应在投标须知前附表中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，退还其投标保证金。上述要求和答复都应以书面形式提交。
投标文件的制作
投标文件中，所有内容均以电子文件编制，如因不按电子招投标平台要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。
投标人应使用电子招投标平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件
如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。
投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。
投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。
投标文件的提交
投标文件的提交
投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的电子招投标平台。时间以电子招投标平台系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。
代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。
出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：
至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。 
投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。
投标文件损坏或格式不正确的。
投标文件的修改、撤回与撤销
在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。
在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。 
开标、资格审查及评标
开标
采购人和采购代理机构将按投标须知前附表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。开标时，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准），开标为远程电子开标。
采用远程电子开标的：
投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由投标人自行承担。
开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。
如在电子开标过程中出现因系统原因无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是编制投标文件同时生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如投标人无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。
投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。同时，本次采购活动结束。
开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：
因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；
如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是投标客户端编制同时生成的）。 
采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。
资格审查
采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标货物或服务的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件不按电子招投标平台要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，将被认定为未通过资格审查；通过资格审查的投标人少于三家的，不进行评标。 
资格审查要求详见第六章《评标程序、评标方法和评标标准》。
采购人或采购代理机构将按第六章《评标程序、评标方法和评标标准》中规定的时间查询投标人的信用记录。采购人或采购代理机构将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。
评标委员会
评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。 
评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
评标程序、评标方法和评标标准
详见第六章《评标程序、评标方法和评标标准》
确定中标
确定中标人
采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按综合得分排名顺序确定中标人。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人见投标须知前附表。
中标公告与中标通知书
采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在招标公告发布媒体发布中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。
中标通知书对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
废标
在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
出现影响采购公正的违法、违规行为的；
投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
签订合同
中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。 
中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。 
政府采购合同不能转包。如采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。
进口产品供货时，中标人必须提供有效的进口产品报关手续证明材料
履约保证金
中标人应按照投标须知前附表规定的金额、形式和时间向采购人缴纳履约保证金。
经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。
如果中标人没有按照上述条款规定缴纳履约保证金，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将被没收。在此情况下，采购人可以确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
代理服务费
不收取

询问与质疑
询问
投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见投标须知前附表中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。
质疑
投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。
投标人应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件获取期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。 
投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者须同时提交相关证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用职权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。
质疑函须使用财政部制定的范本文件。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑、超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的采购人、采购代理机构有权不予回复。
质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：[image: image19.png]



地址：[image: image2.png]


 邮编：[image: image3.png]



联系人：[image: image4.png]


 联系电话：[image: image5.png]



被授权人：[image: image6.png]
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地址： [image: image8.png]
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二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：[image: image10.png]



质疑项目的编号：[image: image11.png]


 包号：[image: image12.png]



采购人名称：[image: image13.png]



招标文件获取日期：[image: image14.png]



三、质疑事项具体内容
质疑事项 1：[image: image15.png]



事实依据：[image: image16.png]




法律依据：[image: image17.png]




质疑事项 2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：[image: image18.png]



签字(签章)：                   公章：
日期  ：

其他
本次招标活动中除招标文件规定外还需执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定。
在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
适用于本投标人须知的额外增加的变动详见投标须知前附表。
政府采购合同
政府采购合同
（本合同仅供参考，具体以实际签订的合同为准）
项目名称：                   

甲    方：                   

乙    方：                   

签订时间：   年   月    日
政府采购服务合同书

                                          合同号：

甲方（采购方）：

乙方（投标人）：

招标代理机构：塔城地区政务服务与公共资源交易中心

甲乙双方根据政府采购的有关规定，和中标通知书的要求，经双方友好协商，一致同意达成如下内容，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条：合同标的

详见第五章采购需求
第二条：合同价格

1、总价为人民币   元（大写：   ），合同为固定价合同，在合同实施期间，本项目合同价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。。

2、合同价格中包含本采购文件约定的所有工作内容及相关费用。

第三条：付款方式

1、甲乙双方确认的货款结算依据：投标文件、中标通知书，采购合同书，乙方开具的发票，甲方出具的验收结算书等。

2、本合同生效后7个工作日内，甲方支付总费用金额40%作为本合同的预付款，即   元（大写：   ）；

3、软件部署调试完毕，运行使用无质量问题，开发完成、正式上线并验收后15个工作日内支付合同总额的50% ，即   元（大写：   ）。运维期满后15个工作日内支付尾款（特殊情况以合同为准）
4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

第四条：服务要求
1、履约期限：提供所投产品及开发软件1年的运维服务。运维期自验收合格之日起计算。
2、乙方应无条件接受甲方对工作进度的调查和督促，因成果质量造成的返工、修改，经济损失由乙方承担。

3、甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招标文件、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

4、未经甲方同意，乙方不得对本项目进行转包分包。

5、质量标准：合格；质量符合国家、地方和行业相关标准和规范及招标人采购需求所包含的内容。

6、验收标准：①、严格按照招标文件要求和中标投标人投标文件内容进行验收。②、严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。③、采购人可根据项目情况邀请专家进行验收。

第五条：本合同的有效组成文件：

1、投标文件。

2、中标通知书。

3、甲方出具的验货结算书。

4、乙方所提供的其他承诺。

第六条：质量保证和售后服务：

 1、免费服务期限：一年，最终验收完成之日起计算。

 2、应具有相应售后服务能力，需要指导、培训系统的应用，投标人必须做好相关培训工作，培训产生的费用由投标人负责。

3、如有应急事件发生，投标人必须24小时内赶至现场，并及时做出相应的应急处理，保证项目顺利进行。
第七条：违约责任：

1、因甲方原因造成乙方停工、返工及合同停止，乙方不承担违约责任。

2、经甲方组织的人员审查发现，乙方未按甲方要求完成任务，或在项目实施过程中出现重大质量问题，甲方有权要求乙方返工。

3、除非双方书面同意延迟，若乙方未能按本合同的约定提供服务、交付服务成果，乙方应向甲方支付逾期违约金，违约金按2000元/天计算，特殊情况例外（如：军演，天灾，大风，暴雨，地震......。）；如果乙方未能按本合同的约定提供服务，且延迟期限超过30日，甲方有权单方解除本合同，并有权要求乙方支付本合同总价款2%的违约金；延迟提供服务、交付服务成果违约金从合同总价款中支付。

4、乙方未经甲方同意将项目中的全部或部分工作任务分包给第三方，或将项目转包给第三方承担，甲方有权要求乙方予以纠正或解除合同。

5、乙方向甲方应提供与合同要求相符的服务，提交的所有资料成果必须保证真实可靠，且交付给甲方的成果不侵犯任何第三人的合法权益。若乙方向甲方提供的服务或交付的服务成果不符合合同约定，责令乙方重新提供服务、交付服务成果，以使服务达到合同要求，同时乙方承担一切费用和风险，负担甲方遭受的一切损失，并承担延迟提供服务、交付服务成果的责任；甲方解除合同，乙方将甲方已支付的所有款项退还甲方，乙方承担由此发生的一切损失和费用，并向甲方支付合同总价款2%的违约金。

6、甲乙双方任何一方由于不可抗拒的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，根据具体情况可以部分或全部免于承担违约责任。

7、双方必须严格执行《中华人民共和国民法典》的有关违约责任规定。

第八条：不可抗力

1、本合同生效后发生不可抗力的，发生不可抗力的一方应立即通知对方和伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局，并在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件送交对方和伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局。

2、发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力影响双方合同正常执行的，双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。

3、一方因不可抗力不能按本合同约定履行的，可以减轻或免除一方的违约责任，一方不能证明不能按本合同约定履行是因不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

第九条：合同的解除和变更

当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时书面通知对方察布查尔锡伯自治县自然资源局，对方在接到通知15日内书面给予答复，逾期未答复则视为已同意。双方达成协议的，按新协议执行，并报察布查尔锡伯自治县自然资源局备案。

第十条：争议解决方式

甲乙双方在合同执行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不了的，甲乙双方均有权向伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局投诉或向合同签署所在地人民法院提起诉讼。

第十一条：合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方盖章和代表签字日期，即为本合同生效日期。如双方盖章签字日期不一致时，以最后盖章签字方的盖章签字日期为合同的生效日期。

2、本合同一式陆份，甲方伍份，乙方一份，政府采购办、招标代理公司各一套

3、本合同的未尽事项，必要时由甲乙双方另订补充协议，经甲乙双方盖章和双方授权代表签字后与本合同具有同等法律效力，补充协议必须交伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局备案。

甲方：                                       乙方：

地址：                                       地址：            

经办人：                                     经办人：         

电话：                                       电话：                           

20  年月日                                   20  年月日   

注：最终合同以实际签订为准。
 特别说明： 
1.本范本根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规制定。具体项目的采购合同条款， 在本范本框架内由甲乙双方协商一致签订。空格处画横线。 
2.收款单位名称应与本合同乙方单位名称、项目成交单位名称、开具发票单位名称相一致。 
3.甲方（采购单位）应盖本单位公章，乙方应盖单位公章或合同专用章，合同双方应盖 骑缝章。
采购需求
一、项目建设背景

（一）政策驱动与安全要求。在国家大力推进数字政府建设与强化网络安全保障的宏观政策导向下，一系列关键法律法规相继出台，为塔城地区人社局公共就业服务系统的安全建设提供了明确的政策遵循与刚性要求。《中华人民共和国网络安全法》明确指出，国家实行网络安全等级保护制度，网络运营者需严格履行多项安全保护义务，涵盖制定内部安全管理制度、防范网络攻击、留存网络日志以及数据加密等关键环节。人社领域作为关乎民生福祉、涉及海量公民与企业敏感信息的重要范畴，其公共就业服务系统必须达到网络安全等级2.0三级标准，以切实保障网络稳定运行，防止数据泄露与篡改。

同时，《中华人民共和国数据安全法》强调各地区、各部门对本地区、本部门工作中收集和产生的数据及数据安全负责。塔城地区人社局在运营公共就业服务系统过程中，积累了大量就业人员的身份信息、就业状况、待遇信息、企业经营等重要数据，依据法律规定，有责任建立健全全流程数据安全管理制度，加强数据安全风险监测与评估，确保数据安全可控。此外，《中华人民共和国个人信息保护法》着重保护个人信息权益，公共就业服务系统在收集、存储、使用个人信息时，必须遵循合法、正当、必要原则，获得用户明确同意，并采取严格的安全技术措施保障个人信息安全。然而，当前塔城地区人社局现有公共就业服务系统在安全防护体系建设、数据安全管理以及个人信息保护措施等方面，与上述法律法规要求存在差距，亟待通过系统性项目建设实现安全升级，以确保合法合规运营，切实维护公众信息安全与权益。

（二）技术设备严重滞后与业务发展矛盾。当前，塔城地区人社局公共就业服务系统所使用的核心设备、服务器、县市接入设备、业务经办终端等设备已运行多年，除部分核心交换设备、防火墙、服务器、EDR终端防护系统在2019、2021、2022、2023年陆续有零星升级更换外，其余设备均自2006年实施金保工程一期陆续采购，尤其是中心的核心路由器（华为AR4680）、县（市）接入设备（华为2831E 系列路由器、华为 S3900 三层交换机）已超龄运行20年，业务经办终端10年以上的更是仍在大量使用，并都不支持IPv6升级过渡。设备的稳定性、安全性、性能严重下降，对网络高带宽、大并发、低延时、海量数据快速处理能力支持有限的问题日益凸显。在业务经办高峰时期，系统响应极度缓慢，甚至出现卡顿现象，严重影响就业、培训、社保等各类人社业务的高效办理，对人社系统的行风建设造成严重影响。同时，老旧设备可维护性降低，硬件故障率逐年上升，运维成本不断增加。而随着就业政策的持续优化和就业服务业务的拓展，如线上培训申请、就失业登记、就业补贴申领、社保业务办理等线上业务量大幅增长，对系统在网络安全性、传输性能、处理能力等方面提出了更高要求，现有设备已无法满足日益快速增长的业务需求，设备替换升级迫在眉睫。

（三）信创与自主可控需求。近年来，国家大力推动信息技术应用创新，积极倡导关键领域实现国产化替代，以提升国家信息安全自主可控能力。人社系统作为重要的政务服务部门，推进国产化替代是顺应国家战略发展的必然选择。塔城地区人社局公共就业服务系统目前使用的服务器和电脑终端多为国外品牌产品，在核心技术、供应链等方面存在潜在风险。通过采购信创服务器和电脑终端，能够降低对国外技术产品的依赖，增强系统的自主性和可控性，为公共就业服务提供更安全、可靠的硬件环境，助力地区人社信息化建设向国产化方向迈进。

（四）终端安全防护薄弱现状。现有公共就业服务系统终端设备缺乏统一、有效的安全防护手段，部分终端存在病毒感染、恶意软件入侵等安全隐患，不仅威胁终端设备自身安全，还可能导致整个系统面临数据泄露、业务中断等风险。同时，随着网络攻击手段的不断升级，传统的安全防护方式已难以应对新型安全威胁。通过终端一体防护软件（EDR）的采购，构建统一的终端安全防护体系，可有效提升终端设备的综合安全防护能力，保障系统整体安全稳定运行。

二、项目建设目标

本项目以提升塔城地区人社局公共就业服务系统的稳定性、安全性和服务能力为核心，通过对网络设备、安全防护体系及终端设备的全面升级与建设，构建高效、安全、自主可控的信息化服务平台，具体建设目标如下：

1、网络性能优化升级：通过对原有核心路由器以及县市接入设备（华为2831E系列路由器和华为S3900三层交换机）进行替换升级，大幅提升网络数据处理与转发能力，降低网络延迟与丢包率，优化网络架构，实现地区、县市人社系统网络的高效互联互通，为公共就业服务系统稳定运行提供坚实网络基础，满足日益增长的业务数据传输需求。

2、筑牢网络安全防线：严格遵循网络安全等保2.0三级标准，部署防火墙、堡垒机、数据库审计等安全设备和系统，构建多层次、全方位的网络安全防护体系，有效抵御外部网络攻击、非法入侵及数据泄漏风险。同时，结合地区人社系统信息化实际情况开展等保测评并完成整改，确保系统安全合规运行，保障公共就业服务系统中各类数据的保密性、完整性和可用性。

3、深化信创产业布局与应用推广：通过采购信创服务器和信创电脑终端，降低对国外技术与产品的依赖，增强系统自主性与可控性，提升信息基础设施的安全性与可靠性，推动地区人社系统信息化建设向信创迈进，为公共就业服务提供安全自主的硬件支撑环境。

4、强化终端安全防护：完成计算机终端杀毒终端授权采购，实现对系统内所有终端设备的病毒防护与恶意软件查杀，有效防范终端层面的安全威胁，保障终端设备安全稳定运行，避免因终端安全问题导致的业务中断或数据泄露，进一步提升公共就业服务系统整体安全防护水平。

三、建设内容及规模

（一）网络提速建设

1、核心路由器替换升级。对塔城地区人社局公共就业服务系统原有的核心路由器进行全面替换升级。原核心路由器（华为AR4680系列）于2006年由自治区统一配发，截止目前已运行有20年，性能已难以满足当前业务需求，存在网络传输瓶颈。本次升级将采用高性能、高可靠性的新一代核心路由器设备，其交换容量需达到160Tbps，整机包转发性能需达到28000Mpps，核心路由器需支持硬件网络切片功能，具备将10G端口切分为1G粒度的FlexE切片能力，大幅提升数据处理能力与网络转发性能，增强网络稳定性和扩展性，满足地区及下辖塔城市、和丰县、额敏县、乌苏市、沙湾市、托里县、裕民县等多区域公共就业服务业务数据高速传输与交换需求，保障系统在高并发访问场景下稳定运行，核心路由器替换升级规模为 2 台。
2、县（市）接入设备替换升级。对塔城地区下辖 7 个县（市）人社、社保部门及本级社保中心已使用有20年的华为 2831E 系列路由器和华为 S3900 三层交换机进行全面替换升级。现有设备因使用年限较长，网络带宽不足、设备老化故障率高，影响县市与地区人社系统间数据交互效率。本次将统一采购性能更优、适配性更强的新一代路由器及三层交换机设备，地区本级及每个县市人社、社保各部署 1 台路由器和 1 台三层交换机（沙湾市、乌苏市、和丰县为长途专线，人社、社保通过本地直连），共计替换升级路由器 12 台、三层交换机 15 台，优化县市接入网络架构，提升区域网络互联互通水平，实现公共就业服务业务数据的高效传输与处理。

（二）网络安全等级2.0三级建设

严格按照网络安全等级保护三级标准，构建完善的网络安全防护体系。

1、区域边界规划及建设。

核心区域边界：主要是保障核心路由、交换等核心设备安全，部署2台核心防火墙管理，每台防火墙需具备10GE光口10个，GE COMBO口8个，GE电口4个。防火墙应具备强大的安全防护能力，其中系统预定义IPS签名数量应不少于20000条，可识别应用层协议不少于6000种；同时应支持完整的URL识别能力和URL地址识别库，云端URL识别库规模不少于5亿，以全面应对各类网络攻击与应用层安全威胁；
县市区域边界：主要是以每个县（市）人社、社保部门为管理范围。部署12台防火墙，用于核心及县市网络边界防护，实现访问控制、入侵防御等功能，抵御外部网络攻击。

数据库回流区域边界：主要是保障自治区回流的就业、社保数据，以及以前原社保五保合一过渡版、社保二版数据安全，利用原有防火墙进行部署；

核心管理平台区域边界：主要是对硬件态势感知管理平台、网管平台、网络安全态势感知平台进行安全管理，利用原有防火墙进行部署。

堡垒机：部署1台，实现对系统运维操作的集中管控与审计，规范运维人员操作行为。该堡垒机需全面兼容当前网络中已有的各类主机系统、数据库、网络设备及安全设备等资产，支持通过单点登录方式访问目标资源进行运维，并能够顺利对接现有系统，实现统一认证管理、授权管理、账户运维和操作审计等功能。在全面兼容现有网络资产的基础上，有效控制运维安全风险，构建涵盖事前预防、事中监控与事后审计的完整安全管理体系。

3、数据库审计设备：部署1 台，用于实时监控数据库操作行为，对数据查询、导出等关键操作进行全面审计，以增强数据安全保障能力。该设备需完全兼容当前网络环境中各类数据库系统，涵盖但不限于达梦、人大金仓、南大通用Gbase、神舟、Oracle、SQL Server、DB2、Informix、MySQL等。通过深度报文解析、安全规则匹配及DFI深度流分析等技术手段，实现数据库层面的细粒度操作审计，并依托智能分析监测功能，有效识别与定位安全风险，支持精准溯源，提升整体数据库安全防护水平。

4、网络安全态势感知平台：部署1 台，实现整合多源数据、结合智能分析技术，实现对网络安全状态 “感、知、判、控”，从而预判潜在威胁并高效处置安全事件。同时，平台需与上级管理单位的态势感知平台实现无缝对接，支持包括但不限于日志、流量、管理与联动等在内的全方位数据及能力协同，需提供针对上级单位态势感知平台的踏勘记录，以佐证投标单位在投标前已进行充足且深入的调研工作，确保项目后期建设顺利推进对接。

3、数据安全建设：主要是保障社保一体化业务系统地州UCM影像前置机数据安全，在做好数据实时同步的同时，做好数据备份，实现实时同步切换的双重保障（现主要保障人社厅数据同步）。

通过上述安全设备部署，覆盖塔城地区本级及下辖 7 个县市人社系统公共就业服务网络，形成多层次、立体化的网络安全防护架构，确保系统达到等保三级安全要求。

（三）等保测评与整改

结合塔城地区人社系统信息化建设实际情况，委托专业的第三方测评机构，对公共就业服务系统进行全面的网络安全等级保护测评工作。测评范围涵盖塔城地区本级及下辖 4县3市人社系统的网络基础设施、数据存储等各个环节，针对测评过程中发现的安全漏洞、不符合项等问题，制定详细的整改方案并严格落实整改措施，确保系统通过等保三级测评认证，保障系统安全合规运行。

（四）信创体系建设

1、信创服务器与电脑终端采购（地委机要局按统采分签模式采购，不在本次招标采购）。为推进信创体系建设，提升系统自主可控能力，采购信创服务器 4 台。信创服务器将用于部署公共就业服务系统核心业务应用、数据库等，凭借其稳定的性能和自主研发的技术架构，保障业务系统高效运行，降低对国外技术产品的依赖。同时，采购信创电脑终端 86台，配备至塔城地区及 7 个县市人社部门相关业务岗位，用于日常业务办理、数据处理等工作，构建安全可靠的终端办公环境，提升信息基础设施安全性。

2、数据库采购（地委机要局按统采分签模式采购，不在本次招标采购）。现全疆各地州人社系统使用的数据库目前仍是Oracle公司的Oracle 19c企业版数据库，经与自治区人社厅信息中心对接，推荐使用OceanBase数据库，现采购4套，主要用于UCM影像前置机（影像和数据）、就业、社保数据回流。OceanBase数据库是由蚂蚁金服完全自主研发，无开源依赖，保障关键业务技术供应链安全，用于大规模数据存储和处理的金融级分布式关系数据库系统，具有数据强一致性、高可用、高性能等特点，支持事务处理（TP）和实时分析处理（AP）等多工作负载。它旨在提供高性能、高可用性和可扩展性，以满足复杂的业务需要，并高度兼容Oracle和MySQL,可实现平滑升级。历经超过10年大规模场景验证，已广泛应用于金融、运营商、零售、互联网及公共服务等行业，助力超2000家客户实现关键业务系统升级。目前，已在人社部和部分省市部署应用。

（五）终端安全防护建设

采购国产计算机终端一体化防护软件（EDR）授权 100 个， 实现对塔城地区本级及下辖 7 个县（市）人社系统所有终端设备的全面防护。通过统一部署终端一体化防护软件（EDR），定期进行病毒查杀、恶意软件防护、系统漏洞修复等安全操作，与原有X86计算机终端一体化防护软件（EDR）共同构建终端安全防护体系，防止病毒、木马等恶意程序入侵，保障终端设备安全稳定运行，避免因终端安全问题导致系统故障或数据泄露，提升公共就业服务系统整体安全防护水平。

四、设备、软件技术规格及要求

	一、核心网络设备升级

	序号
	产品类型
	技术规格与要求
	单位
	数量

	1
	上链路由器
	1、设整机交换容量≥160Tbps，整机包转发性能≥28000Mpps；

2、设备支持双主控架构，电源、风扇等部件冗余设计，整机线卡槽位数≥6个；

3、设备支持基于硬件的BFD故障探测技术，支持最小发包间隔≤5ms，提供官网证明材料；

4、设备支持100GE、50GE、40GE、25GE、10GE、GE、FE、E1、POS、CPOS等接口类型，需提供权威官方证明材料，设备支持端口散列技术，可将100GE端口散列成10GE口或者25GE口进行使用，可灵活进行设备的端口容量和类型控制使用；

5、设备支持随业务流的iFIT检测技术，提供官网证明材料；

6、设备支持LDP、RSVP-TE、L2VPN、L3VPN、Seamless MPLS、MPLS-TP、SRv6 Flex-Algo、SRv6 SRH 压缩、SRv6 网络切片功能；

7、★设备支持硬件网络切片功能，具备将10G端口切分为1G粒度的FlexE切片能力（需提供权威第三方检验报告证明资料）；
8、设备关键芯片（主控CPU芯片、NP转发及交换接入矩阵芯片）采用自研国产化芯片，并提供权威第三方报告证明材料；

9、设备实配双主控、双电源、GE SFP光接口≥10个，10GE SFP+光接口及模块≥4个，千兆光转电接口模块≥4个，实配MPLS-TE、VxLAN、 HQoS、L3VPN、EVPN、 Telemetry、 iFIT功能授权；

10、设备硬件提供五年原厂质保服务；
	台
	1

	2
	上链防火墙
	1、标准机架式1U设备，设备采用自主研发的CPU等关键芯片（提供三方测试报告）；

2、★设备提供GE电口≥4，10GE光口≥10，GE COMBO口≥8；10GE多模光模块≥2个，配置双电源；
3、设备吞吐量≥35Gbps，最大并发连接数≥2000万，每秒新建连接数≥50万，IPSec吞吐量≥30Gbps；        

4、设备支持在WEB管理页面中直接打开CLI控制命令（提供功能截图证明材料）；  

5、设备支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议；

6、设备支持在不断电的情况下，对风扇模块进行更换；

7、设备支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略；

8、系统预定义IPS签名数量≥20000，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式 (提供官网链接及功能截图)；        

9、设备支持URL识别能力和URL地址识别库，云端URL识别库≥5亿（提供截图证明），可识别应用层协议数量≥6000种（提供截图证明）；             

10、提供三年IPS/AV/URL授权服务,硬件提供五年原厂质保服务； 
	台
	2

	3
	核心交换机扩容 
	48端口万兆板卡扩容（兼容现网核心交换机设备）  
	块
	2

	4
	多模光模块
	光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)
	个
	18

	5
	县市汇聚路由器
	1、设整机交换容量≥160Tbps，整机包转发性能≥28000Mpps；

2、设备支持双主控架构，电源、风扇等部件冗余设计，整机线卡槽位数≥6个；

3、设备支持基于硬件的BFD故障探测技术，支持最小发包间隔≤5ms，提供官网证明材料；

4、设备支持100GE、50GE、40GE、25GE、10GE、GE、FE、E1、POS、CPOS等接口类型，需提供权威官方证明材料，设备支持端口散列技术，可将100GE端口散列成10GE口或者25GE口进行使用，可灵活进行设备的端口容量和类型控制使用；

5、设备支持随业务流的iFIT检测技术，提供官网证明材料；

6、设备支持LDP、RSVP-TE、L2VPN、L3VPN、Seamless MPLS、MPLS-TP、SRv6 Flex-Algo、SRv6 SRH 压缩、SRv6 网络切片功能；

7、★设备支持硬件网络切片功能，具备将10G端口切分为1G粒度的FlexE切片能力（需提供权威第三方检验报告证明资料）；
8、设备关键芯片（主控CPU芯片、NP转发及交换接入矩阵芯片）采用自研国产化芯片，并提供权威第三方报告证明材料；

9、设备实配双主控、双电源、GE SFP光接口≥10个，10GE SFP+光接口≥4个，实配MPLS-TE、VxLAN、 HQoS、L3VPN、EVPN、 Telemetry、 iFIT功能授权；

10、设备硬件提供五年原厂质保服务；
	台
	1

	二、县市接入设备

	序号
	产品类型
	技术规格与要求
	单位
	数量

	6
	接入路由器
	1、设备采用多核CPU和无阻塞交换架构，支持双电源，所有业务板卡支持直接热插拔更换（提供官网链接及截图证明）；  

2、设备交换容量≥400Gbps，包转发率≥300Mpps；SD-WAN转发能力≥1.8Gbps（提供官网链接及截图证明）；

3、设备提供10GE光接口≥2个，GE电接口≥10个，GE COMBO接口≥4个，GE单模光模块≥2个，扩展插槽≥4个；

4、设备支持静态路由，路由策略，RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+；

5、设备支持GRE VPN，SD-WAN EVPN技术，支持GRE VPN，SD-WAN EVPN等隧道技术；

6、设备支持ACLv4/v6，基于域的状态防火墙，AAA，RADIUS，ARP 安全，ICMP 防攻击，URPF，CPCAR，IPS，URL过滤，AV反病毒（提供官网URL链接及截图证明）；

7、设备CPU等关键芯片均为国产自研可控（并提供权威第三方报告证明材料）；

8、★设备可实现基于链路质量的智能选路，支持端到端 IPSec 加密，设备支持应用识别，（提供官网链接及截图证明材料）；

9、设备硬件提供五年原厂质保服务；
	台
	12

	7
	接入交换机
	1、设备提供千兆自适应接口≥48个，万兆SFP+≥6个，双电源，万兆单模光模块≥2个；

2、设备交换容量≥670Gbps，包转发率≥205Mpps；

3、设备支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、VRRP、VRRP6、路由策略、策略路由等；

4、设备支持虚拟化堆叠功能，可支持多台设备组合在一起，逻辑上虚拟为一台交换机；

5、设备CPU关键芯片采用国产自主研发（并提供权威第三方报告证明材料）；

6、设备硬件提供五年原厂质保服务；
	台
	15

	8
	接入防火墙
	1、★标准机架式设备，提供千兆Combo接口≥8，千兆电口≥2，万兆光口≥2,硬盘≥200G，配置冗余电源； 

2、设备吞吐量≥2.5Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥8万，IPS吞吐量≥1.8Gbps，SSL VPN并发数实配100可扩展500；       

3、设备支持在WEB管理页面中直接打开CLI控制命令；

4、设备支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议；

5、设备支持在不断电的情况下，对风扇模块进行更换；

6、设备支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略；

7、系统预定义IPS签名数量≥20000，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式；    

8、设备支持URL识别能力和URL地址识别库，云端URL识别库≥5亿，可识别应用层协议数量≥6000种；

9、设备采用国产自主研发的关键芯片（提供权威第三方报告证明材料）；             

10、设备提供三年IPS/AV/URL授权服务，原厂五年质保服务；
	台
	10

	三、网络安全等保三级建设

	A、安全运维区

	序号
	产品类型
	技术规格与要求
	单位
	数量

	9
	防火墙1
	1、★标准机架式设备，提供千兆Combo接口≥8，千兆电口≥2，万兆光口≥2,硬盘≥200G，配置冗余电源； 

2、设备吞吐量≥2.5Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥8万，IPS吞吐量≥1.8Gbps，SSL VPN并发数实配100可扩展500;  实配多模光模块10GE≥2个； 

3、设备支持在WEB管理页面中直接打开CLI控制命令；

4、设备支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议；

5、设备支持在不断电的情况下，对风扇模块进行更换；

6、设备支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略；

7、系统预定义IPS签名数量≥20000，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式；    

8、设备支持URL识别能力和URL地址识别库，云端URL识别库≥5亿，可识别应用层协议数量≥6000种；

9、设备采用国产自主研发的关键芯片（提供权威第三方报告证明材料）；             

10、设备提供五年IPS/AV/URL授权服务，硬件提供五年质保服务；
	台
	2

	10
	交换机1
	1、设备交换容量≥1.3Tbps，包转发率≥420Mpps；  

2、提供≥24个1/2.5GE光口，≥8个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个万兆SFP+；

3、支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等协议；

4、支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，实现自动建立隧道；

5、支持真实业务流实时检测技术，实时检测网络故障；

6、设备CPU、NP等关键芯片均为国产自研可控（并提供权威第三方报告证明材料）；

7、配置光模块-SFP-GE-多模模块≥12个，配置光模块-SFP+-10G-多模模块≥2个，提供原厂五年质保服务；
	台
	2

	11
	堡垒机
	硬件参数：
机架式软硬一体设备，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥1个Console管理口，存储容量≥8TB SATA 企业级硬盘，双电源，≥3个扩展槽。≥100个资源授权。实配多模光模块GE≥2个；
性能参数：
1、改密类型支持：Linux类；国产化操作系统中标麒麟、银河麒麟；网络设备（华为、华三、中兴等）；Windows类 ；支持数据库协议自动改密，改密类型支持：Oracle、PostgreSQL、MySql、DB2、Informix 、SYBASE、Mssql(2005,2008,2012)；
2、支持 Oracle（支持ORACLE RAC）、SQL Server、IBM DB2、Sybase、IBM Informix Dynamic Server、MySQL、PostgreSQL、Teradata、DM、KingBase、  MongoDb、Redis、GBase、GaussDB、OceanBase、GreateDb、GoldenDB、AISWare AntDB数据库下行返回行数记录；
3、支持 Oracle（支持ORACLE RAC）、SQL Server、IBM DB2、Sybase、IBM Informix Dynamic Server、MySQL、PostgreSQL、Teradata、DM、KingBase、  MongoDb、Redis、GBase、GaussDB、OceanBase、GreateDb、GoldenDB、AISWare AntDB 数据库下行返回行数策略，当超过设定的返回行数时可进行告警或阻断；
4、★支持基于用户登录账号、用户登录时间、控制对象账号等制定命令控制策略，并支持单点登录功能（提供 CNAS 认可检测机构出具的针对软件功能的检测报告关键页证明）；
5、支持按照事件的来源、类型、发生总数进行统计，并将统计的事件信息转换成统一格式，以便于理解的方式显示（提供 CNAS 认可检测机构出具的针对软件功能的检测报告关键页证明图）；
6、支持采用OCR识别技术，可以识别图形操作中的操作系统文字、应用软件文字、浏览器文字等文本信息，支持设置识别精细度和识别间隔时间，以平衡性能开销和识别精度（要求提供产品截图）；
7、产品资质：需具备《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书 EAL3+》证书；
8、提供五年原厂质保服务；
	台
	1

	12
	网络安全态势感知平台（服务器立旧）
	基础功能需包含威胁检测、分析中心、响应中心、资产中心、统计报表、仪表板、系统管理、态势感知（综合安全态势、安全运营态势、外部威胁态势、内网威胁态势、威胁预警态势、攻击者态势、资产态势、资产风险态势、脆弱性态势）等功能。配备50个日志数据源的采集能力，超出日志数据源限制的情况下，需要追加数据源数量授权。提供5年软件基础维保服务及升级服务，包括远程技术支持服务，包括用于修复产品问题和功能问题的软件更新服务。
功能参数：
1、平台能够额外对接扩展网络安全GPT大模型，具备AI辅助运营能力，可提供AISOC智能运营态势大屏、展示AI智能识别出的告警总数、展示AI智能分析后的成果，智能研判出的有效告警数量、智能自动响应告警数量；
2、支持安全编排，1.系统出厂预置不少于5个剧本和50个任务，支持对威胁告警进行响应，安全编排支持下发已发布的剧本、配置剧本的执行周期；
3、支持通过智能分诊，对告警进行智能化的归类，协助客户快速分析研判，以可视化的方式呈现归类后告警：重点关注告警、低关注告警、不关注告警、未分诊告警，同时提醒告警的智能分诊率；
4、软件授权：根据软件正版化工作要求，必须提供软件授权资料；
5、能与自治区平台态势感知联动；
6、★为了保证平台自身安全及等保合规要求，必须提供针对态势感知平台完成等级保护测评证明，要求安全保护等级第3级（S3A3），提供测评证明文件；
7、★需充分响应人力资源社会保障部网络安全和信息化领导小组办公室印发关于《人力资源社会保障网络安全态势感知体系技术方案》的要求，能够实现与自治区人社厅态势感知平台级联对接，支持自治区级平台向本级平台下发规则，规则下发支持展示系统版本、关联规则组、下发时间、下发状态、规则运行状态等（提供与自治区平台级联对接功能一致性截图，并承诺完全响应级联对接工作且加盖原厂公章）；
8、产品资质：具备《网络安全专用产品认证证书及检测报告》、《国家信息安全测评EAL3+》；
9、提供五年原厂质保服务；
	台
	1

	13
	流量探针
	标准机架式设备。配备≥4个千兆电口，内存≥32GB，硬盘≥4TB SATA 企业级硬盘。包括网页漏洞利用检测、webshell上传检测、网络攻击检测、威胁情报检测功能，提供离线pcap包导入检测、基础旁路阻断和基础SSL解密功能，网络处理能力≥1G；须能对接态势感知平台，配备3年特征库升级。实配多模光模块GE≥2个；
功能参数：
1、支持获取被监控网络内的网络数据包以进行 APT 攻击检测和分析，能够分析的攻击事件的协议类型包括 HTTP、FTP、TFTP、SNMP、TÉLNET、DNS、SMTP、POP3、IMAP、SMB 等；
2、支持漏洞攻击检测，包含操作系统漏洞攻击监测、应用服务程序漏洞攻击监测、浏览器漏洞攻击监测、文件漏洞攻击监测、WEB漏洞攻击监测等；                                                                                                                                                 
3、支持额外扩展动态沙箱分析能力，可对进程操作行为、文件操作行为、系统配置操作行为、网络通信行为等进行检测分析；
4、支持漏洞攻击检测，包含操作系统漏洞攻击监测、应用服务程序漏洞攻击监测、浏览器漏洞攻击监测、文件漏洞攻击监测、WEB漏洞攻击监测等；                                                                                                                                               
5、支持额外扩展动态沙箱分析能力，可对进程操作行为、文件操作行为、系统配置操作行为、网络通信行为等进行检测分析(提供 CNAS 认可检测机构出具的针对软件功能的检测报告关键页证明)；
6、要求与态势感知平台同品牌保证无缝对接，产品网络关键设备和网络安全专用产品认证证书及检测报告；
7、提供五年原厂质保服务；
	台
	1

	14
	数据库审计
	硬件参数：
国产化设备，标准机架式设备，≥6个电口（含≥1个管理口，≥1个HA口）≥，4个千兆SFP接口插槽，≥2个接口扩展槽，≥1个RJ45串口，存储容量≥4TB  SATA 企业级硬盘，双电源。含嵌入式审计软件一套，支持主流数据库如Oracle、SQL-Server、MySQL、达梦、人大金仓、OceanBase等数据库的审计，配备无限制授权实例。实配多模光模块GE≥2个；
性能参数：
1、支持采用agent进行导流，解决云上流量或无法进行交换机镜像时的审计问题，并可同时支持镜像和插件导流接收流量，满足物理和云混合环境下的引流需求，并可配置插件流量占比；
2、支持旁路部署方式，无须在被审计系统上安装软件，对原有网络不造成影响，审计产品的故障不影响被审计系统的正常运行；
3、★支持事件统计和关联分析功能，可以目标标识和事件类型等条件统计审计事件，能够对相互关联的事件进行综合分析，并可设置某一事件累积发生的次数或频率超过阈值的情况为潜在危害事件（提供 CNAS认可检测机构出具的针对软件功能的检测报告关键页证明）；
4、产品资质：具备EAL3+【国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书】、中国信息安全认证中心《中国国家信息安全产品认证证书》（ISCCC 增强级）；
	台
	1

	15
	漏洞扫描
	硬件参数：
标准机架式设备，标配≥6个10/100/1000M Base-TX接口、≥4个千兆SFP接口，≥1个RJ45 Console口，≥2个USB接口，具备≥2个接口扩展插槽，冗余电源，开通主机漏扫模块，可扫描IP地址数无限制，并发扫描IP地址数≥1000；实配多模光模块GE≥2个；
性能参数：
1、支持对主流大数据组件的识别与扫描，包括：Ambari、Elasticsearch、Flume、Hadoop、Hbase、Impala、Hive、Kafka、Oozie、Spark、Storm、Splunk、Yarn、Zookeeper；
2、支持多种协议口令猜测，包括SMB、Snmp、Telnet、Pop3、SSH、Ftp、RDP、DB2、MySQL、Oracle、PostgreSQL、HighGo、MongoDB、UXDB、STDB、kingbase、RTSP、ActiveMQ、WebLogic、WebCAM、REDIS、SMTP等，允许外挂用户提供的用户名字典、密码字典和用户名密码组合字典；
3、支持针对从操作系统命令注入、php命令注入路径遍历等网站漏洞具备完整的测试用例来验证漏洞存在的真实性；
4、支持浏览器脆弱性扫描，能扫描到浏览器版本号，能扫描到浏览器安全设置，能够扫描出浏览器自身脆弱性，并能针对扫描出的安全隐患结果提出相应的安全性建议（提供 CNAS 认可检测机构出具的针对软件功能的检测报告关键页证明）；
5、支持 WEB 服务脆弱性扫描，能扫描到使用 Web 服务程序的旗标、版本号，能扫描到 Web 服务程序、服务器上运行的CGI 程序的脆弱性及未升级而存在的安全隐患，并能针对扫描出的安全隐患结果提出相应的安全性建议；

6、★能够与本次建设态势感知平台深度联动简化运维人员工作，可由态势感知直接调用并下发漏扫任务，并生成扫描结果报告（需制造商提供承诺并加盖公章）；
7、产品资质：需具备《国家信息安全漏洞库兼容性资质证书》、《网络安全专用产品认证证书及检测报告》；
8、提供五年原厂质保服务；
	台
	1

	16


	网管平台
	系统应支持大规模设备管理能力，可最多管理≥20000台网元；
2、系统支持多种设备的管理，包括交换机、路由器、防火墙、WLAN、服务器、存储、摄像头、GPON设备；
4、系统使用B/S架构，支持使用WEB浏览器进行界面展示，系统应集成所需操作系统和数据库等必要软件，所需硬件服务器、操作系统、数据库符合国产化要求；无需单独配置授权；
5、系统支持为不同的用户、角色分配不同的设备管理范围和操作权限；
6、系统应支持创建自定义拓扑，并支持对链路进行发现、监控和配置；
7、系统应支持按照设备名称、类型、子网、厂商、IP地址自定义设备分组，设备增加完成后能够按照预置和自定义设备分组自动分组；             
8、系统应支持以拓扑图的方式直观显示被管网元及其之间的连接关系和状态，提供左树右图的拓扑展现方式，对拓扑对象通过子网进行分层展示；  
9、系统支持监控设备的实时性能数据，了解设备的运行状态，以便确认设备是否存在异常，支持将查询结果导出到excel文件；  
10、系统应支持主动故障诊断，发现网络中二层环路、终端离线等故障并生成待办事项，支持故障溯源并给出修复建议；
11、软件授权：根据软件正版化工作要求，必须提供软件授权资料；
12、管理网络设备授权≥100个；配套服务器配置：机架式服务器，配置2颗CPU，核心数≥32核，主频≥2.6GHz ，内存≥64GB，硬盘≥2块1.92TB SSD硬盘,一张RAID卡≥2G cache，≥6个GE端口,≥2个900W交流电源；

13、提供五年原厂质保服务；
	台
	1

	B、数据回流区

	序号
	产品类型
	技术规格与要求
	单位
	数量

	17
	交换机2
	1、设备交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps（均以官网小值为准）；  

2、设备提供10GE SFP+≥24，40/100GE QSFP28≥6个；

3、设备CPU、NP等关键芯片均为国产自研可控（并提供权威第三方报告证明材料）；

4、设备支持静态路由、RIP V1/2、URPF、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6等协议；

5、设备支持IFIT技术，直接对业务报文标记以获得丢包数量和丢包率的实时统计（提供官网链接及截图证明材料）；

6、设备支持交换机通过netstream流量采集网络数据并上送给大数据安全平台进行分析检测，并配合SDN控制器对整网进行安全策略管控；       

7、设备提供10GE多模光模块≥12个，GE光转电模块≥12个，硬件提供五年原厂质保服务；
	台
	1

	18
	防火墙2
	1、标准机架式1U设备，设备采用国产自主研发的关键芯片（并提供权威第三方报告证明材料）；

2、设备吞吐量≥25Gbps，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥25万，IPS吞吐量≥10Gbps； 

3、★设备提供GE电口≥4，GE光口≥4，10GE光口≥6，GE COMBO口≥8；配置双电源；实配多模光模块GE≥2个；

4、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议；

5、支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议，支持NAT66，NAT64，6RD隧道；

6、系统预定义IPS签名数量≥12000，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式，病毒库数量≥500w；

7、部署方式需灵活，必须支持透明直路部署模式、旁路部署模式；

8、设备支持URL识别能力和URL地址识别库，云端URL识别库≥5亿（提供截图证明材料），可识别应用层协议数量≥6000种（提供截图证明材料）；         

9、设备实配IPS\AV\URL授权服务≥三年，硬件提供五年原厂质保服务；
	台
	1

	C、终端防护建设

	序号
	产品类型
	技术规格与要求
	单位
	数量

	1
	服务器操作系统
	1.是一款直接面向kernel根社区，构建强安全、高可靠的国产Linux操作系统；2.可支撑构建大型数据中心服务器高可用集群、负载均衡集群、分布式文件系统、虚拟化应用服务和容器云平台等；3.降低用户业务系统适配国产架构平台难度，实现业务系统中服务器操作系统的无感迁移；4.操作系统南向兼容主流国内外整机、板卡、外设，北向支撑国内外主流数据库、中间件、服务端组件、商业软件以及开源软件；5.支持平台：飞腾、龙芯、兆芯、海光、申威、鲲鹏、Intel/AMD；6.软件授权：根据软件正版化工作要求，必须提供每套操作系统相关软件授权资料；
	套
	4

	2
	终端一体化防护系统（EDR）
	安全运维区_终端一体化防护系统（EDR）；                                                                                                              1.为单位现使用的启明星辰天珣端点威胁检测防护与管理系统增购信创计算机客户端授权；2.客户端基础点位授权，包括资产管理、运维管理、病毒查杀、外设管理、非法外联监控、网络管理、终端响应、日志管理等基础功能，以及客户端入侵检测增值功能；
	套
	100

	3
	扫码墩
	电池容量3.7V/2000mAh锂电池；工作电流120mA；最大峰值电流180mA；输入电压DC5V0.5A；光源激光650nm±10nm；激光功率1mW-4mW；扫描条码类别一维码；读码密度≥4mil；解码种类：AIM-128、Code11、Code39.Code93、Code128、Codebar 、Deutsche12 、Deutsche14、EAN-8、EAN-13、GS1-RSS14、GS1-RSS、Linted 、ndustrial25、nterlaved2of5、ISSNISBN、ITF-14、Marix2of5、 MSIPlessey、Plessey、 RSS-Expand、Standard2-of-5、UCCEAN-128、UPC-E、UPC-A等；工作温度：摄氏度0℃～45℃；储存温度：摄氏度-20℃～+60℃；工作湿度：5%-90%（无凝结）；按键寿命≥500万次；提示方式：蜂鸣器、指示灯；接口类型USB；扫描方式手动、连续；
	套
	135

	D、数据保护

	序号
	产品类型
	技术规格与要求
	单位
	数量

	1
	备份管理软件
	数据保护_软件许可(与人社厅一致)；就业、社保回流库同步、备份，依托人社厅原有社保一体化系统数据同步模式实施；
	套/年
	1

	2
	软件运维服务
	数据保护_年度运维；就业、社保回流库同步，运维服务包括开发、测试、培训、监控、巡检、故障响应；
	套/年
	1

	四、安装调试费

	序号
	产品类型
	技术规格与要求
	单位
	数量

	1
	安装调试
	本项目硬件、软件集成调试、测试费；
	项
	1

	五、等保测评

	序号
	产品类型
	技术规格与要求
	单位
	数量

	1
	等保测评
	人社专网等保三级测评(已完成招标程序）；
	项
	1


注：设备、软件技术规格及要求表中带“★”的技术参数及指标为本项目的实质性响应技术参数及指标，须提供相关证明材料的投标人必须提供相应的证明材料或第三方权威检测报告资料，未提供证明材料或模糊不可辨认的视为低于招标文件技术参数及指标要求，视为投标人未进行实质性响应；非标“★”技术参数及指标要逐条应答响应，相关证明材料需逐条对应技术参数要求，以供评委查阅；对提供虚假材料谋取中标的，评标时发现投标参数与招标文件参数不符时视为无效标书；货物验收时将逐一核对各项技术参数是否符合招标文件要求，对通过虚假材料中标者，货到验收技术参数与投标文件不符时，中标无效，采购方可以拒收货，拒付款，并且供货方必须承担相应的法律责任。
评标程序、评标方法和评标标准
评标方法 
本项目采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。
具体评审事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
资格审查
开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，并形成资格审查结果。（投标人资格审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对响应文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格）资格性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查的投标人按无效投标处理，不进入符合性审查。资格审查要求如下：
资格审查要求

	序 号
	审   查   标   准
	投标人名称

	
	
	A
	B
	C

	1
	具有独立承担民事责任的能力；

【须提供：法人、其他组织投标须提供营业执照等证明文件，自然人投标须提供自然人的身份证明；分支机构投标的(仅限银行、保险、石油石化、电力、铁路、邮政、通信等特殊行业)，须提供总公司和分公司营业执照扫描件，总公司出具给分支机构的授权书。】。
	
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

【（1）以开标截止时间点投标人未列入“信用中国”

<www.creditchina.gov.cn>网站的“失信被执行人”和“重 大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”

<www.ccgp.gov.cn>网站的“政府采购严重违法失信行为记 录名单”；

（2）提供会计师事务所出具的2024年度财务审计报告复印件或银行在开标日前三个月内任意一个月的开具的资信证明。新成立企业仅需提供财务报表及财务制度（财务报表应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表）（新成立企业：营业执照申领时间至今未满一年的企业）】。
	
	
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【须提供：提供具有履行合同所必需的专业技术能力相关证明材料或声明】。
	
	
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

【须提供：①近3个月任意1个月已依法缴纳税收的凭据；② 近3个月任意1个月已依法缴纳社会保险的凭据（依法免税的投标人，应提供相应证明文件，新成立企业或自然人无需提供）】。
	
	
	

	5
	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违 法记录；

【须提供：书面承诺（投标人自行承诺并承担后果，声明不 实的，按《政府采购法》及相关法律法规中提供虚假材料的 有关规定处理】。
	
	
	

	6
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投 标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【须提供：书面承诺（投标人自行承诺并承担后果，声明函 不实的，按《政府采购法》及相关法律法规中提供虚假材料 的有关规定处理】。
	
	
	

	7
	本项目不接受联合体。【无需提供任何证明材料】。
	
	
	

	8
	本项目不专门面向中小微企业。

注：如是中小微企业按照要求上传中小企业声明函，格式以采购文件要求为准。
	
	
	

	审查结果（通过/不通过）
	
	
	

	备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，采购人将认定整个投标文件 不响应招标文件而予以废标处理，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要 求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。


符合性审查
评标委员会对通过资格审查的合格投标人的投标文件进行符合性审查。评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的投标人按无效投标处理，不进入详细评审。符合性审查要求如下：
符合性审查要求

	序号
	审   查   标   准
	投标人名称

	
	
	A
	B
	C

	1
	投标文件按招标文件的规定要求签署、盖章的；
	
	
	

	2
	按规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
	
	
	

	3
	完成期限满足招标文件规定的；
	
	
	

	4
	投标报价未超过最高限价的；
	
	
	

	5
	投标有效期满足招标文件要求；
	
	
	

	6
	符合招标文件中规定的其它实质性要求的；
	
	
	

	7
	投标文件中未附有招标人不能接受的附加条件的；
	
	
	

	8
	投标人名称或组织结构与购买招标文件时是否一致且未一致时 提供有效证明的；
	
	
	

	9
	不属于法律、法规和招标文件中规定的其他无效投标情形的。
	
	
	

	审查结果（通过/不通过）
	
	
	

	备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不 响应招标文件而予以无效处理，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异 或保留，使之成为具有响应性的投标。


投标文件有关事项的澄清或者说明
评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式电话告知投标人，投标人需登录电子招投标系统，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由投标人自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。
投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。
对报价的计算错误按以下原则修正：
投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算金额/最高限价的，对其按无效投标处理。
若投标客户端上传的电子报价数据（开标一览表中的公布唱标价）与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据（开标一览表中的公布唱标价）为准。 
注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。
详细评审
经资格审查和符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据《详细评审标准》，对其技术部分、商务部分及报价部分做进一步的综合比较和评价。详细评审标准如下：
详细评审标准

	序号
	评标标准
	分值
	评审标准

	1
	报价评分
	投标报价
	30
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标单位的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值×100%，计算结果保留2位小数。

	2
	商务评分
	项目业绩
	4
	投标单位提供同类型项目类似业绩，每提供一个完整成功项目案例证明材料得2分，满分4分。

注：须提供加盖投标单位公章的合同关键页（合同首页、盖章页）复印件、项目验收证明材料复印件作为证明材料。

	3
	
	投标企业实力
	7
	投标单位须具备以下相关资质证明：
1.投标单位具有ISO9001质量管理体系认证证书，得1分，否则不得分；
2.投标单位具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，得1分，否则不得分；
3.投标单位具有ISO27001信息安全管理体系证书，得1分，否则不得分；

投标单位具有ITSS信息技术服务标准符合性证书，得1分，否则不得分；

投标单位网络及安全能力要求：具有网络安全管理相关软著，具有网络测评支持相关软著，具有网络数据传输相关软著有一项能力加1分，最多加3分，没有不加分。以上软件著作权需为投标单位自主创新并独立享有，投标单位所属集团公司及下属子公司等关联方所持有的不计入评分。

	4
	
	生产厂商实力
	4
	为了保证本次所供安全设备的稳定性及安全性，堡垒机、网络安全态势感知平台、流量探针、数据库审计、漏洞扫描须具备以下资质：

1.具有国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类三级），得1分，否则不得分；

2.具有中国网络安全审查与认证中心（软件安全开发一级证书），得1分，一级以下得0.5分，否则不得分；

3.具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的机构颁发的ISO27701隐私信息管理体系、ISO28000供应链安全管理体系，得1分，提供一项的得0.5分，否则不得分；

4.具有售后服务认证证书五星认证，得1分，否则不得分。

	6
	技术评分
	技术参数响应情况
	30
	设备、软件技术规格及要求表中带“★”的技术参数及指标为本项目的实质性响应技术参数及指标，投标人须完全响应；其他的非标“★”为一般技术参数及指标，满分为24分，不满足一项扣0.5分，扣完为止。投标人需逐项响应招标文件中的一般参数及指标要求，并提供相关证明资料，未能提供证明资料的一般参数将不予计分。

满足下列加分项，逐条进行加分，加至标准分为止：

（1）上链路由器容量≥230Tbps，整机包转发性能≥52000Mpps；得1分，其他不得分；

（2）上链路由器设备支持双主控架构，电源、风扇等部件冗余设计，整机线卡槽位数≥8个 ；得1分，其他不得分；
（3）上链防火墙系统预定义签名数量≥25000，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式 (提供官网链接及功能截图)；得1分，其他不得分；

（4）县市汇聚路由器整机交换容量≥230Tbps，整机包转发性能≥52000Mpps；得1分，其他不得分；
（5）县市汇聚路由器设备支持双主控架构，电源、风扇等部件冗余设计，整机线卡槽位数≥8个；得1分，其他不得分；

（6）序号18防火墙2系统预定义IPS签名数量≥25000，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式，病毒库数量≥500w；得1分，其他不得分；

注：设备、软件技术规格及要求表中带“★”的技术参数及指标为本项目的实质性响应技术参数及指标，须提供相关证明材料的投标人必须提供相应的证明材料或第三方权威检测报告资料，未提供证明材料或模糊不可辨认的视为低于招标文件技术参数及指标要求，视为投标人未进行实质性响应；非标“★”技术参数及指标要逐条应答响应，相关证明材料需逐条对应技术参数要求，以供评委查阅；对提供虚假材料谋取中标的，评标时发现投标参数与招标文件参数不符时视为无效标书；货物验收时将逐一核对各项技术参数是否符合招标文件要求，对通过虚假材料中标者，货到验收技术参数与投标文件不符时，中标无效，采购方可以拒收货，拒付款，并且供货方必须承担相应的法律责任。

	7
	
	项目人员
	8
	根据投标单位提供的团体人员进行评分，须包含但不限于以下内容：

1.投标单位拟派项目负责人（1人）

（1）具有人力资源和社会保障部颁发的全国计算机信息高新技术网络工程师（三级）或人力资源和社会保障部和工业信息化部颁发的网络规划师；
（2）工业和信息化部颁发的XC项目集成管理师（高级）；

（3）具备有效期的PMP认证证书；

具备1项得1分，最高得3分，没有不得分。

2.投标单位拟派技术负责人（1人）

（1）具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全工程师；

（2）具有人力资源和社会保障部和工业和信息化部颁发的系统集成项目管理工程师；

具备1项得1.5分，最高得3分，没有不得分。

3.投标人拟派实施成员（2人）

（1）满足以下条件得1分，不符合不得分：

具有人力资源和社会保障部和工业和信息化部颁发的网络工程师和XC操作系统工程师证书；
（2）满足以下条件之一得1分，不符合不得分：
1）具有自治区住房和城乡建设厅颁发的二级建造师（机电工程）和XC操作系统工程师证书或具有人力资源和社会保障部和工业和信息化部颁发的软件设计师和XC操作系统工程师证书；

同一人员不重复计分。

注：须提供项目团队所有人员近半年公司所在地社保证明，与本单位签订的劳动合同、相应资格证书及证明文件等材料，以上所有人员不得复用。

	8
	
	项目需求分析
	2
	投标人结合国家、行业和自治区相关标准和建设要求，及深化安可替代国产芯片“国货国用”项目、数字政府建设方案进行全面了解分析本项目；包括但不限于：①现状分析②需求分析。

以上内容都包含得2分；每缺少一项内容的扣1分；每有一处缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。（缺陷是指：存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、设计的规范及标准错误、内容缺失、不符合采购需求的任意一项）

	9
	
	对项目的理解
	4
	1、投标人对项目的理解，包括但不限于以下内容：①结合国家政策充分分析项目建设意义和必要性；②对项目重点难点剖析并提出合理化应对措施。

2、政策理解强，内容全面，重点难点剖析合理，应对措施得当，每项得2分，共4分。每项叙述有缺陷扣1分，扣完为止，未提供不得分。（缺陷是指：内容不合理、不完整）

	10
	
	项目设计方案
	4
	投标人需依据采购需求及现状，针对性提出本项目设计方案①建设目标②建设内容③设计思路④总体架构。
以上内容都包含得4分；每缺少一项内容的扣1分；每有一处缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。

（缺陷是指：存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、设计的规范及标准错误、内容确实、不符合采购需求的任意一项）

	11
	
	项目组织计划
	3
	投标人须提出项目组织管理、实施流程、实施进度包括但不限于①企业组织架构齐全、服务人员能力保证②实施流程科学合理③项目实施进度安排

以上内容都包含得3分；每缺少一项内容的扣1分，扣完为止；每有一处缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。

（缺陷是指：内容不合理、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不符合项目实际情况、套用其他项目内容；不利于本项目目标的实现）

	12
	
	售后服务及应急方案
	2
	售后服务及应急方案包括但不限于①售后服务承诺；②服务内容及计划；③应急状况分析；④突发状况应急预备案。

以上内容都包含得2分；每缺少一项内容的扣0.5分，扣完为止；每有一处缺陷的扣0.2分，扣完为止，未提供不得分。

（缺陷是指：内容不合理、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不符合项目实际情况、套用其他项目内容；不利于本项目目标的实现）

	13
	
	培训计划及内容
	2
	培训计划及内容包括但不限于①培训目标；②培训策略；③培训对象；④培训安排。
以上内容都包含得2分；每缺少一项内容的扣0.5分，扣完为止；每有一处缺陷的扣0.2分，扣完为止，未提供不得分。

（缺陷是指：内容不合理、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不符合项目实际情况、套用其他项目内容；不利于本项目目标的实现）


注：投标文件中项目团队人员必须为实际参与本项目人员，后期甲方定期核查，若非投标文件中所有人员，甲方有权解除合同且保留索赔的权利。
评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后二位，第三位四舍五入。
落实中小企业政府采购政策的价格调整：
对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10 % 后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。是否属于该类项目详见投标须知前附表。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。是否属于该类项目详见投标须知前附表。
组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：综合得分相同时排名优先。
如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。
投标人所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：综合得分相同时排名优先 。
同品牌处理办法：
如采用最低评标办法，则：提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
如采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价最低的获得中标人推荐资格；评审得分和投标报价均相同的，按技术评审得分最高的获得中标人推荐资格，评审得分、投标报价和技术评审得分三项均相同的由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标须知前附表中载明核心产品，多家投标人提供的所有核心产品品牌均相同的，按第六章  评标程序、评标方法和评标标准第6.6条规定处理。 
确定中标候选人名单
采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。综合评审得分相同的,投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先，投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。
采用最低评标价法时，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。投标报价相同的评标委员会随机抽取的方式确定排名。
评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐三名中标候选人。
投标文件格式
投标人编制文件须知
为保证评标工作的顺利进行，各投标人需参照如下的格式，认真进行投标文件的编写工作。需建立详细的目录。
各投标人提交文件中涉及商业机密的，应明确标明，采购人及最终用户将给予保密处理，否则视为公开资料。
全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
本采购文件中所要求加盖的投标人公章是指与供应商名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指供应商法定代表人（单位负责人）或授权委托人在采购文件规定处亲笔写上本人姓名（含电子签名）；“法定代表人（单位负责人）签章或印鉴”是指供应商法定代表人（单位负责人）在采购文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。 

“法定代表人（单位负责人）”指供应商营业执照或登记证书载明的“法定代表人”、“负责人”、“执行事务合伙人”、“投资人”等。 

 以联合体参加的，除采购文件格式中要求外，采购文件要求的供应商盖章处应按加盖联合体协议中约定的联合体牵头人公章或所有联合体成员公章

投标文件封面（参考格式）
投标文件
项目名称: 
项目编号：

标项(包)名称：
投标人名称（盖公章）：
法定代表人或其授权代表（签字或印鉴）：
一、资格证明文件
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 

附件 1-1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明扫描件;

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件扫描件加盖本单位公章

2.投标人为自然人的，应提供身份证明的扫描件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

附件 1-2 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

1、证明文件扫描件加盖本单位公章

2、若提供的是扫描件，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

附件1-3  投标人缴纳税收的证明

说明：

1、投标人缴纳税收的证明扫描件加盖本单位公章

2、若提供的是扫描件，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

附件1-4  投标人为职工缴纳社会保险的证明

说明：

1、投标人为职工缴纳社会保险的证明文件扫描件加盖本单位公章。
2、若提供的是扫描件，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

附件 1-5 投标人资格声明书

投标人资格声明书
致：采购人或采购代理机构 
在参与本次项目投标中，我单位承诺： 
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）； 
（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）； 
（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）； 
（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）： 
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	...
	
	


上述声明真实有效，否则我方负全部责任。 
投标人名称：                         （加盖公章）
法定代表人或其授权代理人：      
（签字或印鉴）


日期：    年    月    日
说明：

1.自然人投标的签章或签字后上传。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 

4.本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。 

5.本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指: 

a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东； 

b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。 

6.本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。 

7.本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控股或管理关系。 

8.如无相关情况，请在相应栏填写“无”。

9.投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求（如有） 
2-1 中小企业声明函 
说明： 
1.如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。 如在“商务、技术文件中提供”提供《中小企业声明函》享受相关政策，不享受相关政策的投标人无需提供。
2.如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含 新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》格式不得修改，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商根据项目属性，从本采购文件投标文件格式“中小企业声明函（货物）”、“中小企业声明函（工程、服务）”选择一种声明函格式。 

3.如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向小微企业采购，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。 

4.如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向小微企业采购，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产 建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》。 

5.中小企业声明函填写注意事项 

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。 

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业、提供服务的承接企业、工程承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。 

6.温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知前附表》，如在该程序中未找到本采购文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本采购文件规定的中小企业划分标准所属行业执行

中小企业声明函（货物）
 

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 

           企业名称（盖章）：          

日期：         
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 
（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业 
为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额     为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业
为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额     为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；； 
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形， 
也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
             企业名称（盖章）：          

日期：         
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位（请进行勾选）： 
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。 
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
             单位名称（盖章）：
                         日期：
2-2联合体协议（本项目不需提供）
联合体协议（如有） 
致                     （采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加                    （项目名称、项目编号、标项（包）名称）项目的投标。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                      （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人姓名）。
二、      （某成员单位名称）为      （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照投标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                             。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                      。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式         份，联合体成员和采购人各执一份。


牵头人名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或印鉴）：                     
成员二名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或印鉴）：                      
       年        月        日  

备注：本协议书由授权代表签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

2-3 拟分包情况说明及分包意向协议 （本项目不需提供）
拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构） 
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为        的 （填写采购项目名称）  项目中 （填写标项(包)名称） 的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。 
	序号
	分包承担

主体名称
	分包承担
主体类型
（勾选）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包合同总金额的比例（%）
	占该采购包预算金额的比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
	
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	

	中型企业合计
	
	
	

	小微企业合计
	
	
	

	中小微企业总计
	
	
	


投标人名称（加盖公章）：               
日期：      年     月    日 

说明： 
本表仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写。

如本招标文件《投标须知前附表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书扫描件加盖投标人公章，否则投标无效。 
（3）投标人与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。
附：分包意向协议（参考格式） 
甲方（投标人）：                 

乙方（拟分包单位）：               
甲方承诺，一旦在      （采购项目名称）、    （项目编号)、     （标项(包)名称）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方： 
1.分包内容：       。 
2.分包金额：       ，该金额占该采购包预算总金额的比例为      %，该金额占该采购包合同总金额的比例为      %。 
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。 
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。 
甲方（盖章）：         乙方（盖章）：           
日期：     年    月    日 
说明：本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供， 

否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单 

位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

2-4 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）
3、本项目的特定资格要求（如有） 
特定资格要求的证明文件扫描件加盖本单位公章

4、其他资格要求

详见投标须知前附表1.3.3
二、报价文件
5、开标一览表

开标一览表

项目名称：                           项目编号：              

标项(包)名称：                             报价单位：人民币元
	投标总价：
	大写： 

小写： 
元

	合同履行期限
	

	备注：
	


注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标报价明细表》中的总价相一致。

本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：             
日期：        年      月     日

6、投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：                           项目编号：              

标项(包)名称：                           报价单位：人民币元

	序号
	货物（或服务）名称
	质保期
	品牌
	型号
	数量
	价格
	备注/说明

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	
	
	
	


注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供投标报价明细表将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

三、商务技术文件
7、投标书 
投标书
致：（采购人或采购代理机构） 
我方参加你方就      （采购项目名称）、    （项目编号)、     （标项(包)名称）组织的招标活动，并对此项目进行投标。 
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下： 
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起     个日历日。 
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。 
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。 
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。 
2. 其他补充条款（如有）：          。 
与本投标有关的一切正式往来信函请寄： 
地址                          传真                            
电话                          电子函件                        
投标人名称（加盖公章）                
日期：     年     月    日
8、授权委托书 
授权委托书

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。 
代理人无转委托权。 

投标人名称（加盖公章）：                
法定代表人（单位负责人）（签字或印鉴）：             
委托代理人（签字或印鉴）：               
日期：   年    月    日 

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面扫描件： 
	
	


委托代理人有效期内的身份证正反面扫描件： 
	
	


说明：1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。 
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。 
3.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
附：法定代表人（单位负责人）身份证明
致：（采购人或采购代理机构） 
兹证明， 
姓名：    性别：    年龄：     职务：     

系       （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。 
附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面扫描件。 
	
	


投标人名称（加盖公章）：                 
法定代表人（单位负责人）（签字或印鉴）：            
日期：    年    月    日
9、投标保证金凭证/交款单据电子件

无

10、合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目名称：                                      项目编号                        

标项(包)名称：                            
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
☑无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求， 

均视作供应商已对之理解和响应。）

□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同 

条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	序号
	招标文件

条目号

（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

1. 对商务条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）： 

日期：    年   月   日

11、采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目名称：                                      项目编号                        

标项(包)名称：                            
	序号
	招标文件条

目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

1. 投标人应对招标文件第五章采购需求的内容给予逐条响应，以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，有具体参数的应填写具体参数。 

2.在本表中未对招标文件第五章采购需求的内容给予逐条响应的视为没有实质上响应招标文件的要求，投标无效。 此表中仅标注“全部满足”、“全部响应”等，无法体现投标人实质性响应的；或无任何文字说明，内容为空白的，其投标无效。

3. 投标人应按照招标文件第五章采购需求中要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处投标文件页码或位置等必要说明

4.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）： ____________

日期：_____年______月______日

12、供应商基本情况

	单位名称

（盖章）
	
	单位地址
	

	成立时间
	
	办公面积

（m2）
	

	注册资金

（万元）
	
	固定资产

（万元）
	

	行政负责人
	
	技术负责人
	

	从事相关工作资质情况
	资质名称
	颁发部门
	资质等级
	颁发时间

	
	
	
	
	

	从事相关业务的人数（人）
	其中

	
	职称等级（人）
	执业资格（人）

	
	高级
	中级
	初级
	合计
	本项目相关注册类证书

	
	
	
	
	
	

	近三年承接相关业务量及业务收入
	年份
	以承接业务总金额（亿元）
	业务收入

（万元）
	纳税金额

（万元）

	
	2024
	
	
	

	
	2023
	
	
	

	
	2022
	
	
	

	其他有竞争力的说明
	


后附：

营业执照副本原件扫描件并加盖投标企业公章

社保机构出具的投标企业缴纳参加本次采购活动近3个月内任意一个月的社会保障资金证明原件扫描件并加盖投标企业公章。

税务机关出具的参加本次采购活动近3个月内任意一个月的投标人依法纳税凭证原件扫描件并加盖投标企业公章。

提供会计师事务所出具的2024年度财务审计报告复印件或银行在开标日前三个月内任意一个月的开具的资信证明。新成立企业仅需提供财务报表及财务制度（财务报表应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表）（新成立企业：营业执照申领时间至今未满一年的企业）加盖投标企业公章。

13.供应商拟投入本项目技术服务团队人员情况表和相关的资格类证书

	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	资格证明（附复印件）

	
	
	
	
	
	证件名称
	级别
	证号
	专业

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


后附人员资格证明文件的原件扫描件原件扫描件并加盖投标企业公章，包含但不限于身份证、职称证、执业资格证等
14、招标文件要求提供或投标人认为应附的其他商务技术文件

投标人应根据招标文件的规定自行编写， 详细叙述拟提供产品/服务情况。

塔城地区公共就业服务智能化提升建设项目二次（一包）�
�
（项目编号：TCZFCG-2026003）





公开招标采购文件





采购人：伊犁哈萨克自治州塔城地区人力资源和社会保障局





采购代理机构：塔城地区政务服务与公共资源交易中心





日期：2026年1月










