依照《工作场 所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》GBZ 2.1-2019、 《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》GBZ 2.2-2007，确定此次检测的职业病危害因素有：粉尘、噪声、高温、振动、紫外辐射、电焊烟尘。 
检测方法一览表 
检 测 依 据 
GBZ/T189.8-2007《工作场所物理因素测量 第 8 部分：噪声》 
GBZ/T 189.7-2007 《工作场所物理因素测量 第 7 部分：高温》 
GBZ/T 192.1-2007 工作场所空气中粉尘测定 第 1 部分：总粉尘浓度》 
GBZ/T 300.17-2017《工作场所空气有毒物质测定 第 17 部分：锰及其化合物》 
GBZ/T 189.9-2007《工作场所物理因素测量 第 9 部分：手传振动 》
GBZ/T 189.6-2007 《工作场所物理因素测量 第 6 部分：紫外辐射》 
检测岗位及检查项目 
岗位                                           检测项目 
下料工                                      噪声、总粉尘 
锻工及检查员                                噪声、高温、总粉尘 
抛丸工                                      噪声、总粉尘
打磨工                                      噪声、总粉尘、手传振动 
CS 检工 、探伤工、外检工                    噪声 
模修工兼电焊                                噪声、总粉尘、锰及其化合物、紫外辐射 
叉车工                                      噪声 
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