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1、 工程概况：本工程由句容市茅山风景区管理委员会负责建设，施工面积约24000.00m2，施工内容包含原破损道路拆除恢复；原路面开裂部位铺贴抗裂贴卷材；摊铺沥青砼等。
二、编制依据
1、建设单位提供的图纸、实施方案及相应技术要求。
2、公路工程建设项目概算预算编制办法(JTG3830-2018)；
3、《江苏省高速公路工程工程量清单计价规范》-DB32/T 1553-2017；
4、公路工程预算定额JGT/T 3832-2018；
5、江苏省公路养护工程预算编制办法及定额DB32/T 1649-2010；
6、关于发布《江苏省内河航道养护工程营改增值税计价依据调整方案》的通知（苏交质〔2017〕20号）；
7、省交通运输厅关于执行交通运输部第86号公告有关补充规定的通知苏交建〔2019〕22号；
8、江苏省交通运输厅关于调整我省交通建设工程人工费单价的通知（苏交质〔2012〕40号）；
9、交通运输部2019年第26号关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG 3820-2018)和《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告。
10、工程材料价格按《镇江市工程造价信息》2024年第12期发布的信息价计入，对近期市场变化较大或缺少的材料价格采用市场询价，并作调整。
三、各项取费标准
1、措施费计取冬季施工增加费（准二区），雨季施工增加费（Ⅱ区2个月）、施工辅助费；
2、企业管理费考虑计算基本费用、主副食运费补贴、职工探亲、职工取暖、财务费用；
3、规费费率34.4%，其中养老保险费率16%、失业保险费率0.5%、医疗保险费率6.8%（含生育保险费率为0.8%）、公积金费率为10%、工伤保险费率为1.1%；
4、税金按照交通运输部2019年第26号公告执行，税率为9%；
5、其他取费按照江苏省公路工程概预算费率标准-苏交建〔2019〕22号文取定。
四、招标范围 ：原破损道路拆除恢复；原路面开裂部位铺贴抗裂贴卷材；摊铺沥青砼等。
五、清单及控制价需说明的问题：
1、 所有工程量按图纸设计计算；
2、 破损道路拆除及恢复工程量按60.0m2暂估计算，最终按实际拆除面积结算，施工做法15cm厚C30砼；
3、 防裂贴卷材工程量按500.0m2暂估计算，最终按实际铺贴面积结算；
4、 标线100宽详见图纸设计。
5、 各投标人根据需要自行勘察施工现场；综合考虑路面清理及拆除垃圾堆放等相关费用。
六、其它说明
1、保险费
1.1建筑工程一切险：按工程量清单第100章（不含安全生产费、建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至第700章的合计金额的2.5‰。
1.2第三者责任险：按工程量清单第100章（不含安全生产费、建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至第700章的合计金额的1.5‰。
1.3安全生产费：按工程量清单第100章（不含安全生产费、建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至第700章的合计金额的1.5%。此项费用不可竞争，投标人不得调整。

