煎药室改造项目

一、采购人商务需求
	采购名称
	简要说明
	数量
	预算金额

	新余市人民医院和源里职工之家改造项目项目
	详见预算清单
	1项
	20174元



供应商的资格要求
（一）具有独立承担民事责任的能力的法人或其他组织；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件及项目特殊要求
1、通过“信用中国”网站查询相关主体信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的招标活动。。
2、本项目是否接受联合体参加竞争性谈判：不接受。
3、其他资格条件：
3.1供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质和有效的安全生产许可证或具有建设行政主管部门颁发的装饰装修专业承包二级及以上资质和有效的安全生产许可证。
3.2 本项目投标拟派的注册建造师建筑工程专业二级及以上。
3.3、根据《关于优化省外进赣建设工程企业信息登记服务和管理的通知》（赣建字〔2021〕4 号）规定，省外建设工程企业须提供“江西住建云平台”（http://zjy.jxjst.gov.cn）上企业及建造师人员备案截图

二、技术规格（工程需求）
1、采购范围：本项目的采购范围（为新余市人民医院煎药室改造项目，详见附件工程量清单详见附件）
2、施工要求
2.1、原房间地面破碎方式施工单位自行考虑，建筑垃圾运距施工单位自行考虑。本项目保护预埋管的技术措施费用、管道处理费用、预留及封堵所有孔洞费用、超高降效费用、高架支模、暗室作业增加、施工材料运输至地下暗室增加费用，墙体螺栓的防水及封堵费用、因突发事件或特殊情况导致的临时停电及线路抢修引起的费用，均需考虑在投标总价中，结算时不单独考虑;
2.2、此项目的最后投标报价为不可更改的最终报价，项目施工过程中产生的隐蔽工程及成本等均由成交供应商承担，请各位响应供应商在报价时充分考虑这一因素。
2.3、施工严格按设计要求及施工规范施工，确保工程质量、安全施工及按期竣工验收。
2.4、本工程安全防护文明施工措施费用（包含文明施工费、环境保护费、安全施工费和临时设施费）按现行定额有关规定计取,该项费用实行专款专用。
2.5、本项目中拆除工程分部分项中包含图纸现状图中及实际工程所需要拆除的工程量。
2.6、成交供应商施工所需要的水电，需按照采购人规定缴纳水电费。涉及施工的有关手续及费用由成交供应商负责。
2.7、成交供应商应服从采购人的相关规定。
2.8、成交供应商必须提交周全的安全措施及实施计划，包括标识牌、警告牌、警戒 措施等，动火、动电等项目安全措施。
2.9、发生的一切与施工有关的安全事故均由成交供应商负全责。涉及施工的有关费用由成交供应商负责，自行处理好与社会相关部门及人员关系，办理与本项目相关手续。
2.10、其他详见工程量清单。
三、付款方式
本工程不支持预付款、进度款，工程竣工验收合格、办理 完相关手续，工程竣工并验收合格并结算审核完成后开具相应足额税务发票后支付，
	煎药房改造预算

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价
	小计

	1
	墙面贴600*300砖
	㎡
	60
	100
	6000

	2
	子母门
	扇
	1
	1200
	1200

	3
	铝扣板吊顶
	㎡
	25
	120
	3000

	4
	墙面开槽
	项
	1
	300
	300

	5
	混凝土墙开75孔洞
	个
	2
	100
	200

	6
	墙面腻子铲除
	㎡
	60
	10
	600

	7
	吊顶拆除
	项
	1
	200
	200

	8
	BV6.0
	米
	100
	5.3
	530

	9
	BV4.0
	米
	200
	3.2
	640

	10
	BV2.5
	米
	100
	2
	200

	11
	BV1.5
	米
	200
	1.4
	280

	12
	穿线管
	米
	250
	1
	250

	13
	水电人工费
	工日
	3
	220
	660

	14
	500以上风量轴流风机
(含管道)
	套
	1
	1000
	1000

	15
	300*600LED灯
	盏
	4
	120
	480

	16
	600*1200  1.4厚304不锈钢一体
成型水槽（带2个龙头）
	套
	1
	2000
	2000

	17
	800*2000*600大理石台面
（含瓷砖底座）
	套
	1
	800
	800
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