采购清单说明
1、 项目规模
芜湖市湾沚区红杨镇内，投标单位须自行勘察现场。
	项目地点
	设计名称
	设计范围

	芜湖市湾沚区红杨镇
	芜湖市湾沚区红杨镇新四军第三支队西河纪念馆布展项目
	芜湖市湾沚区红杨镇新四军第三支队西河纪念馆建筑面积约387.3平米，建筑共两层，室内建筑面积：一层239.4平米，二层147.9平米，小广场面积约85平米。施工范围：基础装饰、展陈设计、安防、展柜、展陈照明、场景复原、多媒体辅助展示（其中施工图要做到扩初阶段）。
[bookmark: _GoBack]1．展陈方案：以新四军第三支队在西河的战斗为背景，围绕对新四军第三支队的敬畏与缅怀，突出新四军第三支队的英雄事迹、重要战斗等，丰富合理运用多种展陈形式，形成合理展陈逻辑、参观路线。室内须有新四军标志性雕塑，沙盘模拟重要战役及缅怀留影场所。
2．建筑改造：根据展陈需要，在确保安全前提下，对建筑进行全面改造。展陈功能空间在1层和2层。（包含1层的多功能会议室）其他辅助空间及室外小广场也须装修，确保防水、强弱电等，满足基本辅助功能。
3．立面设计：建筑外立面（含栏杆），体现芜湖市湾沚区红杨镇本地传统建筑特色。
4．配套设施：强电、弱电、监控、绿化、消防等须满足基本要求。空调外机等不得安装在庭院内侧。


二、设计原则
以新四军第三支队展示为主，主要展示新四军第三支队的英雄事迹、重要战斗等。
  　建议设计单位进行方案设计时，充分考虑以新四军第三支队为轴线、抗日战争轴线等组织问题，突出展厅的重点展项。具体设计原则如下：
　　（1）主题鲜明
　　以新四军第三支队为主线，结合抗日战争明确主题及主题词，同时注重展厅主题的演绎，力求主题鲜明，避免雷同。
　　（2）展示重点突出
　　布展设计应当陈列方面有所侧重，突出展厅的 “新四军第三支队”的陈列特点。重点展示宣传弘扬新四军第三支队的伟大精神，并合理考虑其他展示形式的比例，突出展示重点。
　　（3）流线组织合理
考虑不同的游览人群，方案应对交通流线进行合理的组织，同时对参观人群的流量进行科学的控制，简化交通流线，突出展厅的总体印象。
（4）墙体加固外墙装饰
    突出湾沚区红杨镇地域特色，挖掘地域内涵。设计上要体现湾沚区红杨镇特色、突出时代特征，品位高雅。
   （5）装饰风格简洁
　　总体装修设计风格力求简洁，构思新颖，亮点突出，展现历史。
　（6）色系灯光有序
　　建议进行主色系研究，规范色系灯光，场馆色系不宜繁杂，灯及场景画面全部采用电脑中控。
　（7）科技展项新颖
　　高科技项目的应用与定位，应避免过多重复使用某一表现形式，不得简单地拷贝和抄袭其他展馆，突出展览内容，做出自己的特色。
　（8）经济实用
　布展要坚持高质量、高水平、精致大气、经济实用原则。应在充分考虑社会效益的基础上兼顾设计与展品制作维护、费用和博物馆运营效益等经济成本。
三、具体实施内容
   （一）红色纪念馆所有区域
　　建筑装饰和陈列布展设计与施工，陈列布展设计,包括展厅展柜、声光电、模型、场景、软件、多媒体内容制作安装、设备、查询系统、安全标志、安防监控系统等。工作内容为：创意策划、深化方案设计、施工图设计、施工直至交付使用的一揽子工程，具体包括（但不限于）：
　　　1、设计
　　　（1）创意策展：根据展示主题、展示内容框架要求等，针对室内布展总体策划、功能和展区布局、展项内容、交通流线组织、展示方式和手段、数字及多媒体系统运用等具备展示功能、综合运用等多功能的全部设计内容创造性的提出创新创意方案（含预算）。
　　　（2）深化方案设计：方案中选后，根据招标人对方案的深化及完善要求，逐轮对策展方案进行深化、完善（含预算调整），通过招标人批准。包括（但不限于）：
　　　基础装饰设计：布展区域内建筑装饰（含电气工程、安保监控以及与主体建筑已实施的消防、安防系统的衔接处理等）设计方案；
　　　布展设计：展柜、展板、多媒体展示（含相关数字内容制作方案）、互动项目、柜内文物布展等陈列布展设计方案。
2、施工
　　　（1）基础装饰施工：新四军第三支队纪念馆展厅内部建筑装饰（含电气工程、安保监控以及与主体建筑已实施的消防、安防系统的衔接处理等）施工。
　（2）布展施工：展柜、展板、多媒体展示（含相关数字内容制作方案），综合布线、设备（含备品备件）、多媒体系统集成的采购及安装（含互动展示系统、查询系统、数字演示系统、专业灯光及音响系统）、互动软件开发、平面设计制作等确保整个展馆各项功能使用的全部内容。
四、重要展项及相关系统技术要求
基本陈列
内容理解：围绕陈列方案进行创作，体现项目特色；准确、形象、深刻地揭示陈列主题和内涵；形式与内容统一。
设计创意：总体设计理念先进、新颖、有创意；具有浓郁鲜明的文化氛围和独特艺术风格；与建筑空间、展览内容完美结合，起到烘托展示内容的作用，相互呼应，相得益彰。
重点亮点：准确地把握住展览各部分或单元的重点和亮点，突出展览的重要知识点和信息点；选用适宜、有效的展示手段和表现方式，确保重点和亮点及其信息和知识传达的有效性；重点和亮点的形式表现有创意，有吸引力，信息知识传达有效性强。
空间布局：科学合理地划分各单元内容的平面布局和面积分配，做到布局得当，分割有致；展览内容体系——点、线、面在展示空间中的规划清晰合理，传播信息点清楚；科学地安排展览的走向和观众参观动线，做到展线流畅，通透绵延，富有节奏感。
图文版面：版面中文字、图片、图表等的组合合理，符合主题表现和内容传播的需要；版面中各要素在位置、体量、色彩上的安排主次分明，重点突出；每级（一级、二级和三级）看版的规格和风格整齐统一，达到优美的视觉效果。
展品组合：文物标本、图片、声像资料和造型艺术的集合组团合理、巧妙，能有效表现展览内容和传播信息；展品组合中各要素在位置、体量、色彩上的安排主次分明，重点突出；展品组合的信息层次清晰，便于观众参观和接受信息。
展柜：展示通柜、独立柜、斜柜、展版、支架等的设计和选用合理；展柜的造型及其尺度比例合适，满足展示效果；展柜的技术可靠，符合环保和文物保护的要求。
照明设计：灯具的品牌、型号、性能和质量选用合理，符合技术参数要求；灯具的数量和布点合理；照明设计满足文物保护、艺术表现效果和眩光控制的要求。
五、成果要求
（一）投标阶段成果
1、设计成果：
表现形式为书面文件和电子文件等，其设计深度、布展理念、设计能力是能否被推荐的重要评定依据之一。方案设计要以国家现行有关规范、标准为依据，符合现行设计技术要求和建筑功能要求。其内容应包括：
（1）设计说明书：总设计说明、主要构思及创意、设计效果、相关专业技术指标设计说明。
（2）设计图纸：各展线平面图、各展厅内部结构鸟瞰图、重要场景、设计和效果图、照明技术方案、重要展柜及辅助设计图等。
（3）各展厅主要材料设备表：注明材料选材、规格及主要技术参数，设备选型、数量及主要技术参数，存在多媒体展示的需标注展示时长。
（4）其它应该说明的内容。
2、施工组织设计
拟采用的针对本工程的初步施工方案和进度计划等(主要包括施工组织机构、施工总平面图、施工网络计划图、重要部位施工方法说明、劳动力组织、机械配备并含拟投入主要施工机械设备表、人力投入、工程用材、施工技术、工期计划及工期保证措施、质量保证措施、安全施工措施、文明施工措施等，无需指明具体人员情况)。
（二）深化设计方案阶段
中标后的方案深化设计要求（包括但不限于以下内容），需提交红杨镇人民政府审核。
表现形式为书面文件和电子文件等，方案设计要以国家现行有关规范、标准为依据，符合现行设计技术要求和建筑功能要求。其内容应包括：
1、设计说明
（1）总设计说明
（2）布展设计构思理念及创意
（3）设计效果
（4）相关专业技术指标设计说明
（5）展厅平面布局说明；
（6）参观交通流线说明；
（7）设计方认为需要说明的其他问题；
（8）设计单位应根据各种接待级别提出接待应急预案；
（9）其它专项说明：按设计图纸制作专项说明。
2、设计图纸：设计图纸应充分表达设计理念，重点部位应加以说明。能明确表示设计意图，标注主要部位的设备和材料，各展区展示方式。
（1）布展设计方案图
（2）展线平面图
（3）设计和效果图（布展设计效果图、布展设计立体透视图、布展设计平、立、剖面图）
（4）照明技术方案
（5）重要展柜及辅助设计图等
（6）流线组织分析图
（7）功能分区分析图
3、高科技应用：要求提供多媒体硬件设计、多媒体软件与内容构想及维护方案，同时提供参考样片。
（三）施工图阶段，根据深化方案提供完整的施工图，并负责通过相关部门审查合格后用于工程施工。
六、工程实施过程中服务
1、设计过程：
（1）设计过程中所涉及重要展项及多媒体展示片均需经招标人审查认可后正式实施，不得拒绝招标人提出的修改要求，设计效果以招标人认可为准。
（2）施工图阶段对工程选用的主材、设备，并需经招标人和监理单位认可后方可正式采用。
（3）项目完工后投入使用前，中标人负责做好纪念馆运营相关人员的培训工作（含：施工范围内的软件、硬件控制与维护，讲解人员的岗前培训等）。
2、施工过程
（1）中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和质量须经招标人和监理单位认可。如招标人和监理单位对某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，中标人必须服从该要求。若该材料经法定检测检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用与工期延误由中标人自负。
（2）因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。
（3）如招标人对工程质量及观感有特殊需求的，对主要设备及材料应提供不少于三个参考品牌。
（4）招标人根据布展及二次装修工程的实际需要，在工程实施过程中按规定程序提出变更要求，中标人不得拒绝执行，此类变更所产生的费用以审计最终认可的变更费用为准。
（5）后续服务时限：工程竣工验收合格后提供的保修服务按照国家有关规定执行。所产生的费用在保修期内的均由中标人承担；维修内容超出保修期的部分所需费用，招标人支付中标人所支出的成本费用。
七、其它
（1）招标人有权与中标单位对中标技术方案进行协商调整，以更好地符合招标人需要，中标单位提供的设计方案应确保通过主管部门审批。
（2）新四军第三支队纪念馆平面图，所要展览清单（投标人应自行勘探现场，以现场实际情况为准）
八、投标报价
本项目投标报价以总价报价为准（合同以单价合同为准，实际工程总价按审计后实际工程量结算）。
1、本项目属于布展设计、施工一体化工程招标，投标报价应为完成本项目包括人工费、材料费、机械费、管理费、规费、税金、措施费、利润、施工工期内的风险费用、养护费用、垃圾清运、论证、报批，审查手续、验收过程中等为完成本工程项目所需发生的一切费用。
2、投标人中标后须根据采购人要求对设计方案进行整合完善和调整，投标须充分考虑，并谨慎报价。
3、投标人应先到项目所在地踏勘，以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、电力、上水、下水、热力和天然气等市政基础设施及任何其他足以影响其提交设计方案及施工的可实现性和投标价的情况。投标人须充分考虑并谨慎报价。投标人中标后若因故忽视或误解项目基本情况，而使招标人在项目实施过程中蒙受的损失，将对招标人进行赔偿。
4、在投标报价中，应对所选材料及设备型号、规格、品牌、技术指标等内容进行标注。
九、质保期
本工程布展施工所含多媒体（拼接屏多媒体互动展项）、展柜、展板等自竣工验收之日起，免费保修期为一年，拼接屏、主机等设备的保修期以该产品保修期限为准。

