附件一

报 价 单

|  |
| --- |
| 盘活资产厂房（泰之亚）-起重机竞价采购 |
| **注：中标单位负责安装所有起重机设备运行所需控制箱以及起重机连接控制箱的电缆（材料均由中标单位负责，且材料需满足设备运行要求），安装位置以招标人要求为准，此部分费用包含在起重机设备采购费中，结算时不再计取，请各投标供应商合理计取利润，谨慎报价。** |
| 招标控制总价：1332394元 投标总报价：    元  起重机投标品牌：  |
| 序号 | 轴号 | 车间编号 | 车间跨度及长度 | 规格型号（起重机） | 单位 | 暂定数量 | 控制单价（元/台、米） | 投标单价（元/台、米） | 投标小计（元） | 备注 |
| 1 | 1-10轴 | 一层 | 车间宽度19米，车间长度67米，起升高度7.1米（按实际现场测量为准） | 单梁LD5T-L17m-H7.1m | 台 | 1 | 48000 |  |  | 含葫芦(原产配件)遥控操作、快慢双速档 |
| P24轨道及轨道辅助材料 | 米 | 134 | 160 |  |  |
| 4P\*25平方无接缝滑触线 | 米 | 67 | 65 |  |  |
| 2 | 32轴-50轴交G-K轴 | 一层 | 车间宽度16米，车间长度131.2米，起升高度7.15米（按实际现场测量为准） | 单梁LD5T-L14.6m-H7.15m | 台 | 2 | 45500 |  |  | 含葫芦(原产配件)遥控操作、快慢双速档 |
| P24轨道及轨道辅助材料 | 米 | 262.4 | 160 |  |  |
| 4P\*25平方无接缝滑触线 | 米 | 131.2 | 75 |  |  |
| 3 | 10轴-50轴交G-K轴 | 一层 | 车间宽度26.5米，车间长度291米，起升高度9.4米（按实际现场测量为准） | 双梁LH32/16T-L24.8-H9.4m | 台 | 3 | 315000 |  |  | 含葫芦(原产配件)遥控操作、快慢双速档 |
| P38轨道及轨道辅助材料 | 米 | 582 | 190 |  |  |
| 单级滑线500A | 米 | 291 | 145 |  |  |
| 4 | 运输安装报检取证费 | 台 | 6 | 3000 |  |  | / |

注：一切响应公告（投标报价不允许手写，否则按废标处理）

投标供应商（公章、法定代表人印章）：

联 系 人：

联系电话：

日   期：

**双梁/单梁桥式起重机主要配件产品品牌**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 起重机型号 | 部件名称 | 供应厂家（品牌） | 配件投标品牌 |
| 1 | 双梁/单梁桥式起重机 | 电机 | 南京特种电机厂有限公司、南京起重电机总厂有限公司 |  |
| 2 | 双梁/单梁桥式起重机 | 减速机 | 河南矿山、河南卫华、河南大方、纽科伦、江苏泰星减速机有限公司、江苏泰隆减速机股份有限公司、河南东泰齿轮有限公司 |   |
| 3 | 双梁/单梁桥式起重机 | 电器 | 浙江正泰电器股份有限公司、德力西集团有限公司、人民电器集团有限公司 |   |
| 4 | 双梁/单梁桥式起重机 | 电线电缆 | 郑州电缆集团有限公司、河南九九电线电缆有限公司、河南卓越电缆有限公司 |   |
| 5 | 双梁/单梁桥式起重机 | 钢板（板材） | 安钢、邯钢、舞钢 |   |
| 6 | 双梁/单梁桥式起重机 | 车轮 | 锻造（河南大方、河南卫华、河南矿山、纽科伦） |   |
| 7 | 双梁/单梁桥式起重机 | 电动葫芦 | 河南矿山、河南卫华、河南大方、纽科伦 |  |
| 8 | 双梁/单梁桥式起重机 | 钢丝绳 | 巨力索具股份有限公司、江苏狼山钢绳股份有限公司、贵州钢绳股份有限公司 |   |

注：一切响应公告（投标报价不允许手写，否则按废标处理）

投标供应商（公章、法定代表人印章）：

联 系 人：

联系电话：

日   期：