服务内容及服务要求
3.2.1服务内容


采购包1：
[bookmark: _GoBack]采购包预算金额（元）: 400,000.00
采购包最高限价（元）: 400,000.00
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及采购节能产品
	是否涉及采购环境标志产品

	1
	德阳市旌阳区2024年农村饮水水质检测服务
	1.00
	400,000.00
	项
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否


3.2.2服务要求



采购包1：

标的名称：德阳市旌阳区2024年农村饮水水质检测服务
	 参数性质
	 序号
	 技术参数与性能指标

	★
	1
		检测内容
	水样数量（个）

	水源水（集中式饮用水地表水源）
	14

	水源水（地表水）
	56

	水源水（地下水）
	80

	出厂水（全分析）
	74

	出厂水（部分指标）
	74

	末梢水（部分指标）
	74

	末梢水（感、消、微）
	74

	合  计
	446


 
 

	★
	2
		德阳市旌阳区2024年农村饮用水水质检测频次及数量汇总表

	序号
	所属乡镇
	供水站名称
	所在村
	水源类型
	检测类型
	检测频次
	检测指标

	1
	东湖街道
	东湖供水站
	双拥路
	城市水源
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	城市水源
	末梢水
	2
	感、消、微

	
	
	
	
	城市水源
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	城市水源
	末梢水
	2
	部分指标

	2
	东湖街道
	大地供水站
	大地村
	地下水
	水源水
	2
	水源水地下水36项指标

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	感、消、微

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	部分指标

	3
	黄许镇
	大泉供水站
	长平村
	地表水
	水源水
	2
	集中式饮用水地表水源29项指标

	
	
	
	
	地表水
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	地表水
	末梢水
	2
	感、消、微

	
	
	
	
	地表水
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地表水
	末梢水
	2
	部分指标

	4
	黄许镇
	五泉供水站
	长平村
	地表水
	水源水
	2
	集中式饮用水地表水源29项指标

	
	
	
	
	地表水
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	地表水
	末梢水
	2
	感、消、微

	
	
	
	
	地表水
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地表水
	末梢水
	2
	部分指标

	5
	黄许镇
	新太供水站
	袁家村
	地下水
	水源水
	2
	水源水地下水36项指标

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	感、消、微

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	部分指标

	6
	黄许镇
	东泰供水站
	东泰村
	地表水
	水源水
	2
	集中式饮用水地表水源29项指标

	
	
	
	
	地表水
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	地表水
	末梢水
	2
	感、消、微

	
	
	
	
	地表水
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地表水
	末梢水
	2
	部分指标

	7
	黄许镇
	回龙供水站
	新龙村
	地下水
	水源水
	2
	水源水地下水36项指标

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	感、消、微

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	部分指标

	8
	黄许镇
	朝阳供水站
	东泰村
	地下水
	水源水
	2
	水源水地下水36项指标

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	感、消、微

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	部分指标

	9
	黄许镇
	黄许供水站
	黄许镇通站路
	地下水
	水源水
	2
	水源水地下水36项指标

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	感、消、微

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	部分指标

	10
	黄许镇
	宏山供水站
	宏山村
	地下水
	水源水
	2
	水源水地下水36项指标

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	感、消、微

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	部分指标

	11
	和新镇
	英雄岭供水站
	英雄岭村
	地表水
	水源水
	2
	集中式饮用水地表水源29项指标

	
	
	
	
	地下水
	水源水
	2
	水源水地下水36项指标

	
	
	
	
	地表水
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	地表水
	末梢水
	2
	感、消、微

	
	
	
	
	地表水
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地表水
	末梢水
	2
	部分指标

	12
	和新镇
	长缨供水站
	长寿村
	地下水
	水源水
	2
	水源水地下水36项指标

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	感、消、微

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	部分指标

	13
	和新镇
	德中供水站
	长寿村
	地下水
	水源水
	2
	水源水地下水36项指标

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	感、消、微

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	部分指标

	14
	和新镇
	新民供水站
	长寿村
	地下水
	水源水
	2
	水源水地下水36项指标

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	感、消、微

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	部分指标

	15
	和新镇
	白蜡供水站
	白蜡村
	地下水
	水源水
	2
	水源水地下水36项指标

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	感、消、微

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	部分指标

	16
	新中镇
	新柳供水站
	龙居村
	地表水
	水源水
	2
	集中式饮用水地表水源29项指标

	
	
	
	
	地表水
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	地表水
	末梢水
	2
	感、消、微

	
	
	
	
	地表水
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地表水
	末梢水
	2
	部分指标

	17
	双东镇
	龙洞供水站
	金锣桥村
	地表水
	水源水
	2
	集中式饮用水地表水源29项指标

	
	
	
	
	地表水
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	地表水
	末梢水
	2
	感、消、微

	
	
	
	
	地表水
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地表水
	末梢水
	2
	部分指标

	18
	双东镇
	中兴供水站
	东美村
	地表水
	水源水
	2
	集中式饮用水地表水源29项指标

	
	
	
	
	地表水
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	地表水
	末梢水
	2
	感、消、微

	
	
	
	
	地表水
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地表水
	末梢水
	2
	部分指标

	19
	双东镇
	凉水供水站
	八佛村
	地下水
	水源水
	2
	水源水地下水36项指标

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	感、消、微

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	部分指标

	20
	德新镇
	五星供水站
	五星村
	地下水
	水源水
	2
	水源水地下水36项指标

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	感、消、微

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	部分指标

	21
	德新镇
	长胜供水站
	长江村
	地下水
	水源水
	2
	水源水地下水36项指标

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	感、消、微

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	部分指标

	22
	德新镇
	龙泉供水站
	龙泉村
	地下水
	水源水
	2
	水源水地下水36项指标

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	感、消、微

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	部分指标

	23
	德新镇
	新玉供水站
	德新场镇
	地下水
	水源水
	2
	水源水地下水36项指标

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	感、消、微

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	部分指标

	24
	柏隆镇
	柏隆供水站
	柏隆场镇
	地下水
	水源水
	2
	水源水地下水36项指标

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	感、消、微

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	部分指标

	25
	柏隆镇
	松柏供水站
	松柏村
	地下水
	水源水
	2
	水源水地下水36项指标

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	感、消、微

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	部分指标

	26
	柏隆镇
	隆兴桥供水站
	隆兴桥村
	地下水
	水源水
	2
	水源水地下水36项指标

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	感、消、微

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	部分指标

	27
	柏隆镇
	果元供水站
	果元村
	地下水
	水源水
	2
	水源水地下水36项指标

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	感、消、微

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	部分指标

	28
	柏隆镇
	青进供水站
	青进村
	地下水
	水源水
	2
	水源水地下水36项指标

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	感、消、微

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	部分指标

	29
	柏隆镇
	清和供水站
	清和村
	地下水
	水源水
	2
	水源水地下水36项指标

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	感、消、微

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	部分指标

	30
	天元镇街道
	扬嘉供水站
	老扬嘉场镇
	地下水
	水源水
	2
	水源水地下水36项指标

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	感、消、微

	31
	天元镇街道
	新隆供水站
	新隆村
	地下水
	水源水
	2
	水源水地下水36项指标

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	感、消、微

	32
	天元镇街道
	丰城供水站
	丰城村
	地下水
	水源水
	2
	水源水地下水36项指标

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	感、消、微

	33
	孝泉镇
	孝泉供水站
	孝泉场镇通站路
	地下水
	水源水
	2
	水源水地下水36项指标

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	感、消、微

	34
	孝泉镇
	黎圆供水站
	黎郎村
	地下水
	水源水
	2
	水源水地下水36项指标

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	感、消、微

	35
	孝泉镇
	民安供水站
	民安村
	地下水
	水源水
	2
	水源水地下水36项指标

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	感、消、微

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	部分指标

	36
	孝感街道
	孝感供水站
	和平村
	地下水
	水源水
	2
	水源水地下水36项指标

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	感、消、微

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	部分指标

	37
	天元镇街道
	景福供水站
	白江村
	地下水
	水源水
	2
	水源水地下水36项指标

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	全分析

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	感、消、微

	
	
	
	
	地下水
	出厂水
	2
	部分指标

	
	
	
	
	地下水
	末梢水
	2
	部分指标

	38
	东湖街道
	东湖水库
	双拥路社区
	地表水
	水源水
	2
	地表水24项指标

	39
	新中镇
	新中水库
	茶店村
	地表水
	水源水
	2
	地表水24项指标

	40
	新中镇
	隆兴水库
	马鞍村
	地表水
	水源水
	2
	地表水24项指标

	41
	新中镇
	普庵寺水库
	白河村
	地表水
	水源水
	2
	地表水24项指标

	42
	新中镇
	柳沙水库
	龙居村
	地表水
	水源水
	2
	地表水24项指标

	43
	新中镇
	东岳庙水库
	尖山村
	地表水
	水源水
	2
	地表水24项指标

	44
	八角街道办
	齐家堰水库
	双圣社区
	地表水
	水源水
	2
	地表水24项指标

	45
	和新镇
	龙垭水库
	英雄岭村
	地表水
	水源水
	2
	地表水24项指标

	46
	和新镇
	拦堰水库
	英雄岭村
	地表水
	水源水
	2
	地表水24项指标

	47
	和新镇
	新民水库
	新民村
	地表水
	水源水
	2
	地表水24项指标

	48
	和新镇
	水口山水库
	长寿村
	地表水
	水源水
	2
	地表水24项指标

	49
	和新镇
	观音洞水库
	长寿村
	地表水
	水源水
	2
	地表水24项指标

	50
	和新镇
	治同水库
	高治村
	地表水
	水源水
	2
	地表水24项指标

	51
	黄许镇
	海胜水库
	红海村
	地表水
	水源水
	2
	地表水24项指标

	52
	黄许镇
	金堂湾水库
	东泰村
	地表水
	水源水
	2
	地表水24项指标

	53
	东湖街道
	大同水库
	大地村
	地表水
	水源水
	2
	地表水24项指标

	54
	东湖街道
	旌阳水库
	水库村
	地表水
	水源水
	2
	地表水24项指标

	55
	双东镇
	青山水库
	青山村
	地表水
	水源水
	2
	地表水24项指标

	56
	双东镇
	钱音水库
	钱音村
	地表水
	水源水
	2
	地表水24项指标

	57
	黄许镇
	绵远河40支渠取水口
	红海村
	地表水
	水源水
	2
	地表水24项指标

	58
	黄许镇
	绵远河獐子堰取水口
	新太村
	地表水
	水源水
	2
	地表水24项指标

	59
	孝泉镇
	马尾河前进堰取水口
	江河村
	地表水
	水源水
	2
	地表水24项指标

	60
	孝泉镇
	射水河红旗堰取水口
	涌泉村
	地表水
	水源水
	2
	地表水24项指标

	61
	旌阳区全境
	随机指标
	地表水
	水源水
	10
	地表水24项指标

	62
	旌阳区全境
	随机指标
	地下水
	水源水
	20
	水源水地下水36项指标

	63
	合计
	2024年全年共计检测指标446个
	地表水
	水源水
	14
	集中式饮用水地表水源29项指标

	
	
	
	地表水
	水源水
	46
	地表水24项指标

	
	
	
	地下水
	水源水
	60
	水源水地下水36项指标

	
	
	
	
	出厂水
	74
	全分析

	
	
	
	
	出厂水
	74
	部分指标

	
	
	
	
	末梢水
	74
	部分指标

	
	
	
	
	末梢水
	74
	感、消、微

	
	
	
	地表水
	地表水24项指标
	10
	随机点位

	
	
	
	地下水
	水源水地下水36项指标
	20
	随机点位




	★
	3
	技术要求：
3.1水源水（地表水）：按《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）要求的指标检测；
3.2水源水（地下水）：按《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）要求的指标检测（不含放射性检测指标）；
3.3全分析：指的是常规指标37项（不含放射性检测指标），按照《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）的标准做检测。
3.4采样按照《生活饮用水标准检验方法 第2部分：水样的采集与保存》（GB/T5750.2-2023）中的采样方法执行。分析方法：出厂水和末梢水采用《生活饮用水标准检验方法 第3部分：水质分析质量控制》（GB/T5750.3-2023）中的分析方法执行，或通过计量认证的标准方法进行分析。
3.5 按照中国水利学会发布的《农村饮水安全评价标准》（T/CHES 18-2018）中水质评价内容对于当地人群肠道传染发病趋势保持平衡、没有突发的地区，微生物指标中的菌落总数指标可不纳入评价指标，集中式供水工程可仅将总大肠菌群列为微生物评价指标。
3.6检测项目
3.6.1地表水24项：水温、PH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、总氮（以N计）、铜、锌、氟化物（以F-计）、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群(个/L)。
3.6.2水源水（集中式生活饮用水地表水源）29项：水温、PH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、总氮（以N计）、铜、锌、氟化物（以F-计）、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群(个/L)、硫酸盐（以SO₄²⁻计）、氯化物（以C1ˉ计）、硝酸盐（以N计）、铁、锰。
3.6.3水源水（地下水）36项：色（度）、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、PH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、钼、钴、挥发性酚类（以苯计）、阴离子合成洗涤剂、高锰酸盐指数、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、氨氮（NH4）、氟化物、碘化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、铬、铅、铍、钡、镍、滴滴涕、六六六、总大肠菌群。
3.6.4出厂水（全分析）37项：总大肠菌群、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氯气及游离氯制剂、一氯胺、臭氧、二氧化氯。
3.6.5出厂水(部分指标)11项：浑浊度、色度、PH、臭和味、肉眼可见物、铁、锰、氨氮、硝酸盐、耗氧量、总大肠菌群。
3.6.6末梢水（部分指标）11项：浑浊度、色度、PH、臭和味、肉眼可见物、铁、锰、氨氮、硝酸盐、耗氧量、总大肠菌群。
3.6.7末稍水(感、消、微)5项：浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、总大肠菌群。
3.7供应商具备水样取样能力及检测能力。
3.8所有取样点均在旌阳区境内，水样在采集、运输、检测过程中，不得影响原水样水质，保证检测结果真实准确。符合《生活饮用水标准检验方法第2部分：水样的采集与保存》（GB/T 5750.2-2023）要求。
3.9供应商出具的检测报告，要各类印章齐全，检测人、审核人、授权签字人均应签字，否则报告无效，对出具的检测报告真实性负责。
3.10按照采购人档案管理要求编制、整理、移交有关档案资料。
   3.11供应商对采购人委托的事项负有保密义务。


3.2.3人员配置要求
采购包1：
无
3.2.4设施设备要求
采购包1：
无
3.2.5其他要求
采购包1：
无
3.3、商务要求
3.3.1服务期限
采购包1：
 自合同签订之日起365日
3.3.2服务地点
采购包1：
采购人指定地点
3.3.3考核（验收）标准和方法
采购包1：
按照本项目竞争性磋商文件、响应文件、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）以及国家相关规定进行验收。由采购人组织，成交供应商配合进行。
3.3.4支付方式



采购包1：
一次付清
3.3.5支付约定
采购包1： 付款条件说明： 供应商完成所有工作并提供书面（一式三份）和电子版的检测报告，同时提供超标情况统计表和检测统计表的电子版及Excel数据，提供采样原始记录及合法发票，提交最终成果并协助采购人通过各级验收后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 100.00%。
3.3.6违约责任及解决争议的方法
采购包1：
1、双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 2、采购人逾期支付服务费的，除应及时付足服务费外，应向供应商偿付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过30天的，供应商有权终止合同并保留追究相关权益的权利； 3、成交供应商逾期完成本项目的，应向采购人支付合同总额万分之一/天的违约金；逾期超过30天的，采购人有权终止合同并保留追究相关权益的权利； 如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。
3.4其他要求
供应商需提供项目服务方案，方案包含技术服务方案、质量保证方案、售后服务方案。需提供服务响应时间承诺函。供应商承担过类似项目业绩。

