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                                                                  量子点示踪剂结构与性能表征

[bookmark: _Toc12618][bookmark: _Toc177274005][bookmark: _Toc384463991][bookmark: _Toc384451633][bookmark: _Toc34450270][bookmark: _Toc385127157][bookmark: _Toc385235518][bookmark: _Toc90179478][bookmark: _Toc384464251][bookmark: _Toc385321474][bookmark: _Toc385235335][bookmark: _Toc384464129]1.范围
本采购技术标准规定了量子点示踪剂测试评价的术语和定义、设计、制造、试验和检验、材料、文件、产品标志、贮存、包装与运输的要求。
[bookmark: _Toc7915]2.技术要求
[bookmark: _Toc64548454][bookmark: _Toc65221299][bookmark: _Toc14752][bookmark: _Toc20857][bookmark: _Toc490747990][bookmark: _Toc2693964]2.1服务范围
（1）量子点示踪剂的优选
通过对水溶性、油溶性量子点示踪剂进行优选，明确多种具有荧光检测区分度的量子点示踪剂。
（2）量子点示踪剂的微观结构和光学性能测试
通过对水溶性、油溶性量子点示踪剂进行透射电镜测试确定微观形貌及内部结构、EDS/XPS测试确定量子点示踪剂的元素组成。通过荧光光谱等测试，确定量子点示踪剂的光学性质。
[bookmark: OLE_LINK3]（3）量子点示踪剂的的荧光测试方法
形成针对量子点示踪剂的荧光测试方法，能够在特定波长范围内达到多段荧光检测的要求。
[bookmark: _Toc21352][bookmark: _Toc71275276][bookmark: _Toc12049]2.2★关键技术要求 
（1）优选10种水溶性、10种油溶性量子点示踪剂。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK5]（2）提供10种水溶性、10种油溶性量子点示踪剂的荧光测试结果，明确水溶性、油溶性量子点示踪剂的荧光检测下限。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK6]（3）提供10种水溶性、10种油溶性量子点示踪剂的微观结构测试结果，明确水溶性、油溶性示踪剂的形貌和元素组成。
[bookmark: _Toc7424][bookmark: _Toc22467]（4）提供10种水溶性、10种油溶性量子点示踪剂的荧光测试方法。
2.3★技术指标
（1）优选10种水溶性、10种油溶性量子点示踪剂，示踪剂具有在200-1000 nm内的荧光光谱测试的检测区分度。
（2）完成10种水溶性、10种油溶性量子点示踪剂的透射电镜测试20组，EDS/XPS元素分析20组。
（3）完成10种水溶性、10种油溶性量子点示踪剂的荧光光谱测试20组。
（4）形成一套基于水溶性、油溶性量子点示踪剂的荧光测试方法，量子点示踪剂在200-1000 nm内能够在该荧光测试方法中具备区分度。
[bookmark: _Toc9291][bookmark: _Toc19694688][bookmark: _Toc15742]3.部件材料配置要求
实验用油水样由甲方提供，实验用药剂及其他实验耗材由乙方提供。
[bookmark: _Toc25065]4.铭牌/标识、涂敷、包装、运输、储存
[bookmark: _Toc25067023]项目研究过程按照甲方规定的方法进行检测及试验。
[bookmark: _Toc10728]5.技术文件
[bookmark: _Toc10463][bookmark: _Toc65591815][bookmark: _Toc6107][bookmark: _Toc25067024][bookmark: _Toc22809337][bookmark: _Toc16679][bookmark: _Toc19694692][bookmark: _Toc22809339][bookmark: _Toc25067026]5.1投标技术文件
（1）服务范围或供货范围（不含价格的报价清单）；
（2）其它必要的技术文件。
[bookmark: _Toc28639][bookmark: _Toc2698][bookmark: _Toc65591816]5.2交付技术文件
（1）项目原始测试数据记录1份；
（2）项目测试报告1份。
[bookmark: _Toc7512]6.工作进度、监造和现场验收
[bookmark: _Toc12253][bookmark: _Toc3946][bookmark: _Toc22809340][bookmark: _Toc25067027][bookmark: _Toc19694693][bookmark: _Toc8741844]6.1 ★服务期
项目结题时间为合同签订后三个月内。
[bookmark: _Toc31088]6.2 验收地点
验收地点：天津市滨海新区。
[bookmark: _Toc24369]7.质量保证
实验数据真实有效，具有高度可重复性。如果实验数据存在真实性问题，甲方有权提出退货，并要求赔偿所有损失。
[bookmark: _Toc11232][bookmark: _Toc19694694][bookmark: _Toc2523][bookmark: _Toc22809341][bookmark: _Toc8741845][bookmark: _Toc25067028]8.售后服务及培训
有专门的的技术支持人员，提供免费技术支持服务和技术咨询。
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[bookmark: _Toc16639][bookmark: _Toc115117808][bookmark: _Toc13012][bookmark: _Toc19806][bookmark: _Toc61524750][bookmark: _Toc15466][bookmark: _Toc1587][bookmark: _Toc14890][bookmark: _GoBack]表 量子点示踪剂结构与性能表征 采购报价格式
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	计量单位
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	1
	量子点示踪剂的优选测试
	1
	项
	
	

	2
	量子点示踪剂的光学性质测试
	1
	项
	
	

	3
	量子点示踪剂的微观结构测试
	1
	项
	
	

	4
	量子点示踪剂的荧光测试方法
	1
	项
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