**三维植被网** **采购招标文件**

**招标编号：CLZB-202506-00137**

**单位名称：**河北建设集团天阜建筑工程有限公司

**项目名称：**阜平县胭脂河治理工程施工

**招标编号：**CLZB-202506-00137

**联系人：**薛超群

**电 话：**13292207802

 河北建设集团天阜建筑工程有限公司

 2025年06月05日

**招标文件**

**第一条： 工程概况**

**1、工程名称：**阜平县胭脂河治理工程施工

**2、工程地点：**保定市阜平县胭脂河段

**3、建设单位：**阜平县农业农村和水利局

**4、工程概况：**治理长度51km，包括河道清淤疏浚、新建及改建堤防、岸坡防护等工程。其中水毁修复段位于城南庄镇共计770m。

**第二条： 招标要求**

**1、招标方式：公开。**

**2、质量要求**：**三维植被网采用绿色NSS塑料三维土工网，其单位面积质量≥260g/㎡，材料厚度≥12㎜，纵横向拉伸强度≥4KN/m，抗光老化等级应达到Ⅲ级，其他性能指标应符合《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006规定。**

**3、交货地点：保定市阜平县胭脂河段施工现场甲方指定位置。**

**4、交货日期：以项目生产安排为准，产生实际需求前1天通知中标单位。**

**5、货物要求：符合国家标准要求**

**6、资料要求：提供符合施工要求的材料设备的产品检测报告及相关技术资料。**

**7、其他要求：中标单位每次货物进场必须按甲方要求的规格数量进场。中标后需签订附件2质量承诺书。**

**8、评标方法：合理最低价。**

**第三条： 投标保证金**．

**1、缴纳单位：合格级。**

**2、缴纳金额： / 。**

**3、返还条款：招标结束后，未中标供应商所缴纳的保证金在结果公示后五个工作日内返还；中标供应商所缴纳的保证金在合同签订后五个工作日内返还。**

**第四条： 投标方应具备的条件**．

**1、注册资金要求： / 。**

**2、纳税资格要求：一般纳税人。**

**3、发票要求：投标单位需提供真实、有效的增值税发票，并做到四流一致，“发票流、资金流、合同流、货物流”。**

**4、投标单位非招标方黑名单企业。**

**第五条： 报价要求**

**1、本次招标总量： 22600㎡ 。**

**2、品牌/厂家要求： / 。**

**3、报价内容：所报价格为含增值税一票制价格，包含所报价格为含增值税一票制价格，包含运费、装卸费、增值税专用发票（13%）。**

**第六条： 结算方式**

1、**货物运输至甲方指定地点后，双方对物资品种、型号、规格、数量、相关单证进行验收并现场取样送实验室检测。如品种、型号、规格、相关单证及复检报告不符合图纸及规范要求的。乙方应按照甲方要求退货或予以更换处理，由此发生的费用和损失由乙方承担。**

2、**根据甲方检验合格及双方共同签认的送货单作为双方结算的依据，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件，都不得作为结算依据。**

**第七条： 付款方式**

**1、支付方式**：**甲方采用电汇、供应链、商票方式付款，付款比例不得超过与甲方签订施工合同付款比例。**

**2、支付时间：货物到场复检合格后15天内100%支付到场货款（乙方必须开具合格等额发票）。**

**第八条： 投标须知**

**1、投标网址：施工云采网（http://www.zgsgycw.com/）**

**2、投标人在投标前须在施工云采网完成注册（自行注册）并录入河北建设集团《集采供应商名录》后方可参与报价。**

**3、有下列情况之一的，投标书视为无效标。**

**（1）提交的投标文件未对招标文件进行实质性响应的；**

**（2）投标人恶意串通投标情形的；**

**（3）投标人投标报价经评审判定存在明显故意重大不平衡报价或低于成本价的；**

**（4）在招标中，出现影响采购公正的违法、违规行为的。**

**第九条： 时间要求**

1. **投标截止时间**：2025-06-08 11:00
2. **开标时间**：2025-06-08 13:00

**第十条： 其它**

**1、投标方在货物全部供齐之前，不得因资金问题停止供货，影响正常施工，给招标方造成的一切经济损失，由投标方承担。**

****2、**环境、职业健康安全对投标方的要求**

**(1) 运输车辆尾气排放符合省、直辖市环保部门要求；**

**(2) 出场车辆整洁，车况保持良好；**

**(3) 投标方应严格遵守招标方施工场区内各项环境、职业健康安全管理规定；**

**(4) 车辆和人员在施工现场内移动，由于车辆和人员原因造成的安全事故，一律由投标方负责；**

****3、**合同争议的解决方式：在合同履行过程中，如出现争议，须由招、投标双方先行协商解决，协商不成时，可到招标方指定人民法院起诉。**

**附件1：**

**材料明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **税率** | **含税单价** | **备注** |
| **1** | 三维植被网 | 三维植被网采用绿色NSS塑料三维土工网，其单位面积质量≥260g/㎡，材料厚度≥12㎜，纵横向拉伸强度≥4KN/m，抗光老化等级应达到Ⅲ级，其他性能指标应符合《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006规定。 | ㎡ | 22600 | 13％ |  | 材料单价含税、运费、装卸费 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2：**

**质量承诺书**

尊敬的阜平县农业农村和水利局:

为了确保提供给你的产品或服务具有卓越的质量，我/我们郑重承诺:

一、产品质量

1.严格依据国家及行业标准生产交付，各项参数达标，所提供各种规格产品符合国家及行业相关技术标准

2.严格质检，一次性质检合格率不低于 100%。

二、服务质量

1.售前咨询在 24小时内准确解答。

2.售后响应在 48小时内联系并尽快解决,一般问题 48小时内搞定，复杂问题积极协商。

3.定期回访。

三、我公司确保工程设计所需要的材料质量，如果工程参建单位在抽检和检验中不合格，我公司自愿在相关行业部门加入失信黑名单永不祸害社会主义市场!自愿交罚款一百万元交建设单位，不交自愿承担相关法律责任，赔偿款按签订协议赔偿!

承诺人/单位:

年 月 日