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竞价文件

一、项目基本信息
1.项目名称：乐安县城中社区综合养老服务中心消防整改项目
2.建设地点：乐安县城中社区
3.工程造价：预算评审价：363069.26元，项目下浮系数8%，期望总价：334000元（含税）
4.工程概况：具体详见工程量清单。
5.资金来源：2024年福利彩票公益资金。
7.质量要求：合格
7.工期要求：该项目工期为30天
9.采购方式：电子卖场竞价，报价金额低于期望总价为有效报价，符合全部响应的供应商中最低报价中标。
二、商务要求信息
1.资质等级要求：市政工程施工总承包（叁级）及以上
2.工期要求：合同签订之日起30天，圆满完成项目需求中的全部工作，并通过项目单位验收。
3.工程质量要求：达到国家施工验收规范合格标准
4.付款方式：按合同支付资金。
5.质保期限：自竣工验收完毕起一年。
6.增值税税率：9%
三、供应商的资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力（供应商根据单位性质提供相应的证明：如营业执照、民办非企业证、统一社会信用代码证书或自然人的身份证等，提供原件或复印件加盖公章）；
2.具有履行合同所需要的设备和专业技术能力（提供承诺函加盖公章）；
3.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有失信、异常经营等违法违规记录（提供承诺函加盖公章）；
4.主要技术人员要求：拟派本项目的注册建造师二级或以上（专业：市政公用）、安全员、质检员（建造师需提供近三个月内任意一个月社保证明）。
5. 本项目不接受联合体竞标，中标单位不得转包，如发现转包取消承建资格，并上报主管部门。中标单位项目管理人员（注册建造师、技术负责人、施工员、质检员、安全员），必须与投标文件载明人员一致；注册建造师、安全员、质检员须到招标人现场考勤，每月考勤时间少于22 天的，中标单位未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，未对该工程的施工活动进行有效管理，视同转包行为，采购人有权终止合同。（提供承诺函加盖公章）
以上1至5项资料盖章后上传扫描件作为供应商的资格要求，必须上传。
6. 技术响应：
6.1（甲级）钢质隔热防火门核心标准（GB 12955-2008 / 2024）：材质与厚度： 门框：钢板≥1.2mm（冷轧钢板）。 门扇面板：≥0.8mm（冷轧钢板）。 门扇骨架：≥1.2mm型钢，肋条间距≤300mm。 耐火等级：A1.50（耐火完整性+隔热性≥1.5h/90min）。 完整性：90min内无火焰/烟气穿透。 隔热性：背火面平均温升≤140℃、单点≤180℃。
6.2本工程产品须有国家质量监督检验局检验合格证书及相应的认证证书。订货前成交供应商应提供生产厂家的合格证书和建材质检部门的产品合格证，经采购人确认，符合技术文件要求，方可使用。（提供承诺函加盖公章）
以上1至2项资料盖章后上传扫描件作为供应商的资格要求，必须上传。
四、供应商响应附件要求
1.承诺函
2.报价清单
3.供应商的资格声明
4.供应商法定代表人授权委托书
5.有效期内的营业执照或组织机构代码证、资质证书、安全生产许可证（扫描件加盖公章）
以上1至5项资料盖章后上传扫描件作为供应商响应附件，必须上传。
五、注意事项
1.本项目不接受联合体竞标，不能转包分包。
2.如供应商使用虚假材料参与竞标或中标后无故拒绝履行竞价承诺，将被禁止参与此后我单位的一切采购活动。对报价远低于期望价格的供应商，必须在上传竞价文件时同时提交能证明供应商远低于期望价格的说明材料（设计图、施工方案、工程预算书等），如供应商未在规定时间内提供，视为无效报价。
3.本采购文件发出后，采购人因无法预见的情况改变、取消采购计划，采购人有权自行进行调整，且不承担因以上变更导致的一切经济或法律责任。
4.安全生产：施工方需签订工程施工安全管理承诺书，施工方承担现场施工安全主体责任。必须严格按照现行施工规范、标准及流程施工。为确保工程质量和施工安全，施工方建造师和安全员必须全程持证上岗，否则视为违约，并上报相关主管部门。
5.全部响应要求，上传扫描件且加盖公章作为供应商响应附件，必须上传。
