宿环建函〔2020〕 号
宿州市生态环境局关于安徽振东海绵制品有限公司海绵制品生产项目环境影响

报告书审批意见的函

安徽振东海绵制品有限公司：

报来《海绵制品生产项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

     一、原则同意《报告书》评价结论。安徽振东海绵制品有限公司海绵制品生产项目拟建于安徽省宿州市人民南路与鞋城六路交叉口东艺鞋业院内，项目总投资3000万元，项目租赁东艺鞋业（宿州）有限公司空置厂房，总建筑面积4437平方米，项目工程由主体工程、辅助工程、贮运工程、环保工程、公用工程等组成。项目建设符合国家产业政策，从环境保护角度，原则同意《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的各项环境保护措施。

二、建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实《报告书》中提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保相关的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用。

三、项目应重点注意以下几点：
1、严格落实大气治理措施。海绵生产过程中发泡工序产生的有机废气，主要为非甲烷总烃、甲苯二异氰酸酯（TDI）、二氯甲烷，采用“二级活性炭吸附”装置处理达标后排气筒排放。粉尘废气通过加强绿化和设置相应的卫生防护距离后，对周边环境影响较小。

2、落实废水治理措施。生活污水依托东艺鞋业（宿州）有限公司化粪池处理，处理后生活污水经园区市政污水管网排入宿州市城南污水处理厂处理。
3、落实噪声治理措施。项目营运期噪声通过厂房隔声、减震、合理布局，设置单独的空压机房等措施减少对周围环境的影响。

4、落实固废治理措施。规范建设暂存设施，固体废物进行分类收集暂存。海绵边角料、废包装袋、废塑料膜收集后外售综合利用，废活性炭收集后委托有资质的危废处理单位处理；生活垃圾交由环卫部门统一清运。
 四、若建设过程中项目的性质、规模、内容、地点、

采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。
五、项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。
六、宿州市环境监察支队负责该项目“三同时”日常监管工作，并将监管过程中出现的重大情况及时报市生态环境局。
                           宿州市生态环境局
                           2020年 月 日
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