甘肃酒钢物流有限公司隔离剂
技术规格书
甲方：甘肃酒钢物流有限公司
乙方：

年    月    日

甲方：甘肃酒钢物流有限公司
乙方：
一、产品使用原因
目前甘肃酒钢物流有限公司渣罐隔离剂主要是喷洒在钢渣罐和铁渣罐内壁上，防止和减少渣罐粘渣的情况，改善渣罐翻卸的难度，执行该技术协议。
技术规格及技术要求
渣罐隔离剂

（一）使用环境
1、使用地点：甘肃酒钢物流有限公司车辆作业区渣罐
2、使用环境：渣罐区域

3、现场海拔高度：1600m

（二）技术要求
1、渣罐隔离剂理化指标：该理化指标不做强制要求，由生产方进行成份调整和配比，现场使用过程主要衡量和检验使用效果。

2、供货范围（提供主要设备组成）：提供渣罐隔离剂。
3、验收执行的质量标准：渣罐隔离剂到达现场后，无泄漏，无现场洒落的情况。

4、应达到的效果：隔离剂对周围环境无影响；采用喷涂方式，涂层、粒度均匀；喷涂后达到铁渣或钢渣不粘渣罐内壁的效果。
三、使用产品制造要求
（一）包装要求  

1、渣罐隔离剂使用塑料桶运抵现场。

2、塑料桶完好，无泄漏，盖子盖严，桶上注明“实际盛装的物料、厂家等信息”。

四、甲方责任

（一）负责配合乙方现场工作的开展以及正常供货后的业务指导等。
（二）与乙方共同跟踪试验过程，提供试验数据。
（三）对渣罐隔离剂进行验收把关并出具评价；正常供货后根据现场使用情况进行效果评价，不满足现场使用要求或者达不到现场使用效果时提报质量异议报告。

（四）负责现场安全告知及外协人员管理。

五、乙方责任：

（一）乙方提供渣罐隔离剂并免费试验。
（二）试用和正常供货期间确保渣罐隔离剂包装等符合要求。
（三）在产品使用过程中，乙方应该履行的权利、义务：乙方必须按照甲方提供的技术要求制作渣罐隔离剂，如果乙方为甲方提供的渣罐隔离剂不能正常使用或存在缺陷时，甲方将停止使用，并通知乙方，乙方须在48小时内到甲方确认处理。

六、违约责任追究

（一）乙方提供的渣罐隔离剂若不能满足甲方要求或未达到使用效果，停止使用。
（二）乙方提供的渣罐隔离剂由于乙方原因，导致甲方发生各类质量、安全、设备事故的，乙方负责赔偿甲方各类损失。
（三）验收标准、方法及提出异议期限：乙方提供的试用备件（物料）必须达到甲方使用效果要求，未达到要求的，停止试验或提报质量异议报告。
（四）试用产品的结算方式：免费试验。

（五）解决合同纠纷的方式：本协议在履行过程中发生争议，甲乙双方协商解决。协商不成，甲乙双方同意向嘉峪关市人民法院起诉；
（六）其他约定事项：本协议在甲方相关部门审批试用协议审批表后，甲乙双方授权代表签字之日起

七、安全保障措施

操作人员执行现有的安全操作规程、风险管控责任清单，无新增危险源。

试用产品结论

达到的效果：依据渣罐隔离剂的技术标准，喷涂后达到铁渣或钢渣不粘渣罐内壁的效果。

根据试验或者现场使用情况，出具评价报告；产品达不到使用效果时，提报质量异议。

其他约定事项

未尽事宜由双方协商解决。

甲方签字盖章                        乙方签字盖章
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