1、 此次采购中型废钢2类9000吨，投标价格为不含税到港价,税率为13%。 
2、废钢尺寸：尺寸≤1800 mm×800 mm×600mm，厚度≥6 mm，圆柱实心体直径≥12 mm，单重：2 kg～1500 kg。
3、计量方式：鞍钢鲅鱼圈码头以鲅鱼圈分公司废钢间过磅数量为准；营口港或鞍钢指定其它码头以卸货港港口过磅数量为准。
4、运输方式：船舶运输。 
5、付款政策：一票制结算，当月挂账，当月付现汇。
6、质量标准：执行鞍钢股份有限公司废钢铁采购技术条件相关质量要求。
7、质量以买受人到卸货港，按照鲅鱼圈分公司外购废钢铁质量验收管理规定进行验收。厚度不合格比例≤20%，不合格部分扣款200元/吨。20%＜厚度不合格比例≤40%，不合格部分扣款500元/吨，其中厚度不合格比例≤20%部分扣200元/吨；20%-40%部分扣500元/吨。厚度不合格比例＞40%，不合格部分扣款1000元/吨，其中厚度不合格比例≤20%部分扣200元/吨；20%-40%部分扣500元/吨；40%-100%部分扣1000元/吨(以上扣款均为不含税价格)。如遇特殊问题，双方协商解决。
8、废钢间分离废物以15吨为基数，小于等于15吨的在货款中扣除港口港杂费；大于15吨、小于等于30吨的除在货款中扣除港口港杂费外，还需在货款中不含税加扣6万元；大于30吨的除在货款中扣除港口港杂费外，还需在货款中不含税加扣12万元。
9、如在质量验收过程中、卸货港回运过程中和买受人使用过程中发现废钢中有易燃易爆封闭物、封闭物、半封闭物、高合金钢废料（阀门、齿轮、发动机、变速箱、轮毂、减速机）、铸铁件等有权向出卖人提出异议。半封闭物考核2000元/个，封闭物考核10000元/个，易燃易爆等危险封闭物考核50000元/个。元素超标类废钢按照封闭物考核标准进行处罚；阀门、齿轮、发动机、变速箱、轮毂、减速机、铸铁件按照半封闭物考核标准进行处罚。
10、当从新供方首次采购时，其采购数量一般不超过采购总量的30%。
[bookmark: _GoBack]11、执行期：自合同签订之日起，中标1船的10日内发齐，中标2船的15日内发齐，中标3船的20日内发齐（以废钢发出日期为准）。
12、根据采购计划数量确定谈判供应商范围，未进入范围的供应商不参与谈判环节。
13、投标供应商必须有现货，一旦中标，需及时陆续交货。投标数量不得更改。最低投标数量为3000吨/船。
14、本次采购收取合同履约保证金，按照合同含税总金额的5%收取。
15、此次招标按鞍钢招标有限公司标准收取标书费。
16、合同溢短量不大于3%。
