如皋市采购竞争性谈判文件


如皋市采购竞争性谈判文件
项目名称：发射机房UPS
项目编号：320682-2023-10-0433
采购人名称：如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台） 
采购代理机构名称：南通泾天纬地项目管理有限公司 
2023年11月13日
第1章 竞争性谈判公告
一、项目基本情况
1.项目名称：发射机房UPS
2.计划编号：320682-2023-10-0433
3.预算金额：人民币12.00万元
4.最高限价：人民币12.00万元，报价超过最高限价为无效响应。
5.采购需求：详见第3章。
6.合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内完成交货和安装。具体时间以采购人书面通知为准。
7.本项目是否接受进口产品：否。
8.本项目是否接受联合体：否。
9.本项目是否专门面向中小企业采购：是。
10.项目类型：货物。
11.项目所属行业：工业。

二、响应人的资格要求：
1.基本条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力;
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2. 落实采购政策需满足的资格要求：
（1）提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于专门面向中小企业采购的项目，不提供的，按无效响应处理；对于非专门面向中小企业采购的项目，供应商属于小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的，享受价格扣除优惠。
（2）响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。
（3）响应产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。
3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
4. 本项目的特定资格要求：无。
5.供应商的法定代表人参加竞争性谈判活动的，须在响应文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加竞争性谈判活动的，还须在响应文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为响应供应商的正式员工，并提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。
6.未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或采购严重失信行为记录名单，查询结果以评审过程中现场网络截图为准。
三、获取竞争性谈判文件
时间：采购公告发布之日起3个工作日内。
地点：如皋市网上商城（如皋市自行采购平台）
方式：潜在供应商在如皋市网上商城（如皋市自行采购平台）的该项目磋商公告附件中免费下载。如有答疑、变更公告等采购资料均在以上网站公布，供应商自行关注并下载。
四、竞争性谈判响应文件提交截止时间和地点
截止时间：2023年11月17日14点30分（北京时间）
地点：如皋市如城街道惠政路269号纪庄大楼9层开标室
注意：响应供应商应充分考虑到交通堵塞、停车难等诸多因素，提前做好相应准备和应对措施，否则一切后果自负。
五、开启
时间：2023年11月17日14点30分（北京时间）
地点：如皋市如城街道惠政路269号纪庄大楼9层评标室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1. 本项目采用当面谈判形式，可能会根据谈判情况对谈判文件作出实质性变动，供应商根据谈判小组要求提交响应文件或者最后报价。
2. 谈判保证金及履约保证金：免收
3. 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1. 采购人信息
名    称：如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台）
地    址：如皋市惠政东路188号
项目经办人姓名：汤欣；
项目经办人联系方式：13862763615 
2. 采购代理机构信息
名    称：南通泾天纬地项目管理有限公司
地　　址：如皋市如城街道惠政路269号纪庄大楼9层
项目经办人姓名：魏书丽； 
项目经办人联系方式：0513-87610696　
第2章 谈判须知
1. 参加谈判费用
参加谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人或者代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
2. 谈判文件的约束力
2.1 供应商一旦参加谈判，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。本谈判文件由谈判公告、谈判须知、采购需求、合同文本和响应文件组成等部分组成。
2.2 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。
2.3 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，以发布更正公告形式通知所有获取谈判文件的供应商。不足3个工作日的，采购人或者代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
3.响应文件编制
3.1 供应商应当认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按照竞争性谈判文件要求和规定编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
3.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3.3 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、商务技术文件、报价文件等部分，具体按照“第5章响应文件组成”要求编写。

3.4 谈判响应文件应牢固装订，并清楚地标明“正本”或“副本”字样。提供响应文件正本一份、副本二份。
3.5 响应文件的密封和标记
3.5.1所有包装封皮和信封上均应注明竞争性谈判公告或竞争性谈判邀请书中指明的项目名称、计划编号、供应商名称。
3.5.2 在封口处加盖供应商公章，或由法定代表人（或其委托代理人）签字。公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。
4.响应文件提交、撤回和修改
4.1 供应商应当在谈判文件要求的截止时间之前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当拒收。
4.2 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
4.3 响应文件的有效期：从提交响应文件截止日起90天。
5. 谈判
5.1 采购人或者代理机构将在竞争性谈判公告中规定的时间和地点组织谈判或评审，供应商法定代表人或者委托代理人（应当与响应文件中代理人保持一致）应携带有效证件准时参加，参加谈判的代表需签名以证明其出席。
5.5 谈判小组由采购评审专家、采购人代表组成。评审专家不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。达到公开招标限额标准的项目，谈判小组应当由5人以上单数组成。
5.6 谈判小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。谈判小组在审查分为资格审查和符合性审查。响应供应商未通过审查的，告知其具体原因。
5.7 谈判小组审查时，可以以书面形式，要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
5.8 接到澄清要求的供应商，应在谈判小组规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
5.7  谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求或工程量的，以及需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，采用当面谈判形式。
5.8.1 谈判小组所有成员集中与实质性响应谈判文件要求的供应商分别进行谈判。
5.8.2 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。
5.8.3 需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
5.8.4 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
5.8.5 供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。
5.9在通过资格审查、符合性审查的供应商中，有多家供应商提供相同品牌的产品或者核心产品的，按一家响应供应商计算，评审后最后报价最低的供应商获得成交人推荐资格。
5.10当最后报价中具有最低报价的供应商多于1名时，组织报价最低的供应商进行现场竞价，直至报价出现差别时为止。
5.11对于限额以下项目，当参加采购活动的供应商不足三家时，或者经评审合格供应商不足三家时，采购人可以决定：
（1）两家时，竞价确定成交供应商；
（2）一家时，直接协商确定成交价格；
（3）终止本次采购活动。
6.成交和合同
6.1 谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。
6.2 除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。
6.3 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。
6.4 采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
6.5 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
6.6采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
7.采购政策功能落实
7.1 对于非专门面向中小企业采购的项目，小微型企业享受价格扣除优惠。
7.1.1 货物类或者服务类采购项目，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予20%的扣除，给予用扣除后的价格参加评审。
7.1.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的货物类或者服务类采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.1.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
7.1.4 在采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除政策：
7.1.4.1 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；
7.1.4.2 在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；
7.1.4.3 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
7.1.4.4 以联合体形式参加采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
7.1.5 符合上述要求的企业，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的采购工程建设项目，响应供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取成交，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。
7.1.6 下列情形不享受价格扣除政策：
7.1.6.1 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的。
7.1.6.2 响应供应商与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系。
7.1.7《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）
	行业名称
	指标名称
	计量

单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y<20000
	50≤Y<500
	Y<50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<40000
	300≤Y<2000
	Y<300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y<80000
	300≤Y<6000
	Y<300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z <80000
	300≤Z <5000
	Z<300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X<200
	5≤X<20
	X<5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y<50000
	1000≤Y<5000
	Y<1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X<300
	10≤X<50
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y<20000
	100≤Y<500
	Y<100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y<30000
	200≤Y<3000
	Y<200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<200
	20≤X<100
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<30000
	100≤Y<1000
	Y<100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<30000
	100≤Y<2000
	Y<100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<2000
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<100000
	100≤Y<1000
	Y<100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<10000
	50≤Y<1000
	Y<50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<200000
	100≤Y<1000
	Y<100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z <10000
	2000≤Z <5000
	Z<2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	100≤X<300
	X<100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<5000
	500≤Y<1000
	Y<500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z <120000
	100≤Z <8000
	Z<100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10


说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
7.2 残疾人福利单位价格扣除
7.2.1享受采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

7.2.1.1 安置的残疾人（指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人）占本单位在职职工人数（指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数）的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

7.2.1.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

7.2.1.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

7.2.1.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

7.2.1.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

7.2.2 在采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2.3 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予享受。
7.2.4 残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
7.3 监狱和戒毒企业价格扣除
7.3.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
7.3.2 监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
7.3.3 在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等采购促进中小企业发展的采购政策。
7.3.4 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
7.4 根据《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求，下列产品实行强制采购或者优先采购：
7.4.1 对于属于节能产品采购品目清单内的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、投影仪、多功能一体机、冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调、房间空气调节器、单元式空气调节机、机房空调、管型荧光灯镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视机、监视器、便器、水嘴器等产品，实行强制采购。
7.4.2 对于属于节能产品采购品目清单内的喷墨打印机、扫描仪、离心泵、冷节塔、电机、配电变压器、电冰箱、洗衣机、燃气热水器、热泵热水器、太阳能热水系统、LED道路/隧道照明产品、LED筒灯、普通照明用非定向自镇流LED灯、商用燃气灶具等产品实行优先采购。
7.5 根据《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）要求，对于环境标志产品采购品目清单内的计算机设备、打印设备、显示设备、扫描仪、投影仪、复印机、多功能一体机、速印机、载货汽车（含自卸汽车）、乘用车、小型客车、专用车辆、制冷空调设备、空调机、热水器、室内照明灯具、传真通信设备、电视设备、床类、台/桌类、椅凳类、沙发类、柜类、架类、屏风类、水池、便器、水嘴、组合家具、家用家具零配件、其他家具用具、棉、化纤纺织及印染原料、复印纸、鼓粉盒、人造板、人造板表面装饰板、水泥、商品混凝土、纤维增强水泥制品、石膏板、轻质隔墙条板、建筑陶瓷制品、建筑防水卷材及制品、矿物绝热和吸声材料、矿物材料制品、功能性建筑涂料、其他非金属建筑材料、墙面涂料、防水涂料、门、门槛、窗、涂料、密封用填料及类似品、塑料制品等产品，实行优先或强制采购。
7.6 根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。
8.无效响应和谈判活动终止
8.1 出现下列情形之一的，作无效响应处理。


8.1.1 响应文件未按照谈判文件要求签署、盖章的。
8.1.2 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。
8.1.3 不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜。
8.1.4不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
8.1.5 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异。
8.1.6 不同供应商的响应文件相互混装。
8.1.7 不具备竞争性谈判文件中规定的资格要求的。
8.1.8 最后报价超过了采购预算或最高限价的。
8.1.9 未通过符合性审查的。
8.1.10 不符合竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的。
8.1.11 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或采购严重失信行为记录名单。
8.1.12 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
8.1.13 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商的响应产品不在强制采购范围内的。
8.1.14 法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效响应情形。
8.2 出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：
8.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。
8.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
8.2.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

8.2.4 因重大变故，采购任务取消的。
9. 询问、质疑和投诉
9.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复。
9.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

9.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
9.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函内容详见第9.9条质疑函范本。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
9.5 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本招标文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。
9.6 书面质疑材料应当直接送达，由采购人或者采购代理机构项目经办人员签收。经采购人或者采购代理机构同意，可以采用电子方式送达质疑函。直接送达书面质疑材料有困难的，可以邮寄送达。邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为送达日期。采购人或者采购代理机构项目经办人及联系方式，见谈判文件第1章。

9.7 以下情形的质疑不予受理：

9.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

9.7.2 超出采购法定期限的质疑。

9.7.3未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

9.7.4 供应商组成联合体参加谈判活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

9.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据采购的有关规定，报请采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

9.9 质疑函范本
质疑函
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：              公章：                      
日期：
9.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。
9.11 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。
9.12 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉书内容详见第9.14条投诉书范本。
9.13 投诉人应当将投诉书送达采购人主管部门处。
9.14 投诉书范本
投诉书
一、投诉相关主体基本情况
投诉人：
地     址：邮编：
法定代表人/主要负责人：联系电话：
授权代表：联系电话：
地     址：邮编：
被投诉人1：
地     址：邮编：
联系人：联系电话：
被投诉人2
……
相关供应商：
地     址：邮编：
联系人：联系电话：
二、投诉项目基本情况
采购项目名称：
采购项目编号：包号：
采购人名称：
代理机构名称：
采购文件公告:是/否 公告期限：
采购结果公告:是/否 公告期限：
三、质疑基本情况
投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：
采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：
事实依据：
法律依据：
投诉事项2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
10. 采购代理服务费
10.1 竞谈文件制作费用 300 元，供应商提交响应文件时收取。
10.2 采购代理服务费收取标准：
采购代理服务费以成交价为基数，采用差额定率累进法（100万元以下部分，费率为1.5%；100万元（含）~ 500万元部分，费率为1.1%；500万元（含）~ 1000万元部分,费率为0.8%；1000万元（含）~ 5000万元部分,费率为0.5%；5000万元（含）~10000万元部分,费率为0.25%；10000万元（含）以上部分，费率为0.05%）分段计算后汇总，不足叁仟按叁仟元计取，由成交供应商承担。本项目预算中包含此费用，投标供应商在报价中需考虑此费用的代付，采购人不再另行支付。
10.3 采购代理服务费由成交供应商支付。成交供应商自成交结果公告发布之日起五个工作日内，向采购代理机构支付服务费。
10.4 采购代理机构账户信息：
收款单位名称为：南通泾天纬地项目管理有限公司；
账户号码：32050164723600005459；
开户行：建设银行如皋支行，行号：105306200016。
其他事项
（一）本项目不得转包或分包。
第3章 采购需求
供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄谈判文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如响应供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。
一、项目简介
目前如皋市融媒体中心发射机房的电源系统采用的是单路市电加发电机，部分周边设备配备了UPS，地数发射机未接入UPS，存在较大的安全隐患，故计划对发射机电源系统进行升级改造。
升级改造过程，需要将现有配电柜拆除，安装全套新的发射机电源系统（含UPS主机、蓄电池组、UPS输入输出配电柜）。新配置的UPS输入输出配电柜，将延续使用原有在用配电柜的双路外电输入，配置双路外电的切换装置，实现主备外电自动切换功能；同时应配置UPS外部维修旁路装置，以便于后期UPS系统维护、维修、更新设备。
二、采购内容
1台40KVA UPS 、40节 65AH/12V 蓄电池 、配套电池箱、相关辅材、线缆、辅材等。主机推荐品牌：施耐德(Schneider) VS 、维谛(Vertiv)UL33、爱普瑞斯（Ablerex）TAURUS；蓄电池推荐品牌：德克（DEKA）、荷贝克（Hoppecke）、爱普瑞斯（Ablerex）；台式电脑推荐品牌：联想、DELL、HP（注：项目中有列明的品牌、型号为优先选用的品牌、型号，竞谈响应供应商也可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。相当于或优于参考品牌、型号的证明材料由磋商响应供应商提供，由评委确认。响应供应商未提供证明材料的，视为无效投标。）
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	UPS主机
	40kVA 3/3
	1
	台

	2
	蓄电池
	65Ah/12V
	40
	节

	3
	电池箱
	定制
	2
	套

	4
	电池开关箱
	定制
	1
	套

	5
	交流配电柜
	落地式，定制
	1
	台

	6
	电力电缆
	RVV 4*25+1*16mm2
	10
	米

	7
	电力电缆
	BVR 1*35mm2
	80
	米

	8
	UPS 配套监控系统
	实时监控UPS状态及参数，有故障报警提醒 ，包含SNMP卡
	1
	套

	9
	台式电脑
	配置不低于i3-12100，8G内存，512GSSD，21.5英寸显示器，含键盘鼠标，配音箱
	1
	台

	10
	辅材
	 
	1
	批

	11
	施工、配电改造 
	
	1
	项


本项目核心产品为：UPS主机。
技术参数
（一）UPS主机技术参数:

容量：40KVA   

1、输入额定电压：400VAC，三相四线

2、输入额定电压范围：±20%

3、输入额定频率：45-65Hz

4、输入谐波失真：＜3%

5、输出额定电压：380/400/415VAC，三相四线

6、输出电压精度：±1%

7、输出频率：50/60Hz

8、输出功率因数：≥0.8  

9、电压谐波失真：＜3%

10、过载能力：125%时，10分钟；150%时，1分

11、并机运行：不少于4台UPS并联

12、旁路输入电压：380/400/415VAC，三相四线

13、旁路输入电压范围：±5%至±15%可设定

14、旁路频率：50/60Hz

15、在线模式效率：≥93%

16、防护等级：IP 20

17、运行温度：0-40℃

18、相对湿度：0-95%无凝露

19、噪音：＜65分贝

（二）蓄电池要求：

 1、产品容量：25℃时，容量不低于采购需求对应容量；设计浮充寿命：25℃时，设计浮充寿命≥8年。

 2、外观要求：蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志应清晰。   

3、阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条保护罩94V-0级别应符合YD/T799-2010中第6.4条（水平级）和第9.4条V-0（垂直级）的要求。 

4、防爆性能：蓄电池在充电过程中遇到明火，内部应不引燃、不引爆。

5、气密性要求：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 

6、大电流放电要求：蓄电池以30I10（A）放电3min，极柱、内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。

7、容量保存率要求：蓄电池静置28天后其容量保存率不低于96%。

8、密封反应效率要求：蓄电池密封反应效率应不低于95%。 

9、容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值不低于5% (12V)。 

（三）配电柜要求：

品牌：施耐德、ABB 、正泰 

1、双路市电开关100A/4P塑壳开关2只；

2、100A/4P双电源切换开关1只；

3、UPS输入、输出、维修旁路开关各1只；

4、市电备用开关100A/3P，63A/3P塑壳开关各1只；

5、负载分路开关：32A/3P微断开关*10只，32A/1P微断开关*6只。

响应供应商须提供配电柜的原理图，详细配置说明。不提供作无效响应。

说明：上述所有参数均为基本要求，不满足作为无效响应。
技术要求

1.响应供应商所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，都应按中国境内的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为开标时间止最新公布发行的标准和技术规范。

2.除了本章技术需求中的技术规格要求以外，投标响应的技术指标均应符合相应的国家标准或国际标准。

3.除了本章的技术规格要求以外，投标货物应操作方便，性能稳定，工作可靠，维修简单，安全性好且不污染环境及危害人体健康。

4.响应供应商应为采购人提供设备以及包括设备系统设计、配套、运输（运输至指定安装地点）、装卸、集成、安装、调试、验收直至合格、技术服务（其中包括培训、技术资料、设计和竣工图、设备使用说明、维护手册）、保修维护等一系列服务在内的交钥匙工程。

5.响应供应商所提供的货物，如若发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与买方无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害买方的利益。

五、质量标准
1.投标人提供的所有货物，其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品符合国家标准和行业标准。投标人在投标文件中应对质量保证体系作出说明。
2.投标货物均应符合相应的国家及行业标准。
3.投标人提供货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制单位。投标人提供的所有配套软件的显示必须是国标中文。 
六、交货期限和地点
交货或者服务期限：自合同签订之日起30日历天内完成交货和安装。具体时间以采购人书面通知为准。
地点：如皋市融媒体中心（宣化路151号）发射机房
六、验收方案
1.设备送达使用单位后，由成交人、使用单位依文件要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行到货验收。拆箱后，应对其全部产品、资料等进行登记，并与装箱单对比，如有出入成交人解决，如影响安装进度则按合同有关条款处理。
2.采购项目实施完成试运行1个月后无问题，由采购人、成交人和技术专家三方进行终验。
3.验收时成交人负责将全部有关技术文件、资料、及安装、调试、验收报告等文档汇集成册交付采购人。
七、质量保证期限
自交货并验收合格之日起计叁年（整机）。
八、售后服务
1.本项目为“交钥匙工程”，成交人须提供包括货物的采购、运输、安装、调试、验收、维保、售后等服务。
2.质量保证期不得低于3年。质量保证期内，成交人负责对其提供的设备提供原厂家免费维修保养服务。质量保证期自项目通过验收之日起计算。
3. 响应供应商提供售后服务方案，必须提出质量保证期内的维修、维护内容和范围,包括对故障的响应和排除、备品备件的供应、设备调试的培训以及对用户的定期访问等。
4.质量保证期内，成交人应负责对其提供的设备整体进行维修，不再向用户收取费用。设备发生故障时，成交人应在2 小时内提供解决方法，若未能排除故障，应在6小时内派人到现场排除故障，并在24小时内解决问题；在24 小时内不能解决问题的设备，应在 48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的替代设备（上述时间均以成交人接到使用单位维修通知起计算）。
5.发射机房内现有UPS由成交人负责维护，如发生故障，负责免费维修；同时负责UPS的全保，时长同新UPS一致。响应供应商须提供承诺函，承诺函格式自拟。不提供作无效响应。
6.成交人提供现场技术培训，培训人数不低于5人，每人培训时间不低于6学时。
7.培训效果要求，保证使用单位技术人员经过培训以后，能充分了解设备的原理和流程，能熟练地掌握设备操作方法，并能及时排除部分设备故障。
8.安装结束后提供中文说明书、图纸、现场调试情况 ，提供给使用单位存档。
9.使用人如有需要可到成交人提供的产品生产厂家培训，费用由成交人承担。
10．响应供应商须承诺成交后签订合同前提供制造厂家出具的原厂质保函及原厂工程师维护函。承诺函格式自拟。不提供作无效响应。
九、付款方式
验收合格后20个工作日内支付合同价款的90%,余款于验收合格满三年后20个工作日内一次性付清。每次支付前，成交人均应出具在税务部门开具的正式税票。
十、报价要求
报价要求：响应供应商报价应包含设备（材料）的制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收、人员培训、检验、税金等一切与之相关费用；
本项目为总价报价，在完成交付前，实施中发生的与本项目实现交付产生的一切费用均包含在成交价中，报价如有缺项、漏项概由供应商自负，采购人认为这些费用应包含在其他费用中，成交价之外采购人不再支付任何费用。
其他要求
成交人应确保所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。货物包装箱内必须附有详细的装箱清单。
成交人负责设备的搬运、装卸、集成、安装、调试工作。
整套系统运行和施工所必需的部件和消耗材料，即使在设备清单和需求中未有列出或数目不足，响应供应商也要在应标的时候补足。若本项目所采购的设备配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，响应供应商有责任和义务在响应文件中提出修改或补充方案并在征得采购人同意后付诸实施。
安装所需工具设施物料由成交人自备并自费运到现场，完工后自费搬走。
第4章 合同文本
如皋市采购合同
甲方 : 如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台）
乙方 : 
    （如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台））（发射机房UPS项目）委托（南通泾天纬地项目管理有限公司）进行了采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。
货物及其数量如下表：
	货物名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总      计
	（大写）
	￥


质保期：                       
交货时间：                     
交货地点：                     
付款：由甲方按有关规定直接向乙方办理付款，验收合格交付使用后支付全部合同货款；
合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲方和乙方协商处理。
合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。
组成本合同的文件包括：
1、本合同专用条款；
2、甲乙双方商定的其他必要文件。
上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。
本合同一式两份，甲方持一份，乙方持一份。
	甲方（公章）：  如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台）              
地址：                       
法定代表人（授权人）：        
        年   月    日
	乙方（公章）：                
地址：                       
法定代表人（授权人）：        
户名：                       
开户银行：                   
账号：                       
        年   月    日


合同专用条款
第一条 供货及知识产权
乙方应按询价文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
第二条 合同总价款     
本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
第三条 质量保证期内的技术支持与售后服务
1.所提供产品应包含不少于   年的整机（含全部部件）免费上门保修服务，质量保证期从设备安装验收合格开始计算。
2.在质量保证期内厂商应自行处理保修凭证问题，采购人不负责提供产品的保修卡、发票等保修凭证。
3.应针对本项目指定专人作为售后联系人，7*8小时负责协调产品销售以及售后问题。
4.应在质量保证期内，免费故障报修电话为7*24小时，故障报修响应时间应在60分钟内。故障修复时间应在48小时内提供上门服务并修复。此款“修复”，是指从发现设备或系统发生故障并通知有关成交供应商后，经过相应的技术服务使设备或系统继续正常提供系统服务，才视为“修复”。
5.在质量保证期内，未能在规定时间内修复情况下主动提供免费备机服务。
6.在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备厂家生产的；并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的。
7. 提供的产品若有设计缺陷，应主动召回。
8. 在质量保证期内，供应商应提供每年度技术巡检服务，巡检内容应包含：对设备使用状况的调查、升级软件、为机器除尘，故障预防工作。并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。
9.软件免费维护和升级服务的内容，供应商可根据自身情况，提供相应的软件服务方案。
10.损坏的信息存储介质不得收回，应免费由用户保留。
第四条 质量保证期外的技术支持与服务
按乙方询价响应文件执行。
第五条 交货和验收
1、乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向甲方交付货物。
2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。 乙方提供的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3、甲方应当在到货后五日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。
第六条 货款支付
本合同项下所有款项均在乙方货物交付验收合格后，并提交所需单据后　　　个工作日内按合同约定的付款方支付货款。
第七条 违约责任
1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。
3、如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。
4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和服务承诺提供服务的，应按合同总价款的_3_%向甲方承担违约责任。
第八条 合同的变更和终止
除法律规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
第十三条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十四条 争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向南通市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
第十五条 合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
第5章 竞争性谈判响应文件组成
如皋市采购竞争性谈判响应文件
项目名称：发射机房UPS
             计划编号：320682-2023-10-0433
供应商名称：
地址： 
联系电话： 
年月日
一、资格证明文件
（一）法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证（复印件）。
（二）参加本次采购活动前的会计报表（复印件，成立不满一年不需提供）。
（三）参加本次采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税、营业税或者企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或者社会保险缴纳清单）（复印件）。
（四）根据项目需求提供履行合同必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料。
声  明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：________。
主要专业技术能力有：________。
供应商名称（公章）：
                       授权代表签字：_________________
                           日期：______年 月日
（五）参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
声  明
我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
在响应文件提交截止时间前，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。
                       供应商名称（公章）：
                       授权代表签字：_________________
                           日期：______年___月___日
（六）法定代表人身份证明及身份证复印件
法定代表人身份证明
供应商名称：              
单位性质：               
地址：              
成立时间：     年   月   日 
经营期限：              
姓名：          性别：          
年龄：          职务：          
系              （供应商名称）的法定代表人。 特此证明。 
法定代表人身份证
 供应商名称（公章）：
 日期：   年   月   日
（七）法定代表人授权委托书。（法定代表人参加谈判采购活动的，无需提供）
法定代表人授权委托书
本授权书声明：______________（供应商名称）授权________________（代理人的姓名）为我方就项目名称：发射机房UPS项目编号:320682-2023-10-0433采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
法定代表人（签字）： 
身份证号码：
  联系电话（手机）：
代理人姓名：
身份证号码：                         
联系电话（手机）：                    
供应商名称（加盖公章）：
    年   月   日
代理人身份证复印件
（八）竞争性谈判响应函。
竞争性谈判响应函
致：如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台）
根据贵方的发射机房UPS（项目编号：320682-2023-10-0433）竞争性谈判文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目谈判采购的有关事宜。
据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：
1.按谈判文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。
2.我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。
4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与竞争性谈判活动有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.如果我方成交，我方将在法定期限内签订合同，否则将承担相应法律责任。
6.我方将根据竞争性谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在谈判文件规定的时间完成项目。
7.遵守竞争性谈判文件中要求的收费项目和标准。
8.与本次竞争性谈判活动有关的正式通讯地址为：
地 址：                         邮 编：
电 话：                         传 真：
供应商开户行：                  账 户： 
供应商名称（公章）：            
日 期：________年____月____日
中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台）的发射机房UPS采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 发射机房UPS（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：          
日 期：             
注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（十）其他资格证明材料
注意：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体参加谈判，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效谈判响应文件。
商务技术文件

符合技术要求或者服务要求的相关证明材料

1.响应供应商须提供配电柜的原理图，详细配置说明。不提供作无效响应。

2.发射机房内现有UPS由成交人负责维护，如发生故障，负责免费维修；同时负责UPS的全保，时长同新UPS一致。响应供应商须提供承诺函，承诺函格式自拟。不提供作无效响应。
3.响应供应商须承诺成交后签订合同前提供制造厂家出具的原厂质保函及原厂工程师维护函。承诺函格式自拟。不提供作无效响应。
（二）技术部分正负偏离表
技术部分正负偏离表
	序号
	技术指标名称
	竞争性谈判文件规定要求
	供应商响应具体情况
	结论（正偏离、符合或负偏离）
	备注

	1
	UPS主机技术参数:
	容量：40KVA 
	
	
	

	2
	
	输入额定电压：400VAC，三相四线
	
	
	

	3
	
	输入额定电压范围：±20%
	
	
	

	4
	
	输入额定频率：45-65Hz
	
	
	

	5
	
	输入谐波失真：＜3%
	
	
	

	6
	
	输出额定电压：380/400/415VAC，三相四线
	
	
	

	7
	
	输出电压精度：±1%
	
	
	

	8
	
	输出频率：50/60Hz
	
	
	

	9
	
	输出功率因数：≥0.8  
	
	
	

	10
	
	电压谐波失真：＜3%
	
	
	

	11
	
	过载能力：125%时，10分钟；150%时，1分
	
	
	

	12
	
	并机运行：不少于4台UPS并联
	
	
	

	13
	
	旁路输入电压：380/400/415VAC，三相四线
	
	
	

	14
	
	旁路输入电压范围：±5%至±15%可设定
	
	
	

	15
	
	旁路频率：50/60Hz
	
	
	

	16
	
	在线模式效率：≥93%
	
	
	

	17
	
	防护等级：IP 20
	
	
	

	18
	
	运行温度：0-40℃
	
	
	

	19
	
	相对湿度：0-95%无凝露
	
	
	

	20
	
	噪音：＜65分贝
	
	
	

	21
	蓄电池要求：
	产品容量：25℃时，容量不低于采购需求对应容量；设计浮充寿命：25℃时，设计浮充寿命≥8年。
	
	
	

	22
	
	外观要求：蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志应清晰。   
	
	
	

	23
	
	阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条保护罩94V-0级别应符合YD/T799-2010中第6.4条（水平级）和第9.4条V-0（垂直级）的要求。 
	
	
	

	24
	
	防爆性能：蓄电池在充电过程中遇到明火，内部应不引燃、不引爆。
	
	
	

	25
	
	气密性要求：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 
	
	
	

	26
	
	大电流放电要求：蓄电池以30I10（A）放电3min，极柱、内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。
	
	
	

	27
	
	容量保存率要求：蓄电池静置28天后其容量保存率不低于96%。
	
	
	

	28
	
	密封反应效率要求：蓄电池密封反应效率应不低于95%。 
	
	
	

	29
	
	容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值不低于5% (12V)。 
	
	
	

	30
	配电柜要求：
	双路市电开关100A/4P塑壳开关2只；
	
	
	品牌：施耐德、ABB 、正泰 



	31
	
	100A/4P双电源切换开关1只；
	
	
	

	32
	
	UPS输入、输出、维修旁路开关各1只；
	
	
	

	33
	
	市电备用开关100A/3P，63A/3P塑壳开关各1只；
	
	
	

	34
	
	负载分路开关：32A/3P微断开关*10只，32A/1P微断开关*6只。
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商应当明确响应产品的品牌、型号和具体技术指标数值，否则作为无效响应处理。
（三）商务部分正负偏离表
商务部分正负偏离表
供应商全称（加盖公章）：        
	序号
	商务条款
	竞争性谈判文件要求
	供应商响应具体情况
	结论（正偏离、符合或负偏离）
	备注

	1
	交货期限
	自合同签订之日起30日历天内完成交货和安装。具体时间以采购人书面通知为准。
	
	
	

	2
	地点
	如皋市融媒体中心（宣化路151号）发射机房
	
	
	

	3
	验收方案
	1.设备送达使用单位后，由成交人、使用单位依文件要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行到货验收。拆箱后，应对其全部产品、资料等进行登记，并与装箱单对比，如有出入成交人解决，如影响安装进度则按合同有关条款处理。
2.采购项目实施完成试运行1个月后无问题，由采购人、成交人和技术专家三方进行终验。
3.验收时成交人负责将全部有关技术文件、资料、及安装、调试、验收报告等文档汇集成册交付采购人。
	
	
	

	4
	质量保证期限
	自交货并验收合格之日起计叁年（整机）。
	
	
	

	5
	售后服务
	1.本项目为“交钥匙工程”，成交人须提供包括货物的采购、运输、安装、调试、验收、维保、售后等服务。
2.质量保证期不得低于3年。质量保证期内，成交人负责对其提供的设备提供原厂家免费维修保养服务。质量保证期自项目通过验收之日起计算。
3. 响应供应商提供售后服务方案，必须提出质量保证期内的维修、维护内容和范围,包括对故障的响应和排除、备品备件的供应、设备调试的培训以及对用户的定期访问等。
4.质量保证期内，成交人应负责对其提供的设备整体进行维修，不再向用户收取费用。设备发生故障时，成交人应在2 小时内提供解决方法，若未能排除故障，应在6小时内派人到现场排除故障，并在24小时内解决问题；在24 小时内不能解决问题的设备，应在 48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的替代设备（上述时间均以成交人接到使用单位维修通知起计算）。
5.成交人提供现场技术培训，培训人数不低于5人，每人培训时间不低于6学时。
6..培训效果要求，保证使用单位技术人员经过培训以后，能充分了解设备的原理和流程，能熟练地掌握设备操作方法，并能及时排除部分设备故障。
7.安装结束后提供中文说明书、图纸、现场调试情况 ，提供给使用单位存档。
8.使用人如有需要可到成交人提供的产品生产厂家培训，费用由成交人承担。
	
	
	

	6
	付款方式
	验收合格后20个工作日内支付合同价款的90%,余款于验收合格满三年后20个工作日内一次性付清。每次支付前，成交人均应出具在税务部门开具的正式税票。
	
	
	

	7
	报价要求
	报价要求：响应供应商报价应包含设备（材料）的制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收、人员培训、检验、税金等一切与之相关费用；

本项目为总价报价，在完成交付前，实施中发生的与本项目实现交付产生的一切费用均包含在成交价中，报价如有缺项、漏项概由供应商自负，采购人认为这些费用应包含在其他费用中，成交价之外采购人不再支付任何费用。
	
	
	

	8
	投标货币
	人民币
	
	
	

	9
	其他要求
	成交人应确保所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。货物包装箱内必须附有详细的装箱清单。
成交人负责设备的搬运、装卸、集成、安装、调试工作。
整套系统运行和施工所必需的部件和消耗材料，即使在设备清单和需求中未有列出或数目不足，响应供应商也要在应标的时候补足。若本项目所采购的设备配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，响应供应商有责任和义务在响应文件中提出修改或补充方案并在征得采购人同意后付诸实施。
安装所需工具设施物料由成交人自备并自费运到现场，完工后自费搬走。
	
	
	


注：按照竞争性谈判文件要求详细填列，可增减行。
（四）竞争性谈判文件规定提交的其他材料
三、报价文件
（一）竞争性谈判响应报价表
竞争性谈判响应报价表
	供应商名称（加盖公章）：

	项目名称：发射机房UPS

	项目编号：320682-2023-10-0433
	

	竞争性谈判响应报价
	小写：

	
	大写：

	


（二）竞争性谈判响应报价明细表
竞争性谈判响应报价明细表
项目名称：发射机房UPS
项目编号：320682-2023-10-0433                                                       
	序号
	设备名称
	品牌和型号
	制造商名称
	数量
	单价
（万元）
	单项
合计价
（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总 计
	
	


注：
1、此表可以根据需要自行增减行数。
2、项目如有分包，请各谈判供应商按投报的分包分别列表。
（三）残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加如皋市融媒体中心（如皋市广播电视台）单位的项目编号为320682-2023-10-0433的发射机房UPS项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位在本次采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）元整（￥：）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                 供应商全称（盖章）：
                              日  期：
注意： 成交供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告，接受社会监督。
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