乳腺旋切活检针
[bookmark: _GoBack]主要功能或目标:一次性使用乳腺旋切活检针由刀头刀尖、外刀管、内刀管、手柄(含收集仓)、真空管套件(气路管、接头、卡座)和保护套组成，用于从乳腺组织获取标本进行活检，通过机器控制负压吸引和旋切刀切割，将乳房肿块部分或完全切除送检
