附表1：           郑州大学第一附属医院
    医疗设备技术参数
	设备名称
	鼻颅底手柄
	数量
	2把

	设备用途
	开展颅底手术，手术中软硬组织以及骨质的切割，削磨。

	技
术
参
数
	序号
	技术参数

	
	1
	手柄重量≤87g 手柄电缆长度≥460cm，噪音水平≤75dBA

	
	2
	手柄速度:可调节转速：200-75000RPM正向/反向 

	
	3
	运行条件:20°C环境温度下，75000RPM，可连续工作。

	
	4
	手柄冷却方式：专利电马达技术，不需水冷却

	
	5
	钻头安装类型≤2步安装，快速更换。20多种颅底专用钻头可以连接使用，满足手术需求。
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