重庆市公安局九龙坡区分局关于“治噪者—AI融盒”等两项设备询价采购公告
重庆市公安局九龙坡区分局关于“治噪者—AI融盒”等两项设备询价采购公告，欢迎有资格的供应商前来参与报价。
一、项目名称、内容及要求
（一）项目名称重庆市公安局九龙坡区分局车辆采购项目询价公告（ GA24A011  ）

（二）采购项目内容： 

	项目名称
	数量
	采购预算（万元）
	备注

	重庆市公安局九龙坡区分局“治噪者—AI融盒”等两项设备询价采购
	详见清单
	351500
	本项目所涉货物须为中国大陆境内生产


（三）采购设备参数：

	名称
	参数要求
	数量

	温湿度采集设备
	1.湿度测量范围:0%RH~100%RH
2.湿度测量精度:误差不高于3%RH
3.温度测量范围:-20℃~80℃
4.温度测量精度:误差不高于0.5℃+
5.支持 RS485 接口，标准 Modbus 协议/HTTP 协议

	50

	治噪者扰民智治系统终端
	1、箱体应适应户外恶劣工作环境，箱体尺寸：660*642*160MM（高*宽*深），防水·防尘，有利于散热，箱门锁应防水防锈，内部线缆及设备固定井然有序，方便维护，有散热口及漏水孔，有接地柱，防锈防腐蚀；
2、防护等级≥IP55，材质采用镀锌钢板，板厚：1.2mm；
3、配备1个10A空开；1个20kA电源防雷器；1个五孔受控插座；户外P5LED全彩屏（6块模组，单块模组尺寸320mmX160mmX18mm）1套；噪声采集仪（噪声采集精度：±0.5dB，测量范围：30dB-130dB；响应时间≤0.3s）1个；红蓝警示闪灯2套；重型云台1台；户外高音扩音器1台；聚光灯1个；屏蔽设备（屏蔽距离≥20米；屏蔽直径≥1米）1套；
4、核心控制器：≥3路AC220V 输出、≥4 路 DC12V 输出、≥4个RJ45 接口、≥4 路信号输入输出接口、1 路信号输出接口、1 路 485 接口。NPU型号:国产四核ARM处理器，NPU 算力≥2.0Tops，内存≥2GB，存储≥4GB；支持1-4路视频编解码（1080p@30FPS H.264）；
5、功能要求：噪声数据采集/智能声光电治理/人像抓拍/预警上传/数据监测/数据展示/预警管理/远程治理/短信推送/事件管理/设备管理/智能运维/报表/日志/接口对接等；
	57


*配套温湿度采集软件无缝接入分局前端多维数据感知AI监测应用平台（提供系统截图证明）并联网接入市局视频专网感知数据库

*系统须无缝对接公安视图库、分局前端多维数据感知AI监测应用平台（提供系统截图证明并加盖制造商公章）、数字重庆三级治理中心。
二、投标人资格
（一）一般资格条件
1、具有独立承担民事责任的能力。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记

录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。
（供应商自行承诺上传平台，格式见附件）
（二）特定资格条件：无
三、询价采购报价时间、方式及要求
（一）报价时间:以平台公布时间为准。
（二）报价方式和要求：通过政府采购平台，自行上报价格和满足采购人要求的资料。本次报价须为人民币报价，包含：货物、技术资料、货物的税费、运输费、安装费、保险费、包装费、装卸费、辅材费、培训费与货物有关的供方应纳的税费、售后服务费以及有关的其他费用等货到采购人指定地点的所有费用。

（三）评标方式：价格最低者为中标人。
四、询价采购项目商务要求

（一）交货时间：
签订合同后30个工作日内交货并完成安装调试。
（二）交货地址：
按采购人要求运到指定的地点，其运输及装卸费用由中标人负责。

（三）验收方式：
1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到询价文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

（四）质量保证及售后服务：

一、产品质量保证期：

整车质保三年，质保期内不限里程。
二、售后服务：

1、供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2） 现场响应

 采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在 1 小时内到达现场进行处理;无法在 1小时内解决的，应在 1 小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（3）技术升级

保质期内，如果中标人的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务。

3、备品备件及易损件

中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

（五）付款方式：
在货物交付验收合格并向采购人出具发票后，采购人在2个工作日内向财政局提交付款申请，以财政局转账支付时间为准。
（六）知识产权

中标人应保证招标人在中华人民共和国境内使用其提供的货物和服务时免受第三方因专利权或其它知识产权的侵权起诉。如果第三方提出侵权起诉，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

五、联系人

采购联系人：戴老师：15826096767
基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日
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