

阶梯教室改造项目施工

询比采购文件






采购单位：内蒙古一机集团新兴建筑安装有限责任公司
                    
  




日期:二零二四年三月
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第一章 询比采购公告
内蒙古一机集团新兴建筑安装有限责任公司拟对阶梯教室改造项目施工进行询比采购。欢迎符合资格条件的供应商参加。
一、工程概况
	序号
	工程名称
	询比内容
	最高限价（元）
	计划工期
	备注

	1
	
阶梯教室改造项目
	见明细
	无
	120日历天
	


二、 供应商的资格要求
2.1供应商具有独立的法人资格，执行合同的能力和良好的信誉；
2.2供应商具有建筑工程施工总承包三级及以上资质；
2.3 供应商未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
2.4供应商未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
2.5不接受联合体。
三、响应文件的递交
3.1响应文件递交截止时间 2024年3月11日下午17：00 (北京时间)。
3.2供货商在平台报价后，请将纸质材料密封后在递交截止时间前派代表或者快递寄送至：内蒙古包头市青山区110国道北新街东新兴建安公司，联系人：席煜东，联系电话：13947266061。甲方技术联系人：于晋甲，电话 18047226350。
3.3属于下述情况之一的响应文件，予以拒收，视为放弃参与。
3.3.1未在中国兵器采购电子商务平台上报价的；
3.3.2询比文件要求密封的，未按询比文件要求密封的；
3.3.3逾期送达或未送达指定地点的响应文件。
                          内蒙古一机集团新兴建筑安装有限责任公司
                       2024年3月
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第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc184635071]供应商须知前附表
本表是对供应商须知正文内容的具体补充、提示和修改，如有不一致时，应以本资料表的规定为准。
	序号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	采购人
	采购人名称：内蒙古一机集团新兴建筑安装有限责任公司
联系人：席煜东
联系方式 ：13947266061

	2
	项目名称
	阶梯教室改造项目

	3
	建设地点
	包头市青山区

	4
	资金来源
	自筹资金

	5
	出资比例
	自筹资金100.00%

	6
	资金落实情况
	已落实

	7
	最高限价
	无

	8
	计划工期
	工期：120日历天
具体合同中约定；
计划开工日期：待定
计划竣工日期：待定

	9
	付款方式
	按工程进度付款，在收到工程项目结算前所支付工程款不得超过合同价的70%，付款时需付增值税专用发票，工程竣工验收合格留3%质保金待二年后如无问题一次付清。

	10
	质量要求及安全要求
	符合国家工程验收标准；
符合国家工程安全标准；

	11
	供应商提出问题的截止时间
	递交响应文件截止日期3日前以书面形式向采购人或代理机构提出

	12
	采购人书面澄清的时间
	递交响应文件截止日期3日前以书面形式向供应商发出澄清

	13
	分  包
	不允许分包。

	14
	构成采购文件的其他材料
	对采购文件的澄清及修改等补遗材料

	15
	供应商要求澄清采购文件的截止时间
	递交响应文件截止日期3日前以书面形式向采购人或代理人提出澄清要求

	16
	递交响应文件截止时间及地点
	递交响应文件截止时间：2024年3月11日下午17：00分
递交响应文件地点：新兴建安公司

	17
	供应商确认收到采购文件澄清、修改的时间
	在收到相应澄清文件后24小时内

	18
	构成响应文件的其他材料
	采购文件要求的其他材料

	19
	询比有效期
	询比截止之日起60日历天

	20
	现场踏勘
	需要现场测量

	21
	是否允许递交备选响应方案
	不允许

	22
	签字和（或）盖章
要求
	（1）凡采购文件中给定的响应文件格式要求签字或盖章的，响应文件必须签字或盖章。由委托代理人签字的，响应文件中应附有法定代表人授权书。
（2）响应文件中复印件要加盖公章。

	23
	响应文件份数
	正本壹份，副本壹份

	24
	装订要求
	供应商应将响应文件的“正本”、“副本”分别密封，并在密封袋上清楚地标明“正本”、“副本”字样。

	25
	封套上写明
	采购编号、采购人名称、项目名称、以及响应文件在  2024年3月11日下午17：00分前不得开启

	26
	是否退还响应文件
	否

	27
	询比时间和地点
	同上递交询比响应文件的截止时间和地点

	28
	响应文件密封检查及询比顺序
	（1）密封情况检查： 由供应商代表检查
（2）询比顺序：按递交响应文件的先后顺序

	29
	履约担保
	不要求

	30
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	不要求

	31
	报价范围及要求
	1、所报价格应包含此项目采购范围的全部内容。
2、本次报价采用工程量清单计价法，依据2017《建设工程工程量清单计价规范》
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[bookmark: _Toc184635136][bookmark: _Toc525039745]第三章 响应文件格式

                           （项目名称）施工


  询比响应文件








供应商：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）


         年    月    日
  1

[bookmark: _Toc184635137][bookmark: _Toc184635138][bookmark: _Toc525039747][bookmark: _Toc184635139]一、询比响应函及响应函附录
[bookmark: _Toc424291509][bookmark: _Toc2083]（一）询比响应函

                        （采购人名称）: 
1．我方已仔细研究了                            （项目名称）施工采购文件的全部内容，我们愿意按 大写：                小写：（￥               ）元的报价要求进行报价，工期      日历天内,按合同约定实、施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                   。
2．我方承诺在询比有效期内不修改、撤销响应文件。
3．如我方成交：
(l）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。
(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5.   / （其他补充说明）。


供应商：                     （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字）
地址：                                 
        年    月    日










  8
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供应商名称：                                 
单位性质：                                   
地址：                                      
成立时间：        年    月     日
经营期限：                                 
姓名：           性别：        年龄：  职务：             
系                                （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。



供应商：                      （盖单位章）


        年    月     日
  9

[bookmark: _Toc184635140]
三、报价表

	序号
	项目名称
	做法及描述
	计量单位
	工程量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	拆除座椅
	排椅拆除
	排
	14
	
	
	

	2
	地砖面拆除
	地面厚10cm
	㎡
	370
	
	
	

	3
	砖砌体拆除
	砖墙拆除厚24cm
	㎡
	8.5
	
	
	

	4
	金属门窗拆除
	教室及走廊两侧
	㎡
	65
	
	
	

	5
	抹灰面拆除
	人工拆除墙面砂浆
	㎡
	580
	
	
	

	6
	天棚吊顶拆除
	人工拆除高4米
	㎡
	50
	
	
	

	7
	木门拆除
	拆除4套木门1m*2.1m
	套
	4
	
	
	

	8
	窗帘拆除安装
	拆除安装
	㎡
	180
	
	
	

	9
	垃圾外运
	拆除垃圾外运20km
	㎡
	50
	
	
	

	10
	地面铺装
	800*800地砖包工包料
	㎡
	370
	
	
	

	11
	肯德基门联窗
	塑钢
	㎡
	8
	
	
	

	12
	断桥窗户
	玻璃5+12+5
	㎡
	65
	
	
	

	13
	金属纱窗
	
	樘
	13
	
	
	

	14
	柱、梁、窗口
	粉刷石膏抹灰
	㎡
	150
	
	
	

	15
	吊顶天棚
	铝扣板
	㎡
	60
	
	
	

	16
	吊顶天棚
	矿棉板
	㎡
	20
	
	
	

	17
	装饰灯
	600*600
	套
	5
	
	
	

	18
	空调插座
	配管穿线BV4²
	米
	600
	
	
	

	19
	刮腻子二遍
	含脚手架
	㎡
	370
	
	
	

	合计：
	
	
	




[bookmark: _Toc525039755]1.数量为预估，具体以验收实际数量为准。
2.报价方注明税率。
3.包含资料及各材料的二检报告
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四 、资质证书等























































五、业绩

附两个相应业绩
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