浙江春晖固废处理有限公司

询 价 函

采购编号：ZC-CHGF-2025-0054

我公司现公开邀请各公司参与春晖固废五金配件用品报价，要求如下：

1. 供应商经营范围需涵盖五金配件等销售；
2. 项目内容：供应商需根据甲方要求提供附件中所涵盖货物；质量需符合国家标准。
3. 服务期：收到甲方供货要求后7个工作日内到货；
4. 供应商报价含项目所需的全部费用，包括但不限于税金、运输费、邮费等；
5. 本项目限价40760元（含13%税）。

6、付款方式：货到验收入库，确认无误后，甲方单位收到响应单位开具的等额有效增值税专用发票后60个日历天内支付款项。

如有意向，请贵公司在符合上述要求情况下于2025年7月24日上午10点向我公司提供报价函，递交地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区振兴大道东段277号。如扫描件PDF版本请已加密件形式发送至邮箱：CHENYUJIE@hzsteel.com。

联系人：陈女士

联系电话：0575-82582508

附件：货物清单报价单

 浙江春晖固废处理有限公司

2025年7月20日

附件：

货物清单报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价限价（含税）/元** | **税率** | **单价报价（含税）/元** | **小计报价（含税）/元** | **备注** |
| 1 | 活塞 |  | 个 | 20 | 5 | 13% |  |  | 隔膜泵型号：QBK-25,1.6MPa |
| 2 | GRPP法兰 | DN25 | 只 | 20 | 5 | 13% |  |  |  |
| 3 | 开口铜鼻 | 10A | 个 | 50 | 3 | 13% |  |  |  |
| 4 | GRPP管 | DN25 | 米 | 50 | 15 | 13% |  |  |  |
| 5 | 开口铜鼻 | 100A | 只 | 50 | 3 | 13% |  |  |  |
| 6 | 大滑块O型圈 |  | 个 | 50 | 1 | 13% |  |  | 隔膜泵型号：QBK-25,1.6MPa |
| 7 | GRPP弯头 | DN25 | 只 | 20 | 3 | 13% |  |  |  |
| 8 | 大滑块座 |  | 个 | 20 | 2 | 13% |  |  | 隔膜泵型号：QBK-25,1.6MPa |
| 9 | GRPP直接 | DN25 | 只 | 20 | 3 | 13% |  |  |  |
| 10 | 铜鼻子 | 80A | 只 | 50 | 3 | 13% |  |  |  |
| 11 | 四氟波纹管 | DN25\*2米 | 根 | 4 | 80 | 13% |  |  |  |
| 12 | 狼牙卡扣 | 65号 | 付 | 5 | 40 | 13% |  |  | 输送皮带使用 |
| 13 | 电焊条 | J422\*3.2 | 箱 | 2 | 140 | 13% |  |  |  |
| 14 | 散热风扇 | 电机扇热风叶Y90-4.6 | 只 | 2 | 10 | 13% |  |  |  |
| 15 | 马达启动保护开关 | GV2PM10C/4-6.3A | 只 | 2 | 150 | 13% |  |  | 施耐德 |
| 16 | 故障信号器 | GVAD1001 | 只 | 2 | 50 | 13% |  |  | 施耐德电气 |
| 17 | 搬运车电池 | 48V15Ah 锂电池 | 个 | 1 | 950 | 13% |  |  |  |
| 18 | PE管喷雾器 | 50米，20PE管带10个铜喷头 | 套 | 1 | 300 | 13% |  |  |  |
| 19 | 油封 | TC 550-76-12 | 套 | 10 | 5 | 13% |  |  |  |
| 20 | 油封 | TC 85-50-12 | 套 | 10 | 5 | 13% |  |  |  |
| 21 | 镀锌三通 | DN15 | 只 | 10 | 2 | 13% |  |  |  |
| 22 | 轴承 | 6211E | 个 | 10 | 20 | 13% |  |  |  |
| 23 | 防水胶带 | 50\*2000 | 卷 | 1 | 220 | 13% |  |  |  |
| 24 | 不锈钢管 | 316L DN20 | KG | 1 | 25 | 13% |  |  |  |
| 25 | 不锈钢弯头 | 316L DN20 | 只 | 2 | 10 | 13% |  |  |  |
| 26 | 轴承 GB/T297-94 | 22208C 40x80x23 | 只 | 4 | 20 | 13% |  |  |  |
| 27 | 千分表 | 测量范围0-50mm分辨 0.001 | 只 | 1 | 2000 | 13% |  |  |  |
| 28 | 接近开关 | LJ12A3-4-Z/EX直流二线常开 | 件 | 5 | 200 | 13% |  |  |  |
| 29 | 轴承 GB/T297-94 | 22310C 50x110x40 | 只 | 4 | 20 | 13% |  |  |  |
| 30 | 密封圈 | W80 60 | 只 | 4 | 10 | 13% |  |  |  |
| 31 | 防尘圈 | W80 60 | 只 | 4 | 10 | 13% |  |  |  |
| 32 | 轴承 GB/T288-94 | 22222C 110x200x53 | 只 | 8 | 20 | 13% |  |  |  |
| 33 | 万向磁力表座 | 精磨款 CZ-6A | 只 | 1 | 80 | 13% |  |  |  |
| 34 | 压力表 | 0-10Mpa YB-150B | 块 | 1 | 250 | 13% |  |  |  |
| 35 | 油封 GB13871-92 | 40x62x8 | 只 | 8 | 5 | 13% |  |  |  |
| 36 | 油封 GB13871-92 | 110\*140\*14 | 只 | 8 | 5 | 13% |  |  |  |
| 37 | 轴承 GB/T288-94 | 22313C 65x140x48 | 只 | 4 | 20 | 13% |  |  |  |
| 38 | 接近开关 | LJ12A3-4-Z/DX直流二线闭开 | 件 | 5 | 200 | 13% |  |  |  |
| 39 | 压力表 | YB-150B-0.1MPa-2.5MPa | 块 | 1 | 260 | 13% |  |  |  |
| 40 | 风罩 | 材质PP1.5米\*1米 | 只 | 1 | 1500 | 13% |  |  |  |
| 41 | 防爆管道风机 | 6寸 | 台 | 1 | 500 | 13% |  |  |  |
| 42 | 叉车电池补充液 | CC-22N | 箱 | 2 | 80 | 13% |  |  |  |
| 43 | 四氟垫片 | DN15 | 只 | 30 | 1 | 13% |  |  |  |
| 44 | 充电电池套装 | 3400mAh3.7V | 组 | 10 | 30 | 13% |  |  | 静电消除器更换电池 |
| 45 | 镇流器 | MH-251.2A | 只 | 1 | 60 | 13% |  |  |  |
| 46 | 针型阀 | 304合金阀芯，540度DN15 φ18 | 只 | 6 | 150 | 13% |  |  |  |
| 47 | 机械润滑油 | DIN51825 | 瓶 | 5 | 100 | 13% |  |  |  |
| 48 | 对讲机 |  | 台 | 5 | 350 | 13% |  |  |  |
| 49 | 内四氟金属软管 | φ25\*3000 | 支 | 5 | 300 | 13% |  |  |  |
| 50 | 开桶器 | 200L铁桶专用铜制 | 把 | 1 | 1100 | 13% |  |  |  |
| 51 | 空气净化器 | 米家 5Pro | 只 | 4 | 2000 | 13% |  |  |  |
| 52 | 气动电磁阀 | 4V410-15DC24V | 只 | 4 | 90 | 13% |  |  |  |
| 53 | 316L钢丝绳 | 5mm | 米 | 50 | 5 | 13% |  |  |  |
| 54 | 气源管接头 | PC10-033/8 | 只 | 30 | 1.5 | 13% |  |  |  |
| 55 | 气动接头 | PC16-04DN5\*16) | 只 | 30 | 3.5 | 13% |  |  |  |
| 56 | 强力磁铁 | 100mm | 个 | 1 | 100 | 13% |  |  |  |
| 57 | 气源接头 | DN15\*10 | 个 | 30 | 1.5 | 13% |  |  |  |
| 58 | 气动电磁阀 | 4V310-10/DC24V | 只 | 5 | 70 | 13% |  |  |  |
| 59 | 气管 | 10\*6.5 | 卷 | 1 | 150 | 13% |  |  |  |
| 60 | 无纺过滤纸布 | 1000mm\*100m 精滤 | 卷 | 1 | 120 | 13% |  |  | 液压油过滤 |
| 61 | U型卡 | φ50 | 只 | 20 | 2 | 13% |  |  |  |
| 62 | 橡皮胶垫 | 3mm | 米 | 1 | 50 | 13% |  |  |  |
| 63 | 法兰电磁阀 | DN50/工作压力0-1.6MPa 介质水DC24V 长22.5厘米 | 只 | 2 | 650 | 13% |  |  |  |
| 64 | 电磁阀 | DN25/工作压力0-1.6MPa 介质水DC24V 长16厘米 | 只 | 2 | 500 | 13% |  |  |  |
| 65 | 立式泵壳 | 11KW 材质FRPP 浦前盖SEB - II-15 | 只 | 4 | 500 | 13% |  |  |  |
| 66 | 镀锌外六角螺母 | M14\*3.5MM 4.8级 | 颗 | 200 | 1 | 13% |  |  |  |
| 67 | 镀锌外六角螺栓 | M14\*35MM 4.8级 全牙 | 颗 | 200 | 5 | 13% |  |  |  |
| 68 | 镀锌外六角螺母 | M16\*50MM 4.8级 | 颗 | 70 | 1 | 13% |  |  |  |
| 69 | 镀锌外六角螺栓 | M16\*50MM 4.8级全牙 | 颗 | 70 | 3 | 13% |  |  |  |
| 70 | 外六角螺母 | M16\*60MM 8.8级 | 颗 | 70 | 1 | 13% |  |  |  |
| 71 | 镀锌外六角螺母 | M12\*65MM 4.8级 | 颗 | 90 | 1 | 13% |  |  |  |
| 72 | 外六角螺栓 | M16\*60MM 8.8级全牙 | 套 | 70 | 4 | 13% |  |  |  |
| 73 | 镀锌外六角螺栓 | M12\*65MM 8.8级全牙 | 颗 | 90 | 5 | 13% |  |  |  |
| 74 | 镀锌外六角螺母 | M8\*50MM 4.8级 | 颗 | 90 | 1 | 13% |  |  |  |
| 75 | 镀锌外六角螺栓 | M8\*50MM 4.8级全牙 | 颗 | 90 | 4 | 13% |  |  |  |
| 76 | 镀锌外六角螺母 | M14\*60MM 4.8级 | 颗 | 90 | 1 | 13% |  |  |  |
| 77 | 镀锌外六角螺栓 | M14\*60MM 4.8级 | 颗 | 90 | 5 | 13% |  |  |  |
| 78 | 百叶排风扇 | AC220/400\*400MM | 只 | 1 | 400 | 13% |  |  |  |
| 79 | 电磁流量计 | dn40/AC220V/输出4-20mA，内衬PTFE,流量0-5立方/小时 | 只 | 1 | 800 | 13% |  |  |  |
| 80 | 低噪声轴流风机 | AC220V/SFG-5-4 0.75kw | 只 | 4 | 400 | 13% |  |  |  |
| 81 | 气源管接头 | 8月12日 | 只 | 20 | 1 | 13% |  |  |  |
| 82 | 柴油滤清器 | CX0710 | 只 | 1 | 20 | 13% |  |  |  |
| 83 | 三孔插头 |  | 只 | 20 | 6 | 13% |  |  |  |
| 84 | 二孔插头 |  | 只 | 20 | 5 | 13% |  |  |  |
| 85 | 气源管接头 | 10月12日 | 只 | 20 | 1 | 13% |  |  |  |
| 86 | 气源管接头 | 8月12日 | 只 | 50 | 1 | 13% |  |  |  |
| 87 | 护套线 | 3\*1.5 | 卷 | 100 | 2 | 13% |  |  |  |
| 88 | 护套线 | 2\*1 | 米 | 200 | 1.5 | 13% |  |  |  |
| 89 | 带护套冷压套端子 | E1008/1平方 | 包 | 1 | 10 | 13% |  |  |  |
| 90 | 大力钳 | 10寸 | 把 | 3 | 50 | 13% |  |  |  |
| 91 | 国标5吨滑轮 | 双轴承 | 只 | 3 | 200 | 13% |  |  |  |
| 92 | 提升机 | 220V 1吨 2.2KW | 台 | 1 | 850 | 13% |  |  |  |
| 93 | 智能数显控制器 | JCJ600D | 只 | 1 | 150 | 13% |  |  |  |
| 94 | 销轴 | M2,M3,M4,M5,M6混装 | 盒 | 2 | 20 | 13% |  |  |  |
| 95 | 刮板机锯齿连接环 | 26\*92 | 只 | 5 | 60 | 13% |  |  | 出渣机使用 |
| 96 | 镀锌活接 | DN25 | 只 | 2 | 15 | 13% |  |  |  |
| 97 | 内衬钢丝软管 |  | 卷 | 2 | 200 | 13% |  |  |  |
| 98 | 电容 | 10uf/450VAC | 只 | 5 | 15 | 13% |  |  |  |
| 99 | 照明开关 | 单联双控开关 | 个 | 10 | 10 | 13% |  |  |  |
| 100 | 万能转向开关 | LW38D-164D416/2定位式 | 只 | 4 | 85 | 13% |  |  |  |
| 101 | LED应急指示灯电源 | DC36,长20cm 电路板 | 只 | 10 | 10 | 13% |  |  |  |
| 102 | 吸附泵前轴承 | 6314ZZC3$NS7S 905 | 只 | 4 | 200 | 13% |  |  |  |
| 103 | 铁丝 | 14# | 卷 | 1 | 225 | 13% |  |  |  |
| 104 | 不锈钢浮球液位控制器 | EM15 5米 | 只 | 5 | 70 | 13% |  |  |  |
| 105 | 照明开关 | 单联单控开关 | 个 | 10 | 10 | 13% |  |  |  |
| 106 | 热电阻 | ZP-230 PT100 0-450° L=300mm | 支 | 2 | 160 | 13% |  |  |  |
| 107 | 蒸汽阀 | LCK Z41H-64C/6.4MPa,425度，通径25mm | 只 | 2 | 300 | 13% |  |  |  |
| 108 | 闸阀 | 法兰链接，铸铁DN25 | 套 | 2 | 100 | 13% |  |  |  |
| 合计 元 不含税金额为 元 |

供应商：

（盖章）

2025年X月X日