[bookmark: _GoBack]1、LED教室灯和LED黑板灯，至少依据《GB/T 26572》标准通过电器电子产品认证，提供第三方认证机构出具的认证证书（证书上需同时体现所投产品型号和认证标准，分开提供无效）及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询截图。
2、LED教室灯和LED黑板灯，至少依据《GB/T31897.201》及《GB/T33721》标准通过寿命认证，且寿命评价结果（非厂家声称寿命）≥30000小时，提供第三方认证机构出具的认证证书（证书上需同时体现所投产品型号和认证标准，分开提供无效）及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询截图。
3、LED教室灯和LED黑板灯，至少依据《GB 7000.1》和《GB/T 20145》标准通过健康照明产品优质光谱或全光谱认证，且评价等级为五星或更优等级，提供第三方认证机构出具的认证证书（证书上需同时体现所投产品型号和认证标准，分开提供无效）及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询截图。
4.满足国家节能环保要求
5.同一价值品质优先
